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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твёрдом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области

















г. Тверь, 2026 г.






Техническое задание на выполнение работ 

1.   Перечень принятых сокращений
	№ п/п
	Сокращение
	                             Расшифровка сокращения

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Услуга
	оказание услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твёрдом топливе)

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	9.
	ТЗ
	Техническое задание

	10.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	…
	…
	…





2. Наименование работ 
Оказание услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твёрдом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области
	
3. Описание работ, цель и задачи
Необходимо оказать услуги по техническому обследованию и ремонту печей (на твердом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области, в целях исключения неисправной работы печей (на твёрдом топливе), а также во избежание возникновения пожара на объектах почтовой связи АО «Почта России».
Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.
          В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Исполнителем работ – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.
            Исполнитель производит уборку рабочей зоны и вывоз мусора собственными силами и за счет собственных средств.

4. Требования к сроку и месту выполнения работ
4.1.  Требования к срокам начала и окончания работ.

Общий срок оказания услуг – в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания договора, при этом :
Срок оказания услуг по техническому обследованию составляет 45 дней с даты подписания договора
Срок оказания услуг по ремонту: в течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки Заказчика . 

4.2.  Место оказания услуг: Согласно Приложения №1 к ТЗ

5. Характеристики выполняемых работ
Исполнитель в течение 45 дней с даты подписания договора  должен провести  осмотр технического состояния печей согласно Приложению №1 к настоящему ТЗ с целью выявить скрытые дефекты, оценить общее состояние печи и определить объём необходимых работ и выполнить на каждом объекте следующие работы: 
· проверку состояния внешней поверхности печи и дымовой трубы на предмет трещин, сколов, разрушений кладки, проверку состояния топки и фундамента,
·  проверку внутреннего состояния топливника и дымоходов: целостность кирпичной кладки, состояние футеровки (огнеупорного слоя), наличие засоров. 
·  Герметичность соединений (швов, стыков, лючков на дымовых каналах). 
· Работу печных приборов: колосниковой решётки, дверец (зольника, топочной), задвижек, духового шкафа. 
·  Противопожарные разделки и отступы (пространства между печью и деревянными конструкциями здания). Если визуально их состояние оценить нельзя, выполняют контрольное вскрытие с последующей заделкой. 
·  Тягу — с помощью дымовых шашек или специальных приборов. 
· -осуществить  замену прогоревших колосников, ремонт или замена футеровки (внутреннего огнеупорного слоя), заделку трещин жаростойкими смесями, чистку каналов от сажи, замену единичных поврежденных кирпичей или труб,  установку ( при необходимости) новых дверок, задвижек, поддувал.

По результатам технического обследования Исполнитель фиксирует результаты в акте обследования и  на его основе составляет план  ремонтных работ:
 Исполнитель в акте должен отразить следующее по каждому объекту:
· общее техническое состояние печи (исправна, есть незначительные дефекты или требуются серьёзные вмешательства);
· выявленные неисправности: трещины в кладке, проблемы с топочной дверцей или колосниковой решёткой, засорение дымоходов сажей, нарушения в противопожарных разделках (отступках) в перекрытиях, проблемы с герметичностью соединений;  состояние дымовых и вентиляционных каналов (сечение, материал, наличие устройств для очистки, целостность оголовка трубы);
· соответствие конструкции нормативным требованиям (СНиП, СП, Правила производства трубо-печных работ). 
·  Указать предварительные выводы: например, «печь может эксплуатироваться при условии устранения выявленных недостатков» или «требуется капитальный ремонт».
Исполнитель в плане работ должен указать по каждому объекту:
· перечень конкретных ремонтных  работ 
· объём работ (например, площадь заделки швов, количество кирпичей для замены);

	Заказчик на основании плана работ формирует заявку на ремонтные работы на конкретные объекты согласно Приложению №1 к ТЗ и направляет их Исполнителю  на эл. почту.  

Исполнитель оказывает услуги по ремонту печей (на твердом топливе) на объектах Заказчика в светлое время суток, в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за оказание услуг и соблюдение вышеуказанных правил.
Услуги должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.  Целью оказания услуг является повышение безопасности.

6. Требования к порядку выполнения работ
6.1.  Требования к качеству услуг
При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:
- ст.24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- постановление Правительства Российской Федерации 16.09.2020 N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
При оказании услуг Исполнитель вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством. 
Порядок оказания услуг и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их выполнения до срока окончания таких работ.
Исполнитель обязан обеспечивать высокое качество услуг за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных услуг, соблюдение гарантий по качеству оказываемых услуг.
6.2.  Условия оказания услуг
в соответствии с договором
6.3.  Требования к безопасности
   	При оказании услуг Исполнитель обеспечивает на объекте соблюдение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Исполнитель должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда при оказании услуг на объекте.  При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
-Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;
-Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
При оказании услуг должны соблюдаться требования пожарной безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н
(ред.от29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)
  
6.4.  Требования к конфиденциальности
Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Требования не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.5.  Требования по приемке услуг
В соответствии с договором

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
В соответствии с договором


7. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов услуг
	6-9

	2.
	Виды ремонтов
	10













































Приложение № 1 к ТЗ 
	Ведомость объемов оказания услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твердом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области.
	№ п.п.
	Адрес
	Вид работы
	Единицы измерения
	Кол-во единиц

	1
	Отделения почтовой связи УФПС Тверской области п. 4.2 ТЗ
	Выполнение работ по техническому обследованию и ремонту печей (на твердом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области
	           шт
	       81





	№
	Наименование ОПС
	Адрес
	Тип печи (печь кирпичная, печь Бренеран)
	Кол-во

	
	
	Удомельский район
	
	

	1
	Мста
	171865, Удомельский р-н, п. Мста, ул. Почтовая, д.6
	печь кирпичная
	1

	2
	Маслово
	171877, Удомельский р-н, д. Маслово, д. 49
	печь кирпичная
	1

	3
	Касково
	171856, Удомельский р-н, д. Касково, д. 61А
	печь кирпичная
	1

	
	
	Пеновский район
	
	

	1
	Слаутино
	172782, Пеновский р-н, д. Слаутино, ул. Советская, д. 13
	Бренеран
	1

	2
	Забелино
	172781, Пеновский р-н, д. Забелина, ул. Центральная, д. 6
	Бренеран
	1

	3
	Рунский
	172774, Пеновский р-н, д. Рунский, ул. Набережная, д. 9А
	Бренеран
	1

	4
	Соблаго
	172780, Пеновский р-н, д. Соблаго, ул. Привокзальная, д. 27
	Бренеран
	1

	5
	Охват
	172790, Пеновский р-н, д. Охват, ул. Советская, д. 25
	Бренеран
	1

	6
	Мошары
	172793, Пеновский р-н, д. Мошары, ул. Центральная, д. 13
	Бренеран
	1

	7
	Шуваево
	172236, Пеновский р-н, д. Шуваево, ул. Школьная, д. 13
	печь кирпичная
	1

	
	
	Вышневолоцкий район
	
	

	1
	Княщины
	171116, Вышневолоцкий р-н, д. Княщины, д. 29А
	Бренеран
	1

	
	
	Бологовский район
	
	

	1
	Куженкино
	171055, Бологовский р-н, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная, д. 7
	Бренеран и печь кипричная
	1

	2
	Березовский Рядок
	171064, Бологовский р-н, с. Березовский Рядок, ул. Нижняя, д. 11А
	печь кирпичная
	1

	3
	Хотилово
	171097, Бологовский р-н, с. Хотилово, ул. Центральная, д. 121
	Бренеран
	1

	
	
	Спировский район
	
	

	1
	Полюжье
	171192, Спировский р-н, д. Полюжье, д. 52
	печь кирпичная
	1

	
	
	Селижаровский район
	
	

	1
	Дмитрово
	172220, Селижаровский р-н, д. Дмитрово, д. 21
	Бренеран
	1

	2
	Селижарово 
	172201, Селижаровский р-н, п. Селижарово, ул. Гагарина, д. 1А
	Бренеран
	1

	3
	Гора
	172221, Селижаровский р-н, д. Гора, ул. Центральная, д. 26
	Бренеран
	1

	
	
	Торжокский район
	
	

	1
	Ильино
	172050, Торжокский р-н, д. Ильино, ул. Центральная, д. 28
	печь кирпичная
	1

	2
	Русино
	172074, Торжокский р-н, д. Русино, д. 1
	печь кирпичная
	1

	3
	Булатниково
	172040, Торжокский р-н, д. Булатниково, д. 11
	печь кирпичная
	1

	
	
	Лихославльский район
	
	

	1
	Язвиха
	171231, г. Лихославль, д. Язвиха, д. 46А
	печь кирпичная
	1

	
	
	Кувшиновский район
	
	

	1
	Пень
	172120, Кувшиновский р-н, д. Пень, ул. Болотная, д. 2, кв. 2
	печь кирпичная
	1

	
	
	Калининский район
	
	

	1
	Езвино
	170547 Калининский р-он, д.Езвино, д.59 А
	печь кирпичная
	1

	2
	Старый  Погост
	170537 Калининский р-он, д. Старый Погост, д. 23 А
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	3
	Славное
	170526 Калининский р-он, д. Славное, ул. Центральная, д.34
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	
	
	Рамешковский район
	
	

	1
	Буйлово
	171412, Рамешковский р-н, с.Буйлово, д.3
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	2
	Алексеевское
	171408, Рамешковский р-н , с. Алексеевское, д.93
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	3
	Ведное
	171423, Рамешковский р-н, Ведное ул. Ленина, д.46
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	4
	Ивановское
	171414, Рамешковский р-н., с. Ивановское ,д.105
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	5
	Киверичи
	171413, Рамешковский р-н., с. Киверичи, ул. Советская, д.12
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	6
	Косковская  Горка
	171404, Рамешковский р-н, д.Косковская Горка, д.59
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	7
	Никольское
	171418, Рамешковский р-н, с.Никольское ул.Песчаная,д.1
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	8
	Застолбье
	171421, Рамешковский р-н, с. Застолбье, ул. Соколова, д.26
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	
	
	Кимрский район
	
	

	1
	Красное
	171543, Кимрский район, д.Красное, ул.Почтовая, д.6
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	2
	Паскино
	171522, Кимрский район, д.Паскино, ул.Молодежная, д.6
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	3
	Горбачево
	171541, Кимрский район, д.Горбачево, д.14
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	4
	Никлюдово
	171515, Кимрский район, д.Неклюдово, д.142
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	5
	Кошкино
	171536, Кимрский район, д.Кошкино, д.1
	печь Бренеран (замена дымохода)
	1

	
	
	Кашинский район
	
	

	1
	Козмодемьновское
	171601, Кашинский р-он, д.Козьмодемьяновкое д.71
	печь кирпичная
	1

	2
	Зобнино
	171621, Кашинский р-он, д.Деревенька д.6
	Бренеран
	1

	
	
	Клязинский район
	
	

	1
	Яринское
	171562, Калязинский р-он, д.Яринское ул.Центральная д.31  печь кирпичная
	печь кирпичная
	1

	
	
	Бежецкий район
	
	

	1
	Моркины Горы
	171962, Бежецкий р-н, с.Моркины Горы,  ул. Бежецкая, д. 76
	Бренеран
	1

	2
	Потесы
	171952, Бежецкий р-н, д.Потесы, дом 39
	Бренеран
	1

	3
	Лаптиха
	171960, Бежецкий р-н, д.Лаптиха, ул. Старая Лаптиха, дом 11
	печь кирпичная
	1

	4
	Присеки
	171967, Бежецкий р-н, с.Присеки,  ул Центральная, дом 44
	печь кирпичная
	1

	5
	Шишково-Дуброво
	171940, Бежецкий р-н, д. Шишково - Дуброво, дом 50 кв.1
	твердотопливный котел
	1

	
	
	Сонковский район
	
	

	1
	Кой
	171441, Сонковский р-н, с. Кой,  д.27
	печь кирпичная
	1

	2
	Пищалкино
	171445, Сонковский р-н , д. Пищалкино, ул.Центральная,13
	Бренеран
	1

	
	
	 Максатихинский район
	
	

	1
	Максатиха
	п. Максатиха, ул. Советская, д. 11
	ремонт котла  
	1

	
	
	Весьегонский район
	
	

	1
	ОПС ГОРА
	171731, Весьегонский р-н, д. Гора ул Новая д. 2
	печь кирпичная
	1

	2
	ОПС Любегощи
	171730, Весьегонский р-н, с. Любегощи д 25
	печь кирпичная
	1

	
	
	Ржевский район
	
	

	1
	ОПС Медведево
	172368, Ржевский р-он, д.Медведево,д.10А
	печь кирпичная
	1

	
	
	Оленинский район
	
	

	1
	ОПС Гришино
	172406, Оленинский р-он, д.Гришино
	печь кирпичная
	1

	2
	ОПС Завидово
	172408, Оленинский р-он, д.Завидово,д.3
	печь кирпичная
	1

	3
	ОПС Знаменское
	172423, Оленинский р-он, д.Знаменское,д.16
	печь кирпичная
	1

	4
	ОПС Отрадное
	172416, Оленинский р-он, д.Отрадное,д.13,кв.2
	печь кирпичная
	1

	5
	ОПС Тархово
	172402, Оленинский р-он, д.Тархово,ул.Советская,д.17
	печь кирпичная
	1

	
	
	Зубцовский район
	
	

	1
	ОПС Дорожаево
	172322, Зубцовский р-он, д.Дорожаево,ул.Центральная,д.153
	печь кирпичная
	1

	
	
	Старицкий район
	
	

	1
	Нестерово
	171374, Старицкий р-н, Нестерово д
	печь кирпичная
	1

	2
	Бабино
	171394, Старицкий р-н, д. Бабино д. 47
	печь Бренеран
	1

	3
	Покровское
	171359, Старицкий р-н, д. Покровское, д. 51
	печь кирпичная
	1

	4
	Степурино
	171381, Старицкий р-н, д. Степурино, д. 1
	печь кирпичная
	1

	
	
	Жарковский район
	
	

	1
	Кривая
	172465, Жарковский р-н, д.Кривая
	печь кирпичная
	1

	2
	Королевщина
	172455, Жарковский р-н, д.Королевщина
	печь кирпичная
	1

	
	
	Западнодвинский район
	
	

	1
	Дуброво
	172600, Западнодвинский р-н, ул.Центральная д.3
	печь кирпичная, круглая в неё вставлен Бренеран
	1

	2
	Шарапово
	172615, Западнодвинский р-н, д.Шарапово
	печь кирпичная
	1

	
	
	Андреапольский район
	
	

	1
	Аксеново
	172826, Андреапольский р-он, д. Аксеново
	печь кирпичная
	1

	2
	Любино
	172828, Андреапольский р-он, д.Любино
	печь кирпичная
	1

	3
	Мякишево
	172836, Андреапольский р-он, д.Мякишево
	печь кирпичная
	1

	
	
	Торопецкий  район
	
	

	1
	Волок (Т)
	172880, Торопецкий р-он, д.Волок
	печь кирпичная
	1

	2
	Красноселье
	172874, Торопецкий р-он д.Красноселье
	печь кирпичная
	1

	3
	Пестряково
	172883, Торопецкий р-он, д.Пестряково
	печь кирпичная
	1

	4
	Речане
	172854, Торопецкий р-он, д.Речане
	печь кирпичная
	1

	5
	Уварово
	172882, Торопецкий р-он, д.Уварово
	печь кирпичная
	1

	
	
	Нелидовский район
	
	

	1
	Верхнее Заборье
	172505, Нелидовский район, д.Верхнее Заборье, ул.Кольцевая, д.1а
	печь Бренеран, кирпичная печь
	1

	
	
	Бельский район
	
	

	1
	Комары
	172546, Бельский район, ул.Советская, д.37
	печь кирпичная
	1

	2
	Егорье
	172550, Бельский район, д.Егорье, ул.Центральная, д.33
	печь кирпичная
	1

	3
	Шайтровщина
	172544, Бельский район, д.Шайтровщина, ул.Центральная, д.16
	печь кирпичная
	1

	4
	Чичаты
	172542, Бельский район, д.Чичаты, ул.Центральная, д.15
	печь кирпичная
	1
















Приложение № 2 к ТЗ 
Виды ремонтов

	№
	Виды работ
	Ед.изм

	1
	Ремонт металлической печи (устранение дефектов , заделка повреждений)
	Усл.ед

	2
	Замена металлической печи
	шт

	3
	Замена чугунных элементов печи (дверок, задвижек, решеток)
	комплект

	4
	Обмазка глиняными составами с последующей окраской поверхности печи и дымохода
	м2

	5
	Ремонт топки печи с восстановлением кирпичной кладки из шамотного кирпича (до 30шт. на 1 печь)
	Усл.ед

	6
	Замена дымохода из оцинкованных труб
	м.п

	7
	Ремонт дымохода с восстановлением кирпичной кладки (до 10шт. на  1 печь)
	Усл.ед

	8
	Ремонт печи с восстановлением кирпичной кладки (до 100шт. на 1 печь)
	Усл.ед



