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Технические требования
ОКПД 2 [30.11.50.120]  «Поставка плавучего основания 
для нужд Жигулевского филиала»



[bookmark: _Toc157599445][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc162430460]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc162430461][bookmark: _Toc157599446][bookmark: _Toc46743506]1.1. Наименование закупаемой продукции
 ОКПД 2 [30.11.50.120] «Поставка плавучего основания для нужд Жигулевского филиала» (далее – Продукция).
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc157599447][bookmark: _Toc162430462][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение инвестиционной программы 2027г. 
[bookmark: _Toc157599448][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc162430463][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc157599449][bookmark: _Toc162430464][bookmark: _Toc75446574]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc162430465][bookmark: _Toc157599450][bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Плавучее основание 2,4 х 6 метров, нагрузка 4100 кг ПС-В12/2400/6000 на поплавках с пенопластом
	30.11.50.120
	шт
	1




[bookmark: _Toc162430466][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc157599451][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция по Таблице 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты  заключения договора 
	в течение 60 (тридцати) 
календарных дней с даты заключения договора
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2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к качеству продукции.
	ОКПД 2 [30.11.50.120]  «Поставка плавучего основания» 

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Плавучее основание 2,4 х 6 метров, нагрузка 4100 кг     ПС-В12/2400/6000 на поплавках с пенопластом
	Плавучее основание
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.1.
	
	Количество, шт
	1
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2.
	
	Настил из алюминиевого
рифленого листа
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1..3
	
	ограждений высотой 1,1 метра из
алюминия
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.4.
	
	Габариты конструкции 
	2,24х2,4х6 м
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.5.
	
	Максимальная нагрузка 
	4100 кг
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.6.
	
	Количество модулей
	12 шт
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.7.
	
	Осадка при максимальной загрузке: 
	2/3 модуля
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.8.
	
	 Материал каркаса
	сталь
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Модуль плавучести
	Тип В
	
	
	

	1.1.9.
	
	Материал поплавков
	пластиковые поплавки усиленные внутренним заполнением пенопластом
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.10.
	
	Плавучая конструкция 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.11.
	
	Транец для установки навесного мотора мощностью до 7,36 кВт/10 л.с. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.12.
	
	Вес
	1200 кг
	Согласие с требованиями
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованиями
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445350, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40
	
	
	

	2.4.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования  (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).
	
	
	

	2.5.
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	-//-

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	
	

	3.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	  Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
- паспорт  (на русском языке);
- руководство по эксплуатации (на русском языке);
- накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc162430468][bookmark: _Toc157599453][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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