

Технические характеристики продукции 

Комплектующие для испытаний цементного теста


Лопасть Е095-03 для растворосмесителя Matest – 2 шт

Основные характеристики
Лопасть из нержавеющей стали с байонетным креплением
Совместимость с растворосмесителем Matest E093

Сосуд Е95-01 для растворосмесителя Matest  – 1 шт
Основные характеристики
Чаша из нержавеющей стали
Совместимость с растворосмесителем Matest E093


[bookmark: _GoBack]Комплект вставок Е072-01 к  формам Е072 и Е073  – 4 уп
Основные характеристики
Количество штук в упаковке – не менее 10
Материал – нержавеющая сталь
Совместимость: Формы Е072 и Е073  


Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 45 рабочих дней
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