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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Болт с шестигранной головкой М16*70
	шт.
	200

	2. 
	Болт с шестигранной головкой М14*100
	шт.
	200

	3. 
	Болт с шестигранной головкой М12*100
	шт.
	200

	4. 
	Болт с шестигранной головкой М10*100
	шт.
	200

	5. 
	Болт с шестигранной головкой М10*22
	шт.
	300

	6. 
	Болт с шестигранной головкой М8*30
	шт.
	200

	7. 
	Болт с шестигранной головкой М8*100
	шт.
	200

	8. 
	Болт с шестигранной головкой М6*100
	шт.
	200

	9. 
	Гайка стальная М16
	шт.
	200

	10. 
	Гайка стальная М14
	шт.
	200

	11. 
	Гайка стальная М12
	шт.
	200

	12. 
	Гайка стальная М10
	шт.
	500

	13. 
	Гайка стальная М8
	шт.
	400

	14. 
	Гайка стальная М6
	шт.
	200

	15. 
	Шайба стальная плоская 30
	шт.
	20

	16. 
	Шайба стальная плоская 16
	шт.
	200

	17. 
	Шайба стальная плоская 14
	шт.
	200

	18. 
	Шайба стальная плоская 12
	шт.
	200

	19. 
	Шайба стальная плоская 10
	шт.
	500

	20. 
	Шайба стальная плоская 8
	шт.
	400

	21. 
	Шайба стальная плоская 6
	шт.
	200

	22. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 30
	шт.
	20

	23. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 16
	шт.
	200

	24. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 14
	шт.
	200

	25. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 12
	шт.
	200

	26. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 10
	шт.
	500

	27. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 8
	шт.
	400

	28. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 6
	шт.
	200


[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка
	Услуга
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Болт с шестигранной головкой М16*70
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	2. 
	Болт с шестигранной головкой М14*100
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	3. 
	Болт с шестигранной головкой М12*100
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	4. 
	Болт с шестигранной головкой М10*100
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	5. 
	Болт с шестигранной головкой М10*22
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	6. 
	Болт с шестигранной головкой М8*30
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	7. 
	Болт с шестигранной головкой М8*100
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	8. 
	Болт с шестигранной головкой М6*100
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	9. 
	Гайка стальная М16
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	10. 
	Гайка стальная М14
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	11. 
	Гайка стальная М12
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	12. 
	Гайка стальная М10
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	13. 
	Гайка стальная М8
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	14. 
	Гайка стальная М6
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	15. 
	Шайба стальная плоская 30
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	16. 
	Шайба стальная плоская 16
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	17. 
	Шайба стальная плоская 14
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	18. 
	Шайба стальная плоская 12
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	19. 
	Шайба стальная плоская 10
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	20. 
	Шайба стальная плоская 8
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	21. 
	Шайба стальная плоская 6
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	22. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 30
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	23. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 16
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	24. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 14
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	25. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 12
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	26. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 10
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	27. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 8
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 

	28. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 6
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора. 


[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc75446580][bookmark: _Toc50125131]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



3

14
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[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Болт с шестигранной головкой М16*70
	Диаметр резьбы: метрический – М16;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 70 мм;
Размер под ключ: 24 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.2. 
	Болт с шестигранной головкой М14*100
	Диаметр резьбы: метрический – М14;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 100 мм;
Размер под ключ: 22 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.3. 
	Болт с шестигранной головкой М12*100
	Диаметр резьбы: метрический – М12;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 100 мм;
Размер под ключ: 19 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.4. 
	Болт с шестигранной головкой М10*100
	Диаметр резьбы: метрический – М10;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 100 мм;
Размер под ключ: 17 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.5. [bookmark: _GoBack]
	Болт с шестигранной головкой М10*22
	Диаметр резьбы: метрический – М10;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 22 мм;
Размер под ключ: 17 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.6. 
	Болт с шестигранной головкой М8*30
	Диаметр резьбы: метрический – М8;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 30 мм;
Размер под ключ: 13 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.7. 
	Болт с шестигранной головкой М8*100
	Диаметр резьбы: метрический – М8;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 100 мм;
Размер под ключ: 13 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.8. 
	Болт с шестигранной головкой М6*100
	Диаметр резьбы: метрический – М6;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 7798-70;
Длина резьбы: полная резьба;
Длина ножки: 100 мм;
Размер под ключ: 10 мм;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.9. 
	Гайка стальная М16
	Диаметр резьбы метрический: М16;
Толщина: 13 мм;
Размер под ключ: 24 мм;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 5915-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.10. 
	Гайка стальная М14
	Диаметр резьбы метрический: М14;
Толщина: 11 мм;
Размер под ключ: 22 мм;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 5915-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.11. 
	Гайка стальная М12
	Диаметр резьбы метрический: М12;
Толщина: 10 мм;
Размер под ключ: 19 мм;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 5915-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.12. 
	Гайка стальная М10
	Диаметр резьбы метрический: М10;
Толщина: 8 мм;
Размер под ключ: 17 мм;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 5915-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.13. 
	Гайка стальная М8
	Диаметр резьбы метрический: М8;
Толщина: 6,5 мм;
Размер под ключ: 13 мм;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 5915-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.14. 
	Гайка стальная М6
	Диаметр резьбы метрический: М6;
Толщина: 5,2 мм;
Размер под ключ: 10 мм;
Материал, класс прочности: сталь, 8,8;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 5915-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.15. 
	Шайба стальная плоская 30
	Диаметр резьбы крепежной детали: 30 мм;
Материал: сталь;
Условия производства: ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.16. 
	Шайба стальная плоская 16
	Диаметр резьбы крепежной детали: 16 мм;
Материал: сталь;
Условия производства: ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.17. 
	Шайба стальная плоская 14
	Диаметр резьбы крепежной детали: 14 мм;
Материал: сталь;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.18. 
	Шайба стальная плоская 12
	Диаметр резьбы крепежной детали: 12 мм;
Материал: сталь;
Условия производства: ГОСТ ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.19. 
	Шайба стальная плоская 10
	Диаметр резьбы крепежной детали: 10 мм;
Материал: сталь;
Покрытие: оцинкованное (желтое/белое/синее) или черное (оксидированное);
Условия производства: ГОСТ ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.20. 
	Шайба стальная плоская 8
	Диаметр резьбы крепежной детали: 8 мм;
Материал: сталь;
Условия производства: ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.21. 
	Шайба стальная плоская 6
	Диаметр резьбы крепежной детали: 6 мм;
Материал: сталь;
Условия производства: ГОСТ 11371-78;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.22. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 30
	Диаметр резьбы крепежной детали: 30 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.23. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 16
	Диаметр резьбы крепежной детали: 16 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.24. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 14
	Диаметр резьбы крепежной детали: 14 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.25. 
	Шайба стальная пружинная (гровер)  12
	Диаметр резьбы крепежной детали: 12 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.26. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 10
	Диаметр резьбы крепежной детали: 10 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.27. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 8
	Диаметр резьбы крепежной детали: 8 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	1.28. 
	Шайба стальная пружинная (гровер) 6
	Диаметр резьбы крепежной детали: 6 мм;
Вид конструкции: пружинная;
Материал: сталь 65Г;
Условия производства: ГОСТ 6402-70;
Страна производитель: Россия;
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, № 31
	+
	+
	+

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	-
	Продукция должна быть новой, подтверждаться сертификатом качества.
	-
	-
	-

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3.1. 
	Доставка
	Доставка транспортными компаниями 
ООО «КИТ ТК» или ООО «Деловые Линии», в зимний период по Автозимнику «Андра-Приобье» через ледовые переправы реки Обь и протоки Алешкинская, грузоподъемностью от 30 до 50 тонн ориентировочно до 15 марта, взависимости от погодных условий. 
С открытием навигации, ориентировочно с 15 мая движение транспортных средств осуществляется при помощи паромной переправы, паромами АО «Северречфлот» по маршруту «Приобье - Андра»
	+
	+
	+

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1. 
	-
	-
	-
	-
	-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1. 
	-
	-
	-
	-
	-


      3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
Предоставление ТКП согласно техническим требованиям на поставку МТР.
4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
После заключения договора предоставление счета на оплату.
