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Технические требования на оказание услуг
ОКПД 2: 33.11.12 Оказание услуг по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"
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1. [bookmark: _Toc235693063]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc235693064][bookmark: _Toc174354114][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	[bookmark: _Toc235693065][bookmark: _Toc135752676][bookmark: _Toc174354115][bookmark: _Toc135753769]АО «ТК РусГидро»
	[bookmark: _Toc235693066][bookmark: _Toc135752677][bookmark: _Toc135753770][bookmark: _Toc174354116]Акционерное Общество «Транспортная компания РусГидро»



1.2. [bookmark: _Toc235693067][bookmark: _Toc174354117]Наименование оказываемых услуг
ОКПД 2: 33.11.12 Оказание услуг по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».
1.3. [bookmark: _Toc235693068][bookmark: _Toc174354118][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
Определение вместимости резервуаров для перевозки нефти и нефтепродуктов.
[bookmark: _Toc235693069]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказания услуг)
	Гос.Номер
	Наименование основного средства(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 440 ЕО 41
	Автогудронатор АС-6312
	 

	2
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 317 ЕО 41
	Автогудронатор АС-6312
	 

	3
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 520 ЕТ 41
	Автогудронатор АС-6312
	 

	4
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 521 ЕТ 41
	Автогудронатор АС-6312
	 

	5
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	Т 476 УМ 174
	УЗСТ 6619Н-19
	 

	6
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 409 КС 41
	АЦН 4665С1
	 

	7
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 896 КС 41
	АЦН 4665С1
	 

	8
	Автоцистерна V=10м3
	По месту нахождения Исполнителя
	В 582 НР 41
	4679А2-10
	

	9
	Автоцистерна трехсекционная V=20 м3
	По месту нахождения Исполнителя
	41 АВ 0335
	FOXTANK 966611
	



2. [bookmark: _Toc235693070][bookmark: _Toc51339693]Требования к услугам
2.1. [bookmark: _Toc235693071][bookmark: _Toc142558690][bookmark: _Toc174354121]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc235693072][bookmark: _Toc174354122][bookmark: _Toc142558691][bookmark: _Toc51339695]Требования к перечню и объему услуг

[bookmark: _Toc235693073]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов
	Усл.ед
	9



[bookmark: _Toc235693074][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов
	С момента заключения договора
	31.12.2026



2.2. [bookmark: _Toc235693075][bookmark: _Toc174354125]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc235693076]Таблица 4. Требования к качеству услуг.
[bookmark: _Toc235693077]Наименование продукции (позиция 1-9 таблицы 1.): ОКПД 2: 33.11.12 Услуги по калибровке резервуаров для перевозки нефтепродуктов для нужд Камчатского филиала АО «ТК РусГидро»
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Калибровка автоцистерн производится объёмным методом, согласно ГОСТ 8.600-2011
«Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких
нефтепродуктов. Методика поверки».
	Согласие с требованием

	
-//-


	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	
	

	1.2.1. 
	Оказание Услуг по проведению калибровки резервуаров для перевозки нефтепродуктов должны проводиться с использованием специализированного оборудования, инструментов и материалов, предназначенных для выполнения данного вида работ.
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	

	1.3.1. 
	Специалисты, выполняющие работы по определению вместимости резервуаров для перевозки нефти и нефтепродуктов должны иметь соответствующую квалификацию и опыт работы.
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	

	2.1.1. 
	Получение сертификата о калибровке по результатам проведенной поверки резервуаров
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности результата оказания услуг
	
	

	2.2.1. 
	Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований, установленных ГОСТ 8.600-2011 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких 
нефтепродуктов. Методика поверки».
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	
	

	2.3.1. 
	Заказчик проверяет с участием Исполнителя объем и качество оказанных услуг и принимает оказанную услугу с оформлением акта приемки выполненных работ 
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	

	2.4.1. 
	По окончании оказания услуг/выполнения работ Исполнитель оформляет и направляет Заказчику акт приемки выполненных работ по согласованной форме с указанием фактического объема оказанных услуг/выполненных работ.
	
	

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	3.1.1. 
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
	
	



3. [bookmark: _Toc235693078]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Toc235693079][bookmark: _Toc135753787][bookmark: _Toc142558185][bookmark: _Toc142558698][bookmark: _Toc174354128]В обоснование стоимости своей заявки Исполнитель предоставляет Коммерческое предложение, по форме Приложения №1 к настоящим ТТ.
3.2. [bookmark: _Toc235693080][bookmark: _Toc135753789][bookmark: _Toc142558187][bookmark: _Toc142558700][bookmark: _Toc174354129]Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.




