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[bookmark: _Toc204182506][bookmark: _Toc233188272]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.20.18.120 Поставка офисной оргтехники для нужд АО «Сахаэнерго»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc204182507][bookmark: _Toc233188273]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемое Оборудование будет использовано Заказчиком для достижения следующих целей:
 организации рабочих мест пользователей.
 улучшение условий работы работников филиала Заказчика.
 обеспечение оборудованием с целью поддержания работоспособности оборудования информационных технологий.
[bookmark: _Toc201244519][bookmark: _Toc233188274]Общие требования к формированию заявки
[bookmark: _Toc200006005]Все необходимые к предоставлению в составе заявки формы, заполняются Участником в строгом соответствии с утвержденными Документацией о закупке формами, в соответствующем формате с сохранением всех строк, граф и разделов согласно табл. 3.1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
[bookmark: _Toc200006006]Формы изменению не подлежат. В случае изменения Участником или отклонении от них, заявка Участника может быть отклонена.
[bookmark: _Toc200006007]Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. 
[bookmark: _Toc200006008]Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
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[bookmark: _Toc204182509][bookmark: _Toc233188276]Требования к объемам и срокам поставки
Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc167090831]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	АО «ДГК»
	

	1.1. 
	ОКПД2 26.20.18.120 МФУ формат А4
	шт.
	15
	 677001, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42.

	1.2. 
	ОКПД2 26.20.18.120 Комплект МФУ формат А3,  Лоток, комплект картриджей, бункер. 
	шт.
	2
	

	1.3. 
	ОКПД2 26.20.40.110 ИБП в комплекте с батарейным модулем
	шт.
	6
	




[bookmark: _Toc233188277]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc191285462][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование согласно таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты, следующей за датой заключения договора
	В течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



0

2

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc204182510][bookmark: _Toc233188278][bookmark: _Toc191285463][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc233188279]Таблица 3. Требования к продукции

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	МФУ формат А4
Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Указание характеристик
(наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) 
	-//-
	

	
	Технические характеристики:
	
	
	

	
	Назначение устройства
	копир, сканер, принтер, факс
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Объем установленной оперативной памяти, Мбайт
	не менее 1024
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Максимальная частота процессора, МГц
	не менее 800
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Диагональ экрана дюймов
	не менее 5
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати в комплекте, листов
	не менее 550
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Ёмкость лотка ручной подачи, листов
	не менее 50
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Суммарная емкость выходных лотков в комплекте, листов
	не менее 250
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Наличие интерфейса Ethernet (RJ-45)
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Наличие интерфейса USB версии не ниже 2.0
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Наличие интерфейса Wi-Fi
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Наличие факса
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	 
	

	
	Поддержка ОС - Windows, Linux, Mac OS
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Технология печати - электрографическая (лазерная, светодиодная)
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Цветность печати - монохромная
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Максимальный формат печати
	не менее А4
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Максимальное разрешение для монохромной печати, точек на дюйм 
	не менее 1200 х 1200
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Скорость печати А4, страниц в минуту
	не менее 47
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Наличие функции автоматической двусторонней печати
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Время выхода первого отпечатка, секунд
	не более 6
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Минимальная плотность используемых материалов (бумаги) г/м2
	не более 60
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Максимальная плотность используемых материалов (бумаги) г/м2
	не менее 200
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Поддержка языков описания страниц - PS, PCL6
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	
	Наличие устройства автоподачи сканера
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Поддержка сканирования в сетевую папку, на USB-накопитель, в электронную почту встроенными средствами за одну операцию в форматах
	А4, А3
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Суммарная емкость устройства автоподачи сканера , листов
	не менее 50
	Указание характеристик
	-//-
	

	
	Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм
	не менее 600 х 600
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.2. 
	 Комплект МФУ формат А3,  Лоток, комплект картриджей, бункер.  
Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Указание характеристик
(наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) 
	-//-
	

	
	Технические характеристики:
	
	
	
	

	1.3. 
	Назначение устройства
	копир , сканер, принтер
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.4. 
	Максимальный формат печати
	не менее SRA3
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.5. 
	Наличие функции автоматической двусторонней печати
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.6. 
	Способ подключения - Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	
	Технология печати - электрографическая (лазерная; светодиодная)
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.7. 
	Цветность печати - цветная
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.8. 
	Время выхода первого цветного отпечатка секунд
	не более 7,5
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.9. 
	Время выхода первого черно-белого отпечатка секунд
	не более 7,5
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.10. 
	Ресурс каждого стартового цветного тонер-картриджа в составе печатного устройства, страниц А4 при 5% заполнении
	не менее 5000
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.11. 
	Ресурс стартового черного тонер-картриджа в составе печатного устройства, страниц А4 при 5% заполнении
	не менее 5000
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.12. 
	Максимальная частота процессора МГц
	не менее 1200
	Указание характеристик
	 
	

	1.13. 
	Количество ядер процессора штук
	не менее 4
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.14. 
	Объем установленной оперативной памяти Мбайт
	не менее 4096
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.15. 
	Объем внутреннего встроенного накопителя Гбайт
	не менее 128
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.16. 
	Максимальное разрешение цветной печати по вертикали точек на дюйм
	не менее 1200
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.17. 
	Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали точек на дюйм
	не менее 2400
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.18. 
	Наличие устройства автоподачи сканера
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.19. 
	Тип сканера - планшетный, протяжный
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.20. 
	Сканирование в сетевую папку, на USB-накопитель, на электронную почту
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.21. 
	Максимальная плотность используемых материалов (бумаги),г/м2 
	не менее 300
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.22. 
	Ресурс черного фотобарабана страниц
	не менее 225 000
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.23. 
	Ресурс цветного фотобарабана страниц
	не менее 250 000
	Указание характеристик

	
	

	
	Скорость цветной печати А4 страниц в минуту
	не менее 45
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.24. 
	Скорость черно-белой печати А4 страниц в минуту
	не менее 45
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.25. 
	Поддержка ОС - Windows
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.26. 
	Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати в комплекте, листов
	не менее 2350
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.27. 
	Суммарная емкость устройства автоподачи сканера, листов 
	не менее 380
	Указание характеристик
	
	

	1.28. 
	Суммарная емкость выходных лотков в комплекте, листов
	не менее 500
	Указание характеристик
	
	

	1.29. 
	Наличие в комплекте поставки дополнительного оригинального (от производителя МФУ) комплекта картриджей и приемника для отработонного тонера
	требуется соответствие
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	ИБП в комплекте с батарейным модулем
Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
	Указание характеристик
(наименование, модель и комплектация поставляемой продукции) 
	-//-
	

	
	Технические характеристики:
	
	
	-//-
	

	1.30. 
	Тип оборудования
	ИБП топологии On‑line (двойное преобразование)
	Соответствие
	-//-
	

	1.31. 
	Мощность (ВА)
	Не менее 3000 ВА
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.32. 
	Мощность (Вт)
	Не менее 3000 Вт
	Указание характеристик
	
	

	1.33. 
	Количество фаз
	1/1 (вход/выход)
	Указание характеристик
	
	

	1.34. 
	Форм‑фактор
	Напольный / для установки в 19″ стойку (Rack Tower), высота не более 2U
	Указание характеристик
	
	

	1.35. 
	Габариты устройства (Ш×В×Г)
	Не более 440×86,5×610 мм
	Соответствие
	
	

	1.36. 
	Вес устройства
	Не более 27 кг
	Соответствие
	
	

	1.37. 
	Стабильность выходного напряжения
	±1%
	Соответствие
	
	

	1.38. 
	Крест‑фактор
	Не менее 3:1
	Соответствие
	
	

	1.39. 
	Степень защиты корпуса
	Не ниже IP20
	Соответствие
	
	

	1.40. 
	Рабочая температура
	От 0 до +40 °C
	Соответствие
	
	

	1.41. 
	Влажность при эксплуатации
	Не более 95% (без конденсата)
	Соответствие
	
	

	1.42. 
	Высота эксплуатации
	До 3000 м над уровнем моря
	Соответствие
	
	

	1.43. 
	Температура хранения
	От −25 до +55 °C
	Соответствие
	
	

	1.44. 
	Высота хранения
	До 10 000 м
	Соответствие
	
	

	1.45. 
	Виды защиты
	От глубокого разряда АКБ, от КЗ, от перегрузки
	Соответствие
	
	

	1.46. 
	Интерфейсы управления
	EPO, RS‑232, USB, сухие контакты
	Соответствие
	
	

	1.47. 
	Конструктивные особенности
	Дисплей, звуковая сигнализация
	Соответствие
	
	

	1.48. 
	Поддержка протоколов/функций
	SNMP, холодный старт
	Соответствие
	
	

	1.49. 
	Цвет корпуса
	Чёрный
	Соответствие
	
	

	1.50. 
	Входное напряжение
	Диапазон 110–300 В
	Соответствие
	
	

	1.51. 
	Частота входного напряжения
	40–70 Гц
	Соответствие
	
	

	1.52. 
	Входной разъём
	IEC‑320‑C20
	Соответствие
	
	

	1.53. 
	Выходные розетки с батарейной поддержкой
	Не менее 8×IEC 320 C13 + 1×IEC 320 C19
	Соответствие
	
	

	1.54. 
	Выходное напряжение (от АКБ)
	200/208/220/230/240 В ±1% (настраиваемое)
	Соответствие
	
	

	1.55. 
	Частота (от АКБ)
	50/60 Гц ±0,1%
	Соответствие
	
	

	1.56. 
	Уровень шума
	Не более 55 дБ
	Соответствие
	-//-
	

	1.57. 
	Время автономной работы при 100% нагрузке
	Не менее 3 минут
	Соответствие
	-//-
	

	1.58. 
	Время автономной работы при 50% нагрузке
	Не менее 9 минут
	Соответствие
	-//-
	

	1.59. 
	Время заряда АКБ
	Не более 4 часов до 90% ёмкости
	Соответствие
	-//-
	

	1.60. 
	Тип АКБ
	Свинцово‑кислотные герметичные (необслуживаемые)
	Соответствие
	-//-
	

	1.61. 
	Количество АКБ в ИБП
	6 шт.
	Соответствие
	-//-
	

	1.62. 
	Напряжение шины АКБ
	72 В
	Соответствие
	-//-
	

	1.63. 
	Реестр МПТ
	Наличие в реестре Минпромторга
	Соответствие
	-//-
	

	1.64. 
	ОКПД2
	26.20.40.110 (источники бесперебойного питания)
	Соответствие
	-//-
	

	1.65. 
	Батарейный модуль 
	Совместимый модуль для 19″ стойки, клеммный блок, напряжение 72 В, ёмкость не менее 9 Ач (ИБПСИПБ2КА.10-11/СИПБ3КА.10-11)
	Соответствие
	-//-
	

	1.66. 
	Габариты батарейного модуля (Ш×Г×В)
	Не более 450×720×90 мм (ориентир под 19″)
	Соответствие
	-//-
	

	1.67. 
	Вес батарейного модуля
	Не более 42 кг
	Соответствие
	-//-
	

	1.68. 
	Материал корпуса модуля ИБП в комплекте с батарейным модулем
	Металл + пластик
	Соответствие
	-//-
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Состояние оборудования:
1. Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. 
1) Поставляемое оборудование должно быть произведено в течение не более 24 месяцев до даты поставки. 
2) Дата выпуска оборудования на упаковке должна быть нанесена заводским путем.
Нанесение даты изготовления другими способами не допускается.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки: Согласно таблице 1.1.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2
	Упаковка: Упаковка оборудования должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении и не должна иметь следов вскрытия, а также не должна быть повреждена.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3.
	Маркировка упаковки:
Маркировка упаковки каждой единицы оборудования должно давать возможность четко идентифицировать разновидность оборудования (наименование оборудования и/или каталожный номер оборудования).
В соответствии с требованиями ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) «Упаковка. Термины и определения».
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием:
С каждой единицей поставляемого оборудования должна быть предоставлена в бумажном или электронном виде в формате *.pdf (на электронном носителе информации) следующая эксплуатационная документация:
 Руководство пользователя;
 Руководство по обслуживанию и ремонту оборудования, составленное (или переведенное) на русский язык.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Расходы на гарантийную поддержку:
Все необходимые мероприятия для постановки оборудования на гарантийную поддержку, включая активацию сервисных пакетов поддержки, Поставщик проводит своими силами и за свой счет.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.2
	Цена оборудования:
Цена оборудования должна включать все расходы, связанные с поставкой данного оборудования (стоимость погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, включая стоимость такелажа), налоги и обязательные платежи.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Изменение номенклатуры Оборудования:
В случае отсутствия на дату комплектования Поставщиком поставляемой партии товара любой из указанной в ней номенклатурной единицы Оборудования, соответствующей Спецификации поставляемой продукции, вызванным прекращением ее производства, Поставщик по предварительному согласованию с Заказчиком должен заменить ее на эквивалент, имеющий эквивалентные технические характеристики и потребительские свойства, или превышающие их без изменения цены. Замена номенклатуры производится путем подписания сторонами Дополнительного соглашения к действующему Договору.
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	7.1
	Подтверждение происхождения товаров
	В составе заявки предоставить коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875)

	Согласие с требованием
	-//-
	



[bookmark: _Toc204182511][bookmark: _Toc233188280]В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
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2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

[bookmark: _Toc204182512][bookmark: _Toc233188281]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


