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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	[bookmark: _Hlk53137410]№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	АУО
	Аппарат управления АО «Почта России»

	
	Покупатель, Грузополучатель
	Акционерное общество «Почта России»

	
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	
	ТЗ
	Техническое задание

	
	Товар
	Принтер этикеток, указанный в настоящем Техническом задании.

	
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Поставка принтера для этикеток для нужд АО «Почта России» (далее – товар).
Цель поставки товара: обеспечение АО «Почта России» принтером этикеток в целях бесперебойной и качественной работы структурных подразделений Общества.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1.  Требования к Товару
Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочными образцами и быть свободными от прав третьих лиц.
Товары должны обеспечивать работу от напряжения переменного тока электрической сети 220 Вольт, частоты 50 Гц. 
3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара

	№ п/п
	Наименование[footnoteRef:1] [1:  Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик] 

	Единица измерения
	Количество Товара


	1. 
	[bookmark: _Hlk222826891]Принтер этикеток АТОЛ TT42 или эквивалент
	шт.
	2

	ИТОГО
	2


3.3. Основные характеристики Товара
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
3.4. Комплектность Товара
Комплектность Товара: в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.2 настоящего Технического задания, а также кабели питания и/или блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара, инструкция по эксплуатации.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
3.5.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- Не установлены.
3.5.2. Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в настоящем ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Срок гарантии на Товар: не менее 12 месяцев с даты подписания универсального передаточного документа.
3.6.2. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.
3.6.3. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
На каждой упаковке должна быть нанесена маркировка, содержащая информацию о производителе товара, а также маркировка о товаре.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Производственные коды и серийные номера на Товаре должны совпадать с производственными кодами и серийными номерами на упаковке (при наличии). 
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов влаги и намокания. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
–	наименование Товара; 
–	товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. [bookmark: _Ref535830270]Срок и место поставки
6.1.1. [bookmark: _Ref535830399]Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.
Адрес поставки товара: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставщик обязан уведомить Грузополучателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов по местному времени Грузополучателя.
6.2.3. Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
6.2.4. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.  Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных 
в п. 7.2 настоящего ТЗ.
Порядок приемки устанавливается договором.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
– ТОРГ 12/УПД, подписанная Поставщиком с его стороны, в 2 (двух) экземплярах;
–	счет-фактуру[footnoteRef:2]; [2:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если поставщик не является плательщиком НДС.] 

– копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 
на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара (если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (ЕАЭС));
–  паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке 
в бумажном или электронном виде (при наличии);
– оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы 
о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара. Заводские (серийные) номера Товара указываются при наличии.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы 
по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлено.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Технические характеристики Товара
	5



Приложение № 1 
к Техническому заданию


Технические характеристики Товара

1. Требования к характеристикам Принтер этикеток АТОЛ TT42:
Модель* АТОЛ TT42 или эквивалент со следующими характеристиками:

	№ п/п
	Характеристики Товара/
Параметры эквивалентности к закупаемому Товару
	Значение характеристики Товара/
Значение параметров эквивалентности Товара

	1.
	Метод печати: термотрансферная и прямая термопечать
	соответствует

	2.
	Разрешение: dpi
	не менее 203*

	3.
	Ширина печати (max): мм
	до 108*

	4.
	Скорость печати (max): мм/с
	не менее 127*

	5.
	Интерфейсы подключения: USB
	соответствует

	6.
	Длина печати (макс.), мм
	не менее 1200*

	7.
	Этикет лента:
	

	8.
	Внутренний / внешний диаметр рулона, мм
	не менее 25,4 / 127*

	9.
	Толщина этикетки (min/max), мм
	не менее 0,06 / 0,18*

	10.
	Ширина материала (min/max), мм
	не менее 20 / 112*

	11.
	Термотрансферная лента:     
	

	12.
	Внутренний / внешний диаметр рулона, мм
	не менее 12,7 / 34*

	13.
	Ширина ленты (min/max), мм
	не менее   40 / 110*

	14.
	Опционально: Нож, отделитель, внешний держатель этикеток
	соответствует

	15.
	Тип риббона: OUT (внешний)
	соответствует

	*Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии).
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы
с основным Товаром.


 

