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[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки атмосферного воздуха для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Цель использования закупаемой продукции
Фильтры очистки воздуха закупаются для оснащения систем приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок здания. Их установка необходима для эффективного очищения поступающего внутрь здания наружного воздуха, устранения пылевых частиц, бактерий, вирусов, аллергенов и неприятных запахов. Применение современных высокоэффективных воздушных фильтров гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и стандартов микроклимата, обеспечивая здоровую атмосферу и комфортные условия труда персонала.
Существующее положение 
1.3.1. Место поставки товара: в соответствии с п. 1.4. Проекта договора (приложение № 2 к Документации о закупке)
1.3.2. Адрес поставки указывается в заявке Заказчика.
1.3.3. Условия поставки товара:
 Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, по предварительной согласованности с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки товара. Погрузка, разгрузка, перенос товара, подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика.
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]1.4.1. Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявками Заказчика в течение всего срока действия договора. Форма заявки – по форме приложения № 2 к Проекту договора (приложение № 2 к Документации о закупке).
1.4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет до места поставки Товара по адресу, указанному в п. 1.3.1 настоящих Технических требований.
1.4.3. Поставка Товара, включая транспортировку до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, указанные в п. 2.1.2. настоящих Технических требований.
1.4.4. На территории объектов Заказчика действует контрольно-пропускной режим, в связи с чем Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара должен сообщить представителю Заказчика номер автотранспортного средства и Ф.И.О. водителя, грузчиков-экспедиторов и других лиц, задействованных в транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, для оформления пропуска в соответствии с порядком пропускного режима объекта Заказчика.
1.4.5. Фильтры очистки атмосферного воздуха приобретаются для приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок производителя KORF
[bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера 
1.5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.5.2 Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.
1.5.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Таблице №3 настоящих Технических требований.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм
	Кол-во
	Вентиляционная установка KORF

	
	
	
	
	Система
	Тип
	Модификация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Фильтр воздушный карманный ФВК-355-355-300-3-F7
	шт
	144
	П1
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	WNK 315/1

	2
	Фильтр воздушный для фанкойла ФВФ-374-355-5-G3 рамка
	шт
	144
	П1
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	WNK 315/1

	3
	Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-200-4-G4
	шт
	72
	П8
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 40-20 A.REZ.3.22-0.37x30M.R

	4
	Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-520-4-F7
	шт
	72
	П8
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 40-20 A.REZ.3.22-0.37x30M.R

	5
	Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-210-5-G4
	шт
	36
	П35
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	WNP 50-30/25R.2D

	6
	Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-350-5-F7
	шт
	36
	П35
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	WNP 50-30/25R.2D

	7
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-210-5-G4
	шт
	144
	ПВ1
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R

	8
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-520-5-F7
	шт
	108
	ПВ1
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R

	9
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-210-5-G4
	шт
	72
	П18
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R

	10
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-520-5-F7
	шт
	72
	П18
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R

	11
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-210-5-G4
	шт
	144
	П4
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 50-25 A.3.25-0.55x30M.R

	12
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-520-5-F7
	шт
	108
	П4
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 50-25 A.3.25-0.55x30M.R

	13
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-210-5-G4
	шт
	216
	П9
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R

	14
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-520-5-F7
	шт
	144
	П9
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R

	15
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-360-6-G4
	шт
	1080
	ПВ21
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANP31 P/J1/K1U/F1/Z1/E1.240/R2/T1.32.3/V1.4.2P80.R-18,5x15REZ/F7/H1/B1 + L/2B1/2H1/2F1/2V1.4.2P71.R-
15x15REZ/2Y2.71/2H1/R2/2Z2/2K2U

	16
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-F7
	шт
	1080
	ПВ21
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANP31 P/J1/K1U/F1/Z1/E1.240/R2/T1.32.3/V1.4.2P80.R-18,5x15REZ/F7/H1/B1 + L/2B1/2H1/2F1/2V1.4.2P71.R-
15x15REZ/2Y2.71/2H1/R2/2Z2/2K2U

	17
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-G4
	шт
	1080
	ПВ21
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANP31 P/J1/K1U/F1/Z1/E1.240/R2/T1.32.3/V1.4.2P80.R-18,5x15REZ/F7/H1/B1 + L/2B1/2H1/2F1/2V1.4.2P71.R-
15x15REZ/2Y2.71/2H1/R2/2Z2/2K2U

	18
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-10-F7
	шт
	108
	ПВ13
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANP10 L/B1/K1/F1/Z1/E1.30/R2/T1.2.3/V1.1.2P50.R-3x15REZ/F1/B1 + P/2B1/2F1/R2/2V1.1.2P50.R-
3x15REZ/2K1/2B1

	19
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-F7
	шт
	36
	П7
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	ANP6.1 L/B1/K1/N2.2/F7/V1.1.P50.R-4x15REZ/B1

	20
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-G4
	шт
	864
	П7
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	ANP6.1 L/B1/K1/N2.2/F7/V1.1.P50.R-4x15REZ/B1

	21
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-500-6-F7
	шт
	396
	ПВ12
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANP10 L/B1/K1/F1/Z1/E1.30/R2/T1.2.3/V1.1.2P50.R-3x15REZ/F7/B1 + P/2B1/2F1/R2/2V1.1.2P50.R-
3x15REZ/2K1/2B1

	22
	Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-210-6-G4
	шт
	36
	П3
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	WNP 60-30/28R.2D

	23
	Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-520-6-F7
	шт
	36
	П3
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	WNP 60-30/28R.2D

	24
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-210-6-G4
	шт
	72
	ПВ10.2
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 60-30 V1.31-1.1x30.R.REZ + UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R.REZ

	25
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-520-6-F7
	шт
	36
	ПВ10.2
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 60-30 V1.31-1.1x30.R.REZ + UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R.REZ

	26
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-210-6-G4
	шт
	36
	П27
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 60-35 A.03.31-1.1x30.R

	27
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-600-6-F7
	шт
	36
	П27
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 60-35 A.03.31-1.1x30.R

	28
	Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-210-6-G4
	шт
	36
	П34
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 60-35 A.3.35-2.2x30M.R

	29
	Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-520-6-F7
	шт
	36
	П34
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	UTR 60-35 A.3.35-2.2x30M.R

	30
	Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-210-7-G4
	шт
	288
	ПВ6
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R

	31
	Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-600-7-F7
	шт
	144
	ПВ6
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R

	32
	Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-210-8-G4
	шт
	72
	ПВ30
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 80-50 V1.35-3x30.R + UTR 80-50 V1.35-2.2x30.R

	33
	Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-680-8-F7
	шт
	36
	ПВ30
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	UTR 80-50 V1.35-3x30.R + UTR 80-50 V1.35-2.2x30.R

	34
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-F7
	шт
	72
	ПВ22
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANR20 L/J2/K1U/P5/F1/Z1/E2.150/R2/T1.23/V1.1.P71.R-15x15REZ/F7/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P71.R-
11x15REZ/2Y71/2H1/R2/2Z2/2K2U/2P2

	35
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-G4
	шт
	144
	ПВ22
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANR20 L/J2/K1U/P5/F1/Z1/E2.150/R2/T1.23/V1.1.P71.R-15x15REZ/F7/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P71.R-
11x15REZ/2Y71/2H1/R2/2Z2/2K2U/2P2

	36
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-360-9-G4
	шт
	108
	П16
	Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа
	ANR6 L/K1/P1/A1.2.P56.R-3x15/C1.3/B1

	37
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-500-9-F7
	шт
	36
	ПВ22
	Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа
	ANR20 L/J2/K1U/P5/F1/Z1/E2.150/R2/T1.23/V1.1.P71.R-15x15REZ/F7/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P71.R-
11x15REZ/2Y71/2H1/R2/2Z2/2K2U/2P2


* Информация о количестве и объеме продукции, которая указана в Таблице № 1 настоящих ТТ, имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма товара. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объеме, указанном в Таблице № 1 настоящих ТТ. Сумма поставленного товара не может превышать предельную стоимость настоящего Договора. Заказчик вправе, по согласованию с Поставщиком, заказать Товар, не вошедший в Спецификацию, аналогичной номенклатурной группы.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на торговую марку (лицензию, патент и иные указания на конкретного производителя или конкретную модель) продукции носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой заказчику продукции, в составе своего коммерческого предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента в объеме, не менее указанному в Таблице 1 настоящих Технических требований. 
Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать подробное описание технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки воздуха для нужд АО «СК РусГидро»»
	с даты подписания договора
	31.12.2027 г.


[bookmark: _Toc50125131]*Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора.
**Срок поставки товара определяется в Заявках, но не может превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента предоставленной письменной заявки Заказчика, которая подается на каждый адрес отдельно. В Заявке указываются данные по наименованию количеству необходимого Товара. 



13

[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1-37 Таблицы 1): «ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки атмосферного воздуха для нужд АО «СК РусГидро»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Фильтр воздушный карманный ФВК-355-355-300-3-F7
	Ширина, мм – 355;
Высота, мм – 355;
Глубина кармана, мм – 300;
Кол-во карманов, шт – 3;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7;
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.2
	Фильтр воздушный для фанкойла ФВФ-374-355-5-G3 рамка
	Ширина, мм – 374;
Высота, мм – 355;
Толщина, мм – 5;
Класс очистки – G3.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.3
	Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-200-4-G4
	Ширина, мм – 480;
Высота, мм – 280;
Глубина кармана, мм – 200;
Кол-во карманов, шт – 4;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.4
	Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-520-4-F7
	Ширина, мм – 480;
Высота, мм – 280;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 4; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.5
	Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-210-5-G4
	Ширина, мм – 498;
Высота, мм – 298;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.6
	Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-350-5-F7
	Ширина, мм – 498;
Высота, мм – 298;
Глубина кармана, мм – 350;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.7
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-210-5-G4
	Ширина, мм – 578;
Высота, мм – 328;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.8
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-520-5-F7
	Ширина, мм – 578;
Высота, мм – 328;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.9
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-210-5-G4
	Ширина, мм – 578;
Высота, мм – 378;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.10
	Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-520-5-F7
	Ширина, мм – 578;
Высота, мм – 378;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.11
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-210-5-G4
	Ширина, мм – 580;
Высота, мм – 330;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.12
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-520-5-F7
	Ширина, мм – 580;
Высота, мм – 330;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь. 
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.13
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-210-5-G4
	Ширина, мм – 580;
Высота, мм – 380;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 5; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.14
	Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-520-5-F7
	Ширина, мм – 580;
Высота, мм – 380;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 5;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.15
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-360-6-G4
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 490;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.16
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-F7
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 490;
Глубина кармана, мм – 500;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.17
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-G4
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 490;
Глубина кармана, мм – 500;
Кол-во карманов, шт – 6;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.18
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-10-F7
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 592;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 10; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.19
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-F7
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 592;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.20
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-G4
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 592;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.21
	Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-500-6-F7
	Ширина, мм – 592;
Высота, мм – 592;
Глубина кармана, мм – 500;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.22
	Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-210-6-G4
	Ширина, мм – 598;
Высота, мм – 298;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.23
	Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-520-6-F7
	Ширина, мм – 598;
Высота, мм – 298;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.24
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-210-6-G4
	Ширина, мм – 678;
Высота, мм – 378;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.25
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-520-6-F7
	Ширина, мм – 678;
Высота, мм – 378;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 6;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.26
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-210-6-G4
	Ширина, мм – 678;
Высота, мм – 428;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.27
	Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-600-6-F7
	Ширина, мм – 678;
Высота, мм – 428;
Глубина кармана, мм – 600;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.28
	Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-210-6-G4
	Ширина, мм – 680;
Высота, мм – 420;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.29
	Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-520-6-F7
	Ширина, мм – 680;
Высота, мм – 420;
Глубина кармана, мм – 520;
Кол-во карманов, шт – 6; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.30
	Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-210-7-G4
	Ширина, мм – 780;
Высота, мм – 480;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 7;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.31
	Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-600-7-F7
	Ширина, мм – 780;
Высота, мм – 480;
Глубина кармана, мм – 600;
Кол-во карманов, шт – 7;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.32
	Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-210-8-G4
	Ширина, мм – 880;
Высота, мм – 580;
Глубина кармана, мм – 210;
Кол-во карманов, шт – 8;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.33
	Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-680-8-F7
	Ширина, мм – 880;
Высота, мм – 580;
Глубина кармана, мм – 680;
Кол-во карманов, шт – 8; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.34
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-F7
	Ширина, мм – 892;
Высота, мм – 592;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 9; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.35
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-G4
	Ширина, мм – 892;
Высота, мм – 592;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 9;
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.36
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-360-9-G4
	Ширина, мм – 892;
Высота, мм – 892;
Глубина кармана, мм – 360;
Кол-во карманов, шт – 9; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – G4
Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	1.37
	Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-500-9-F7
	Ширина, мм – 892;
Высота, мм – 892;
Глубина кармана, мм – 500;
Кол-во карманов, шт – 9; 
Глубина рамки, мм – 25;
Класс очистки – F7
Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха;
Фильтровальный материал – Мельтблаун;
Материал уплотнителя – изолон;
Материал рамки – оцинкованная сталь.
Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	2
	Требования к качеству и безопасности
	-//-
	-//-
	

	2.1
	Вся поставляемая продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, техническому регламенту Таможенного союза, требованиям на её изготовление, использование, иметь сертификаты качества, техническое описание продукции, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке.
Участник в составе Заявки на участие, а также при поставке товара должен предоставить (при наличии):
	на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии. (в подтверждение данного требования Участник должен предоставить в составе своей заявки цветную скан копию действующего сертификата системы обязательной сертификации или декларации о соответствии в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).
	на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации. (в подтверждение данного требования Участник должен предоставить в составе своей заявки цветную скан копию действующего сертификата системы добровольной сертификации в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь загрязнений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, строго соответствовать коммерческому предложению и спецификации поставщика.
Поставляемая продукция должна быть упакована и поставлена заказчику в упаковке (таре) соответствующего образца, обеспечивающая сохранность. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна быть изложена на русском языке, быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды.

Дата выпуска Товара должна быть не ранее 2026 г
	Согласие с требованиями
	
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	3.1
	Адреса поставки:
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресам: указанным в п. 1.3.1 настоящих ТТ.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.2
	Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные в Таблице № 2 настоящих Технических требований.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.3
	Поставщик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за качество поставляемой продукции и предоставление всей необходимой товарно-транспортной документации. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки
	Согласие с требованиями
	
	

	4
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	

	4.1
	Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами.
	Согласие с требованиями
	
	

	5
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
	Согласие с требованиями
	
	




[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).
Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).


