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Технические требования
Поставка  насосов «Иртыш» РФ2 80/140.134-20-5,5/2-106 

для системы  откачки дренажа Черекской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc198203031]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc198203032]Обозначения и сокращения
	ТТ
	технические требования

	СТО
	стандарт отраслевой

	ГЭС
	гидравлическая электростанция

	ПАО «РусГидро»
	публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»

	НМЦ
	начальная максимальная цена

	НДС
	налог на добавленную стоимость

	ТВС
	Техническое водоснабжение






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc198203033]Наименование закупаемой продукции
1.3. Поставка  насосов «Иртыш» РФ2 80/140.134-20-5,5/2-106  для системы  откачки дренажа  Черекской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». (далее – Филиал).

1.4. [bookmark: _Toc198203034][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
Замена насосов «Иртыш» РФ2 80/140.134-20-5,5/2-106  для системы  откачки дренажа  Черекской  ГЭС  Филиала.

1.5. [bookmark: _Toc198203035][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
  Черекская  ГЭС установленной мощностью 23,4МВт расположена в Урванском районе КБР, в 0,5 км северо-западнее села Псыгансу в непосредственной близости от сооружений Зарагижской ГЭС Кабардино-Балкарской Республики. Ведена в эксплуатацию в 2025 году и до настоящего времени эксплуатируется непрерывно. Эксплуатирующей организацией Черекской  ГЭС является Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

 
     Основание на закупку:  Среднесрочная Производственная программа ТО 2025-2030 гг. Филиала.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc198203036][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc198203037]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695]   Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Применение законодательства о национальном режиме
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	  1.
	Погружной насос «Иртыш» РФ2 80/140.134-20-5,5/2-106
	шт
	Преимущество Российской продукции
	2


[bookmark: _Toc198203038][bookmark: _Toc198203038]
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc198203040][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Погружной насос «Иртыш» РФ2 80/140.134-20-5,5/2-106
	с даты подписания договора
	по  15.09.2026г


3
0

3

[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc198203041][bookmark: _Toc754465801][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc198203041][bookmark: _Toc754465801]
2.2. [bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc198203042] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Погружной насос «Иртыш»
	80/140.134-20-5,5/2-106
	Согласие с требованием
	
	


	1.1.1
	Исполнение электродвигателя
	базовый
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2
	Объект применения
	Для перекачки сточных вод
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Подача,м3/ч
	60
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Номинальный диаметр напорного патрубка
	80
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5
	Номинальный диаметр рабочего колеса
	140
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6
	Фактический диаметр рабочего колеса
	134
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Мощность потребляемая насосом(макс),кВТ
	5,5
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.1
	Частота вращения, об/мин
	 2850
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	КПД,%
	72
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Степень защиты
	IP68
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	Максимальная глубина погружения,м
	10
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5
	Перекачиваемая среда
	вода
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Масса, кг
	116
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.1
	Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее
	1
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2
	Срок службы , лет, не менее
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3
	Максимальная температура перекачиваемой среды не более,
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4
	Количество пусков в час, макс.
	20
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.2
	Температура перекачиваемой жидкости
	от+10до+60
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.3
	Количество пусков в час, макс.
	20
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией
	
· Акты приемки продукции ОТК завода-изготовителя;
· Паспорта на изделие, сертификаты на использованные материалы (бумажный вид, электронный вид) – 1 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
(склад Заказчика)
	КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».
	
	
	

	3.2.
	Требование к упаковке и доставке
	Поставляемая продукция должна быть  упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки.
Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.
Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69).
Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами.
Поставка производится на склад Заказчика.
Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи. Поставляемые материалы должны быть укомплектованы следующей документацией: Документы о качестве(сертификаты, паспорта) примененных материалов и оборудования; Акты приемки продукций ОТК завода-изготовителя. Срок гарантии поставщика не менее 12месяцев.
Поставщик гарантирует замену утерянного, поврежденного при транспортировке или выбракованного при первичном осмотре оборудования. Стоимость страховки грузов до места
	
	
	

	4.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1
	Общие требования к участникам закупки
	Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc198203043][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:
[bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191][bookmark: _Toc513396991][bookmark: _Toc467435191]

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Страна происхождения
	Технические характеристики (описание)
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Срок поставки
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

