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	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт или государственный стандарт

	ГОСТ 8731-25
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

	ГОСТ 8732-25
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

	ГОСТ 8733-74
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

	ГОСТ 8734-75
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

	ГОСТ 9940-81
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

	ГОСТ 9567-75
	Трубы стальные прецизионные. Сортамент

	ГОСТ 9941-2022

	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойких высоколегированных сталей. Технические условия

	ГОСТ 10692-2015
	Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ТУ 14-3-190-2004
	 «Труба стальная бесшовная для котельных установок и трубопроводов»

	ТУ 14-3-460-2003
	 «Труба стальная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов»

	ТУ 14-3Р-55-2001
	 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов»
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«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc225940242]Цель использования закупаемой продукции 
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные приобретаются как давальческий материал для выполнения ремонтной программы 2028 года.
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Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	№
п/п
	Наименование продукции
	Дополнительные параметры
	Марка стали
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731-25

	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

	Диаметр – 219мм; 
Толщина стенки – 8мм; 
Вес погонного метра, т.0.0416; 
Покрытие - без покрытия; 
Тип производства –бесшовная горячедеформированная; 
Тип сечения – круглая; 
Материал – сталь. 
Длина одной трубы – 11 м.
	Марка стали – Ст4сп
	т.
	32



4

12
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.
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[bookmark: _Toc225940253]Таблица 3.1 Требования к сортаменту

	Требования Заказчика
	Предложения участника по характеристикам и параметрам (сортамент)

	№
п/п
	Наименование продукции
	Доп. параметры
	Марка стали
	Единица измерения
	Количество
	Наименование продукции
	Доп. параметры
	Марка стали
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731-25
	

	1.1. 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

	Диаметр – 219мм; 
Толщина стенки – 8мм; 
Вес погонного метра, т.0.0416; 
Покрытие - без покрытия; 
Тип производства –бесшовная горячедеформированная; 
Тип сечения – круглая; 
Материал – сталь. 
Длина одной трубы – 11 м.
	Марка стали – Ст4сп
	т.
	32
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc225940254]Таблица 3.2 Требования к техническим и функциональным характеристикам
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основные требования 
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования, установленные ГОСТ или ТУ к техническим и функциональным характеристикам
	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, указанным для соответствующей позиции трубы в таблице 1.1 и таблице 3.1 настоящих требований (с учетом специальных требований – если установлены в разделе 2 настоящей таблицы 3.2)
	Согласие с требованием
	-//-

	1.2. 
	Поверхность труб
	Должны отсутствовать дефекты поверхности, таких как: вкатанная окалина, закат, инородные металлические включения на внутренней поверхности, налет шлама, прокатная плена, раскатанное загрязнение, ржавчина, риска, трещина, чешуйчатость.
Единичные плены должны быть зачищены
	Согласие с требованием
	-//-

	2. 
	Специальные требования 

	-//-
	-//-

	2.1. 
	Для труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8731-25
	
	

	2.1.1. 
	Термическая обработка
	Трубы должны быть без термической обработки
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.2. 
	Химический состав стали
	Согласно п. 6.2.1 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.3. 
	Величина углеродного эквивалента металла труб Сэкв
	Согласно п. 6.2.3 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.4. 
	Механические свойства металла 
для труб группы А
	Согласно п. 6.3.1 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.5. 
	Условный предел текучести металла 
для труб группы А
	Согласно требованиям п. 6.3.1 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.6. 
	Механические свойства металла 
для труб группы В
	Согласно п. 6.3.3 указанного ГОСТ 8731-25 мм]
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.7. 
	Твердость по Бринеллю
для труб группы В
	Согласно требованиям п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 (таблица 2)
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.8. 
	Относительное сужение
для труб группы В (при толщине стенки более 7 мм)
	Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 (таблица 2, примечания 3,5)
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.9. 
	Временное сопротивление и предел текучести 
для труб группы В из стали марки 09Г2С
	Временное сопротивление – не менее 470 Н/мм2 
Предел текучести – не менее 345 Н/мм2

	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.10. 
	Механические свойства при растяжении
для труб группы В
	Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.11. 
	Твердость металла
для труб группы В
	Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.12. 
	Испытания на ударный изгиб
для труб группы В (при толщине стенки 6 мм и более)
	Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.13. 
	Макроструктура
для труб толщиной стенки 12 мм и более
	Согласно требованиям п. 6.4 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.14. 
	Технологические испытания
	Согласно требованиям п. 6.5 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.15. 
	Контроль герметичности электромагнитным методом
	Должен быть проведен
Согласно п. 6.8.2 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.16. 
	Неразрушающий контроль для выявления продольных дефектов
	Должен быть проведен
Согласно п. 6.8.3 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.17. 
	Обрезка концов труб 
для труб толщиной стенки 20 мм и более
	Согласно п. 6.9.1 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.18. 
	Отделка концов
для труб толщиной стенки от 5 до 22 мм
	Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.19. 
	Маркировка и упаковка труб
	Согласно п. 6.10 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.20. 
	Правила приемки
	Партия должна состоять из труб одной плавки
Согласно пп. 8.1 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	2.1.21. 
	Неразрушающий контроль
	Неразрушающий контроль для выявления продольных дефектов должен проводиться согласно требованиям п. 9.16.1 ГОСТ 8731-25
	Согласие с требованием
	-//-

	3. 
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общее требование
	Продукция должна быть новая*, ранее не использованная.
* - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, коррозии (раковин), посторонних бесшовных швов (сваренных между собой труб различных длин, следов бесшовных швов от приварки конструкций), не потеряла потребительских свойств
	-//-
	

	3.2. 
	Год выпуска продукции

	Не ранее 2026 г.
	Указание характеристик 
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки продукции
	ЯНАО, г. Лабытнанги ул. Первомайская, 62
	-//-
	-//-

	4.2. 
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб
	Согласно ГОСТ 10692-2015
	Согласие с требованием
	-//-

	4.3. 
	Транспортная маркировка грузов 
	Согласно ГОСТ 14192-96
	Согласие с требованием
	-//-

	4.4. 
	Дополнительные требования по маркировке, упаковке и транспортированию и хранению труб
	«Транспортирование товара в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы следует производить в соответствии с ГОСТ 15846-2002»
	Согласие с требованием
	-//-

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	Согласно гарантиям завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12
	Указание характеристик
	

	6. 
	Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Документы, поставляемые вместе с продукцией 
	Согласно требованиям ГОСТ 10692-2015, ГОСТ 14192-96
	-//-
	-//-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции:
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к стране происхождения поставляемой продукции 
Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 
1) Реестр российской промышленной продукции; 
2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации).
	Согласие с требованием
	-//-
















Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
	





_________________________________                         _________________                ____________________________________________________
        (должность подписавшего)	 (подпись)	                       (И.О. Фамилия)


















