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п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Разрядник мультикамерный
	МСR 20
	шт.
	127
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разрядник мультикамерный
	С даты подписания договора.
	Не позднее 45 дней с даты подписания договора.
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Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Разрядник мультикамерный.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Разрядник мультикамерный
	Предназначен для защиты ВЛ U-(6-20 кВ) от грозовых перенапряжений.
Импульсное 50% разрядное напряжение, не более – 85 кВ.
Многократно выдерживаемый импульсный ток 20/40 мкс, не менее – 50 кА.
Диапазон рабочих температур: от -60° до +50°С.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177
	Да
	
	
	

	2.2. 
	Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
	Да
	
	
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Разрядник рассчитан для
эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ1 по
ГОСТ 15150-69).
	Да
	
	
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней
среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150
	Да
	
	
	

	4.2. 
	Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней
среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150
	Да
	
	
	

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Гарантийный срок– 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента
продажи.
	Да
	Согласие с требованием
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В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
	




