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	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	ЭСК
	Электросетевой комплекс
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«Линейная арматура для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»
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Выполнение работ по ТОиР объектов ЭСК г. Лабытнанги, а также присоединение объектов Заявителей в рамках выполнения мероприятий технологического присоединения.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ответвительный зажим
	Р 645
	шт
	100

	2
	Крюкобразная гайка
	BK PD 16
	шт
	25

	3
	Анкерный зажим
	PA-158 ССД
	шт
	300

	4
	Фасадное крепление
	SF 60-TE
	шт
	600

	5
	Лента бандажноая
	ЛМ-50 (50м уп.)
	шт
	5

	6
	Зажим прокалывающий
	ОР95М
	шт
	500

	7
	Наконечник
	2НБ-70/120
	шт
	340

	8
	Наконечник
	НБЛ 25-95-16/1 35кВ IEK
	шт
	600

	9
	Наконечник
	2НБ 95/185
	шт
	120

	10
	Крюк с резьбой
	ВТ 16
	шт
	10

	11
	Вязка спиральная
	НИЛЕД CB 120, черный
	уп.
	5 

	12
	Вязка спиральная
	ЭНЕРВИК ENSTO (CO35), желтый
	уп.
	5 

	13
	Вязка спиральная
	TDM BC 70/95 (CO70), зеленый
	уп.
	5

	14
	Колпачек
	К-7
	шт
	150

	15
	Хомут для СИП
	ХС-360
	уп.
	12 

	16
	Скрепа бандажная (бугель)
	В-20 (100 шт в уп.)
	уп.
	4
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Линейная арматура
	С даты заключения Договора
	13.03.2026
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Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc198738007] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Линейная арматура. 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к месту поставки каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
	
	

	2.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69. Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
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Приложение № 1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Линейная арматура.
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика 
	Предложения участника

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки 
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Позиция 1
	Ответвительный зажим Р 645
	ГОСТ Р  51177
	Материал изделия - Алюминиевый сплав/стеклоармированный полиамид; Стойкость к ультрафиолету- Да; Сечение жилы, мм2 - 16-150/6-35.
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	2.
	Позиция 2
	Крюкообразная гайка BK PD 16
	
	Материал – оцинкованная сталь.
[bookmark: _GoBack]Диаметр – 16мм.
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	3.
	Позиция 3
	Анкерный зажим PA-158 ССД
	ГОСТ Р  51177
	Используется для анкерного крепления 4-х жильного СИП на опорах или на стенах зданий. Сечение кабеля, мм² 4х(16 -35).
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	4.
	Позиция 4
	Фасадное крепление SF 60-TE
	ГОСТ Р  51177
	Предназначено для монтажа проводов СИП всех типов вдоль стен и опор ЛЭП. Диаметр пучка проводов 25-60 мм. Крепление изготовлено из атмосферо-и ультрафиолетостойкого диэлектрического полимера, армированного стекловолокном. Расстояние от провода до фасада здания 60 мм. Гвоздь изготовлен из стали горячего оцинкования
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	5.
	Позиция 5
	Лента бандажная ЛМ-50 (50м уп.)
	ГОСТ Р  51177
	Ширина – 20 мм, 
Длина – 50м, Толщина - 0.7 мм
Габариты без упаковки
50000х20х0.7 мм
Материал
нержавеющая сталь
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	6.
	Позиция 6
	Зажим прокалывающий  ОР95М
	ГОСТ Р  51177
	Защитное покрытие поверхности - есть
Изолированный - есть
Min поперечное сечение ответвления - 16 мм²
Мах поперечное сечение ответвления - 95 мм²
Min поперечное сечение магистрали - 16 мм²
Мах поперечное сечение магистрали - 150 мм²
Количество болтов - 1
Размер головки болта
13 мм
Прокалывающий - да
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	7.
	Позиция 7
	Наконечник  2НБ-70/120
	ТУ 3449-066-97284872-2014
	Тип: наконечник кабельный винтовой/болтовой, диаметр кабеля (мин): 70 мм, диаметр кабеля (макс): 120 мм, номин. напряжение: 10000 В, защитное покрытие поверхности: без покрытия (голый)
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	8.
	Позиция 8
	Наконечник  НБЛ 25-95-16/1 35кВ IEK
	ГОСТ Р  51177
	Тип – наконечник кабельный со срывной головкой;
Номинальное сечение – 25-95 мм²;
Поверхность – луженая оловом.
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	9.
	Позиция 9
	Наконечник  2НБ 95/185
	ГОСТ Р  51177
	тип: наконечник кабельный винтовой/болтовой, диаметр кабеля (мин): 95 мм, диаметр кабеля (макс): 185 мм, номин. напряжение: 10000 В, защитное покрытие поверхности: без покрытия (голый)
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	10.
	Позиция 10
	Крюк с резьбой ВТ-16
	
	Материал – оцинкованная сталь.
Общая длина – 226мм.
Диаметр стержня – 16мм.
Длина резьбы – 100мм.
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	11.
	Позиция 11
	Вязка спиральная НИЛЕД CB 120, черный
	не подлежит обязательной  сертификации
	Количество в уп. – 6 шт.;
Min площадь сечения провода - 120 мм²;
Мах площадь сечения провода - 150 мм².
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	12.
	Позиция 12
	Вязка спиральная ЭНЕРВИК ENSTO (CO35), желтый
	ГОСТ Р  51177
	Количество в уп. - 6 шт;
Min площадь сечения провода - 35 мм²;
Мах площадь сечения провода - 50 мм².
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	13.
	Позиция 13
	Вязка спиральная TDM BC 70/95 (CO70), зеленый
	ГОСТ Р  51177
	Количество в уп. – 6 шт.;
Min площадь сечения провода - 70 мм²;
Мах площадь сечения провода - 95 мм².
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	14.
	Позиция 14
	Колпачек К-7
	ГОСТ 13276
	Колпачки К-7 предназначены для установки на крюки и штыри 
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	15.
	Позиция 15
	Хомут для СИП ХС-360
	Р IEC 61084-1-2007
	Тип - стяжка
Материал - полиамид
Ширина - 9 мм
Длина - 360 мм
Цвет - черный
	ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	

	16.
	Позиция 16
	Скрепа бандажная (бугель) В-20 (100 шт в уп.)
	ГОСТ 14918-80.
	Скрепа-бугель усиленная крепежное изделие, такелажная скрепа для СИП.
Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,3 мм. 
	ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62.
	
	
	· 
	




























[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc198738008][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.
Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения
	№
п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)
	Страна происхождения товара
	Производитель продукции
	Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо)
	Ед. изм.
	Количество
	Цена одной единицы продукции,
руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции,
руб. без НДС

	1. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	

	
	Кроме того, НДС:    ___%
	

	
	Итого с НДС:
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