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1. [bookmark: __RefHeading___Toc4580_3127605610][bookmark: _Toc125107539][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1 [bookmark: __RefHeading___Toc4582_3127605610][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125107540]. Обозначения и сокращения
	Заказчик
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8, помещ. ВП31, офис С1А, 
Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа, 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа

	ИЛ
	Испытательная лаборатория

	ТТ
	Технические требования

	СТО
	Стандарт организации



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc125107541]1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.20.12.000 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Колымской ГЭС  для нужд Башкирского филиала.
[bookmark: __RefHeading___Toc4584_3127605610][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc125107542]1.3. Цель оказания услуг
Целью является обеспечение контроля применяемых литых бетонных смесей в рамках выполнения работ по договору №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП от 14.05.2026 подписанного между «ПАО Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» на выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc125107543]1.4. Существующее положение
Услуги оказываются на основании договора №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП от 14.05.2026 подписанного между «ПАО Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК» на выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100.
[bookmark: __RefHeading___Toc4586_3127605610][bookmark: _Toc125107544]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства Работ)
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются Работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС
	Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго», Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье.
	Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»



[bookmark: __RefHeading___Toc4590_3127605610][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125107547]2. Требования к услугам
[bookmark: __RefHeading___Toc4592_3127605610][bookmark: _Toc125107548]2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4594_3127605610][bookmark: _Toc125107549]2.1.1. Требования к видам и объемам услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4602_3127605610][bookmark: _Toc125107550]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.20.12.000 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Колымской ГЭС  для нужд Башкирского филиала
	условная единица
	1


[bookmark: __RefHeading___Toc2867_1573353214] Перечень услуг к таблице 2.
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам
	1 испытание 
	50*

	2.
	Морозостойкость
	1 испытание 
	2*

	3.
	Водонепроницаемость бетона по его воздухопроницаемости
	1 испытание 
	[bookmark: _GoBack]2*

	* - Работы выполняются по заявкам. Ориентировочное кол-во заявок. Срок исполнения заявки 3 рабочих дня с даты направления.


[bookmark: __RefHeading___Toc4604_3127605610]2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1_Копия_1]№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.20.12.000 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Колымской ГЭС  для нужд Башкирского филиала
	10.08.2026
	31.12.2026


[bookmark: __RefHeading___Toc4606_3127605610][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125107552]2.2. Требования к качеству услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc4608_3127605610][bookmark: _Toc125107553]Таблица 4. Требования к качеству услуг
Наименование услуг (позиция №1 Таблицы 2): ОКПД2 71.20.12.000 Услуги в области лабораторных испытаний строительных конструкций и материалов на Колымской ГЭС  для нужд Башкирского филиала
	
№ п/п
	
Наименование параметра
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения 

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1.1
	Соответствие стандартам испытания контрольных образцов 
	
	

	1.1.1.1
	Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам
	
	

	1.1.1.1.1
	ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
	
	

	1.1.1.2
	Морозостойкость
	
	

	1.1.1.2.1
	[bookmark: __RefHeading___Toc2869_1573353214]ГОСТ 8269.0-97  «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ»
	
	

	1.1.1.3
	Водонепроницаемость бетона по его воздухопроницаемости 
	
	

	1.1.1.3.1
	[bookmark: __RefHeading___Toc2871_1573353214][bookmark: P0007]ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»
	
	

	1.1.2
	Требования к отбору проб
	
	

	1.1.2.1
	[bookmark: __RefHeading___Toc2873_1573353214]Отбор образцов литого бетона при бетонировании производится специалистами Башкирского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	
	

	1.1.3
	Требования к доставке образцов 
	
	

	1.1.3.1
	[bookmark: __RefHeading___Toc2875_1573353214]Доставку образцов бетона с Колымской ГЭС в лабораторию для проведения испытаний, производит ИЛ.
	
	

	1.1.4
	Требования к испытаниям 
	
	

	1.1.4.1
	[bookmark: __RefHeading___Toc2877_1573353214]Лаборатория на основании предоставленных образцов литого бетона, отобранных при бетонировании, производит испытание образцов. 
	
	

	1.1.4
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.1.4.1
	Исполнитель должен предоставить копии документов, подтверждающих аттестацию и аккредитацию строительной лаборатории со сроком действия не менее срока действия договора на оказываемые услуги согласно требованиям Заказчика (п.1.1.1.1-1.1.1.5 таблицы 4). Подтверждающие документы предоставляются Исполнителем после заключения договора и до начала оказания услуг.
Исполнитель должен иметь аккредитацию на основании критериев Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и соответствовать требованиям национальных стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
	
	

	1.1.5
	Требования к безопасности услуг и охране труда
	
	

	1.1.5.1
	Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг.
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	

	2.1
	Общие требования к результатам оказания услуг
	
	

	2.1.1
	Оказание услуг силами аттестованной и аккредитованной строительной лаборатории по испытанию образцов литой бетонной смеси, отобранных при бетонировании конструкций,  с выдачей заключений и протоколов испытаний, необходимых для подтверждения проектных характеристик уложенной бетонной смеси.
	
	

	2.2
	Результат оказания услуг
	
	

	2.2.1
	Результатом работ служит переданные заключения и протоколы испытаний в адрес Заказчика.
	
	

	2.1. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.2. 
	Предоставление электронных экземпляров Протоколов испытаний в формате pdf, без подписи и печати Исполнителя, для ознакомления и предварительного согласования Заказчиком результата оказанных услуг производится Исполнителем на электронную почту selezneviyu@rushydro.ru не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после проведения испытаний (после 28 суток с даты отбора образцов бетона).
Предоставление Исполнителем оригиналов Протоколов испытаний производится в течение 14 дней после проведения испытаний, по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.»  ответственному исполнителю производства работ. 
	
	

	3. 
	Требования к Исполнителю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	3.1
	Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг.
Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	
	

	3.2
	Требования к Субисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	
	

	3.2.1
	В случае привлечения к оказанию услуг Субисполнителей, Исполнитель обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы (согласно п.1.1.4 таблицы 4), подтверждающие соответствие  квалификационного уровня Субисполнителя согласно требованиям Заказчика, а также Субисполнитель должен подтвердить свою готовность и возможность оказывать услуги в полном в полном соответствий и установленными Заказчиком требованиям.  
	
	


[bookmark: __RefHeading___Toc4610_3127605610]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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