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1.1 Назначение и область применения
В настоящем томе приведены требования к составу и содержанию исполнительной документации (ИД), программ и методик испытаний (ПМИ).
1.2 Требования к составу исполнительной документации
Состав исполнительной документации формируется в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень документов:
1. акты освидетельствования скрытых работ;
 акты промежуточной приёмки ответственных конструкций;
 журналы производства работ;
 паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применённое оборудование и материалы;
 протоколы испытаний и измерений (электрических, оптических, проверки заземления и других);
 ведомости смонтированного оборудования;
 [bookmark: _GoBack]кабельные журналы;
Документация ведётся в электронном виде с подписанием квалифицированной электронной подписью в соответствии с действующим порядком документооборота заказчика.
1.3 Требования к программам и методикам испытаний (ПМИ)
Программа выполняется в соответствии с РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» и охватывает измерения сопротивления изоляции, проверку контура заземления, испытания КТПН, проверку работы реклоузера и АИИС КУЭ.
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