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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку контейнеров для мусора для нужд АО «Почта России»

























Москва, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	Акционерное Общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	Товар
	Контейнер для мусора 

	3
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, п оставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	4
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка контейнеров для мусора для нужд АО «Почта России».
Цель поставки: Оснащение структурных подразделений Общества контейнерами для мусора.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1	Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2	Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во 
(шт.)

	1
	Контейнер для мусора 1100 л (пластик)
	15

	2
	Контейнер для мусора 1100 л. (металл)
	30



3.3. Основные характеристики товара
1. Контейнер для мусора 1100 л (пластик).
Контейнер для мусора используется для сбора и хранения бытовых и промышленных отходов. 
Объём, л: 1100
Материал*: пластик/полиэтилен 
Конструкция: цельнолитая
Наличие крышки в комплекте: да 
Наличие колёс в комплекте: да 
Количество колёс, шт.: 4
Диаметр колёс, мм: 200 
Наличие ручек/захватов: да 
Цвет: зелёный
Максимально допустимая общая нагрузка, кг*: не менее 400 
Температурный режим эксплуатации, °C: не выше –30 и не ниже +50
Устойчивость к УФ‑излучению: да
Полезный срок эксплуатации, лет*: не менее 5.
*- параметры соответствия товара, по которым участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в закупке конкретные значения товара. 


2. Контейнер для мусора 1100 л. (металл)
Контейнер для мусора используется для сбора и хранения бытовых и промышленных отходов. 
Объём, л: 1100
Материал: металл (листовая сталь)
Толщина (стального листа), мм*: не менее 1,5 
Покрытие*: окрашенный (грунт-эмаль)/оцинкованный
Наличие крышки в комплекте: да 
Наличие колёс в комплекте: да 
Диаметр колёс, мм*: не менее 160 и не более 200 
Наличие откидной крышки в комплекте поставки: да
Наличие ручек/захватов: да 
Цвет*: зелёный/серый/серебристый
Максимально допустимая общая нагрузка, кг*: не менее 350 
Температурный режим эксплуатации, °C: не выше –30 и не ниже +50
Полезный срок эксплуатации, лет*: не менее 5.
*- параметры соответствия товара, по которым участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в закупке конкретные значения товара. 

3.4. Комплектность товара
В соответствии с технической документацией, предусмотренной заводом-изготовителем. 

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
-	ГОСТ Р 71018-2023 «Оборудование для сбора и обработки твердых коммунальных отходов. Термины и определения»;
-	ГОСТ 14192-96. «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
-	ГОСТ 17527-2020. «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения»;
-  ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
-	Техническая документация, предусмотренная заводом-изготовителем.



3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/УПД.
Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока. При обнаружении Заказчиком дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка должна быть нанесена в соответствии с технической документацией, предусмотренной заводом-изготовителем и не должна противоречить требованиям ГОСТ 14192-96.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковка должна быть выполнена в соответствии с технической документацией, предусмотренной заводом-изготовителем и не должна противоречить требованиям ГОСТ 17527-2020.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1.	Срок и место поставки
6.1.1. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).


6.2.	Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего Технического задания. 
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки. Покупатель обязан в течение
1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов. 
Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.	Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты приемки Товара Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки по электронной почте, указанной в договоре. 
В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения любого количества Товара и документов, указанных в п.7.2. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.
Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара
Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
-	товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД; 
-	товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
-	паспорт на товар, руководство по эксплуатации (при наличии);
-	инструкция по сборке (при наличии).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Товар в упакованном виде должен транспортироваться в крытых транспортных средствах, автомобильным видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара осуществляется в закрытых сухих помещениях в не распакованном виде. Температура хранения должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.
Упаковки с Товаром должны складироваться на поддонах или других средствах, изолирующих их от пола, в штабелях.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Поставщик гарантирует наличие на рынке Российской Федерации запчастей и эксплуатационных материалов, в гарантийный период.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен отвечать всем требованиям ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Не установлено.



