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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	ТТ
	техническое требование 

	ДоЗ
	документация о закупке

	ОКДП2
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	АО
	акционерное общество

	УХЛ1
	категория климатического исполнения оборудования

	МТР
	материально-технические ресурсы, в том числе материалы и оборудование

	ТУ
	технические условия

	ОСТ
	отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ

	ГОСТ
	государственный стандарт, разработанный на продукцию

	ТОРГ-12
	товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12
утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132)

	УПД
	универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

	НТД
	нормативно-техническая документация 

	ОДС
	оперативный диспетчерский пункт

	ПС
	подстанция

	ТК
	транспортная компания

	кВ
	номинальное напряжение в киловольтах

	Компл.
	комплект

	Шт.
	единица измерения в штуках

	мАч
	ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики заряда электрических аккумуляторов.

	см
	единица измерения длины в сантиметрах

	кг
	единица измерения веса в килограммах

	° C
	градус Цельсия - единица температуры, применяемая в Международной системе единиц средств измерений.

	IP-67
	степень защиты IP (International/Ingress Protection Rating) - классификатор степеней защиты, регламентирующий проникновение посторонних объектов - пыли и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
6 – пыленепроницаемое. Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта.  
7 – кратковременное погружение на глубину до 1 метра. При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.

	ABS
	англ. anti-lock braking system, в русской транскрипции АБС означает антиблокировочная система.

	USB
	Universal Serial Bus — с англ. «универсальная последовательная шина» — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.

	SIM-карта
	Карта идентификации абонента, посредством которой Абоненту предоставляются Услуги

	Эквивалентная продукция
	продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2: 26.30.23.120 Поставка спутникового телефона и сим карты «Iridium» для нужд ПАО «РусГидро».
Цель использования закупаемой продукции 
Поставка спутникового телефона и сим карты «Iridium» с целью обеспечения руководства ПАО РусГидро экстренной спутниковой связью.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение 
В настоящее время образовалась потребность в спутниковом телефоне и сим карте «Iridium» для обеспечения руководства ПАО «РусГидро» экстренной спутниковой связью.
[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]1.5.1. Покупатель предоставляет: 
Документы:
– Локальные нормативные документы, устанавливающие требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима.
– Контакты и должность представителей покупателя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с поставкой продукции.
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	1

	1. 
	Спутниковый телефон Iridium 9555 в составе:
	комплект  
	1

	1.1.
	Спутниковый телефон Iridium 9555 или эквивалент*    
	шт.
	1

	1.2.
	Защитный кейс АЛЬФА Экстрим или эквивалент*  
	шт.
	1

	1.3.
	Аккумуляторная батарея 3.7 В, 2200 мАч  
	шт.
	1

	1.4.
	Сетевое зарядное устройство (220 В) 
	шт.
	1

	1.5.
	Автомобильное зарядное устройство 
	шт.
	1

	1.6.
	Выносная магнитная антенна с держателем-переходником  
	шт.
	1

	1.7.
	USB кабель  
	шт.
	1

	1.8.
	Кожаный чехол 
	шт.
	1

	1.9.
	Гарнитура  
	шт.
	1

	1.10.
	Руководство пользователя на русском языке  
	шт.
	1

	2. 
	SIM-карта «Iridium» Prepaid Российский номер
	шт.
	1

	
	
	
	


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	[bookmark: _Toc54785622][bookmark: _Toc50125131]№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Спутниковый телефон Iridium 9555
	С даты, следующей за датой заключения договора.
	В течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора.

	2. 
	SIM-карта «Iridium» Prepaid Российский номер
	С даты, следующей за датой заключения договора.
	В течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора.
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
ОКПД 2: 26.30.23.120 Поставка спутникового телефона для нужд ПАО «РусГидро»
 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД 2: 26.30.23.120 Поставка спутникового телефона для нужд ПАО «РусГидро».  
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Модель, марка  
	Iridium 9555 * или эквивалент
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.2. 
	Внешние размеры защитного кейса, см
	33.6 x 29.1 x 17.10
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.3. 
	Внутренние размеры защитного кейса, см
	30.9 x 23.30 x 15.00
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.4. 
	Глубина крышки защитного кейса / корпуса бокса, см
	3.00 / 12.00
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.5. 
	Вес защитного кейса, кг
	1,51
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.6. 
	Плавучесть защитного кейса в соленой воде с загрузкой, кг
	5,60
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	1.7. 
	Замки ABS
	Наличие
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Безопасность
	В составе заявки представить:
-Декларация соответствия, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/(требование п.6 ст.24 ФЗ-184.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Материал корпуса
	Полипропилена
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	3.2. 
	Цвета
	В соответствии с цветами производителя продукции.
	Указание характеристик
	-//-
	-//-

	3.3. 
	Изготовление
	Поставляемая продукция должна быть новой 2025 г. выпуска (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, без следов коррозии, не прошедшей ремонт (в том числе не прошедшей восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств) и не собранной из восстановленных компонентов, без дефектов и повреждений, изготовленной в заводских условиях, полностью прошедший предпродажную подготовку, технически исправной и готовой к эксплуатации, полностью свободной от любых прав третьих лиц. По своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Стойкость к ударным нагрузкам
	Высокая
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.2. 
	Степень защиты
	Герметичный IP 67
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.3. 
	Атмосферный клапан для выравнивания давления
	Наличие
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	4.4. 
	Климатические условия эксплуатации, °С
	-40 / 90° C
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	5.1. 
	Место поставки
	660049, Красноярский край, г. Красноярск ул. Перенсона, д. 2А
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5.2. 
	Упаковка
	Упаковка продукции, отвечающая требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида продукции, с целью ее сохранности при перевозке и хранении. Упаковка и способ транспортировки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 номер 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. Консервация продукции перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5.3. 
	Транспортировка
	Продукция должна быть сформирована в максимально компактную упаковку, обеспечивающие сохранность продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта (ж/д, автотранспорт, морское судно) с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5.4. 
	Маркировка
	В зависимости от типа поставляемой продукции маркировка, содержание и способ нанесения её указывается в стандартах или технических условиях. Маркировка производится непосредственно на продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	5.5. 
	Требование к хранению
	Срок хранение продукции в складских условиях - неограничен.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	Требования к эксплуатации
	Согласно руководству по эксплуатации изготовителя продукции.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	6.2. 
	Требования к утилизации
	Требования к утилизации должны соответствовать нормам и действующему законодательству РФ.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1. 
	Гарантийный срок
	Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев, но не менее гарантии производителя.
Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад покупателя.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	7.2. 
	Гарантийные обязательства поставщика в период гарантийного срока
	Поставщик должен за свой счет устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты получения письменного уведомления Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Доставка неисправной продукции от адреса покупателя до сервисного центра осуществляется за счет и силами поставщика.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Состав НТД:
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции:
- технический паспорт;
- руководство или инструкция по эксплуатации;                                                                                                                       - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя;                                                                                                                           - сертификаты качества;
- иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.)                                                                                                             ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF и WORD, на электронную почту Покупателя: sevbil@yandex.ru и на цифровом носителе (CD диск, DVD диск, Флэш накопители или другими видам передачи данных)
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	8.2. 
	Состав 1 (одного) комплекта продукции
	1. Спутниковый телефон Iridium 9555 или эквивалент* - 1 шт.;
2. Защитный кейс АЛЬФА Экстрим или эквивалент* - 1 шт.;   
3. Аккумуляторная батарея 3.7 В, 2200 мАч – 1 шт.
4. Сетевое зарядное устройство (220 В) – 1 шт.
5. Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.
6. Выносная магнитная антенна с держателем-переходником – 1 шт.
7. USB кабель – 1 шт.
8. Кожаный чехол – 1 шт.
9. Гарнитура – 1 шт.
10.  Руководство пользователя на русском языке – 1 шт.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	Общие требования
	- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать стандарту качества ISO 9001;
- 	для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
- сертификат соответствия на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р; 
- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;
- продукция должна соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	9.2. 
	Состав НТД
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции:
- технический паспорт;                                                                                                                            - руководство или инструкция по эксплуатации;                                                                                                                      - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя;                                                                                                                           - сертификаты качества;
- иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.);
- протоколы заводских испытаний.                                                                                                           ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате Word, PDF, на электронную почту Покупателя: OFFICE@RUSHYDRO.RU.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	9.3. 
	Состав бухгалтерской и прочей документации
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом:                                                                                                        - упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	10. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	10.1. 
	Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком и обязательствам Поставщика
	Процедуры и требования к ним описаны в проекте договора поставки МТР.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-

	11. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	11.1. 
	Наличие российской SIM-карты Prepaid для спутникового телефона
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю Российскую SIM-карту Prepaid для спутникового телефона.
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
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Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования.
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[bookmark: _Hlk186020691]Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) 
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.


