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	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	ЭСК
	Электросетевой комплекс

	СПЭ 
	Сшитый полиэтилен
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[bookmark: _Toc213399641]Наименование закупаемой продукции
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) 
для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» 
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc213399642]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc213399643][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Кабели силовые с изоляцией из СПЭ приобретается как давальческий материал для производства работ по ремонту объектов ЭСК г. Лабытнанги.

Требования к продукции
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc213399646]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена

	1. 
	Кабель силовой АПвПг 1х150/25-10 (СПЭ)
	км
	1,450
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	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
Кабели силовые 
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора
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Наименование продукции: Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-
	-

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	
Требования к безопасности товара
	Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам
	
Согласие с требованием
	

-
	

-

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	
Согласие с требованием
	
-
	-

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	
Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497945][bookmark: _Toc140501426][bookmark: _Toc140590259][bookmark: _Toc213399651]
-
	

-

	4.2. 
	

Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
	

Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497946][bookmark: _Toc140501427][bookmark: _Toc140590260]

[bookmark: _Toc213399652]-
	

-

	4.3. 
	Требования к доставке
	Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140497947][bookmark: _Toc140501428][bookmark: _Toc140590261][bookmark: _Toc213399653]-
	-

	4.4. 
	
Требования к приемке
	При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ.
	
Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc140590262]
[bookmark: _Toc213399654]-
	
-

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	


Требования к сроку гарантий качества товара
	

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД).
	


Согласие с требованием
[bookmark: _Toc140497951][bookmark: _Toc140501432][bookmark: _Toc140590266]


	


-
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[bookmark: _Toc213399655]-
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	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	




Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: 

· товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200;
· накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	

Согласие с требованием
	


-
	


-

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Общие требования к поставляемым товарам
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. 
	
Согласие с требованием
	

-
	

-



[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc213399656][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
 3.1.        В обоснование своей стоимости Продавец предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

[bookmark: _Toc212627717][bookmark: _Toc213399657]Требование участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции
 4.1.    Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке. Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе Документации о закупке.

	
[bookmark: _Toc213399658]Приложения
Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам



[bookmark: _Ref40301253]	
[bookmark: _Hlk48222348][bookmark: _Hlk48224758]Приложение №1 к ТТ
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
	№
п/п
	Наименование
	Тип\марка
	Технические характеристики
	Соответствие стандартам

	1. 
	








[bookmark: _GoBack]
Кабель силовой
	АПвПг 1х150/25-10
	АПвПг - силовой кабель, с алюминиевой жилой, в изоляции из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, с герметизацией водоблокирующими лентами, с номинальным напряжением 10кВ, 1-но жильный кабель сечением 150 мм2 и экраном защиты 25 мм2. Номинальное переменное напряжение -10 кВ, Номинальной частотой- 50 Гц.
Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
1.Одна многопроволочная круглая уплотнённая алюминиевая токопроводящая жила.
2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена.
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв).
4.  Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена.
5. Разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей ленты (Г).
6. Экран из медных проволок сечением 25 мм2.
7. Разделяющий слой.
8. Оболочка изготовлена из полиэтилена.
	



