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[bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc142564679]1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГСМ
	Горюче-смазочные материалы

	ЭС
	Электрические сети

	РЭС
	Район электрических сетей

	ДЭС
	Дизельная электростанция

	РВС
	Резервуар вертикальный стальной

	РГС
	Резервуар горизонтальный стальной

	ТТ
	Технические требования

	ГОСТ
	Государственный стандарт




1.2. Наименование закупаемой продукции
Градуировка резервуара склада ГСМ ДЭС (ОПО) п. Зырянка Зырянского РЭС АО «Сахаэнерго»


1.3. Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Определение вместимости (градуировка) резервуаров указанных в таблице 1 для контроля точного количества получаемого и расходуемого ГСМ. Предоставление градуировочных таблиц, свидетельств о поверке резервуаров или сертификатов о калибровке резервуаров.








Таблица 1. Перечень объектов заказчика
[bookmark: _Toc546436981][bookmark: _Toc467435081]

	№ п/п
	Наименование филиала
	Наименование ДЭС
	Наименование
и тип резервуара
	Инвентарный/заводской номер

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зырянский РЭС
	ДЭС (ОПО) п. Зырянка
	РВС-750
	000014314



























1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
- Исполнитель обязан выполнить услуги строго в соответствии с планом-графиком проведения градуировки в разрезе филиалов АО «Сахаэнерго», указанный в Приложении № 1 к техническому требованию;
- Исполнитель должен провести градуировку с выездом на объект;
- Исполнитель должен составить и предоставить Акты готовности резервуара к градуировке, подписанные экспертами, участвовавшими в проведении услуг, и представителями заказчика, находящихся непосредственно на объекте (мастера, начальники ДЭС). Акт выдается на каждый склад ГСМ отдельно;
- Результатом оказания услуг является выдача градуировочных таблиц на каждый резервуар отдельно, выдача свидетельств о поверке резервуаров или сертификатов о калибровке резервуаров.





















2.Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc546437011]2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc142564688]- Определение вместимости, градуировка резервуаров геометрическим методом и составление градуировочной таблицы;
- Проведение градуировки с выездом на объект;
- Проект градуировочной таблицы предоставляется Исполнителем в электронном виде и подлежит рассмотрению Заказчиком в течение 14 дней. В случае не урегулирования разногласий по представленному проекту градуировочной таблицы Заказчик и Исполнитель организуют проведение технического совещания с привлечением независимых компетентных специалистов;
- Градуировочные таблицы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.346-2000 и 8.570-2000;
- Градуировочные таблицы подписываются и заверяются печатью руководителя Исполнителя, прошиваются с указанием количества сшитых страниц;
- К градуировочным таблицам Исполнитель прилагает: свидетельства о поверке резервуаров или сертификаты о калибровке резервуаров;
- Документацию представить:
•	в 2 экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате pdf на электронном носителе;
•	структура и содержание электронной версии документации должны соответствовать бумажному оригиналу.
- Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF). 

2.2. Требования к срокам оказания услуг
Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг /  этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг /  этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Градуировка резервуара склада ГСМ ДЭС (ОПО) п. Зырянка Зырянского АО «Сахаэнерго»
	С даты заключения договора
	Не позднее
20.08.2026
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2.3. Требования к качеству услуг
Таблица 3. Требования к качеству услуг
Наименование услуг/этапа услуг «Градуировка резервуара склада ГСМ ДЭС п. Зырянка Зырянского РЭС АО «Сахаэнерго»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 

	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	Общие требования к оказанию услуг
	
	
	

	1 

	
	Градуировку резервуаров выполнить согласно Графика оказания услуг (приложение № 1 к ТТ).
Допуск работников осуществляется с разрешения Заказчика после прохождения работниками Исполнителя вводного инструктажа. В период выполнения работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.
При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение работниками правил трудового распорядка Заказчика, правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. В случае допущения несчастного случая, инцидента или пожара при выполнении работ Исполнитель несет за это ответственность.
Работники должны иметь соответствующую квалификацию и удостоверения.
	Согласие с требованием
	-
	

	2 

	
	Результат оказание услуг должен соответствовать:
- Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам Услуги;
- Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3.
	
	Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4.
	
	Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки.
	Согласие с требованием
	-
	

	2 

	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	
	Ст. 12 Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 года "Об обеспечении единства измерений";
ГОСТ 8.346-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки;
ГОСТ 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки;
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2009 года «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с дополнениями и изменениями);
Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к ТТ).
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
Охрана труда специалистов должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.).
Организация оказания услуг, должна обеспечивать безопасность труда работающих.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2.2.
	
	Исполнитель должен  иметь необходимую для проведения работ нормативно-техническую базу, приборную и инструментальную.
	Согласие с требованием
	-
	

	3 

	Требования к применяемым при выполнении Услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	
	При оказании услуг необходимо применять материалы российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам.
	Согласие с требованием
	-
	

	2 

	
	Все поставляемые и/или применяемые для проведения оказания услуг материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала оказания услуг, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям.
	Согласие с требованием
	-
	

	4 

	Требования к контролю качества услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	
	Услуги должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией и должен руководствоваться документами по характеру работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	5 

	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к техническому требованию).
	Согласие с требованием
	-
	

	6 

	Требования к безопасности услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	
	Организация и выполнение услуги должна проводиться в соответствии с требованиями:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
2. Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (приложение № 2 к техническому требованию);
3. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 529 от 15.12.2020 года «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»;
4. Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ.
	Согласие с требованием
	-

	

	2 

	
	При оказании услуг Исполнителю необходимо:
- обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне оказания услуг;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне оказания услуг.
	Согласие с требованием
	-

	

	2 

	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1 

	
	Результат оказания услуг должен соответствовать перечню и объемам выполняемых Услуг (пункт 2.1.1.  Требования к перечню и объему услуг) настоящих технических требований.
	Согласие с требованием
	-

	

	2 

	
	Качество оказания услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда.
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуг в согласованные сроки.
	Согласие с требованием
	-

	

	3.
	Прочие требования к выполняемым Услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	
	При выполнении услуг необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.
	Согласие с требованием
	-

	

	3.2.
	Экологические требования по охране окружающей среды
	Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (закон РФ № 45-ФЗ от 09.05.2005 года «Об охране окружающей природной среды»).
	Согласие с требованием
	-

	[bookmark: OLE_LINK1_Копия_1]




                               
	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	







Приложение № 1


График проведения градуировки резервуара в 2026 году

	 п/п
	Наименование филиала
	Наименование ДЭС
	Наименование
 и тип резервуара
	Инвентарный/заводской номер
	Период завоза ДТ: навигация / автозимник
	Местораспо-ложение резервуаров
	Месяц выезда специалиста на объект
	Информация об утверждении резервуара как тип СИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Зырянский РЭС
	ДЭС (ОПО п. Зырянка
	РВС-750
	000014314
	навигация
	Верхнеколымский район, п. Зырянка
	Август
	Утвержден




	Заказчик:
	Исполнитель:
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