
Технические требования на поставку МТР
«ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с бумажно-масляной изоляции с комплектом кабельной арматуры в рамках договора
технологического присоединения от 17.11.2022 № 21-1566 (ООО «Сити Центр» (ООО СЗ «Восход»)) 
для нужд филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"»
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия


1.2. Наименование закупаемой продукции
«Кабель силовой в комплекте с кабельной арматурой »
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1
	Кабель ААБл 3*240-10 ГОСТ 
	км
	0,55

	2
	Муфта соединительная 3 СТп-10-150/240(Б) 
	шт. (комплект)
	6

	3
	Муфта концевая наружн. 3 КНТп-10-150/240 (Б)
	шт. (комплект)
	4


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой, кабельная арматура (муфты соединительные и концевые).
	с даты подписания договора.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

Кабель силовой в комплекте с кабельной арматурой.
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 1): Кабель силовой.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие кабеля силового с пропитанной бумажной изоляцией 
ААБл 3*240-10  ГОСТ  18410-732*
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.2. 
	Соответствие муфты соединительной 3 СТп-10-150/240(Б) (3*150-240)  ГОСТ 34839 - 2022
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.3. 
	Соответствие муфты концевой 3 КНТп-10-150/240 (Б)  ГОСТ 34839 - 2022
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.4. 
	Расшифровка кабеля ААБл
· А - Алюминиевая токопроводящая жила 

· А - Алюминиевая оболочка 

· Б - Броня из двух стальных лент 

· л - В подушке под броней имеется слой из пластмассовых лент


	Указание характеристик
	
	

	1.5. 
	Расшифровка муфты соединительной 3 СТп-10-150/240(Б) (3*150-240) 
3 - для трёхжильных кабелей
С - соединительная
Тп - с термоусаживаемой перчаткой
10 - на номинальное напряжение 10 кВ
150/240 - для кабелей с сечением жил 150, 185, 240 мм2
(Б) - в комплекте с болтовыми соединителями
	Указание характеристик
	
	

	1.6. 
	Расшифровка муфты концевой 3 КНТп-10-150/240 (Б)
3 - для трёхжильных кабелей
К — концевая
Н - наружной установки
Тп - с термоусаживаемой перчаткой
10 - на номинальное напряжение 10 кВ
150/240 - для кабелей с сечением жил 150, 185, 240 мм2
(Б) - в комплекте с болтовыми соединителями/наконечниками

	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Предоставление декларации соответствия
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (п. 3530 «Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1кВ (до 35кВ включительно)»),  в составе заявки представить отсканированную копию декларации о соответствии ГОСТ Р 55025-2012/ ГОСТ 34834-2022 на кабель марки ААБл либо предлагаемый эквивалент с приложением документов, на основании которых выдана декларация соответствия. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должна быть действующей на момент подачи заявки Участником.
	
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
*
	

	2.2. 
	Подтверждение технических характеристик кабеля СПЭ
	1. Участнику необходимо предоставить отсканированную копию документа о качестве (паспорт качества) на партию товара (аналогичной предмету закупки) произведенную в 2025-2026 гг.
2. Участнику необходимо указать наименование ТУ в соответствии с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ).
3. Участник должен указать номера протоколов периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик кабеля согласно требованиям, ГОСТ Р 55025-2012/ ГОСТ 34834-2022 (п.7.4.), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.
	
	Предоставление документов в составе заявки Участника
	

	3. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 54 (пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе:
    • информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].


�	* Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте � HYPERLINK "https://fsa.gov.ru/"��https://fsa.gov.ru/� (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).





