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Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc903_40715321][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc905_40715321][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МТР
	Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти

	ПК
	Персональный компьютер

	ТТ
	Технические требования





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc907_40715321][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.127 «Поставка МТР модулей пожаротушения блок-контейнеров ЛСО для Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc909_40715321][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
МТР закупаются для использования в производственной деятельности.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc913_40715321][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
		Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc915_40715321][bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.
Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».
При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc917_40715321][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc919_40715321][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc921_40715321][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc923_40715321][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров
	№
п/п
	Наименование товаров
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Модуль газового пожаротушения «Заря -10»
	шт.
	3


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc925_40715321][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc927_40715321][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров
	№ п/п
	Наименование товара / партии товаров
	Требования к началу срока поставки товаров
	Требования к окончанию срока поставки товаров

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Модуль газового пожаротушения «Заря -10»
	С даты подписания договора
	Не позднее  30 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc929_40715321][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc931_40715321][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к товарам
Наименование товаров (Таблица 1.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Модуль газового пожаротушения «Заря -10»
	Объём не менее: 10 л;
Защита до: 18 м3;
Вес не более: 22 кг;
Диаметр не более: 310 мм;
Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) - Хладон-227еа;
Максимальное наполнение ГОТВ: 11 кг;
Рабочее давление: 1,6 Мпа;
Минимальное рабочее давление: 1,0 Мпа;
Пробное давление: 5,5 Мпа;
Диаметр условного прохода ЗПУ не менее: 18 мм;
Инерционность срабатывания: не более 2 сек;
Продолжительность срабатывания не более 10 сек;
Давление разрыва МПУ: 5,0±0,5 Мпа;
Остаток ГОТВ после выпуска: без остатка;
Эквивалентная длина модуля не более 0,7 м;
Ресурс срабатываний не менее 10 раз;
Виды пуска Автоматический (электрический): при подаче импульса от пожарного прибора управления.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к  упаковке
	Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Входной контроль качества поставляемой продукции.
	Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР
	Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев  с даты подписания универсального передаточного акта.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования гарантийному обслуживанию
	Требования к гарантийному обслуживанию:
- в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых продукции на протяжении всего гарантийного срока;
[bookmark: _GoBack]- эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика.
- на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.);
- гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания;
- замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком
	[bookmark: __RefHeading___Toc933_40715321][bookmark: _Toc126936407]Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
 - сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплу-атации;
- протоколы заводских испытаний (при их наличии);
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc935_40715321][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.

