

Технические характеристики продукции 

Пробоотборники

	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	Дночерпатель трубчатый поршневой «Робур-Ил»

	Комплект: Пробоотборная насадка с встроенным
поршнем; штанги, ручка и тросик для работы на глубине до
2 метров, ключ, чехол;
Объем пробоотборника: 500 мл;
Материал: нержавеющая сталь;
Длина секции штанги: 1000 мм;
Глубина пробоотбора: до 5 м
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	Ковш Ван-Вина

	Комплект: Ковш Ван-Вина, утяжелитель, сбрасывающи механизм, паспорт;
Объем пробоотборного ковша: 3л;
Площадь захвата: 0,025 м2;
Материал: нержавеющая сталь;
Толщина металла: 2-3 мм;
Глубина пробоотбора: не ограничена.
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Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
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