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Технические требования на оказание услуг
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc50503_3850693634][bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc50505_3850693634][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	ППБ
	правила пожарной безопасности;

	ППР
	проект производства работ;

	ПТЭ
	 правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

	СМР
	строительно-монтажные работы;

	СТО
	 стандарт организации;

	ТЗ
	техническое задание;

	ТТ
	технические требования






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50507_3850693634][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС»
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc50509_3850693634][bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Целью работ является приведение к проектным отметкам откосов подводящего канала, восстановление условий нормальной эксплуатации Новотроицкой ГЭС
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc50511_3850693634][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Деривационный канал Новотроицкой ГЭС служит для подвода воды от головного шлюза-регулятора к водоприемнику. Канал выполнен в полувыемке-полунасыпи. В начальной части канал проходит в выемке глубиной до 7,0 м. В концевой части канал проходит - в полувыемке-полунасыпи. На всем протяжении канал облицован железобетонными плитами. Деривационный канал перед водоприемником на длине 35 м покрыт железобетоном. Протяженность деривационного канала -314 м. 
[bookmark: __RefHeading___Toc50513_3850693634][bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Новотроицкая ГЭС
	Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, микрорайон Пионерный, пер. Заводской, 2А
	Деривационный канал Новотроицкой ГЭС
	-


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc50515_3850693634][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc54643701]Участнику предусмотреть включение 3% от общей сметной стоимости затраты на непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг. 
Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком и необходимых для оказания услуг по договорам:
- вода;
- электроснабжение;
- обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.
- содержание пожарной и сторожевой охраны.
- представление помещений:
- помещения для размещения персонала исполнителя.
 - складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования исполнителя, а также давальческих материалов и запасных частей, оборудования заказчика.
[bookmark: _Toc54646402]Особые условия оказания услуг:
Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы являются собственностью Исполнителя.
[bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643701_Копия_1][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643701_Копия_1]
2. [bookmark: __RefHeading___Toc50517_3850693634]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc50519_3850693634][bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc50521_3850693634][bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
Перечень оказываемых услуг:
- разработка и согласование ППР;
- перебазировка техники к месту оказания услуг;
- планировка места отвала;
- очистка дна канала от ракушки, механизированным способом;
- погрузка на гребне, после подъёма на верх;
- вывоз отходов на полигон.
[bookmark: __RefHeading___Toc50523_3850693634][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа оказания услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС»
	В соответствии с ведомостью оказания услуг (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50525_3850693634][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc50527_3850693634][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС
	14.09.2026
	09.10.2026
	[bookmark: _Toc46743510]нет



0

5

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc50529_3850693634][bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc50531_3850693634]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 42.91.20.190 Механическое очищение от ракушки ж/б плит откосов деривационного канала Новотроицкой ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС».
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги оказываются в соответствии с  ППР, разработанным в соответствии с СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 http://www.rushydro.ru/upload/iblock/514/STO-RusGidro-02.01.62-2021_TOiR.pdf.
Разработка и согласование с Заказчиком ППР должны быть завершены не менее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг. 
Услуги оказываются в соответствии с требованиями:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2 http://sniprf.ru/razdel-1/12-03-2001;
- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте от 11 декабря 2020 года N 883н https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=379887;
- “Приказа Минтруда России от 27 ноября 2020 года N 835н
"Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=378642;
- Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.10.2020 года N 753н https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=386233;
- постановление
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74580206/.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc50533_3850693634]-
	

	1.1.2. ‍
	На этапе исполнения договора исполнитель должен иметь договор с полигонов на оказание услуг по размещению отходов 5 класса.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Места подключения временных коммуникаций определяет Заказчик;
Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг;
Исполнитель представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств;
Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график оказания услуг.
Исполнитель выполняет подготовку объекта к сдаче-приемке по окончанию оказания услуг: вывоз с территории инструмента, строительного мусора, уборка объекта.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. ‍
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя (соисполнителя) на объекты и территорию заказчика осуществляются в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №3), с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, и Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc50535_3850693634]-
	

	1.2. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала:
- машинист экскаватора не менее 1-го чел;
- машинист бульдозера не менее 1-го чел;
- машинист крана не менее 1-го чел.;
- водитель категории С не менее 2-х чел;
- мастер строительного участка не менее 1чел;

	-
	Справка о кадровых ресурсах в произвольной форме с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (возможно совмещение специальностей)
	

	1.3. 
	Требования к технике исполнителя
	
	
	

	
	Специальная техника исполнителя, привлекаемая к оказанию услуг
	Исполнитель должен иметь в собственности или на ином законном основании следующие механизмы и специализированную технику: 
1. Экскаватор гусеничный с длинной стрелой (18м) HITACHI ZX330 (или эквивалент) количество: не менее 1 шт.
2. Гусеничный бульдозер HITACHI FD145 (или эквивалент): количество: не менее 1 шт.;
3. Автомобиль КАМАЗ: -количество: не менее 1 шт.; грузоподъемность: не менее 10 тонн
	-
	Справка о материально-технических ресурсах в произвольной  форме, включая следующие обязательные приложения к ней: 1.паспорт транспортного средства (ПТС)/ паспорт самоходной машины (ПСМ); 2. или копия договора аренды (в случае владения по договору аренды); 3.или копия договора лизинга (в случае владения по договору лизинга); 4.или копия иного документа, подтверждающего законное право владения (в случае владения на ином основании).
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат услуг
	По результатам оказанных услуг, ракушка с откоса деривационного канала гидротехнических должна быть удалена полностью.
Объем оказываемых услуг должен соответствовать Приложению № 2, настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc50537_3850693634]-
	

	2.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	Исполнитель должен:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда указанных в п 1.1.1 Общие требования к оказанию услуг)
Исполнитель обязан:
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на оказание соответствующих видов услуг.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к приемке оказания услуг
	По завершению оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком при пониженном уровне воды производит визуальный осмотр канала. По результатам проведенного осмотра Заказчиком и Исполнителем будет подписан акт приемки оказанных услуг. 
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Исполнитель представляет Заказчику с актами оказания услуг, акт приемки-сдачи и исполнительную документацию (журналы ведения работ);
Отчётные документы (акты) представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. или по электронному документо обороту.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc50539_3850693634]-
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	[bookmark: __RefHeading___Toc50541_3850693634]Гарантируемый показатель
	Приведение к проектным отметкам откосов деривационного канала
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc50543_3850693634]-
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат услуг
	В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15-ти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта дефектации, подготовленного в произвольной форме;
Исполнитель компенсирует все потери от простоя имущества (оборудования) в ремонте по этим причинам.
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc50547_3850693634][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc50549_3850693634]     3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение. Сметная документация в состав заявки участника не включается. 
4. [bookmark: __RefHeading___Toc50551_3850693634]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[bookmark: __RefHeading___Toc50553_3850693634][bookmark: _Toc126226171][bookmark: _Toc126226568]4.1. На этапе заключения договора предоставить сводный сметный расчет на предельную стоимость.
[bookmark: __RefHeading___Toc50555_3850693634]4.2. Разработка сметной документации осуществляется при заключении дополнительного соглашения в соответствии с договорными условиями и приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации».
5. [bookmark: __RefHeading___Toc50557_3850693634]Приложения
[bookmark: __RefHeading___Toc50559_3850693634]Приложение №1: Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на оказание услуг по программе эксплуатации;
[bookmark: __RefHeading___Toc50561_3850693634]Приложение №2: Ведомость планируемых услуг;
[bookmark: __RefHeading___Toc50563_3850693634]Приложение №3: Регламент Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300; 
