
















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
(Лот №  )
















1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение договора:
Исполнение обязательств по Договору подряда № 8-ТПиР-2025 от 29.07.2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светодиодный взрывозащищенный светильник, 30Вт, IP65, 220В, с защитой 1Ex mb IIС T6 Gc X и Ex tb IIIC, с концевой клеммной коробкой, с креплением скоба, с кабельным вводом под металлорукав с Ду 20 мм, ПСС 30 1Ех, ООО ТД "ФОКУС"
	шт.
	36

	2. 
	Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем, 13Вт, 1530лм, IP50, 220В, СПО-12, ООО ТД "ФОКУС"
	шт.
	13




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания Договора
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2.2. Требования к качеству продукции 

[bookmark: _Toc75446582]	Таблица 2.3. Наименование продукции (Таблицы 2.1): ОКПД2: 27.40.39.113 Поставка электротехнической продукции для выполнения работ на Новосибирской ГЭС
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	1.1
	Светодиодный взрывозащищенный светильник
	Производитель
	ООО ТД "ФОКУС"
	

Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	
	
	Серия
	ПСС 30 1Ех
	
	-//-

	
	
	Мощность
	30 Вт
	
	-//-

	
	
	Напряжение
	220 В
	
	-//-

	
	
	Степень защиты
	IP 65
	
	-//-

	
	
	Маркировка взрывозащиты
	1Ex mb IIС T6 Gc X и Ex tb IIIC
	
	-//-

	
	
	Комплект
	Концевая клеммная коробка
	
	-//-

	
	
	
	Крепление скоба
	
	-//-

	
	
	
	  Кабельный ввод под металлорукав с Ду 20 мм.
	
	-//-

	1.2
	Светодиодный светильник, накладной, с матовым рессеивателем
	Производитель
	ООО ТД "ФОКУС"
	
	-//-

	
	
	Название
	СПО-12
	
	-//-

	
	
	Напряжение
	220 В
	
	-//-

	
	
	Мощность
	13 Вт
	
	-//-

	
	
	Световой поток
	1530 лм
	
	-//-

	
	
	Степень защиты
	IP 50
	
	-//-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС).
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	-//-

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации на русском языке; сертификаты о происхождении продукции; иные документы в зависимости от поставляемой продукции; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	5.2
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	
	-//-


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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