






















Технические требования 
ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС 


Лот № 

1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемых услуг
ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС  (далее - Услуги).
1.2. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Исполнение доходных договоров:
1. № 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»»;
2. ВЗЛ ТПИР_ПРОЕКТ_ ЦОД СШГЭС «Строительство Центра обработки данных в производственном помещении филиала ПАО «РусГидро» – «СШГЭС»», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;
3. ВЗЛ по лоту № 0026-ТПиР БЕЗОП-2026-СШГЭС, «ОКПД2 26.30.50.151 Модернизация комплекса инженерно-технических средств физической защиты Саяно-Шушенской ГЭС в районе берегового водосброса, левобережного примыкания плотины, Карлового лога и Майнской ГЭС в районе трансформаторной площадки, правобережной части плотины».

1.3. [bookmark: _Toc48062861]Существующее положение
[bookmark: _Toc54643458]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 

	1
	2
	3

	1. 
	ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС 
	Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки



2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]Требования к предоставляемым услугам
2.1. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока выполнения услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС 
	С даты подписания договора
	До 31.03.2027 г.
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2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 3. Требования к качеству услуг 
Наименование услуг:  ОКПД2 [71.20.19.190 ;71.20.19.190] Оказание услуг по осуществлению строительного контроля, испытанию образцов материалов на объектах Саяно-Шушенской ГЭС 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг 

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги предоставляются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими:
 - Приказ Минтруда России от 12.12.2020 г N 903н «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок.
 - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».
 - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01.02.95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. 1, 2.
 - Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для подрядчика и должен строго выполняться.
 - Работы в действующих электроустановках находящихся под напряжением, в охранной зоне ВЛ (указанные в данных технических требованиях) имеют право выполнять только водители автокранов и автовышек, имеющими не ниже второй группы допуска по электробезопасности.


	1.1.2. 
	Условия оказания услуг
	Предоставление услуг по  пооперационному контролю качества строительно-монтажных работ, лабораторные испытания строительных материалов.
   Объём оказываемых услуг:
Осуществление контроля качества строительно-монтажных работ:
 - Пооперационный контроль качества строительно-монтажных работ –  294 чел/час;
Проведение лабораторных испытаний образцов материалов:
 - Испытание образцов бетона на прочность - 196 партии.
 - Испытание образцов бетона на водонепроницаемость — 1 партия.
 - Испытание цементного раствора на прочность - 4 партии.
 - Испытание цемента — 1 партия.
 - Испытание образцов бетона на морозостойкость ускоренным методом/F-300 - 1 партия.
 - Испытание образцов арматуры и сварных соединений на прочность - 4 партии.
 - Определение плотности и влажности подстилающего грунта.

	1.2. 
	Требования к контролю качества предоставляемых услуг

	1.2.1. 
	Наличие лицензий
	Исполнитель должен предоставить все необходимые разрешительные документов для обеспечения  оказания всего объема Услуг с требуемым качеством

	1.3. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.3.1. 
	Требования к промышленной и экологической безопасности
	Исполнитель работ должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	По окончании работ Исполнитель обязан предоставить заверенные протоколы лабораторных испытаний. 

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	3.1.1. 
	Требования об ответственности исполнителя за недостатки
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству предоставления услуг, устраняются Исполнителем в указанные сроки за счет собственных средств.

	4. 
	Прочие требования к оказанию услуг

	4.1.1. 
	Стоимость услуг
	Стоимость за единицу должна быть фиксированной и неизменной в течении всего периода предоставления услуг. 
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