















Технические требования на поставку МТР

[bookmark: _GoBack]ОКПД2 22.19.40.110 Поставка резинотканевой транспортерной ленты 
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты для нужд Жигулевского 
филиала»
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Резинотканевая транспортерная лента шириной 1м, длиной 8м, толщиной 10мм
	22.19.40.110
	Шт 
	485

	1.2. 
	Резинотканевая транспортерная лента шириной 1,2м, длиной 5м, толщиной 10мм
	22.19.40.110
	шт
	36



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.


	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1
	

	1.1. 
	Резинотканевая транспортерная лента шириной 1м, длиной 8м, толщиной 10мм
	шт
	485
	С даты подписания договора
	В течении 15 календарных дней

	1.2. 
	Резинотканевая транспортерная лента шириной 1,2м, длиной 5м, толщиной 10мм
	шт
	36
	
	


Поставка осуществляется одной партией. Допускается поставка несколькими партиями
 при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты для нужд Жигулевского филиала»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	1.1.
	Резинотканевая транспортерная лента шириной 1м, длиной 8м, толщиной 10мм
	Тип ленты 
	Лента конвейерная резинотканевая общего назначения для средних условий эксплуатации
	ГОСТ
2 0 -
2018
	Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Ширина ленты, мм	1000 (±1%)
	1000
	
	
	

	
	
	Длина лены, м
	8
	
	
	

	
	
	Толщина ленты общая, мм
	10
	
	
	

	
	
	Количество тканевых слоев, шт	
	3
	
	
	

	
	
	ТК-200/(ЕР-200) — синтетическая полиамидная/полиэфирная нить
	ТК-200/(ЕР-200) — синтетическая полиамидная/полиэфирная нить
	
	
	

	
	
	Прочность на разрыв прокладки, Н/мм
	200
	
	
	

	
	
	Температурный режим эксплуатации, °C
	Температурный режим эксплуатации	от -45 до +45
	
	
	

	1.2.
	Резинотканевая транспортерная лента шириной 1,2м, длиной 5м, толщиной 10мм
	Тип ленты 
	Лента конвейерная резинотканевая общего назначения для средних условий эксплуатации
	ГОСТ
2 0 -
2018
	
	

	
	
	Ширина ленты, мм	1000 (±1%)
	1200
	
	
	

	
	
	Длина лены, м
	5
	
	
	

	
	
	Толщина ленты общая, мм
	10
	
	
	

	
	
	Количество тканевых слоев, шт	
	3
	
	
	

	
	
	ТК-200/(ЕР-200) — синтетическая полиамидная/полиэфирная нить
	ТК-200/(ЕР-200) — синтетическая полиамидная/полиэфирная нить
	
	
	

	
	
	Прочность на разрыв прокладки, Н/мм
	200
	
	
	

	
	
	Температурный режим эксплуатации, °C
	Температурный режим эксплуатации	от -45 до +45
	
	
	



	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. 
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



