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Технические требования на поставку МТР
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc236324248]Общие сведения
1.1.1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc236324249]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2.1.1. [bookmark: _Toc236324250]Наименование закупаемой продукции
Поставка Вибросито  для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3.1.1. [bookmark: _Toc236324251]Цель поставки
Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4.1.1. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc236324252]Существующее положение
[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.
Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

[bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc236324253][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
1.5.1.1. [bookmark: _Toc236324254]Требования к объемам и срокам поставки
1.5.1.1.1. [bookmark: _Toc236324255]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc236324256]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вибросито ВС-3
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1



1.5.2.1.1. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc236324257][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc236324258][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вибросито ВС-3
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 30 рабочих дней с даты заключения договора
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1.6.1.1. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc236324259]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236324260] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc236324261]Наименование продукции: Вибросито ВС-3
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Габаритные размеры ДхШхВ, ориентировочно, мм
	1200х520х1360

	1.2. 
	Размер сетки, мм
	1000х500

	1.3. 
	Масса ориентировочно, кг
	330

	1.4. 
	Напряжение питающей сети, В
	380

	1.5. 
	Частота колебаний, мин-1
	3000

	1.6. 
	Тип вибратора
	ВИ-98

	1.7. 
	Потребляемая мощность вибратора, кВт
	0,9

	1.8. 
	Номинальная мощность вибратора, кВт
	0,55

	1.9. 
	Размер ячейки сетки, мм,
	5,0
3,2
2,0

	1.10. 
	Количество фракций на выходе 
	4

	1.11. 
	Материал изготовления
	Низкоуглеродистая сталь

	1.12. 
	
	

	1.13. 
	
	

	1.14. 
	
	

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	Вибросито ВС-3
	Комплект с   3 сетками ячейкой 5,0-1шт., 3,2-1шт., 2,0-1шт.  и с отводами д.108мм

	6.3. 
	Дополнительная рама с сеткой 1,0 мм, шт

	1 

	6.4. 
	Дополнительная рама с сеткой 0,5 мм, шт
	1

	6.5. 
	Подающий Бункер 500*300*300мм , шт.
	1 

	6.6. 
	[bookmark: _GoBack]
	

	6.7. 
	
	

	6.8. 
	
	

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120




