ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях здания склада, расположенного по адресу: 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д.63 для нужд УФПС Кировской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»  в лице УФПС Кировской области

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором.

	4.
	ОПС, Объект
	Здание склада 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по замене оконных блоков в здании склада

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП 
	Строительные нормы и правила 

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12
	СП
	Свод правил


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях здания склада, расположенного по адресу: 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д.63 для нужд УФПС Кировской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
         3.2. Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения Работ
Начало выполнения Работ: в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания Договора. 
Окончание выполнения Работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора.
4.2.  Место выполнения Работ:
            610025, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д.63.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
5.1. Характеристики и описание выполняемых работ 
 Подрядчик производит замер и изготовление оконного изделия из ПВХ профиля с последующей доставкой его на объект. На объекте производит демонтаж старого деревянного оконного проема с последующей установкой готового изделия из ПВХ, с отливами, откосами, подоконными досками и решетками. 
На обрезных торцах подоконной доски установить заглушки белого цвета. Смонтировать подоконные доски окон, расположенных в одном помещении, в одном уровне. 
По завершении работ подрядчик должен произвести штукатурно-малярные работы по восстановлению наружных откосов и внутренних стен, при необходимости выполнить каменные работы. 
Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. 
В ходе Работ должны быть выполнены перенос, расстановка оборудования, мешающего производству работ, укрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей и оборудования, подвергающихся загрязнению. 
Производство малярных работ следует выполнять с предохранением нанесенных составов (вплоть до их полного высыхания) от прямого воздействия солнечных лучей. Малярные составы необходимо наносить также сплошным слоем. Нанесение каждого окрасочного состава должно начинаться после полного высыхания предыдущего.
Огрунтовка поверхностей должна производиться перед окраской малярными составами. Огрунтовку необходимо выполнять сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Окраску следует производить после высыхания грунтовки. 
Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускаются.
Окрашенная поверхность должна быть однотонной и растушеванной по всей поверхности фасада, без пятен, полос, затеков, морщин, шелушения.
5.2. Характеристики (описание) материалов
	№ п/п
	Наименование товаров
	Характеристика (описание) товара

	1
	Окно ПВХ
	- трехстворчатый оконный блок (глухой и поворотно-откидной створкой)
-двухкамерный стеклопакет, толщина 24 мм
- цвет профиля - белый

	2
	Окно ПВХ
	- трехстворчатый оконный блок (глухой и поворотно-откидной створкой)
-двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм
- цвет профиля - белый

	3
	Подоконник
	- материал – ПВХ
-цвет - белый.
- на обрезных сторонах заглушки белого цвета

	4
	Сэндвич-панели
	- цвет – белый
- толщина – 10 мм



5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:
	
	Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ  

	№ п/п
	Наименование товаров
	ГОСТ

	1
	Окна ПВХ, подоконник
	ГОСТ 30673-2013

	2
	Сэндвич-панель
	ГОСТ 19111-2001


Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.
Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

5.4. Описание результата выполненных работ.
Результатом выполненных работ является замена оконных блоков в помещениях здания склада, расположенного по адресу: 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д.63.

5.5. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения Работ, Подрядчик определяет самостоятельно.  
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1.	Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: Liubov.Gerasimova@russianpost.ru. 
Подрядчик обязан один раз в 7 (семь) календарных дней предоставлять Заказчику 
в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 10 шт. на виды работ указанные в локально-сметном расчете, в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ (в обязательном порядке с приложенной рулеткой. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук на электронный адрес: Liubov.Gerasimova@russianpost.ru.
Подрядчик подтверждает наличие необходимых разрешительных документов (допусков, лицензий и пр.) для выполнения работ на момент заключения Договора 
и в период его действия.
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов 
в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229).
6.2.7.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. 
№ 883н.
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 
КС-3.
-  Счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);
- Акт приёма-передачи строительной площадки;
- Акт о возмещении затрат.
- Расчет к Акту о возмещении затрат. 
Исполнительная документация:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- журнал общий ведения работ РД-11-05-2007;
- журнал входного контроля качества материалов;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; 
– документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) (при необходимости).

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомость объемов работ
	8




Приложение № 1 к ТЗ 
Выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях здания склада, расположенного по адресу: 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д.63 для нужд УФПС Кировской области.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена окон

	1
	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (Демонтаж)
	т
	0,4

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,05

	3
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,492

	4
	[bookmark: _GoBack]Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,246

	5
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,0375

	6
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,15

	7
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,125

	8
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (наружных откосов)
	100 м2
	0,05

	9
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,05

	Раздел 2. Уборка и вывоз мусора

	10
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2,21564

	11
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км
	1т груза
	2,21564
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