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Технические требования на оказание услуг
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1. [bookmark: _Toc235781481]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc235781482][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Заказчик 
	АО «СК РусГидро»

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЦМР
	Цифровая модель рельефа

	ЛЭП
	Линия электропередач

	ГИС 
	Геоинформационная система






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc235781483]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 74.20.24.000 Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»
1.3. [bookmark: _Toc235781484][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Целью является оказание услуг по беспилотному мониторингу территории для:
· определения фактических площадей, требующих покоса;
· оценки высоты и плотности травостоя;
· расчёта объёма покоса (в м² и условных единицах);
· выявления критических зон с рисками для инфраструктуры;
· формирования приоритетных заданий на покос.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc235781485]Существующее положение 
[bookmark: _Toc235781486]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Беспилотный мониторинг территории
	Территория Новосибирской ГЭС, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4.
	Прилегающая территория
	

	2. 
	
	
	Территории защитной полосы
	


1.5. [bookmark: _Toc235781487][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.

1.6. [bookmark: _Toc235781488][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера
· Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.
· Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.
· Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и т.д.
2. [bookmark: _Toc235781489][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc235781490]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc235781491]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc235781492][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте Заказчика: Новосибирская ГЭС
	м2
	208 558



2.1.2. [bookmark: _Toc235781493][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc235781494][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 74.20.24.000 Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте Заказчика: Новосибирская ГЭС
	С даты заключения Договора
	[bookmark: _Toc46743510]в течение 12 (двенадцати) календарных дней с даты заключения Договора



0

3

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc235781495][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc235781496]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция №_1 Таблицы 2): Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте Заказчика: Новосибирская ГЭС 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Услуги оказываются в объемах и сроках, указанных в п.п.1 и 2 настоящих Технических требований.
	Согласие с требованиями
	

	1.1.2. 
	Обязанности исполнителя
	Исполнитель обязуется оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящими ТТ, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.
	Согласие с требованиями
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Оказание услуг с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте
	Согласие с требованиями
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Порядок выполнения и контроль
	Подготовительный этап:
· рекогносцировка, согласование границ и исключений;
· создание базовой карты (ортофотоплан, ЦМР), разметка зон по приоритетам;
· настройка маршрутов, тестовые полёты на контрольных участках.
Мониторинг:
· облёты по утверждённым маршрутам;
· съёмка с достаточным перекрытием кадров;
· контроль точности по контрольным точкам (RTK).
Обработка и анализ данных:
· построение ортофотоплана, ЦМР;
· классификация зон и расчёт площадей;
· построение карты высот травостоя, определение объёма покоса;
· выявление проблемных участков и формирование рекомендаций.
Приёмка и отчётность:
· проверка полноты покрытия территории и отсутствия пропусков;
· верификация точности позиционирования (3–5 см);
· подтверждение корректности расчётов площадей и объёмов;
· проверка качества пространственных данных и их совместимости с ГИС заказчика.
	Согласие с требованиями
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к оборудованию и технологиям
	БАС:
· мультикоптер с RTK модулем;
· степень защиты от влаги и пыли — не ниже IP54;
· время полёта — не менее 35–45 минут; при большой площади — несколько вылетов либо использование резервных дронов.
Полезная нагрузка:
· камера — RGB, разрешение ≥24 МП;
· NIR канал для оценки состояния растительности;
· опционально — тепловизор;
· точность позиционирования — не хуже 3–5 см (RTK), привязка к местной системе координат объекта.
ПО и обработка данных:
· программное обеспечение для фотограмметрии, совместимое с ГИС (QGIS, ArcGIS либо отечественные аналоги);
· возможность построения ортофотоплана и ЦМР, расчёта площадей и высот;
· экспорт данных в GeoTIFF, LAS (для ЦМР), KML/GPX/Shapefile.
Организационные требования:
· предварительное согласование полётов с эксплуатирующей организацией;
· учёт зон ограничений (вблизи ЛЭП, над водоёмами, у плотины и др.);
· ведение журнала полётов, хранение логов телеметрии, фотофиксация контрольных точек.
	Согласие с требованиями
	 

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Ключевые роли и состав бригады
	· Руководитель работ / ведущий инженер по мониторингу — 1 чел.
· Оператор БПЛА (пилот) — не менее 2 чел. (для параллельных вылетов и подмены).
· Специалист по фотограмметрии и ГИС‑обработке данных — не менее 1–2 чел.
· Техник/помощник оператора — 1–2 чел. (подготовка оборудования, маркировка контрольных точек, логистика на площадке).
	Согласие с требованиями
	

	1.5.2. 
	Обязательные допуски и документы
	· Пропуск на территорию объекта и прохождение вводного инструктажа по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
· Действующее удостоверение пилота БПЛА для коммерческих полётов (в соответствии с законодательством РФ).
· Допуск к работам в охранных зонах ЛЭП (если маршруты проходят вблизи линий электропередачи).
· Медицинские осмотры в соответствии с требованиями для работ на производственных объектах.
· Подтверждение проверки знаний по действиям в ЧС (остановка работ, оповещение, эвакуация, фиксация инцидента).
· Согласованный перечень документов для допуска на территорию (копия удостоверения, приказ о назначении ответственного лица, план работ).
	Согласие с требованиями
	

	1.5.3. 
	Квалификационные требования
	· Образование: высшее или среднее профессиональное в области геодезии, картографии, землеустройства либо профильные курсы по эксплуатации БПЛА, фотограмметрии и работе с ГИС.
· Подтверждённый опыт выполнения комплексных работ (пилотирование + обработка данных + организация работ) на крупных промышленных или энергетических объектах (от 100 га и более).
	Согласие с требованиями
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результатом оказанных услуг является комплект материалов по беспилотному мониторингу территории, включающий ортофотоплан и цифровую модель рельефа (ЦМР) с точностью позиционирования не хуже 3–5 см, карту высот травостоя, векторные слои с классификацией зон по приоритетам покоса (критические, стандартные, исключённые) с расчётами площадей и оценкой объёма покоса, фотофиксацию проблемных участков, журналы полётов и телеметрии.
	Согласие с требованиями
	

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Результат оказания услуг безопасен для использования при условии, что все пространственные данные (ортофотоплан, ЦМР, векторные слои) верифицированы на предмет отсутствия ошибок геопривязки и топологических неточностей, а их применение в проектных или эксплуатационных задачах сопровождается проверкой на совместимость с действующими системами заказчика и соблюдением требований информационной безопасности (защита от несанкционированного доступа, ограничение круга лиц, имеющих доступ к исходным материалам).
	Согласие с требованиями
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Приёмка результата услуг проводится при предоставлении полного комплекта материалов в согласованных форматах, подтверждении точности данных (не хуже 3–5 см по контрольным точкам), отсутствии ошибок и артефактов, корректности расчётов, совместимости с ГИС‑системами заказчика и соблюдении требований безопасности; оформляется актом сдачи‑приёмки, при выявлении недостатков — мотивированным отказом с перечнем и сроками устранения; в течение 30 календарных дней исполнитель обязан безвозмездно исправить выявленные ошибки.
	Согласие с требованиями
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Исполнитель обязан предоставить заказчику полный комплект отчётной документации в электронном виде и (при необходимости) на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после завершения мониторинга.
Комплект отчётной документации должен включать:
· отчёт оказанных услуг - PDF‑отчёт с описанием, таблицами площадей по зонам, картой высот травостоя, фото проблемных участков, рекомендациями;
· графические и пространственные материалы (ортофотоплан, ЦМР, тематические карты, схемы маршрутов);
· таблицы расчётных показателей;
· фото- и видеоматериалы контрольных точек и проблемных участков;
· акт сдачи‑приёмки оказанных услуг;
· приложения с технической документацией на оборудование (паспорта, сертификаты, протоколы калибровки).
Все материалы должны быть подписаны уполномоченным лицом Исполнителя и содержать дату формирования.

	Согласие с требованиями
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Соблюдение норм и правил
	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение всех применимых законов: правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП РФ, ст. 271.1 УК РФ при тяжких последствиях), требований к безопасности полётов, а также внутренних регламентов заказчика
	Согласие с требованиями
	

	3.2. 
	Качество данных
	Исполнитель гарантирует, что результаты съёмки (ортофотоплан, ЦМР, карты травостоя) будут соответствовать техническим требованиям (точность позиционирования, разрешение, перекрытие кадров). Если в отчёте обнаружатся ошибки (например, неверно посчитана площадь из-за артефактов модели), исполнитель обязан их исправить за свой счёт.
	Согласие с требованиями
	

	3.3. 
	Конфиденциальность
	Исполнитель обязуется не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую тайну заказчика, ставшие известными в ходе оказания услуг.
	[bookmark: _Toc235781497]Согласие с требованиями
	

	3.4. 
	Безопасность при работах
	Исполнитель отвечает за то, чтобы полёты не создавали угрозы для людей, оборудования или инфраструктуры объекта (ЛЭП, плотина, ограждения). Необходимо заранее согласовать с заказчиком зоны ограничений и маршрут.
	[bookmark: _Toc235781498]Согласие с требованиями
	

	3.5. 
	Гарантия на результат
	30 дней с момента сдачи отчёта
	[bookmark: _Toc235781499]Согласие с требованиями
	



2.2.1. [bookmark: _Toc235781500] В составе заявки необходимо предоставить:
Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке
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3. [bookmark: _Toc235781501][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».



4. [bookmark: _Toc235781502][bookmark: _Toc54281228]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).




