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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро»

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции 
Размещение эксплуатационного и инженерно-технического персонала АО «СК РусГидро» на обслуживаемых объектах СП и филиалов ПАО «РусГидро».

1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение 
1.3.1. Место поставки товара:
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14;
- Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» - 362049, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63;
[bookmark: _Hlk202888911]- «Башенная ГЭС» Чеченская Республика, м р-н Итум-Калинский, с.п. Гучум-Калинское, село Гучум-Кали, ул. им. М.Х. Гучиева, зд. 72.
1.3.2. Адрес поставки указывается в заявке Заказчика.
1.3.3. Условия поставки товара:
 Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, по предварительной согласованности с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки товара. Погрузка, разгрузка, перенос товара, подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика.

[bookmark: _Toc170454509]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Поставка осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора. Форма заявки – по форме приложения № 2 к Проекту договора (Приложение №2 к Мониторингу цен).
1.4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет до места поставки Товара по адресам, указанным в п. 1.3.1 настоящих Технических требований.
1.4.3. Поставка Товара, включая транспортировку до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, указанные в п. 2.1.2. настоящих Технических требований.
1.4.4. На территории объектов Заказчика действует контрольно-пропускной режим, в связи с чем Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара должен сообщить представителю Заказчика номер автотранспортного средства и Ф.И.О. водителя, грузчиков-экспедиторов и других лиц, задействованных в транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, для оформления пропуска в соответствии с порядком пропускного режима объекта Заказчика.

[bookmark: _Toc170454510]1.5. Иные требования и сведения общего характера
1.5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
1.5.2 Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.
1.5.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Таблице №3  настоящих Технических требований.

2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм
	Кол-во
	Адрес поставки

	1
	Блок-контейнер (бытовка) Тип 1
	шт
	1
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 606520, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14;

	2
	Блок-контейнер (бытовка) Тип 2
	шт
	1
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» - 362049, Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63

	3
	Блок-контейнер (бытовка) Тип 2
	шт
	1
	ПАО «РусГидро» - «Башенная ГЭС» Чеченская Республика, м р-н Итум-Калинский, с.п. Гучум-Калинское, село Гучум-Кали, ул. им. М.Х. Гучиева, зд. 72;


[bookmark: _Hlk202804940]* Информация о количестве и объеме продукции, а также об адресе поставки, который указан в Таблице № 1 настоящих ТТ, имеет информационно-справочный характер и приведен исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма товара. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объеме, указанном в настоящей Спецификации. Сумма поставленного товара не может превышать предельную стоимость настоящего Договора. Заказчик вправе, по согласованию с Поставщиком, заказать Товар, не вошедший в Спецификацию, аналогичной номенклатурной группы.
[bookmark: _Toc138766590_Копия_1][bookmark: _Toc51339695_Копия_1]
Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать подробное описание технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2 Требования к срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции*
	Требования к окончанию срока поставки продукции*

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро»
	с даты подписания договора
	по 31.12.2026 г.


*Поставка осуществляется в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора.
**Срок поставки товара определяется в Заявках, но не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставленной письменной заявки Заказчика, которая подается на каждый адрес отдельно. В Заявке указываются данные по наименованию количеству необходимого Товара. 

 (
0
)


2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3 Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 - 3 Таблицы 1): ОКПД2 25.11.10.000 Поставка блок-контейнеров (бытовок) для нужд АО «СК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1
	Блок-контейнер (бытовка) 
Тип 1
	Длина, (м): не менее 4, но не более 5
Ширина, (м): не менее 2.4, но не более 3
Высота, (м): не менее 2.4, но не более 3
Вместимость: не менее 2
Каркас:
- швеллер не менее 100*50*4 мм (крашенный)
- угол не менее 80*80 мм
- обрешетка - брус не менее 100*50 мм;
Утеплитель, (пол, потолок, стены) (мм) – не менее 100, но не более 110
Внешняя отделка:
– профлист С8 оцинкованный; 
- крыша прямая (лист металлический крашенный);
Пол - «Конструктив 3-в-1: 
- Жесткость»: усиленный каркас (швеллеры + лаги шаг не менее 40 см) + защита снизу (сплошная доска не менее 25 мм) + двойной верхний слой (сплошная доска не менее 25 мм + OSB не менее 15 мм), утеплитель;
Окно: 
- Тип окна: ПВХ однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное).
- Размер окна: не менее 600х900мм
- Кол-во окон (шт): не менее 1, но не более 2;
- Москитная сетка на окно: Да
Внутренняя отделка потолок и стены 
- вагонка хвойная класс С;
- Линолеум бытовой;
Входная дверь: Металлическая с внутренним замком и ручками для открывания
Огне-биозащита вагонки внутри - Да;
Дополнительное оснащение:
- Разводка электрики наружная в кабель-канале: ВВГнг 2х2,5 (розетки), ВВГнг 2х1,5 (светильник), светильник Потолочный (светодиодный) – не менее 2 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., выкл. – не менее 1шт., АВ25А- не менее 1шт
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	2
	Блок-контейнер (бытовка)
Тип 2
	Длина, (м): не менее 6, но не более 7
Ширина, (м): не менее 2.4, но не более 3
Высота, (м): не менее 2.4, но не более 3
Вместимость: не менее 4
Каркас:
- швеллер не менее 100*50*4 мм (крашенный)
- угол не менее 80*80 мм
- обрешетка - брус не менее 100*50 мм;
Утеплитель, (пол, потолок, стены) (мм) – не менее 100, но не более 110
Внешняя отделка:
– профлист С8 оцинкованный; 
- крыша прямая (лист металлический крашенный);
Пол - «Конструктив 3-в-1: 
- Жесткость»: усиленный каркас (швеллеры + лаги шаг не менее 40 см) + защита снизу (сплошная доска не менее 25 мм) + двойной верхний слой (сплошная доска не менее 25 мм + OSB не менее 15 мм), утеплитель;
Окно: 
- Тип окна: ПВХ однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное).
- Размер окна: не менее 600х900мм
- Кол-во окон (шт): не менее 3, но не более 4;
- Москитная сетка на окно: Да
Внутренняя отделка потолок и стены 
- вагонка хвойная класс С;
- Линолеум бытовой;
Входная дверь: Металлическая с внутренним замком и ручками для открывания
Огне-биозащита вагонки внутри - Да;
Дополнительное оснащение:
- Разводка электрики наружная в кабель-канале: ВВГнг 2х2,5 (розетки), ВВГнг 2х1,5 (светильник), светильник потолочный (светодиодный)– не менее 4 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., тип розетки - 220 В, 50 Гц, Тип С/F, выкл. – не менее 1 шт., АВ25А- не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	3
	Блок-контейнер (бытовка) 
Тип 2
	Длина, (м): не менее 6, но не более 7
Ширина, (м): не менее 2.4, но не более 3
Высота, (м): не менее 2.4, но не более 3
Вместимость: не менее 4
Каркас:
- швеллер не менее 100*50*4 мм (крашенный)
- угол не менее 80*80 мм
- обрешетка - брус не менее 100*50 мм;
Утеплитель, (пол, потолок, стены) (мм) – не менее 100, но не более 110
Внешняя отделка:
– профлист С8 оцинкованный; 
- крыша прямая (лист металлический крашенный);
Пол - «Конструктив 3-в-1: 
- Жесткость»: усиленный каркас (швеллеры + лаги шаг не менее 40 см) + защита снизу (сплошная доска не менее 25 мм) + двойной верхний слой (сплошная доска не менее 25 мм + OSB не менее 15 мм), утеплитель;
Окно: 
- Тип окна: ПВХ однокамерный стеклопакет (поворотно-откидное).
- Размер окна: не менее 600х900мм
- Кол-во окон (шт): не менее 3, но не более 4;
- Москитная сетка на окно: Да
Внутренняя отделка потолок и стены 
- вагонка хвойная класс С;
- Линолеум бытовой;
Входная дверь: Металлическая с внутренним замком и ручками для открывания
Огне-биозащита вагонки внутри - Да;
Дополнительное оснащение:
- Разводка электрики наружная в кабель-канале: ВВГнг 2х2,5 (розетки), ВВГнг 2х1,5 (светильник), светильник потолочный (светодиодный)– не менее 4 шт., розетка двойная – не менее 2 шт., тип розетки - 220 В, 50 Гц, Тип С/F, выкл. – не менее 1 шт., АВ25А- не менее 1 шт.
	Указание характеристик
	Приложение №1 к Коммерческому предложению
	

	2. 
	Требования к качеству и безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	

	2.2. 
	Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ для соответствующей продукции. Качество товара подтверждается сертификатами соответствия, нормативной и технической документацией на данный вид продукции. Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими его качество и безопасность и оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если товар иностранного происхождения, соответствующий товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.
Качество товара, его функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и руководства о товаре и т.д.).
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения. Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и поставщика, наименование и количество находящегося в упаковке товара, особенности складирования и условия хранения товара, если таковые имеются.
Товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях).
Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товаров в условиях, обычных для Российской Федерации.
Упаковка товара не должна быть нарушена, соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
По факту поставки в присутствии представителя Заказчика Поставщик обязан осуществить проверку товара на отсутствие повреждений, а также произвести монтажные на рабочих местах (при необходимости)
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Адреса поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресам: указанным в п. 1.3.1 настоящих ТТ.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	

	3.2. 
	Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные в Таблице № 2 настоящих Технических требований.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	

	3.3. 
	Поставщик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за качество поставляемой продукции и предоставление всей необходимой товарно-транспортной документации. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами.
	Согласие с требованиями
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	4.2. 
	Продукция должна быть новой, не находившейся в эксплуатации. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
	Согласие с требованиями
	Согласие с требованиями
	





3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным формам.
Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Мониторингу цен).
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