Техническое задание
на выполнение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию оборудования МСОН Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры после проведения СМР (Кочковского района)

1. Наименование работ Выполнение полного комплекса ПНР на оборудования для муниципальной системы оповещения населения Кочковского района (далее - МСОН).
Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Кочковского района).

Проектно-техническая документация (ПТД) размещена по следующей ссылке:
https://drive.rt.ru/pbl/bd2e43ae-8996-11f1-b11a-b026285a8d4e
Срок выполнения работ : не позднее 01.12.2026 года. Возможно досрочное выполнение
2. Место выполнения работ: Приложение №1 к Технического задания 
3. Основания для выполнения работ- В рамках реализации Государственного контракта на  Выполнение работ по созданию муниципальных систем оповещения населения (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Кочковского района).
4. Требования к выполнению работ. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СниП 12-04-002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Все производимые работы не должны прерывать или затруднять работу эксплуатирующих подразделений. По итогу проведения пуско-наладочных работ предоставить исполнительную, акты и протоколы испытаний. Пусконаладочные работы должны соответствовать проектным решениям. В составе пусконаладочных работ необходимо провести комплекс мероприятий, включающий проверку, настройку и испытание смонтированного оборудования с целью обеспечения параметров и режимов, заданных проектом.
Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора. При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями действующих правил устройства электроустановок, проектом, эксплуатационной документацией предприятий и фирм-изготовителей. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения на оборудовании предусмотренных проектом параметров и режимов. В состав пусконаладочных работ должны быть включены автономные, комплексные испытания всего вновь устанавливаемого оборудования. Пусконаладочные работы считаются выполненными при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ Заказчиком. Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены подрядчиком, выполнявшим строительно-монтажные работы или подрядчиком (или предприятием-изготовителем) производившем поставку оборудования до приемки объекта в эксплуатацию.
5. Перечень выполняемых работ
· выполнение пусконаладочных работ;
· проведение приемо-сдаточных испытаний;
· проведение рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию (приемо-сдаточные испытания): апробирование системы оповещения (временной интервал апробирования согласовывается с Заказчиком на этапе пусконаладочных работ, но не менее 72 часов).

5.1 Подключение установленных усилительно-коммутационных блоков к пультам управления МСОН обеспечивает Подрядчик по существующим каналам связи. Требования к   каналам связи изложены в Проектно-технической документации.
Данные системы должны обеспечивать трансляцию сигнала «Внимание всем» - звук электронной сирены, и речевого сообщения. Передача сигналов «Внимание всем» и речевых сообщений должна обеспечиваться с места и дистанционно.
5.2. В СЗО необходимо настроить (прописать соответствующие настройки маршрутизаторов и модулей сопряжения) управление с ТУ КТСО П-166М, имеющиеся у Заказчика (рабочее место оперативного дежурного ЕДДС районов), установленных в ЕДДС этих районов по предоставляемым заказчикам каналам. 


Пусконаладочные работы сиренно-речевых установок включают:
- подключение к существующей сети передачи данных IP VPN, предоставленной оператором связи (проводной сети) на территории Новосибирской области (Кочковского района)
- проведение пусконаладочных работ;
- организацию запуска системы звукового оповещения из помещения ЕДДС соответствующего района (Приложение 2), в режимах: сирена; передача записанного речевого сообщения; передача речи с микрофона;
- приемо-сдаточные испытания;
- разработку и подготовку, эксплуатационной документаций;
- по результатам комплексных испытаний оформляются протоколы испытаний. По результатам рассмотрения протоколов испытаний Заказчик и Подрядчик оформляют Акт, в котором указываются цель и основные результаты работ, замечания и рекомендации, делается вывод о соответствии системы оповещения и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию. В случае принятия Заказчиком решения о невозможности приемки системы оповещения в эксплуатацию составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, с рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.
- уровень оповещателей - уровень локального управления узла системы оповещения. На этом уровне размещается усилительно-коммутационное оборудование в настенном/уличном исполнении для включения
Все пункты оповещения должны управляться (запускаться и контролироваться) из пункта управления оповещением РСОН  по адресу: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д.4А  (далее – пункт управления оповещением).
Программно-аппаратная совместимость предполагает поддержку максимального функционала, заложенного производителем П-166М, включая:
· осуществление запуска с пункта управления оповещением региональной (муниципальной) системы оповещения (РСОН, МСОН) расположенного г. Новосибирск, ул.Советская, 4а;
· оборудование должно поддерживать передачу о несанкционированном вскрытии оборудования оконечной точки оповещения;
· поддержка всех типов сигналов, заложенных производителем П-166М (непрерывная сирена, сирена прерывистая, речь с микрофона, речь записанных сообщений, оповещение индивидуально, оповещение в группе).
 Произведение всего комплекса пусконаладочных работ на объектах МСОН в т.ч: - наладка вновь смонтированного электрооборудования, устройств оповещения, сетевого оборудования, управляющих устройств - сдача в опытную и промышленную эксплуатацию, организация защищенных каналов передачи данных (туннели VPN IP-Sec оборудованием оконечных точек оповещения и оборудованием управления МСОН в ЕДДС района)  предусмотренных проектом.
6. Требования по передаче заказчику технических или иных документов по завершению и сдаче работ по окончании работ исполнитель предоставляет: акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, исполнительную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования).
7. Требования по гарантии качества работ Гарантийный период на выполненные работы и на применяемые при производстве работ материалы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев.
Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.




Приложение № 1 
к Техническому заданию 
[bookmark: _GoBack]

	Место проведения пусконаладочных работ оборудования 
Кочковский  район
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Место выполнения работ

	1. 
	Сервисный маршрутизатор
	1
	ЕДДС, с. Кочки, ул. Революционная, 11

	2. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки, 
ул. Лахина, 32

	3. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кочки, 
ул. Некрасова, 52

	4. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Лермонтова, 20

	5. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Советская, 16

	6. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Покрышкина, 35

	7. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Кирова, 24/1

	8. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Попова, 10

	9. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 18

	10. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Решеты,
ул. Карасукская, 24

	11. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Черновка,
переулок 1 Степной, 1/1

	12. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	С. Решеты, ул. Горького, 24/1

	13. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Быструха, ул. Центральная, 60

	14. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Ермаковский, ДК, ул. Ленина, 30

	15. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина, 54

	16. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Республиканский, ул. Центральная, 24

	17. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Красная Сибирь, ул. Комсомольская, 6

	18. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Новые Решеты, ул. Школьная, 2г

	19. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Новоцелинное, ул. Комсомольская, 11

	20. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Решеты, ул. Ленина, 4

	21. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	п. Троицкий, ул. Новая, 1а

	22. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Черновка, ул. Полевая, 24

	23. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Советская, 8

	24. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	д. Букреево Плесо, ул. Большевистская

	25. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Степная, 8, кв. 2

	26. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Калинина, 43, кв.1

	27. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Лахина д.33

	28. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Кочки, ул. Плотниковой д.73а

	29. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт), на опоре
	1
	с. Жуланка, ул. Советская, 30



