Техническое задание
на выполнение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию оборудования МСОН Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры после проведения СМР (Убинского района)

1. Наименование работ Выполнение полного комплекса ПНР на оборудования для муниципальной системы оповещения населения Убинского района. Выполнение пусконаладочных работ выполняется в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Убинского района), которая размещена по следующей ссылке
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0851200000626004741

Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2026 года. Возможно досрочное выполнение. 

2. Место выполнения работ: Приложение №1 к Технического задания 
3. Основания для выполнения работ- В рамках реализации Государственного контракта на Выполнение работ по созданию муниципальных систем оповещения населения (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района) . 
4. Требования к выполнению работ. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СниП 12-04-002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Все производимые работы не должны прерывать или затруднять работу эксплуатирующих подразделений. По итогу проведения пуско-наладочных работ предоставить исполнительную, акты и протоколы испытаний. Пусконаладочные работы должны соответствовать проектным решениям. В составе пусконаладочных работ необходимо провести комплекс мероприятий, включающий проверку, настройку и испытание смонтированного оборудования с целью обеспечения параметров и режимов, заданных проектом.
Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора. При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться требованиями действующих правил устройства электроустановок, проектом, эксплуатационной документацией предприятий и фирм-изготовителей. Пусконаладочные работы считаются законченными после получения на оборудовании предусмотренных проектом параметров и режимов. В состав пусконаладочных работ должны быть включены автономные, комплексные испытания всего вновь устанавливаемого оборудования. Пусконаладочные работы считаются выполненными при условии подписания акта приемки пусконаладочных работ Заказчиком. Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены подрядчиком, выполнявшим строительно-монтажные работы или подрядчиком (или предприятием-изготовителем) производившем поставку оборудования до приемки объекта в эксплуатацию.
5. Перечень выполняемых работ
· выполнение пусконаладочных работ;
· проведение приемо-сдаточных испытаний;
· проведение рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию (приемо-сдаточные испытания): апробирование системы оповещения (временной интервал апробирования согласовывается с Заказчиком на этапе пусконаладочных работ, но не менее 72 часов).

5.1 Подключение установленных усилительно-коммутационных блоков к пультам управления МСОН обеспечивает Подрядчик по существующим каналам связи. Требования к каналам связи изложены в Проектно-технической документации.
Данные системы должны обеспечивать трансляцию сигнала «Внимание всем» - звук электронной сирены, и речевого сообщения. Передача сигналов «Внимание всем» и речевых сообщений должна обеспечиваться с места и дистанционно.
5.2. В СЗО необходимо настроить (прописать соответствующие настройки маршрутизаторов и модулей сопряжения) управление с ТУ КТСО П-166М, имеющиеся у Заказчика (рабочее место оперативного дежурного ЕДДС районов), установленных в ЕДДС этих районов по предоставляемым заказчикам каналам. 

Пусконаладочные работы сиренно-речевых установок включают:
- подключение к существующей сети передачи данных IP VPN, предоставленной оператором связи (проводной сети) на территории Новосибирской области (Убинского района)
- проведение пусконаладочных работ;
- организацию запуска системы звукового оповещения из помещения ЕДДС соответствующего района (Приложение 2), в режимах: сирена; передача записанного речевого сообщения; передача речи с микрофона;
- приемо-сдаточные испытания;
- разработку и подготовку, эксплуатационной документации;
- по результатам комплексных испытаний оформляются протоколы испытаний. По результатам рассмотрения протоколов испытаний Заказчик и Подрядчик оформляют Акт, в котором указываются цель и основные результаты работ, замечания и рекомендации, делается вывод о соответствии системы оповещения и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию. В случае принятия Заказчиком решения о невозможности приемки системы оповещения в эксплуатацию составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, с рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.
- уровень оповещателей - уровень локального управления узла системы оповещения. На этом уровне размещается усилительно-коммутационное оборудование в настенном/уличном исполнении для включения
Все пункты оповещения должны управляться (запускаться и контролироваться) из пункта управления оповещением РСОН по адресу: Российская Федерация, 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Советская, д.4А  (далее – пункт управления оповещением).
Программно-аппаратная совместимость предполагает поддержку максимального функционала, заложенного производителем П-166М, включая:
· осуществление запуска с пункта управления оповещением региональной (муниципальной) системы оповещения (РСОН, МСОН) расположенного г. Новосибирск, ул.Советская, 4а;
· оборудование должно поддерживать передачу о несанкционированном вскрытии оборудования оконечной точки оповещения;
· поддержка всех типов сигналов, заложенных производителем П-166М (непрерывная сирена, сирена прерывистая, речь с микрофона, речь записанных сообщений, оповещение индивидуально, оповещение в группе).
Произведение всего комплекса пусконаладочных работ на объектах МСОН в т.ч: - наладка вновь смонтированного электрооборудования, устройств оповещения, сетевого оборудования, управляющих устройств - сдача в опытную и промышленную эксплуатацию, организация защищенных каналов передачи данных (туннели VPN IP-Sec оборудованием оконечных точек оповещения и оборудованием управления МСОН в ЕДДС района) предусмотренных проектом.
6. Требования по передаче заказчику технических или иных документов по завершению и сдаче работ по окончании работ исполнитель предоставляет: акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, исполнительную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования).
7. Требования по гарантии качества работ Гарантийный период на выполненные работы и на применяемые при производстве работ материалы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев.
Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования.
Приложение № 1 
к Техническому заданию 
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	Место проведения пусконаладочных работ оборудования 
Убинский район
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Место выполнения работ

	1. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Крещенский, ул. Цветочная, 21, кв.1

	2. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	с. Борисоглебское, ул. Школьная, 9

	3. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Подлесный, ул. Центральная, 18

	4. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	ж/д ст. Клубничная, ул. Центральная, 15

	5. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Суходолье, ул. Центральная, 3

	6. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	с. Ермолаевка, ул. Школьная, 1А

	7. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Орловка, ул. Орловская, 28

	8. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Клубничный, ул. Центральная, д. 11А

	9. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	с. Колмаково, ул. Центральная,
д.12, кв.1

	10. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	д. Гандичи, ул. Озерная, 14

	11. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	д. Кирилловка, ул. Школьная, 2

	12. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Белоозерный, ул. Центральная, 36

	13. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	п. Николаевка 2-я, ул. Центральная, 15

	14. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	с. Орловское, ул. Центральная, 26

	15. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	д. Асенкритово, ул. Центральная, 39

	16. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	д. Каменка, ул. Центральная, 39

	17. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Борисоглебское, ул. Андреева, 26, кв.1

	18. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Кожурла, ул. Октябрьская, 13

	19. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Новоселово, ул. Майская, 2А

	20. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Крещенское, ул. Центральная, 61

	21. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Александро-Невское, ул. Школьная, 1б

	22. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	с. Новодубровское, ул. Центральная, д. 41

	23. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)
	1
	д. Пешково, ул. Центральная, 70

	24. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Убинское, ул. Матросова, 1

	25. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	с. Убинское, ул. Ломоносова, 1

	26. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт)
	1
	с. Убинское, ул. Элеваторная , 3а

	27. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Владимировское, ул. Школьная, 24

	28. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Новогандичево, ул. Школьная, 11а

	29. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Круглоозерное, ул. Школьная, 19

	30. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Кундран, ул. Новая, 26

	31. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Раисино, ул. Кирова, 74

	32. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Раисино, ул. Кирова, 78

	33. 
	Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт)
	1
	с. Черный Мыс, ул. Руднева, 29



