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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 27.33. Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БПД-2024, 2-ТО-БЕЗ-2026-ЖиГЭС.
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1. 
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А ТУ 3422-001 П18461115-2009
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.2. 
	Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C25-10 10kA DKC
	27.12.22.000
	шт
	1

	1.3. 
	Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C63-10 10kA DKC
	27.12.22.000
	шт
	1

	1.4. 
	Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.5. 
	Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40
	27.33.13.162
	шт
	3

	1.6. 
	Контактор LC1E2510M5, ток 25А, катушка 220В Schneider Electric
	27.33.13.140
	шт
	1

	1.7. 
	Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В
	27.33.13.140
	шт
	2

	1.8. 
	Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В
	27.33.13.140
	шт
	5

	1.9. 
	Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А 
	27.33.13.140
	шт
	2

	1.10. 
	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК
	27.33.13.140
	шт
	7

	1.11. 
	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК
	27.33.13.140
	шт
	7

	1.12. 
	Контактор КМИ-22510 25А катушка управления 230В 
	27.33.13.140
	шт
	1

	1.13. 
	Наконечник кабельный медные луженые ТМЛ-10-8-5 (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	48

	1.14. 
	Наконечники кабельные медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	30

	1.15. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	10

	1.16. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	18

	1.17. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3  (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	24

	1.18. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	10

	1.19. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4  (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	24

	1.20. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ)
	27.33.13.130
	шт
	14

	1.21. 
	Контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 40A, 240В, 4НО MCE 40 40 A240 MCE-40-40-A240
	27.33.13.140
	шт
	2

	1.22. 
	DPR-03 Реле контроля фаз, L-L, UV/OV, 
DATAKOM
	27.12.23.190
	шт
	3

	1.23. 
	Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB
	27.33.13.162
	шт
	4

	1.24. 
	Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	27.12.22.000
	шт
	6

	1.25. 
	Выключатель автоматический S203 трехполюсный, характеристика C, ln=10A, ABB 
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.26. 
	Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB 
	27.12.22.000
	шт
	8

	1.27. 
	Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB
	27.33.13.162
	шт
	8

	1.28. 
	Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric
	27.33.13.110
	шт
	4

	1.29. 
	Лампа CL2-523G зеленая со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5232), ABB
	27.90.20.120
	шт
	4

	1.30. 
	Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В (AC1SFA619403R5231), ABB
	27.90.20.120
	шт
	4

	1.31. 
	Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	27.12.22.000
	шт
	4

	1.32. 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С
	27.12.22.000
	шт
	4

	1.33. 
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011
	27.33.11.140
	шт
	12

	1.34. 
	Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011
	27.33.11.140
	шт
	12

	1.35. 
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112
	27.33.11.140
	шт
	12

	1.36. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	27.90.33.120
	шт
	16

	1.37. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный 4,0-10
	27.33.13.130
	шт
	100

	1.38. 
	Наконечник медный ТМЛ-25-10-8
	27.33.13.130
	шт
	20

	1.39. 
	Наконечник-гильза с изолированным фланцем под один провод сечением до 6 мм IEK
	27.33.13.130
	шт
	120

	1.40. 
	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3
	27.33.13.162
	шт
	12

	1.41. 
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric
	27.33.13.110
	шт
	12

	1.42. 
	Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric
	27.33.13.110
	шт
	12

	1.43. 
	Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1
	27.90.33.120
	шт
	8

	1.44. 
	Контактор модульный КМ40-20М AC IEK MKK11-40-20 IEK
	27.33.13.140
	шт
	3

	1.45. 
	Коробка распаечная разветвительная КМИ 41237
	27.33.13.190
	шт
	24

	1.46. 
	Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241
	27.33.13.130
	шт
	14

	1.47. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	27.12.22.000
	шт
	24

	1.48. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	27.12.22.000
	шт
	17

	1.49. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6
	27.12.22.000
	шт
	7

	1.50. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6
	27.12.22.000
	шт
	7

	1.51. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6
	27.12.22.000
	шт
	7

	1.52. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric
	27.12.22.000
	шт
	10

	1.53. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 3P 6kA 400В City9 Set C9F36316, Systeme Electric
	27.12.22.000
	шт
	1

	1.54. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	27.33.11.140
	шт
	24

	1.55. 
	Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152
	27.33.11.140
	шт
	16

	1.56. 
	Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124
	27.33.13.110
	шт
	16

	1.57. 
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK
	27.90.33.120
	шт
	19

	1.58. 
	Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK
	27.33.13.130
	шт
	12

	1.59. 
	Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK
	27.33.13.130
	шт
	25

	1.60. 
	Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK
	27.33.13.130
	шт
	25

	1.61. 
	Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK
	27.33.13.130
	шт
	16

	1.62. 
	Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT
	27.33.13.130
	шт
	36

	1.63. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	27.33.11.140
	шт
	26

	1.64. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112
	27.33.11.140
	шт
	19

	1.65. 
	Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ
	27.12.10.140
	шт
	8

	1.66. 
	Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B
	27.33.13.110
	шт
	16

	1.67. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	27.33.13.110
	шт
	26

	1.68. 
	Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric
	27.33.13.110
	шт
	26

	1.69. 
	Клеммные зажимы 3-х контактные Wago-222-413
	27.33.13.120
	шт
	354

	1.70. 
	Коробка распаячная КМ41238 для открытой проводки с откидной крышкой 80х80х50мм IP54 IEK UKO31-080-080-050-K03-54
	27.33.13.190
	шт
	53

	1.71. 
	Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY IMT351501 Systeme Electric
	27.33.13.190
	шт
	36

	1.72. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С
	27.12.22.000
	шт
	4

	1.73. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A С
	27.12.22.000
	шт
	1

	1.74. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 16A С
	27.12.22.000
	шт
	1

	1.75. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.76. 
	Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10
	27.90.33.120
	шт
	10

	1.77. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.78. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	27.12.22.000
	шт
	4

	1.79. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
	27.12.22.000
	шт
	6

	1.80. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6
	27.12.22.000
	шт
	6

	1.81. 
	Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В
	27.90.20.120
	шт
	4

	1.82. 
	Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В
	27.90.20.120
	шт
	4

	1.83. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	27.90.33.120
	шт
	4

	1.84. 
	Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257
	27.33.13.190
	шт
	42

	1.85. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-20мм
	27.33.13.130
	м
	100

	1.86. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-25мм
	27.33.13.130
	м
	200

	1.87. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	27.33.11.130
	шт
	1

	1.88. 
	 Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА
	27.12.10.190
	шт
	2

	1.89. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	27.12.22.000
	шт
	2

	1.90. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	27.12.22.000
	шт
	1

	1.91. 
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211
	27.12.22.000
	шт
	3

	1.92. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	27.33.13.110
	шт
	2

	1.93. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	27.33.13.110
	шт
	2

	1.94. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	27.33.13.110
	шт
	9



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1

	1.1. 
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А ТУ 3422-001 П18461115-2009
	шт
	1
	С даты заключения договора
	Не позднее 15.12.26

	1.2. 
	Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C25-10 10kA DKC
	шт
	1
	
	

	1.3. 
	Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C63-10 10kA DKC
	шт
	1
	
	

	1.4. 
	Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK
	шт
	1
	
	

	1.5. 
	Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40
	шт
	1
	
	

	1.6. 
	Контактор LC1E2510M5, ток 25А, катушка 220В Schneider Electric
	шт
	1
	
	

	1.7. 
	Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В
	шт
	1
	
	

	1.8. 
	Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В
	шт
	2
	
	

	1.9. 
	Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А
	шт
	1
	
	

	1.10. 
	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	2
	
	

	1.11. 
	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	2
	
	

	1.12. 
	Контактор КМИ-22510 25А катушка управления 230В 
	шт
	1
	
	

	1.13. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ)
	шт
	12
	
	

	1.14. 
	Наконечник кабельный медные луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ)
	шт
	8
	
	

	1.15. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ)
	шт
	5
	
	

	1.16. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ)
	шт
	6
	
	

	1.17. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	1.18. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ)
	шт
	5
	
	

	1.19. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	1.20. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ)
	шт
	4
	
	

	1.21. 
	Контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 40A, 240В, 4НО MCE 40 40 A240 MCE-40-40-A240
	шт
	2
	
	

	1.22. 
	DPR-03 Реле контроля фаз, L-L, UV/OV, 
DATAKOM
	шт
	3
	
	

	1.23. 
	Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB
	шт
	1
	
	

	1.24. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	2
	
	

	1.25. 
	Выключатель автоматический S203 трехполюсный, характеристика C, ln=10A, ABB
	шт
	1
	
	

	1.26. 
	Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB 
	шт
	2
	
	

	1.27. 
	Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB
	шт
	2
	
	

	1.28. 
	Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric
	шт
	1
	
	

	1.29. 
	Лампа CL2-523G зеленая со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5232), ABB
	шт
	4
	
	

	1.30. 
	Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В (AC1SFA619403R5231), ABB
	Шт

	4
	
	

	1.31. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	1
	
	

	1.32. 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С
	шт
	1
	
	

	1.33. 
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011
	шт
	3
	
	

	1.34. 
	Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011
	шт
	3
	
	

	1.35. 
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112
	шт
	3
	
	

	1.36. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	4
	
	

	1.37. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный 4,0-10
	шт
	100
	
	

	1.38. 
	Наконечник медный ТМЛ-25-10-8
	шт
	5
	
	

	1.39. 
	Наконечник-гильза с изолированным фланцем под один провод сечением до 6 мм IEK
	шт
	120
	
	

	1.40. 
	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3
	шт
	3
	
	

	1.41. 
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	1.42. 
	Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	1.43. 
	Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1
	шт
	2
	
	

	1.44. 
	Контактор модульный КМ40-20М AC IEK MKK11-40-20 IEK
	
	3
	
	

	1.45. 
	Коробка распаечная разветвительная КМИ 41237
	
	24
	
	

	1.46. 
	Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241
	шт
	4
	
	

	1.47. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	6
	
	

	1.48. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	4
	
	

	1.49. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6
	шт
	2
	
	

	1.50. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6
	шт
	2
	
	

	1.51. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6
	шт
	2
	
	

	1.52. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric
	шт
	2
	
	

	1.53. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 3P 6kA 400В City9 Set C9F36316, Systeme Electric
	шт
	1
	
	

	1.54. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	шт
	6
	
	

	1.55. 
	Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152
	шт
	4
	
	

	1.56. 
	Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124
	шт
	4
	
	

	1.57. 
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK
	шт
	5
	
	

	1.58. 
	Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	1.59. 
	Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	1.60. 
	Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	1.61. 
	Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK
	шт
	4
	
	

	1.62. 
	Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT
	шт
	9
	
	

	1.63. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	шт
	6
	
	

	1.64. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112
	шт
	5
	
	

	1.65. 
	Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ
	шт
	2
	
	

	1.66. 
	Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B
	шт
	4
	
	

	1.67. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	6
	
	

	1.68. 
	Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric
	шт
	6
	
	

	1.69. 
	Клеммные зажимы 3-х контактные Wago-222-413
	шт
	354
	
	

	1.70. 
	Коробка распаячная КМ41238 для открытой проводки с откидной крышкой 80х80х50мм IP54 IEK UKO31-080-080-050-K03-54
	шт
	53
	
	

	1.71. 
	Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY IMT351501 Systeme Electric
	шт
	36
	
	

	1.72. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С
	шт
	1
	
	

	1.73. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A С
	шт
	1
	
	

	1.74. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 16A С
	шт
	1
	
	

	1.75. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С
	шт
	1
	
	

	1.76. 
	Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10
	шт
	2
	
	

	1.77. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	1
	
	

	1.78. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	1
	
	

	1.79. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
	шт
	2
	
	

	1.80. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6
	шт
	2
	
	

	1.81. 
	Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	1.82. 
	Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	1.83. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	1
	
	

	1.84. 
	Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257
	шт
	12
	
	

	1.85. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-20мм
	м
	100
	
	

	1.86. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-25мм
	м
	100
	
	

	1.87. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	шт
	1
	
	

	1.88. 
	 Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА
	шт
	1
	
	

	1.89. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	шт
	1
	
	

	1.90. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	1
	
	

	1.91. 
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211
	шт
	1
	
	

	1.92. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	шт
	1
	
	

	1.93. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	шт
	1
	
	

	1.94. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	3
	
	

	Заявка №2

	2.1. 
	Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40
	шт
	1
	С 15.03.27
	Не позднее 20.03.27

	2.2. 
	Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В
	шт
	1
	
	

	2.3. 
	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	2
	
	

	2.4. 
	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	2
	
	

	2.5. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ)
	шт
	12
	
	

	2.6. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ)
	шт
	8
	
	

	2.7. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ)
	шт
	5
	
	

	2.8. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ)
	шт
	6
	
	

	2.9. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	2.10. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ)
	шт
	5
	
	

	2.11. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	2.12. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ)
	шт
	4
	
	

	2.13. 
	Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB
	шт
	1
	
	

	2.14. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	2
	
	

	2.15. 
	Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB 
	шт
	2
	
	

	2.16. 
	Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB
	шт
	2
	
	

	2.17. 
	Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric
	шт
	1
	
	

	2.18. 
	Выключатель автоматический «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	1
	
	

	2.19. 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С
	шт
	1
	
	

	2.20. 
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011
	шт
	3
	
	

	2.21. 
	Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011
	шт
	3
	
	

	2.22. 
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112
	шт
	3
	
	

	2.23. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	4
	
	

	2.24. 
	Наконечник медный ТМЛ-25-10-8
	шт
	5
	
	

	2.25. 
	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3
	шт
	3
	
	

	2.26. 
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	2.27. 
	Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	2.28. 
	Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1
	шт
	2
	
	

	2.29. 
	Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241
	шт
	4
	
	

	2.30. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	6
	
	

	2.31. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	4
	
	

	2.32. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6
	шт
	2
	
	

	2.33. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6
	шт
	2
	
	

	2.34. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6
	шт
	2
	
	

	2.35. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric
	шт
	2
	
	

	2.36. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	шт
	6
	
	

	2.37. 
	Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152
	шт
	4
	
	

	2.38. 
	Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124
	шт
	4
	
	

	2.39. 
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK
	шт
	5
	
	

	2.40. 
	Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	2.41. 
	Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	2.42. 
	Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	2.43. 
	Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK
	шт
	4
	
	

	2.44. 
	Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT
	шт
	9
	
	

	2.45. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	шт
	6
	
	

	2.46. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112
	шт
	5
	
	

	2.47. 
	Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ
	шт
	2
	
	

	2.48. 
	Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B
	шт
	4
	
	

	2.49. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	6
	
	

	2.50. 
	Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric
	шт
	6
	
	

	2.51. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С
	шт
	1
	
	

	2.52. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С
	шт
	1
	
	

	2.53. 
	Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10
	шт
	2
	
	

	2.54. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	1
	
	

	2.55. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	1
	
	

	2.56. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
	шт
	2
	
	

	2.57. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6
	шт
	2
	
	

	2.58. 
	Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	2.59. 
	Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	2.60. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	1
	
	

	2.61. 
	Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257
	шт
	12
	
	

	2.62. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	шт
	1
	
	

	2.63. 
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211
	шт
	1
	
	

	2.64. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	шт
	1
	
	

	2.65. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	3
	
	

	Заявка №3

	3.1. 
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А ТУ 3422-001 П18461115-2009
	шт
	1
	С 15.06.27
	Не позднее 20.06.27

	3.2. 
	Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK
	шт
	1
	
	

	3.3. 
	Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40
	шт
	1
	
	

	3.4. 
	Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В
	шт
	1
	
	

	3.5. 
	Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В
	шт
	1
	
	

	3.6. 
	Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А ГОСТ Р 50030.4.1-2002
	шт
	1
	
	

	3.7. 
	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	2
	
	

	3.8. 
	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	2
	
	

	3.9. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ)
	шт
	12
	
	

	3.10. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ)
	шт
	8
	
	

	3.11. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ)
	шт
	6
	
	

	3.12. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	3.13. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	3.14. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ)
	шт
	6
	
	

	3.15. 
	Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB
	шт
	1
	
	

	3.16. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	2
	
	

	3.17. 
	Выключатель автоматический S203 трехполюсный, характеристика C, ln=10A, ABB
	шт
	1
	
	

	3.18. 
	Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB 
	шт
	2
	
	

	3.19. 
	Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB
	шт
	2
	
	

	3.20. 
	Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric
	шт
	1
	
	

	3.21. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	1
	
	

	3.22. 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С
	шт
	1
	
	

	3.23. 
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011
	шт
	3
	
	

	3.24. 
	Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011
	шт
	3
	
	

	3.25. 
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112
	шт
	3
	
	

	3.26. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	4
	
	

	3.27. 
	Наконечник медный ТМЛ-25-10-8
	шт
	5
	
	

	3.28. 
	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3
	шт
	3
	
	

	3.29. 
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	3.30. 
	Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	3.31. 
	Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1
	шт
	2
	
	

	3.32. 
	Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241
	шт
	3
	
	

	3.33. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	6
	
	

	3.34. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	4
	
	

	3.35. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6
	шт
	2
	
	

	3.36. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6
	шт
	2
	
	

	3.37. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6
	шт
	2
	
	

	3.38. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric
	шт
	2
	
	

	3.39. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	шт
	6
	
	

	3.40. 
	Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152
	шт
	4
	
	

	3.41. 
	Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124
	шт
	4
	
	

	3.42. 
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK
	шт
	5
	
	

	3.43. 
	Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	3.44. 
	Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK
	шт
	6
	
	

	3.45. 
	Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK
	шт
	4
	
	

	3.46. 
	Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT
	шт
	9
	
	

	3.47. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	шт
	6
	
	

	3.48. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112
	шт
	5
	
	

	3.49. 
	Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ
	шт
	2
	
	

	3.50. 
	Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B
	шт
	4
	
	

	3.51. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	6
	
	

	3.52. 
	 Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric
	шт
	6
	
	

	3.53. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С
	шт
	1
	
	

	3.54. 
	Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10
	шт
	2
	
	

	3.55. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	1
	
	

	3.56. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
	шт
	1
	
	

	3.57. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6
	шт
	1
	
	

	3.58. 
	Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	3.59. 
	Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	3.60. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	1
	
	

	3.61. 
	Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257
	шт
	9
	
	

	3.62. 
	 Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА
	шт
	1
	
	

	3.63. 
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211
	шт
	1
	
	

	3.64. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	шт
	1
	
	

	3.65. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	3
	
	

	Заявка №4

	4.1. 
	Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В
	шт
	1
	С 15.09.26
	Не позднее 20.09.26

	4.2. 
	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	1
	
	

	4.3. 
	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК
	шт
	1
	
	

	4.4. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ)
	шт
	12
	
	

	4.5. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ)
	шт
	6
	
	

	4.6. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	4.7. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4  (КВТ)
	шт
	6
	
	

	4.8. 
	Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB
	шт
	1
	
	

	4.9. 
	Выключатель автоматический S203 трёхполюсный, характеристика C, ln=16A, ABB 
	шт
	2
	
	

	4.10. 
	Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB
	шт
	2
	
	

	4.11. 
	Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric
	шт
	1
	
	

	4.12. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт
	1
	
	

	4.13. 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С
	шт
	1
	
	

	4.14. 
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011
	шт
	3
	
	

	4.15. 
	Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011
	шт
	3
	
	

	4.16. 
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112
	шт
	3
	
	

	4.17. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	4
	
	

	4.18. 
	Наконечник медный ТМЛ-25-10-8
	шт
	5
	
	

	4.19. 
	Пост управления кнопочный ПКЕ212-2 У3
	шт
	3
	
	

	4.20. 
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	4.21. 
	Розетка одноместная скрытой установки с заземлением RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric
	шт
	3
	
	

	4.22. 
	Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2-1
	шт
	2
	
	

	4.23. 
	Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241
	шт
	3
	
	

	4.24. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	6
	
	

	4.25. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	шт
	5
	
	

	4.26. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6
	шт
	1
	
	

	4.27. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6
	шт
	1
	
	

	4.28. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6
	шт
	1
	
	

	4.29. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric
	шт
	4
	
	

	4.30. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	шт
	6
	
	

	4.31. 
	Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152
	шт
	4
	
	

	4.32. 
	Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124
	шт
	4
	
	

	4.33. 
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK
	шт
	4
	
	

	4.34. 
	Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK
	шт
	7
	
	

	4.35. 
	Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK
	шт
	7
	
	

	4.36. 
	Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK
	шт
	4
	
	

	4.37. 
	Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT
	шт
	9
	
	

	4.38. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	шт
	8
	
	

	4.39. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112
	шт
	4
	
	

	4.40. 
	Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10 кВ
	шт
	2
	
	

	4.41. 
	Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с заземлением, белая SchE PC16-003B
	шт
	4
	
	

	4.42. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	шт
	8
	
	

	4.43. 
	Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B ЭТЮД Systeme Electric
	шт
	8
	
	

	4.44. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С
	шт
	1
	
	

	4.45. 
	Ограничитель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10
	шт
	4
	
	

	4.46. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	шт
	1
	
	

	4.47. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
	шт
	1
	
	

	4.48. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6
	шт
	1
	
	

	4.49. 
	Индикаторная лампа зелёная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	4.50. 
	Индикаторная лампа красная AD16DS d16мм 230В
	шт
	1
	
	

	4.51. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	шт
	1
	
	

	4.52. 
	Монтажная коробка Bylectrica при открытой разводке 4 ввода IP67, КМ-257
	шт
	9
	
	


*Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
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Таблица 3. Требования к продукции
«Наименование продукции ОКПД2 [27.12, 27.33, 27.90.] (позиции № 1.1. - 1.94. Таблицы 2.1) Поставка электротехнической продукции для нужд Жигулевского филиала»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. 1.1.
	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 
	Номинальный ток, А
	50
	ТУ 3422-001 П18461115-2009
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.3. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.4. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	25
	
	
	

	1.5. 
	
	Напряжение, В
	380
	
	
	

	1.6. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная панель
	
	
	

	1.7. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ-3
	
	
	

	1.8. 
	
	Степень защиты
	IP30
	
	
	

	1.9. 1.2.
	Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C25-10 10kA DKC
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.10. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.11. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.12. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	10
	
	
	

	1.13. 
	
	Количество модулей DIN
	3
	
	
	

	1.14. 
	
	Напряжение, В
	380
	
	
	

	1.15. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.16. 1.3.
	Выключатель автоматический модульный YON MD63-3C63-10 10kA DKC
	Номинальный ток, А
	63
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.17. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.18. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.19. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	10
	
	
	

	1.20. 
	
	Количество модулей DIN
	3
	
	
	

	1.21. 
	
	Напряжение, В
	380
	
	
	

	1.22. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.23. 1.4.
	Кнопка APBB-22N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В IEK
	Тип изделия
	Кнопки управления
	ГОСТ 30011.5.1-2012
	







Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.24. 
	
	Напряжение, В
	660
	
	
	

	1.25. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.26. 
	
	Степень защиты
	IP40
	
	
	

	1.27. 
	
	Способ монтажа
	На лицевую панель
	
	
	

	1.28. 
	
	Номинальный ток,А
	7.5
	
	
	

	1.29. 
	
	Коммутируемый ток, А
	10
	
	
	

	1.30. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.31. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.32. 1.5.
	Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40
	Серия
	ПКЕ
	ГОСТ 30011.5.1-2012
	
	

	1.33. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плата
	
	
	

	1.34. 
	
	Напряжение, В
	660
	
	
	

	1.35. 
	
	Цвет
	Красный/Черный
	
	
	

	1.36. 
	
	Тип толкателя
	Цилиндрический
	
	
	

	1.37. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.38. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.39. 
	
	Степень защиты
	IP40
	
	
	

	1.40. 
	
	Коммутируемый ток, А
	1
	
	
	

	1.41. 
	
	Количество управляющих элементов
	2
	
	
	

	1.42. 
	Контактор LC1E2510M, ток 25А, катушка 220В Schneider Electric
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
	
	

	1.43. 
	
	Номинальное напряжение, В
	690
	
	
	

	1.44. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	220
	
	
	

	1.45. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.46. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.47. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3
	
	
	

	1.48. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.49. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.50. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное
	
	
	

	1.51. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка/Монтажная плата
	
	
	

	1.52. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.53. 
	Контактор Schneider Electric LC1E40M5 40A катушка управления 220В
	Номинальный ток, А
	40
	ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
	
	

	1.54. 
	
	Номинальное напряжение, В
	690
	
	
	

	1.55. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	220
	
	
	

	1.56. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.57. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.58. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3
	
	
	

	1.59. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.60. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.61. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное
	
	
	

	1.62. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка/Монтажная плата
	
	
	

	1.63. 
	Контактор Schneider Electric LC1E95M5 95A катушка управления 220В
	Номинальный ток, А 
	95
	ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
	



Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.64. 
	
	Номинальное напряжение, В
	690
	
	
	

	1.65. 
	
	Напряжение катушки управления, В 
	220
	
	
	

	1.66. 
	
	Род тока катушки управления 
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.67. 
	
	Количество силовых НО контактов 
	3
	
	
	

	1.68. 
	
	Количество НО контактов 
	1
	
	
	

	1.69. 
	
	Способ монтажа 
	DIN-рейка/Монтажная плата
	
	
	

	1.70. 
	
	Степень защиты 
	IP20
	
	
	

	1.71. 
	Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке КМИ-35062 50А 
	Номинальный ток, А
	50
	ГОСТ Р 50030.4.1-2002
	
	

	1.72. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	380
	
	
	

	1.73. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.74. 
	
	Напряжение, В
	660
	
	
	

	1.75. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.76. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3
	
	
	

	1.77. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.78. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.79. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное
	
	
	

	1.80. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плата
	
	
	

	1.81. 
	
	Степень защиты
	IP54
	
	
	

	1.82. 
	Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК
	Номинальный ток, А
	9
	ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
	
	

	1.83. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	230
	
	
	

	1.84. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.85. 
	
	Напряжение номинальное, В
	660
	
	
	

	1.86. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.87. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3
	
	
	

	1.88. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.89. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное
	
	
	

	1.90. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плата
	
	
	

	1.91. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.92. 
	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1НО ИЭК
	Номинальный ток, А
	18
	ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
	
	

	1.93. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	230
	
	
	

	1.94. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.95. 
	
	Напряжение номинальное, В
	660
	
	
	

	1.96. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.97. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3
	
	
	

	1.98. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.99. 
	
	Исполнение
	Нереверсивное
	
	
	

	1.100. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.101. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.102. 
	Контактор КМИ-22510 25А катушка управления 230В ГОСТ Р 50030.4.1-2002
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 50030.4.1
	






Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.103. 
	
	Номинальное напряжение, В
	660
	
	
	

	1.104. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.105. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	400
	
	
	

	1.106. 
	
	Род тока катушки управления
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.107. 
	
	Род тока
	Переменный (AC)
	
	
	

	1.108. 
	
	Количество силовых НО контактов
	3
	
	
	

	1.109. 
	
	Количество НО контактов
	1
	
	
	

	1.110. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плата
	
	
	

	1.111. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.112. 
	
	Тип подключения
	Винтовое
	
	
	

	1.113. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-10-8-5 (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.114. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.115. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.116. 
	
	Диапазон сечений
	10
	
	
	

	1.117. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	8
	
	
	

	1.118. 
	
	Сечение жилы, мм2
	10
	
	
	

	1.119. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.120. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.121. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-16-8-6 (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.122. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.123. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.124. 
	
	Диапазон сечений
	16
	
	
	

	1.125. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	8
	
	
	

	1.126. 
	
	Сечение жилы, мм2
	10
	
	
	

	1.127. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.128. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.129. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-25-10-8 (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.130. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.131. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.132. 
	
	Диапазон сечений
	25
	
	
	

	1.133. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	10
	
	
	

	1.134. 
	
	Сечение жилы, мм2
	25
	
	
	

	1.135. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.136. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.137. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-35-12-10 (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	






Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.138. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.139. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.140. 
	
	Диапазон сечений
	35
	
	
	

	1.141. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	12
	
	
	

	1.142. 
	
	Сечение жилы, мм2
	35
	
	
	

	1.143. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.144. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.145. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-4-6-3  (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.146. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.147. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.148. 
	
	Диапазон сечений
	4
	
	
	

	1.149. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	6
	
	
	

	1.150. 
	
	Сечение жилы, мм2
	4
	
	
	

	1.151. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.152. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.153. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-50-12-11 (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.154. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.155. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.156. 
	
	Диапазон сечений
	50
	
	
	

	1.157. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	12
	
	
	

	1.158. 
	
	Сечение жилы, мм2
	50
	
	
	

	1.159. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.160. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.161. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-6-6-4  (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.162. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.163. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.164. 
	
	Диапазон сечений
	6
	
	
	

	1.165. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	6
	
	
	

	1.166. 
	
	Сечение жилы, мм2
	6
	
	
	

	1.167. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.168. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.169. 
	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-70-12-13 (КВТ)
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.170. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.171. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.172. 
	
	Диапазон сечений
	70
	
	
	

	1.173. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	12
	
	
	

	1.174. 
	
	Сечение жилы, мм2
	70
	
	
	

	1.175. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.176. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.177. 
	Контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 40A, 240В, 4НО MCE 40 40 A240 MCE-40-40-A240
	Тип
	модульный
	ГОСТ IEC 60947-1-2017
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Степень защиты, IP
	20
	
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Пластик
	
	
	

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Номинальный ток, А
	40
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	
	
	Количество полюсов, шт
	4
	
	
	

	
	
	Напряжение катушки управления, В
	220
	
	
	

	
	
	Количетво фаз, шт
	4
	
	
	

	
	
	Число и исполнение доп. контактов
	4NO
	
	
	

	1.178. 
	DPR-03 Реле контроля фаз, L-L, UV/OV, 
DATAKOM
	Тип реле
	модульное
	
	
	

	
	
	Степень защиты, IP
	3-
	-
	
	

	
	
	Материал корпуса
	Пластик
	
	
	

	
	
	Номинальное рабочее напряжение, В
	400
	
	
	

	
	
	Диапазон входного напряжения, В
	260–520
	
	
	

	
	
	Характеристики лелейного выхода
	6 А при 277 В переменного тока, 1800 ВА, 300 Вт
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	
	
	Количество полюсов, шт
	3
	
	
	

	
	
	Диапазоны отключения при пепренапряжении, В
	400–520
	
	
	

	
	
	Диапазоны отключения при пониженном напряжении, В
	240–360
	
	
	

	
	
	Настройка задержки срабатывания, с
	от 0,5 до 2
	
	
	

	1.179. 
	Вспомогательный контакт фронтальной установки CA4-10, 1NO, (1SBN01110R1010), ABB 
	Тип
	вспомогательный контакт
	ГОСТ Р 50030.1-2007
	
	

	1.180. 
	
	Номинальное напряжение, В
	690
	
	
	

	1.181. 
	
	Количество контактов, шт
	1
	
	
	

	1.182. 
	
	Тип контакта
	NO
	
	
	

	1.183. 
	
	Степень защиты, IP
	20
	
	
	

	1.184. 
	
	Совместимость 
	С контакторами AF09-AF96
	
	
	

	1.185. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.186. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.187. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.188. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	4,5
	
	
	

	1.189. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.190. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.191. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.192. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.193. 
	Автоматический выключатель ABB S203 3P 10А 6kA
	Номинальный ток, А
	10
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.194. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.195. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.196. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.197. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.198. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.199. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.200. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.201. 
	Автоматиче-ский выклю-чатель ABB S203 3P 10А 6kA
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.202. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.203. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.204. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.205. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.206. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.207. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.208. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.209. 
	Переключатель M3SS1-20B, 3 пол, с фиксацией, чёрный, (1SFA611210R2006), ABB
	Тип тока
	переменный/постоянный
	ГОСТ 30011.5.1-2012
	
	

	1.210. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	22
	
	






Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.211. 
	
	Количество позиций переключения, шт
	3
	
	
	

	1.212. 
	
	Материал корпуса
	пластик/металл
	
	
	

	1.213. 
	
	Степень защиты
	66 IP
	
	
	

	1.214. 
	Розетка наружная с заземлением без шторок белая, арт.PA16-003B, ЭТЮД, Schneider Electric
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.215. 
	
	Серия
	ЭТЮД
	
	
	

	1.216. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.217. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.218. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.219. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.220. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.221. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.222. 
	
	Количество постов
	1
	
	
	

	1.223. 
	Лампа CL2-523G зеленая со встроенным светодиодом 230В AC (1SFA619403R5232), ABB
	Тип 
	Лампа сигнальная
	-
	
	

	
	
	Цвет линзы
	Зеленый
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Материал 
	Пластик
	
	
	

	
	
	Тип источника света 
	Светодиод. источник света (LED)
	
	
	

	
	
	Установочный диаметр отверстия, мм
	20
	
	
	

	1.224. 
	Лампа CL2-523R красная со встроенным светодиодом 230В (AC1SFA619403R5231), ABB
	Тип 
	Лампа сигнальная
	-
	
	

	
	
	Цвет линзы
	Красный
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Материал 
	Пластик
	
	
	

	
	
	Тип источника света 
	Светодиод. источник света (LED)
	
	
	

	
	
	Установочный диаметр отверстия, мм
	20
	
	
	

	1.225. 
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеритика С
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.226. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.227. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.228. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	4,5
	
	
	

	1.229. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.230. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.231. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.232. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.233. 
	Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 Iн=25 А, характеристика срабатывания С
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.234. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.235. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.236. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	4,5
	
	
	

	1.237. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.238. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.239. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.240. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.241. 
	Выключатель 2-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA105011
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.242. 
	
	Серия
	BLANCA
	
	
	

	1.243. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.244. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.245. 
	
	Количество клавиш
	2
	
	
	

	1.246. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.247. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.248. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.249. 
	Выключатель 1-клавишный Systeme Electric BLANCA, открытый монтаж, белый, BLNVA101011
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.250. 
	
	Серия
	BLANCA
	
	
	

	1.251. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.252. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.253. 
	
	Количество клавиш
	1
	
	
	

	1.254. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.255. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.256. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.257. 
	Выключатель 1-клавишный Schneider Electric GLOSSA, скрытый монтаж, белый, GSL000112
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.258. 
	
	Серия
	GLOSSA
	
	
	

	1.259. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.260. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.261. 
	
	Количество клавиш
	1
	
	
	

	1.262. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.263. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.264. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.265. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	Тип изделия
	Замок для электрошкафов
	-
	
	

	1.266. 
	
	Материал изделия
	Сталь оцинкованная
	
	
	

	1.267. 
	
	Наружный диаметр личинки, мм
	28
	
	
	

	1.268. 
	
	Диаметр монтажного отверстия, мм
	22
	
	
	

	1.269. 
	
	Глубина, мм
	31
	
	
	

	1.270. 
	
	Степень защиты, IP
	54
	
	
	

	1.271. 
	Наконечник штыревой втулочный изолированный 4,0-10
	Тип изделия
	Наконечник втулочный
	-
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.272. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.273. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.274. 
	
	Диапазон сечений
	4
	
	
	

	1.275. 
	
	Длина, мм
	18
	
	
	

	1.276. 
	
	Материал изоляции
	пластик
	
	
	

	1.277. 
	Наконечник медный ТМЛ-25-10-8
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.278. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.279. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.280. 
	
	Диапазон сечений
	25
	
	
	

	1.281. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	10
	
	
	

	1.282. 
	
	Сечение жилы, мм2
	25
	
	
	

	1.283. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.284. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.285. 
	Наконечник штыревой втулочный изолирован-ный 6,0-10
	Тип изделия
	Наконечник втулочный
	-
	
	

	1.286. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.287. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.288. 
	
	Диапазон сечений
	6
	
	
	

	1.289. 
	
	Длина, мм
	18,5
	
	
	

	1.290. 
	
	Материал изоляции
	пластик
	
	
	

	1.291. 
	Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40
	Серия
	ПКЕ
	ГОСТ 30011.5.1-2012
	
	

	1.292. 
	
	Способ монтажа
	Монтажная плата
	
	
	

	1.293. 
	
	Напряжение, В
	660
	
	
	

	1.294. 
	
	Цвет
	Красный/Черный
	
	
	

	1.295. 
	
	Тип толкателя
	Цилиндрический
	
	
	

	1.296. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.297. 
	
	Количество НЗ контактов
	1
	
	
	

	1.298. 
	
	Степень защиты
	IP40
	
	
	

	1.299. 
	
	Коммутируемый ток, А
	1
	
	
	

	1.300. 
	
	Количество управляющих элементов
	2
	
	
	

	1.301. 
	Розетка одноместная открытой установки с заземлением RA16-003-1I-BI 16А 250В Schneider Electric
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.302. 
	
	Серия
	ETUDE
	
	
	

	1.303. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.304. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.305. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.306. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.307. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.308. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.309. 
	
	Количество постов
	1
	
	
	

	1.310. 
	Розетка одноместная скрытой установки с заземле-нием RS16-004-BI 16А 250В Schneider Electric
	Тип изделия
	Розетка
	ГОСТ 30988.1-2020
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	1.311. 
	
	Серия
	ETUDE
	
	
	

	1.312. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.313. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.314. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.315. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.316. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.317. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.318. 
	
	Количество постов
	1
	
	
	

	1.319. 
	Ручка-замок для электрошкафа ЗМ-3.2
	Тип корпуса замка
	Полиамидный корпус ЗМ-3.2
	-
	
	

	1.320. 
	
	Тип вставки 
	ВТ-Zn в сборе
	
	
	

	1.321. 
	
	Тип ключа
	Ключ Т средний
	
	
	

	1.322. 
	Контактор модульный КМ40-20М AC IEK MKK11-40-20 IEK
	Тип изделия
	Контактор модульный
	ГОСТ Р 51731-2001
	
	

	1.323. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ4
	
	
	

	1.324. 
	
	Номинальный ток, А
	40
	
	
	

	1.325. 
	
	Количество силовых полюсов
	2
	
	
	

	1.326. 
	
	Количество модулей DIN
	
	
	
	

	1.327. 
	
	Напряжение катушки управления, В
	220
	
	
	

	
	
	Род тока катушки управления
	переменный
	
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Род токаконтактора
	переменный
	
	
	

	
	
	Количество силовых НО контактов
	2
	
	
	

	
	
	Степень защиты, IP
	20
	
	
	

	1.328. 
	Коробка распаечная разветвительная КМИ 41237
	Тип
	Типечная коробка
	ГОСТ IEC 60670-1-2016
	
	

	
	
	Назначение
	для наружного монтажа
	
	
	

	
	
	Материал
	пластик
	
	
	

	
	
	Конструкция
	круглая с крышкой
	
	
	

	
	
	Степень защиты, IP
	44
	
	
	

	
	
	Габариты (ВхШхГ), мм
	75x75x40
	
	
	

	
	
	Количество вводов, шт
	4
	
	
	

	1.329. 
	Вилка UNIVersal угловая c/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) арт.1241
	Тип изделия
	Вилка
	ГОСТ 30988.1-2020
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.330. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.331. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.332. 
	
	Материал изделия
	Каучук
	
	
	

	1.333. 
	
	Цвет
	Черный
	
	
	

	1.334. 
	
	Диапазон рабочих температур
	от -40 до +50
	
	
	

	1.335. 
	
	Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2
	2.5
	
	
	

	1.336. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.337. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.338. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.339. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.340. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.341. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.342. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.343. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.344. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	Номинальный ток, А
	10
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.345. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.346. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.347. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.348. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.349. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.350. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.351. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.352. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 32А 6кА MD63 YON MD63-1C32-6
	Номинальный ток, А
	32
	ГОСТ Р 50030.2-2010
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	1.353. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.354. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.355. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.356. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.357. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.358. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.359. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.360. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 40А 6кА MD63 YON MD63-1C40-6
	Номинальный ток, А
	40
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.361. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.362. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.363. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.364. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.365. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.366. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.367. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.368. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 63А 6кА MD63 YON MD63-1C63-6
	Номинальный ток, А
	63
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.369. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.370. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.371. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.372. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.373. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.374. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.375. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.376. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 1P 6kA 230В City9 Set C9F36116, Systeme Electric
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.377. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.378. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.379. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.380. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.381. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.382. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.383. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.384. 
	Выключатель автоматический модульный С 16А 3P 6kA 400В City9 Set C9F36316, Systeme Electric
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.385. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.386. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
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	1.387. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.388. 
	
	Количество модулей DIN
	3
	
	
	

	1.389. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.390. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.391. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.392. 
	
Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B

	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.393. 
	
	Серия
	ЭТЮД
	
	
	

	1.394. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.395. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.396. 
	
	Количество клавиш
	2
	
	
	

	1.397. 
	
	Степень защиты
	IP44
	
	
	

	1.398. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.399. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.400. 
	Двухклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.5 10АХ в сборе белый ATN000152
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.401. 
	
	Серия
	ATLASDESIGN
	
	
	

	1.402. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.403. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.404. 
	
	Количество клавиш
	2
	
	
	

	1.405. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.406. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.407. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.408. 
	Двухместная розетка Systeme Electric СП Glossa с заземлением, в сборе белая GSL000124
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.409. 
	
	Серия
	GLOSSA
	
	
	

	1.410. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.411. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.412. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.413. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.414. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.415. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.416. 
	
	Количество постов
	2
	
	
	

	1.417. 
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом IP54 IEK
	Тип изделия
	Замок для электрошкафов
	-
	
	

	1.418. 
	
	Материал изделия
	Сталь оцинкованная
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	1.419. 
	
	Наружный диаметр личинки, мм
	28
	
	
	

	1.420. 
	
	Диаметр монтажного отверстия, мм
	22
	
	
	

	1.421. 
	
	Глубина, мм
	31
	
	
	

	1.422. 
	
	Степень защиты, IP
	54
	
	
	

	1.423. 
	
Наконечник болтовой НБ 150-240 1кВ UNB-3-150-240-1KV-S IEK
	Тип
	Наконечник с срывными болтами
	ТУ 3449-001-97507467-2007, ГОСТ 10434-82 
	
	

	1.424. 
	
	Материал 
	Дюралюминиевый сплав
	
	
	

	1.425. 
	
	Форма поперечного сечения
	Многопроволочная круглая или
секторная жила
	
	
	

	1.426. 
	
	Номинальное поперечное сечение, мм²
	150-240
	
	
	

	1.427. 
	
	Метрический размер болта - М
	22х1,5
	
	
	

	1.428. 
	
	Момент срыва головки болта при монтаже, Нм
	40
	
	
	

	1.429. 
	
	Температура эксплуатации, °C
	-60...+80
	
	
	

	1.430. 
	
	Рабочее напряжение, В
	1000
	
	
	

	1.431. 
	
Наконечник болтовой НБ 16-25 1кВ UNB-0-16-25-1KV-S IEK
	Тип
	Наконечник со срывным болтом
	-
	
	

	1.432. 
	
	Материал 
	Дюралюминиевый сплав
	
	
	

	1.433. 
	
	Форма поперечного сечения
	Многопроволочная круглая или
секторная жила
	
	
	

	1.434. 
	
	Номинальное поперечное сечение, мм²
	150-240
	
	
	

	1.435. 
	
	Метрический размер болта - М
	22х1,5
	
	
	

	1.436. 
	
	Момент срыва головки болта при монтаже, Нм
	40
	
	
	

	1.437. 
	
	Температура эксплуатации, °C
	-60...+80
	
	
	

	1.438. 
	
	Рабочее напряжение, В
	1000
	
	
	

	1.439. 
	Наконечник болтовой НБ 35-50 1кВ UNB-1-25-50-1KV-S IEK
	Тип
	Наконечник со срывным болтом
	-
	
	

	1.440. 
	
	Материал 
	Дюралюминиевый сплав
	
	
	

	1.441. 
	
	Форма поперечного сечения
	Многопроволочная круглая или
секторная жила
	
	
	

	1.442. 
	
	Номинальное поперечное сечение, мм²
	35-50
	
	
	

	1.443. 
	
	Метрический размер болта - М
	12х1,5
	
	
	

	1.444. 
	
	Момент срыва головки болта при монтаже, Нм
	20
	
	
	

	1.445. 
	
	Температура эксплуатации, °C
	-60...+80
	
	
	

	1.446. 
	
	Рабочее напряжение, В
	1000
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	1.447. 
	Наконечник болтовой НБ 70-120 1кВ UNB-2-70-120-1KV-S IEK
	Тип
	Наконечник со срывным болтом
	-
	
	

	1.448. 
	
	Материал 
	Дюралюминиевый сплав
	
	
	

	1.449. 
	
	Форма поперечного сечения
	Многопроволочная круглая или
секторная жила
	
	
	

	1.450. 
	
	Номинальное поперечное сечение, мм²
	70-120
	
	
	

	1.451. 
	
	Метрический размер болта - М
	16х1,5
	
	
	

	1.452. 
	
	Момент срыва головки болта при монтаже, Нм
	30
	
	
	

	1.453. 
	
	Температура эксплуатации, °C
	-60...+80
	
	
	

	1.454. 
	
	Рабочее напряжение, В
	1000
	
	
	

	1.455. 
	Наконечник медный луженный ТМЛ-6-5-4 KBT
	Тип изделия
	Наконечник кабельный
	ГОСТ 7386-80
	
	

	1.456. 
	
	Способ монтажа
	Опрессовка
	
	
	

	1.457. 
	
	Материал изделия
	Медь
	
	
	

	1.458. 
	
	Диапазон сечений
	6
	
	
	

	1.459. 
	
	Диаметр отверстия, мм
	6
	
	
	

	1.460. 
	
	Сечение жилы, мм2
	6
	
	
	

	1.461. 
	
	Покрытие
	Луженое
	
	
	

	1.462. 
	
	Номинальное напряжение, кВ
	35
	
	
	

	1.463. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.464. 
	
	Серия
	ETUDE
	
	
	

	1.465. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.466. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.467. 
	
	Количество клавиш
	1
	
	
	

	1.468. 
	
	Степень защиты
	IP44
	
	
	

	1.469. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.470. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.471. 
	
	
	
	
	
	

	1.472. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ATLAS DESIGN сх.1 10АХ в сборе, белый ATN000112
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.473. 
	
	Серия
	ATLASDESIGN
	
	
	

	1.474. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.475. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.476. 
	
	Количество клавиш
	2
	
	
	

	1.477. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.478. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.479. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.480. 
	Предохранитель SIBA GZHV F 500 мА 10кВ
	Рабочее напряжение
	10000 В
	-
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	1.481. 
	
	Номинальный ток
	0,5 А
	
	
	

	1.482. 
	
	Тип контактов
	цилиндрические
	
	
	

	1.483. 
	
	Материал изготовления
	стекло
	
	
	

	1.484. 
	
	Длина
	150 мм
	
	
	

	1.485. 
	Розетка Systeme Electric 1-м СП Этюд 16А с зазем-лением, белая SchE PC16-003B
	Тип изделия
	Розетка силовая
	
	
	

	1.486. 
	
	Серия
	ETUDE
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.487. 
	
	Способ монтажа
	Скрытый
	
	
	

	1.488. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.489. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.490. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.491. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.492. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.493. 
	
	Количество постов
	1
	
	
	

	1.494. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.495. 
	
	Серия
	BLANCA
	
	
	

	1.496. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.497. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.498. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.499. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.500. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.501. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.502. 
	
	Количество постов
	1
	
	
	

	1.503. 
	Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая ЭТЮД PA16-007B Systeme Electric
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.504. 
	
	Серия
	ЭТЮД
	
	
	

	1.505. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.506. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.507. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.508. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.509. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.510. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.511. 
	
	Количество постов
	2
	
	
	

	1.512. 
	Клеммные зажимы 3-х контактные Wago-222-413
	Тип изделия
	Клемма
	ГОСТ IEC 60670-1-2016
	
	

	1.513. 
	
	Количество контактов
	3
	
	
	

	1.514. 
	
	Напряжение, В
	380
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	1.515. 
	
	Сечение жилы, мм2
	0.08-2.5
	
	
	

	1.516. 
	
	Номинальный ток, А
	32
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	от -60 до +105
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	На кабель
	
	
	

	1.517. 
	Коробка распаячная КМ41238 для открытой проводки с откидной крышкой 80х80х50мм IP54 IEK UKO31-080-080-050-K03-54
	Тип изделия
	Коробка распределительная
	ГОСТ IEC 60670-1-2016
	
	

	1.518. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.519. 
	
	Степень защиты
	IP44
	
	
	

	1.520. 
	
	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
	75
	
	
	

	1.521. 
	
	Материал изделия
	Пластик
	
	
	

	
	
	Форма
	Квадратная
	
	
	

	
	
	Количество вводов
	4
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.522. 
	Коробка установочная для полых стен 65x45 DIY IMT351501 Systeme Electric
	Тип 
	Коробка установочная
	ГОСТ IEC 60670-1-2016
	
	

	
	
	Материал 
	Пластик
	
	
	

	
	
	Диаметр, мм
	65
	
	
	

	
	
	Глубина, мм
	45
	
	
	

	
	
	Степень защиты, IP
	20
	
	
	

	
	
	Тип крепления подключаемого устройства	
	Винт или распорная лапка
	
	
	

	1.523. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 10A С
	Номинальный ток, А
	10
	ГОСТ Р 51327.1-2010
	
	

	1.524. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.525. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.526. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.527. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.528. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.529. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.530. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.531. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 25A
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 51327.1-2010
	
	

	1.532. 
	
	Количество силовых полюсов
	3
	
	
	

	1.533. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.534. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	15
	
	
	

	1.535. 
	
	Количество модулей DIN
	3
	
	
	

	1.536. 
	
	Напряжение, В
	230
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	1.537. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.538. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.539. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 16A С
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.540. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.541. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.542. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.543. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.544. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.545. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.546. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.547. 
	Aвтоматический выключатель Acti9 iC60N 1P 6A С
	Номинальный ток, А
	6
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.548. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.549. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.550. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.551. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.552. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.553. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.554. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.555. 
	Ограничи-тель на DIN-рейку ИЭК 35 мм, YXD10
	Тип монтажа	

	DIN-рейка (стандарт) 35 мм
	-
	
	

	1.556. 
	
	Материал 
	металл
	
	
	

	1.557. 
	
	Тип зажима 
	винтовой
	
	
	

	1.558. 
	
	Длина, мм	
	45
	
	
	

	1.559. 
	
	Ширина или размер ячейки, мм
	10
	
	
	

	1.560. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	Номинальный ток, А
	25
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.561. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.562. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.563. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
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	1.564. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.565. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.566. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.567. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.568. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 6кА MD63 YON MD63-1C16-6
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.569. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.570. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.571. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.572. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.573. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.574. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.575. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.576. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 6кА MD63 YON MD63-1C10-6
	Номинальный ток, А
	10
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.577. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.578. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.579. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.580. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.581. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.582. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.583. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.584. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 6кА MD63 YON MD63-1C6-6
	Номинальный ток, А
	6
	ГОСТ Р 50030.2-2010
	
	

	1.585. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	
	
	

	1.586. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.587. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.588. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	
	

	1.589. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.590. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.591. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.592. 
	Индикаторная лампа зеленая, d16мм, 230В AC/DC 
	Цвет линзы	
	Зеленый
	ГОСТ IEC 62094-1-2017

	
	

	1.593. 
	
	Тип линзы	
	Плоская
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	1.594. 
	
	Тип лампы	
	Светодиод. источник света (LED)
	
	
	

	1.595. 
	
	Напряжение рабочее номинальное, В
	220
	
	
	

	1.596. 
	
	Яркость, кд/м² 
	60
	
	
	

	1.597. 
	
	Степень защиты, IP
	54
	
	
	

	1.598. 
	
	Диаметр отверстия, мм	
	16
	
	
	

	1.599. 
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	
	

	1.600. 
	Индикатор-ная лампа красная, d16мм, 230В AC/DC
	Цвет линзы	
	Красный
	ГОСТ IEC 62094-1-2017

	
	

	1.601. 
	
	Тип линзы	
	Плоская
	
	
	

	1.602. 
	
	Тип лампы	
	Светодиод. источник света (LED)
	
	
	

	1.603. 
	
	Напряжение рабочее номинальное, В
	220
	
	
	

	1.604. 
	
	Яркость, кд/м² 
	60
	
	
	

	1.605. 
	
	Степень защиты, IP
	54
	
	
	

	1.606. 
	
	Диаметр отверстия, мм	
	16
	
	
	

	1.607. 
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	
	

	1.608. 
	Замок-защелка с трехгранным ключом 22-25/44 арт.YZK21-00
	Тип изделия
	Замок для электрошкафов
	
	
	

	1.609. 
	
	Материал изделия
	Сталь оцинкованная
	-
	
	

	1.610. 
	
	Наружный диаметр личинки, мм
	28
	
	
	

	1.611. 
	
	Диаметр монтажного отверстия, мм
	22
	
	
	

	1.612. 
	
	Глубина, мм
	31
	
	
	

	1.613. 
	
	Степень защиты, IP
	54
	
	
	

	1.614. 
	
	
	
	
	
	

	1.615. 
	Монтажная коробка Bylectrica при открытой раз-водке 4 ввода IP67, КМ-257
	Тип изделия
	Коробка для разводки проводов
	ГОСТ 32126.
	
	

	1.616. 
	
	Способ монтажа 
	открытый
	
	
	

	1.617. 
	
	Материал коробки 
	полиамид
	
	
	

	1.618. 
	
	Количество вводов, шт
	4
	
	
	

	1.619. 
	
	Тип ввода
	сальниковый
	
	
	

	1.620. 
	
	Размер ввода
	PG-9
	
	
	

	1.621. 
	
	Огнестойкость, °С
	850
	
	
	

	1.622. 
	
	Степень защиты, IP
	67
	
	
	

	1.623. 
	
	Климатическое исполнени
	УХЛ2
	
	
	

	1.624. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-20мм
	Вид изделия
	Труба гибкая
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
	
	

	1.625. 
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	
	
	

	1.626. 
	
	Изоляция
	ПВХ
	
	
	

	1.627. 
	
	Степень защиты
	65 IP
	
	
	

	1.628. 
	
	Внешний диаметр, мм
	23,2
	
	
	

	1.629. 
	
	Внутренний диаметр, мм
	19,6
	
	
	

	1.630. 
	
	Диаметр условного прохода, мм
	20
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	1.631. 
	
	Минимальный радиус изгиба, мм
	60
	
	
	

	1.632. 
	
	Прочность на разрыв, Н
	700
	
	
	

	1.633. 
	
	Степень защиты от влаги и пыли
	IP 65
	
	
	

	1.634. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции с протяжкой Р3-ЦПнг-LS Ду-25мм

	Вид изделия
	Труба гибкая
	ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014
ТУ 25.99.29-072-97284872-2017
	
	

	1.635. 
	
	Материал
	оцинкованная сталь
	
	
	

	1.636. 
	
	Изоляция
	ПВХ
	
	
	

	1.637. 
	
	Степень защиты
	65 IP
	
	
	

	1.638. 
	
	Внешний диаметр, мм
	30,8
	
	
	

	1.639. 
	
	Внутренний диаметр, мм
	23,7
	
	
	

	1.640. 
	
	Диаметр условного прохода, мм
	25
	
	
	

	1.641. 
	
	Минимальный радиус изгиба, мм
	64
	
	
	

	1.642. 
	
	Прочность на разрыв, Н
	700
	
	
	

	1.643. 
	
	Степень защиты от влаги и пыли
	IP 65
	
	
	

	1.644. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	Номинальное рабочее напряжение, В
	380
	ГОСТ 16708-84
	
	

	1.645. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.646. 
	
	Степень защиты, IP
	56
	
	
	

	1.647. 
	
	Климатическое исполнение
	М1
	
	
	

	1.648. 
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	
	

	1.649. 
	Выключатель автоматический дифференциального тока DKC Yon MDR63-22C16-A AC 16А 2P 6кА 30мА
	Номинальный ток, А
	16
	ГОСТ Р
51327.1 —
2010
(М Э К 61009-1:2006)
	
	

	1.650. 
	
	Количество силовых полюсов
	2
	
	
	

	1.651. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
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	1.652. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.653. 
	
	Дифференциальный ток, мА
	30
	
	
	

	1.654. 
	
	Количество модулей DIN
	2
	
	
	

	1.655. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.656. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.657. 
	Выключатель Systeme Electric 2-клавишный, ОП Этюд 10А IP44 белый SchE BA10-042B
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.658. 
	
	Серия
	ЭТЮД
	
	
	

	1.659. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.660. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.661. 
	
	Количество клавиш
	2
	
	
	

	1.662. 
	
	Степень защиты
	IP44
	
	
	

	1.663. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.664. 
	
	Цвет 
	Белый
	
	
	

	1.665. 
	Выключатель автоматический модульный 1п C 25А 6кА MD63 YON MD63-1C25-6
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.666. 
	
	Количество силовых полюсов
	1
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.667. 
	
	Характеристика эл.магнитного расцепителя
	C
	
	
	

	1.668. 
	
	Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)
	6
	
	
	

	1.669. 
	
	Количество модулей DIN
	1
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.670. 
	
	Напряжение, В
	230
	
	
	

	1.671. 
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	1.672. 
	
	Тип расцепителя
	Электромагнитный, тепловой
	
	
	

	1.673. 
	Двойная розетка Systeme Electric BLANCA откры-той установки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010211
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	1.674. 
	
	Серия
	ETUDE
	
	
	

	1.675. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.676. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.677. 
	
	Заземление
	да
	
	
	

	1.678. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.679. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.680. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.681. 
	
	Количество постов
	1
	
	
	

	1.682. 
	Пакетный выключатель ПВ 2-16 М1 пластик IP56
	Номинальное рабочее напряжение, В
	380
	ГОСТ 16708-84
	
	

	1.683. 
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	1.684. 
	
	Степень защиты, IP
	56
	
	
	

	1.685. 
	
	Климатическое исполнение
	М1
	
	
	

	1.686. 
	
	Материал корпуса
	пластик
	
	
	

	1.687. 
	Одноклавишный выключатель Systeme Electric ОП Этюд 10А IP44 белый BA10-041B
	Тип изделия
	Выключатель
	ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)
	
	

	1.688. 
	
	Серия
	ЭТЮД
	
	
	

	1.689. 
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	1.690. 
	
	Номинальный ток, А
	10
	
	
	

	1.691. 
	
	Количество клавиш
	1
	
	
	

	1.692. 
	
	Степень защиты
	IP44
	
	
	

	1.693. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.694. 
	
	Цвет 
	Белый
	
	
	

	1.695. 
	
	
	
	
	
	

	1.696. 
	Розетка Systeme Electric BLANCA, открытой уста-новки, с заземлением, без шторок, белый BLNRA010111
	Тип изделия
	Розетка силовая
	ГОСТ 30988.1-2020
	
	

	
	
	Серия
	BLANCA
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	Открытый
	
	
	

	
	
	Номинальный ток, А
	16
	
	
	

	
	
	Заземление
	да
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	
	
	Количество постов
	1
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
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



