















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала (далее Продукция).

1.2. Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора:
- №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро»;
- 1090-427-2023/1-ТО-БПД-2024 от 10.01.2024 «Техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».
- № 3-ЭКСП-БПД-2027-ЖиГЭС «Оказание услуг по эксплуатации подъемных сооружений Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС", заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».


2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF	
	20.59.41.000
	шт
	25

	1.2. 
	Смазка контактная Суперконт 
	20.59.41.000
	кг
	1

	1.3. 
	Смазка ЦИАТИМ-201
	20.59.41.000
	кг
	41

	1.4. 
	Смазка ЦИАТИМ-221
	20.59.41.000
	кг
	36

	1.5. 
	Смазка проникающая универсальная WD-40 аэрозоль 100мл
	20.59.41.000
	шт
	3

	1.6. 
	Герметик-прокладка силиконовый универсальный туба 180г
	20.30.22.170
	шт
	182

	1.7. 
	Герметик резьбовой для мелкой резьбы 542 Loctite флакон 10мл
	20.30.22.170
	шт
	1

	1.8. 
	Герметик силиконовый аквариумный 280мл.
	20.59.41.000
	шт
	12

	1.9. 
	Смазка водостойкая антикоррозийная АМС-1 ГОСТ 2712
	20.59.41.000
	кг
	1

	1.10. 
	Смазка водостойкая антикоррозийная АМС-3
	20.59.41.000
	кг
	5

	1.11. 
	Смазка Литол-24 
	20.59.41.000
	кг
	47

	1.12. 
	Смазка проникающая универсальная Жидкий ключ WD-40 200мл
	20.59.41.000
	шт
	10

	1.13. 
	Смазка солидол жировой марки «Ж» 
	20.59.41.000
	кг
	330

	1.14. 
	Фиксатор для резьбовых соединений 242 Loctite 50мл
	20.30.22.170
	шт
	1

	1.15. 
	Смазка канатная марка 39У
	20.59.41.000
	кг
	138



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1
	

	1.1. 
	Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF	
	шт
	25
	С даты подписания договора
	Не позднее 15.01.2027*

	1.2. 
	Смазка контактная Суперконт 
	кг
	1
	
	

	1.3. 
	Смазка ЦИАТИМ-201
	кг
	41
	
	

	1.4. 
	Смазка ЦИАТИМ-221
	кг
	36
	
	

	1.5. 
	Смазка проникающая универсальная WD-40 аэрозоль 100мл
	шт
	3
	
	

	1.6. 
	Герметик-прокладка силиконовый универсальный туба 180г
	шт
	100
	
	

	1.7. 
	Герметик резьбовой для мелкой резьбы 542 Loctite флакон 10мл
	шт
	1
	
	

	1.8. 
	Герметик силиконовый аквариумный 280мл.
	шт
	12
	
	

	1.9. 
	Смазка водостойкая антикоррозийная АМС-1 ГОСТ 2712
	кг
	1
	
	

	1.10. 
	Смазка водостойкая антикоррозийная АМС-3
	кг
	5
	
	

	1.11. 
	Смазка Литол-24 
	кг
	27
	
	

	1.12. 
	Смазка проникающая универсальная Жидкий ключ WD-40 200мл
	шт
	10
	
	

	1.13. 
	Смазка солидол жировой марки «Ж» 
	кг
	180
	
	

	1.14. 
	Фиксатор для резьбовых соединений 242 Loctite 50мл
	шт
	1
	
	

	1.15. 
	Смазка канатная марка 39У
	кг
	70
	
	

	Заявка №2
	

	2.1.
	Герметик-прокладка силиконовый универсальный туба 180г
	шт
	82
	С 01.06.2027
	Не позднее 16.06.2027*

	2.2.
	Смазка Литол-24 
	кг
	20
	
	

	2.3.
	Смазка солидол жировой марки «Ж» 
	кг
	250
	
	

	2.4.
	Смазка канатная марка 39У
	кг
	68
	
	



*Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.
 Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
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[bookmark: _Toc75446582_Копия_1]2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3. Требования к продукции
«Наименование продукции ОКПД2 [20.59.41.000] (позиции № 1.1. - 1.5. Таблицы 2.1) Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала»
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	

	1.1.
	Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF
	Базовое масло
	минеральное
	-
	

	
	
	Вязкость при 40 °C, мм²/с
	96
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -40 до +150
	
	

	
	
	Цвет
	синее
	
	

	
	
	Объём ёмкости
	картридж 420 мл
	
	

	1.2.
	Смазка контактная 
Суперконт 
	Тип смазки
	электропроводящая смазка
	-
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -60 до +350, кратковременно до +400
	
	

	
	
	Состав
	медь (до 70%), высокоочищенные масла, ингибиторы коррозии
	
	

	
	
	Цвет
	Красновато-коричневый (медный)
	
	

	1.3.
	Смазка ЦИАТИМ-201
	Цвет
	от светло-желтого до светло-коричневого
	ГОСТ 6267-2021
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 175
	
	

	
	
	Испаряемость при 120°C за 1 час по ГОСТ 9566-74, %
	не более: 25
	
	

	
	
	Коррозионное воздействие на металлы по ГОСТ 9080-77
	выдерживает
	
	

	
	
	Содержание воды по ГОСТ 2477-65
	отсутствие
	
	

	
	
	Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10/с по ГОСТ 7163-84, Па*с
	не более: 1100
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -60 до +90
	
	

	1.4.
	Смазка ЦИАТИМ-221
	Цвет
	от светло-желтого до светло-коричневого
	ГОСТ 9433-21
	

	
	
	Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C
	не ниже: 200
	
	

	
	
	Содержание воды по ГОСТ 2477-65
	отсутствие
	
	

	
	
	Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10/с по ГОСТ 7163-84, Па*с
	не более: 800
	
	

	
	
	Испаряемость при 150°C за 1 час по ГОСТ 9566-74, %
	не более: 2
	
	

	1.5.
	Смазка проникающая универсальная WD-40 аэрозоль 100мл
	Состав
	Углеводороды, C9 C11, n алканы, изо алканы, цикло алканы, < 2% ароматические соединения
	-
	

	
	
	Диапазон рабочих температур, °C
	от -30 до +40
	
	

	
	
	Форма выпуска
	Аэрозольный баллон
	
	

	
	
	Фасовка, мл
	100
	
	

	1.6
	Герметик-прокладка силиконовый универсальный туба 180г
	Вид тары
	туба
	-
	

	
	
	Консистенция
	паста
	
	

	
	
	Склеиваемые материалы
	металл, керамика, камень, дерево, резина, пластмасса, ПВХ
	
	

	
	
	Температура эксплуатации 
	-500С  + 3000С
	
	

	
	
	Вес, гр
	180
	
	

	1.7
	Герметик резьбовой для мелкой резьбы 542 Loctite флакон 10мл
	Применение
	Фиксация резьбы
	-
	

	
	
	Момент срыва, Нм
	15
	
	

	
	
	Объем, мл
	10
	
	

	1.8
	Герметик силиконовый аквариумный 280мл.
	Вид тары
	картридж
	-
	

	
	
	Основа клея
	силикон
	
	

	
	
	Склеиваемые материалы
	стекло, металл
	
	

	
	
	Обьем, мл
	280
	
	

	1.9
	Смазка водостойкая антикоррозийная АМС-1 ГОСТ 2712
	Применение
	Консервация металических деталей
	ГОСТ 2712-75
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	от -15 °С до +70 °Сот -40 °С до +120 °С
	
	

	1.10
	Смазка водостойкая антикоррозийная АМС-3
	Применение
	Консервация металических деталей
	ГОСТ 2712-75
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	от -0 °С до +75 °С
	
	

	1.11
	Смазка Литол-24 
	Диапазон рабочих температур
	от -40 °С до +120 °С
	ГОСТ 21150-87
	

	1.12
	Смазка проникающая универсальная Жидкий ключ WD-40 200мл
	Тип
	Смазка универсальная
	-
	

	
	
	Состав
	Углеводороды, C9 C11, n алканы, изо алканы, цикло алканы, < 2% ароматические соединения
	
	

	
	
	Упаковка
	Аэрозольный балон
	
	

	
	
	Объем, мл
	200
	
	

	1.13
	Смазка солидол жировой марки «Ж» 
	Диапазон рабочих температур
	от -25 до +65 °С
	ГОСТ 1033-79
	

	1.14
	Фиксатор для резьбовых соединений 242 Loctite 50мл
	Применение
	Фиксация резьбы
	-
	

	
	
	Момент срыва, Нм
	11.5
	
	

	
	
	Объем, мл
	50
	
	

	1.15
	Смазка канатная марка 39У
	Применение
	Для смазки грузоподъемных  канатов стальных
	-
	

	2
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	

	3
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	

	5
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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