














Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.24.11.000
Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений 
Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" (электроматериалы и оборудование)





СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	4
1.1.	Обозначения и сокращения	4
1.2.	Наименование закупаемой продукции	5
1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5
1.4.	Существующее положение 	5
1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5
1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5
2.	Требования к продукции	5
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6
Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6
2.2.	Требования к качеству продукции	7
Таблица 3. Требования к продукции	7
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11
4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12
5.	Приложения	13



1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГТС
	Гидротехническое сооружение

	КИА
	Контрольно-измерительная аппаратура






1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __DdeLink__5458_1051220688]Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" (электроматериалы и оборудование).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Цель использования закупаемой продукции
Продукция предназначена для:
- эксплуатации ГТС, контрольно-измерительной аппаратуры, гидрологических и геодезических приборов, приборов для диагностики ГТС;
- повышения надежности работы электрооборудования для мониторинга и испытаний основных фондов;
- проведение профилактических лабораторных испытаний, анализов и наблюдений;
- проведение ревизии и тех. обслуживание оборудования для профилактических испытаний, анализов и наблюдений за основными фондами.
1.4. [bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
В процессе эксплуатации ГТС происходит старение приборов для диагностики ГТС и мониторинга оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, что приводит к снижению надежности, как отдельных элементов, так и систем в целом. Для обеспечения безотказной работы элементов ГТС, КИА, оборудования диагностики ГТС и мониторинга оборудования требуются соответствующие материально-технические ресурсы.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допускается поставка эквивалентной продукции (да/нет)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Провод электрический ПуГВнг(A)-LS 1х2.5 мм2 Красный 100м, кабель силовой, медь
	шт
	1
	Да

	2. 
	Провод ПВ-3 1Х1 синий 50 метров
	шт
	1
	Да

	3. 
	Провод ПВ-3 1Х1.5 белый 50 метров
	шт
	1
	Да

	4. 
	Фонарь налобный сверхмощный, светодиодный, с зумом, с 3 съемными аккумуляторами, в комплекте зарядка от USB
	шт
	3
	Да

	5. 
	Цифровой мультиметр КВТ KT 118A PROLINE 79126
	шт
	1
	Да

	6. 
	Кабель измерительный 1,5м, синий ,Радио-Сервис
	шт
	2
	Да

	7. 
	ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R8
	шт
	2
	Да

	8. 
	MB-102 (ВВ-102), Плата беспаечная
	шт
	2
	Да

	9. 
	UNO R4 WiFi
	шт
	1
	Да

	10. 
	Неодимовый Магнит диск 20х5 мм
	шт
	20
	Да

	11. 
	SS49E, Датчик Холла аналоговый 100G
	шт
	10
	Да

	12. 
	Кабель-канал ПВХ 15х10 мм, двойной замок, белый (2 м)
	шт
	10
	Да

	13. 
	Клемма для соединения проводов 0,08-4 мм2, 32А, 2-х полюсная
	шт
	1
	Да

	14. 
	пружинный соединитель провода CH2 кабельный зажим
	шт
	50
	Да

	15. 
	Корпус для РЭА (54X83X30)
	шт
	2
	Да

	16. 
	Модуль NUCLEO-F446ZE
	шт
	1
	Да

	17. 
	Arduino MEGA 2560 WiFi + ESP8266
	шт
	1
	Да

	18. 
	3.5" TFT LCD Shield Arduino для MEGA 2560 Ultra HD320*480
	шт
	1
	Да

	19. 
	BBJ-60(65) MM, Перемычки папа-папа
	шт
	1
	Да

	20. 
	Nano V3.0 (CH340G)
	шт
	2
	Да

	21. 
	Блок питания, сетевой адаптер 12В 2А (12V / 2A) штекер 5,5х2,5мм
	шт
	1
	Да

	22. 
	Батарейный отсек корпус держатель для кроны 9В Слот 9V с выключателем (с штекером 2,1*5,5мм)
	шт
	1
	Да

	23. 
	Коврик диэлектрический 75х75 см Gigant G-762
	шт
	3
	Да

	24. 
	Фонарь ручной YYC-6004-P90
	шт
	3
	Да

	25. 
	Головной фонарь Turbosky F-03 7927
	шт
	3
	Да

	26. 
	ШЛИФМАШИНА УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ EINHELL PXC TP-AG 18/125 CE Q LI
	шт
	1
	Да

	27. 
	Монокулярный микроскоп МИКРОМЕД-1 вар. 1-20
	шт
	1
	Да

	28. 
	Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-16 
	шт
	1
	Да

	29. 
	Фонарь КОСМОС, с зумом 3Вт ХРЕ, СОВ, литий 1200mAh KocH103WLith
	шт
	3
	Да

	30. 
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С IEK
	компл
	1
	Да

	31. 
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 16А 30мА 1P+N х-ка C тип АС 4,5кА ЭРА SIMPLE АД-12 — дифавтомат
	шт
	10
	Да

	32. 
	Вилка электрическая боковой вход с заземлением 2шт черная
	компл
	4
	Да

	33. 
	Указатель напряжения до 1кВ	ПИН-90М (длина соединительного провода не менее 1м)
	шт
	30
	Да

	34. 
	Удлинитель электрический Universal, длина шнура 1,5 м
	шт
	2
	Да

	35. 
	Удлинитель электрический Universal, длина шнура 3 м
	шт
	2
	Да

	36. 
	Удлинитель электрический Universal, длина шнура 5 м
	шт
	2
	Да

	37. 
	Удлинитель сетевой 3м, сетевой фильтр с USB и Тype-C, удлинитель с USB и розетками
	шт
	1
	Да



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции 1-37 Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	С даты подписания договора
	Не позднее - 01.12.2026
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

[bookmark: _GoBack]Наименование продукции (позиция №1-37 Таблицы 1.1): Поставка МТР для обслуживания оборудования, зданий и сооружений Филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" (электроматериалы и оборудование)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Использование эквивалентов
	Возможно использование эквивалентов при условии соответствия функциональности, технических характеристик, установочных размеров запасных частей и работоспособности оборудования составной частью которого они являются.
	указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к  упаковке
	Поставляемые МТР должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность МТР при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Входной контроль качества поставляемой продукции.
	Организация входного контроля поставляемой продукции выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	[bookmark: __DdeLink__3494_601219030]Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение продукции осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР
	Срок гарантии на поставляемые МТР должен быть не менее 12 месяцев
с даты подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования гарантийному обслуживанию
	Требования к гарантийному обслуживанию:
- в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых   МТР на протяжении всего гарантийного срока;
- эксплуатация поставляемых МТР осуществляется силами персонала заказчика. При этом в обязанности персонала заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией, контроль исправности, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации поставщику для проведения замены или ремонтно-восстановительных работ;
- на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя МТР (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.);
- срок восстановления или замены вышедших из строя МТР должен быть не более 2-х месяцев;
- гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены МТР, возникшего в период гарантийного обслуживания;
- замена МТР производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком
	[bookmark: __RefHeading___Toc13713_1054193455][bookmark: _Toc126936407]Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с МТР
	Поставщик обязан одновременно с передачей МТР передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- протоколы заводских испытаний (при их наличии);
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12
	
	
	

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемых МТР.
	Поставляемые товары:
- российского производства;
- иностранного производства для товаров эквивалент которых не допускается или не существует.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме согласно Приложению № 1 к настоящим ТТ (в двух вариантах – в pdf и Excel).
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
