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Технические требования к закупаемой продукции

ОКПД2 08.12.12.140 Оказание услуг по доставке щебня (отсева) 
гранитного для отсыпки территории



                                                                  
                                 


1. [bookmark: __RefHeading___Toc190784665]Общие сведения
1.1. Наименование оказываемой услуги
ОКПД2 08.12.12.140 Оказание услуг по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории
1.2. Цель оказания услуг 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории.                
[bookmark: __RefHeading___Toc190784666]Таблица 1. Перечень объектов заказчика.
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Оказание услуг по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории
	г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А
	территория двора №1, литера А
	



2. [bookmark: __RefHeading___Toc190784667]Требования к продукции
2.1. Требования к оказываемой услуге и срокам оказания услуги
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc190784668]Требования к оказываемой услуге
[bookmark: __RefHeading___Toc190784669]Таблица 2. Перечень и объем оказываемой услуге
	№
п/п
	Наименование продукции

	Единица 
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка щебня гранитного (отсева гранитного) фракции 5–20 мм для производства работ по отсыпке территории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	м3
	40



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc190784670]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc190784671][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции
	№ 
п/п
	Наименование продукции

	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оказание услуг по доставке щебня (отсева) гранитного для отсыпки территории. 
	с момента подписания договора 
	20 календарных дней


3. Технические требования к материалу
3.1. Поставляемый щебень (отсев) должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» (с изменениями № 1–4).
3.2. Марка прочности щебня — не ниже М800.
3.3. Морозостойкость — не ниже F150.
3.4. Содержание пылевидных и глинистых частиц — не более 1% по массе (п. 4.5 ГОСТ 8267-93).
3.5. Материал должен иметь I класс по удельной эффективной активности естественных радионуклидов (не более 370 Бк/кг) в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» и ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов». Материал I класса допускается использовать без ограничений для всех видов строительства, включая территории жилой застройки и общественных зданий.
3.6. Порода — гранит. Цвет — красный (розовато-красный, характерный для гранитных пород соответствующих месторождений).
3.7. Фракционный состав — 5–20 мм (уточняется при необходимости с заказчиком до отгрузки).

4. Требования к документации
4.1. Поставщик обязан предоставить на партию поставляемого материала:
— паспорт качества (сертификат соответствия) на щебень;
— протокол радиационного контроля (радиационно-гигиенический паспорт материала) с указанием класса по СП 2.6.1.2612-10;
— товарно-транспортную накладную.
4.2. При отсутствии указанных документов на момент поставки заказчик вправе отказаться от приёмки партии материала.

5. Условия поставки
5.1. Объём поставки — 40 м³, возможна поставка в один или несколько заездов автотранспортом (самосвал) по согласованию графика с заказчиком.
5.2. Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А, двор №1.
5.3. Разгрузка — навалом, место разгрузки указывается представителем заказчика на месте.
5.4. Срок поставки — согласовывается дополнительно после заключения договора / выставления счёта.

6. Требования к транспортировке
6.1. Транспортировка щебня осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93 (раздел 6) и правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, действующими на территории Российской Федерации (Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200).



7. Прочие условия
7.1. Коммерческое предложение должно содержать: цену за 1 м³ и за весь объём (40 м³) с учётом доставки, срок поставки с момента заказа, реквизиты организации, класс материала по радиационной безопасности.
















