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Технические требования на выполнение Работ

«ОКПД2 71.12.11.948 Комплексное обследование бетонных гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС с целью определения характера и источника фильтрационных водопроявлений с выдачей технических решений по их устранению»

Лот № ХХХХХХХ

[bookmark: __RefHeading___Toc26376_1950137476][bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]1. Общие сведения

[bookmark: __RefHeading___Toc26378_1950137476][bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]1.1. Обозначения и сокращения
	СТО
	стандарт технический организации

	ТТ
	технические требования

	ОРД
	оборудование работающее под давлением

	СП
	свод правил

	ЛНД
	локальные нормативные документы

	‍ТЗ
	Техническое задание

	‍ТО ППО
	Технический отчет предпроектного обследования

	СЭД
	Система электронного документооборота




[bookmark: __RefHeading___Toc26380_1950137476][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]1.2. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 71.12.11.948 Комплексное обследование бетонных гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС с целью определения характера и источника фильтрационных водопроявлений с выдачей технических решений по их устранению»

[bookmark: __RefHeading___Toc26382_1950137476][bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]1.3. Цель выполнения работ.  
Определение характера и источника фильтрационных водопроявлений в галереях, помещениях основных бетонных сооружений Усть-Среднеканской ГЭС, а также на площади низовой стены станционной и глухой плотины, выше отм.256.00м для дальнейшей разработки  технических решений по их устранению на последующих этапах проектных работ и организации контролем за выполнением работ при их реализации.
[bookmark: __RefHeading___Toc26384_1950137476][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508][bookmark: __RefHeading___Toc26384_1950137476][bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]
1.4. Существующее положение.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место оказания Работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются Работ)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основные бетонные  гидротехнические сооружения Усть-Среднеканской ГЭС
	Российская Федерация, Магаданская область, Среднеканский район, Усть-Среднеканская ГЭС
	Гидротехническое сооружение Усть-Среднеканская ГЭС
	Эксплуатирующая организация:  Обособленное подразделение «Усть-Среднеканская ГЭС» филиала «Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера» ПАО «Колымаэнерго»



[bookmark: __RefHeading___Toc26386_1950137476][bookmark: __RefHeading___Toc26386_1950137476]

[bookmark: __RefHeading___Toc26388_1950137476][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Toc46743509]1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
[bookmark: __RefHeading___Toc14389_1424557379][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc54646402][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]При необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю техническую документацию (графическую, исполнительную, отчетную), необходимую для выполнения работ.

1.6. Иные требования и сведения общего характера.
Услуги оказываются на территории действующего производственного предприятия.

[bookmark: __RefHeading___Toc26392_1950137476][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54646403]2. Требования к продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc26394_1950137476][bookmark: _Toc54646404]2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ.
[bookmark: __RefHeading___Toc26396_1950137476][bookmark: _Toc54646405]2.1.1. Требования к видам и объемам работ.

[bookmark: __RefHeading___Toc26398_1950137476][bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.
	[bookmark: __RefHeading___Toc26400_1950137476]№
п/п
	Наименование Работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	1.1. Визуальное обследование основных бетонных гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС с целью определения характера и источника фильтрационных водопроявлений;
1.2. Разработка рабочей документации на отвод воды из температурных швов станционной плотины, выше отм.256,00м
	комплекс
	1

	2. 
	Разработка технических решений по устранению водопроявлений, фильтрации и дефектов по согласованному с Заказчиком отчетом обследования
	комплекс
по отдельному договору
	1



2.1.2. Требования к срокам выполнения работ.

[bookmark: __RefHeading___Toc26402_1950137476][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ.

	№
п/п
	Наименование Работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	
1.1.	Визуальное обследование основных бетонных гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС с целью определения характера и источника фильтрационных водопроявлений;
1.2.	Разработка рабочей документации на отвод воды из температурных швов станционной плотины, выше отм.256,00м
	с даты подписания Договора, в течение 45 рабочих дней
	1

	2.
	Разработка технических решений по устранению водопроявлений, фильтрации и дефектов по согласованному с Заказчиком отчетом обследования 
	в течение 60 рабочих дней после завершения этапа 1 по отдельному договору
	1



4
[bookmark: __RefHeading___Toc26404_1950137476][bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]2.2. Требования к качеству выполнения Работ
[bookmark: __RefHeading___Toc26406_1950137476]Таблица 4. Требования к выполнению Работ
 Наименование работ/этапа работ: «ОКПД2 71.12.11.948 Комплексное обследование бетонных гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС с целью определения характера и источника фильтрационных водопроявлений с выдачей технических решений по их устранению»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к выполняемым работам

	1.1.
	Общие требования к выполняемым работам

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов.
	· [bookmark: startSelection]При оказании Услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003);
· СТО 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования»;
· СТО 02.01.80-201270238424.27.140.003-2010 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования».

	1.1.2.
	Требования к работам по обследованию (этап 1)
	Подрядчик на Этапе 1, в рамках данного договора выполняет визуальное обследование основных бетонных сооружений в рамках которого должен:
· ознакомиться с существующей технической и отчетной документацией, необходимой для выполнения обследования и установления причин дефектов бетона;
· выполнить сбор необходимых данных для разработки технического задания для разработки технических решений;
· определить объем проектных работ по разработке технических решений по ликвидации водопроявлений;
· разработать и согласовать с Заказчиком технический отчет по визуальному обследованию основных бетонных гидротехнических сооружений Усть-Среднеканской ГЭС;
разработать рабочую документацию, включая сметную часть на отвод воды из температурных швов станционной плотины, выше отм.256,00м;
· совместно с Заказчиком разработать задание на разработку технических решений на ликвидацию водопроявлений в основных бетонных сооружениях. Отчет согласовать его с Заказчиком.

	1.1.3.
	Требования к разработке технических решений (этап 2)
	Подрядчик на Этапе 2 должен:
- на основании, согласованного Заказчиком задания на разработку технических решений по устранению водопроявлений, подготовить и направить на согласование Заказчику технико-коммерческое предложение (далее ТКП) на разработку технических решений по ликвидации водопроявлений;
- на основании согласованного ТКП подготовить дополнительное соглашение к договору в части увеличения стоимости, учитывающей разработку технических решений в, стасованном Заказчиком объеме;
- разработать технические решения по ликвидации водопроявлений в основных бетонных сооружениях.


	1.2.
	Требования к организации работ

	1.2.1.
	Основные требования к оказанию Услуг
	Состав и содержание оказываемых Услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.
Цель и задача обследования –выполнение визуального обследования глухой, станционной и водосбросной плотины, уточнение типа используемого материала (при необходимости).
Объем оказываемых Услуг:
1. Анализ проектной и исполнительной документации по конструктивно-компоновочному исполнению бетонных сооружений гидроузла;
3. Анализ результатов выполненных ранее научно-исследовательских работ и обследований по оценке фильтрации в бетонной плотине Усть-Среднеканской ГЭС.
4. Проведение визуального обследования бетонных сооружений на предмет выявления водопроявлений и фильтрации в галереях, помещениях бетонных сооружений, а также на площади низовой стены станционной и глухой плотины.
5. Составление технического отчета о результатах визуального обследования бетонных ГТС  Усть-Среднеканской ГЭС с целью определения характера и источника фильтрационных водопроявлений.

	1.3.
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.3.1.
	Требования к безопасности выполнения работ
	1. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
2. Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	1.3.2.
	Соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности.
	1. Персонал Подрядчика перед выполнением работ на Усть-Среднеканской ГЭС:
1.1.  Должен пройти на объекте:
· вводный инструктаж;
· вводный инструктаж по пожарной безопасности;
· вводный инструктаж ГО и защите от ЧС;
· первичный инструктаж на рабочем месте;
· первичный инструктаж по противопожарной безопасности на рабочем месте.
1.2. Должен оформить работы в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2. Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарной гигиены и правил противопожарной безопасности.
[bookmark: _Toc128442515][bookmark: _Toc128469619][bookmark: _Toc128468690]3. Во время выполнения работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать необходимые требования, включая законы Российской Федерации и подзаконные акты, СНиП, МДС, РД, СП, ГОСТы, иные нормативно-правовые и нормативно технические документы.
[bookmark: _Toc128468691][bookmark: _Toc128469620][bookmark: _Toc128442516]4. Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться Подрядчиком при выполнении работ настоящими Техническими требованиями, в соответствии с действующими нормами и правилами.

	2.
	Требования к результатам работ

	2.1.
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1.
	Требования к результату Этапа №1
	Согласованный Заказчиком технический отчет о проведении визуального обследования;
Согласованная Заказчиком рабочая документация на отвод воды из температурных швов станционной плотины, выше отм.256,00м.

	2.1.2.
	Требования к результату Этапа №2
	Согласованные Заказчиком технические решения на устранение водопроявлений.

	2.2.
	Требования к оформлению документации

	2.2.1.
	Требование к предпроектному обследованию
	1. При составлении технического отчета должны быть соблюдены следующие требования: четкость изложения конкретных результатов работы, обоснованность выводов и рекомендаций, исключающие неоднозначного их толкования.
2. Технический отчет и рабочая документация направляются Заказчику на согласование в электронном виде в форматах pdf и MSWord;
3. После согласования, технический отчет и рабочая документация направляются Заказчику на бумажном носителе в 2х экземплярах и на электронном носителе в редактируемом и не редактируемом форматах.

	2.2.2.
	Требование к заданию на разработку технических решений
	1. Техническое задание на разработку технических решений должно быть разработано на основании технического отчета по результатам визуального обследования, с учетом положений настоящих Технических требований;
2. Задание должно содержать:
- Требования к разработке технических решений;
- Иную документацию и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для разработки технических решений по устранению водопроявлений.

	2.2.3.
	Требование к документации технических решений по устранению водопроявлений
	1. Техническая документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
2. Техническая документация, после согласования Заказчиком предоставляется на электронном носителе и на бумажном носителе в двух экземплярах.
3. Передаваемая документация в электронном виде должна быть в редактируемом и не редактируемом форматах.
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	Заказчик:
Директор
Башкирского филиала
АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Уфа 

_______________ / ФИО
	Подрядчик:



________________________/ФИО
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