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Технические требования на поставку МТР


Химический анализ проб золы для лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc237261620]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc237261621]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт, национальный стандарт РФ

	ГОСТ Р
	Государственные стандарты, принимаемые только в России



1.2. [bookmark: _Toc237261622]Наименование услуг
Химический анализ проб золы для лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.3. [bookmark: _Toc237261623]Цель поставки
Определение химсосава образцов золы для лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc237261624]Существующее положение
[bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509]В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует собственная химическая лаборатория.
Услуги по определению  химического анализа проб золы осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в г. Владивосток.

[bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc237261625]Требования к продукции
1.5. [bookmark: _Toc237261626]Требования к объемам и срокам поставки
Место проведения исследований : г.Владивосток.
[bookmark: _Toc237261627]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc237261628]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силикатный анализ проб с использованием метода гравиметрии (определение Н20,ППП,SiO2); метода ИСП-АЭС (определение  Ti,Al,Fe,Ca,Mg,Mn,R,Na,P, в том числе в пересчете на оксиды); метода ИСП-МС( определение Li,Be,Sc,V,Cj,Cr,Cu,Ni,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr.Nb,Mo,Cd,Sn,Sb,Cs,Ba,La,Ce,Pr и др.) Всего 58 элементоопределений. Пробоподготовка-открытое кислотное разложение особочистыми химреактивами. Предел определения 0,001 г/т.
	шт.
	11



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc237261629][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc237261630][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Силикатный анализ пробс использованием метода гравиметрии(определение Н20,ППП,SiO2); метода ИСП-АЭС (определение  Ti,Al,Fe,Ca,Mg,Mn,R,Na,P, в том числе в пересчете на оксиды); метода ИСП-МС( определение Li,Be,Sc,V,Cj,Cr,Cu,Ni,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr.Nb,Mo,Cd,Sn,Sb,Cs,Ba,La,Ce,Pr и др.) Всего 58 элементоопределений. Пробоподготовка-открытое кислотное разложение особочистыми химреактивами. Предел определения 0,001 г/т.
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	В течение 60 календарных  дней с даты заключения договора
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