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Технические требования на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ


«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»
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1. [bookmark: _Toc237273476][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54647807]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc237273477][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54647808]Обозначения и сокращения

	ССЗУ
	Система сухого золоудаления

	ЗШП
	Золошлаковые продукты

	ОТР
	Основные Технические Решения

	ЗУ
	Зола уноса

	ПЗУ
	Пневмозолоудаление




1.2. [bookmark: _Toc237273478][bookmark: _Toc54647809][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»
1.3. [bookmark: _Toc237273479][bookmark: _Toc54646218][bookmark: _Toc54647810][bookmark: _Toc46743507_Копия_1]Наименование и место расположения функционального заказчика 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21. 
1.4. [bookmark: _Toc54647811][bookmark: _Toc237273480][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
Исходные данные предоставляет Заказчик на основании «Опросного листа» предоставленного Подрядчиком. В него входят в том числе:
· Характеристики системы очистки уходящих газов и системы удаления золы, в том числе зданий и сооружений;
· Характеристики промплощадки ТЭЦ, в том числе геологические, с целью определения мест размещения конструкций и сооружений для транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса сторонним потребителям и для собственных целей Заказчика.
· информация о разновидностях сжигаемого угля, режимах сжигания угля, пылеподготовке.
1.5. [bookmark: _Toc54647812][bookmark: _Toc237273481][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
Подрядчик обязан участвовать в согласовании ОТР, в требуемом объёме с АО «Сахалинэнерго». При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Сахалинской ГРЭС-2. Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий.
2. [bookmark: _Toc237273482][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54647813]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc237273483][bookmark: _Toc54647814]Требования к этапам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc237273484][bookmark: _Toc54647815][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Этап 1. Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинской ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)
	Дата следующая за датой подписания договора.
	6 мес
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2.2. [bookmark: _Toc54647817][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc237273485][bookmark: _Toc54647816][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc237273486]Таблица 2. Требования к качеству продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc5420_4258256183]«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»
	№
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата

	1.1.1. 
	Требование к наименованию
	«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»

	1.2. 
	Требования к области применения

	1.2.1. 
	Требование к области применения
	Система сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2

	1.3. 
	Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту

	1.3.1. 
	Новизна разработки
	Модернизация существующей Системы Сухого Отбора Золы-уноса до системы, ориентированной на утилизацию ЗУ в в максимально возможном объёме

	1.3.2. 
	Цель разработки
	Разработка Основных Технических Решений (далее – ОТР) по модернизации существующей системы отбора, транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса Сахалинской ГРЭС-2 с целью максимальной утилизации золошлаковых продуктов (далее – ЗШП).
Сокращение затрат на размещение золошлаковых отходов.
Получение дополнительного дохода от реализации золы уноса сторонним потребителям.

	1.3.3. 
	Основной ожидаемый эффект
	Разработка Основных технических решений системы отбора, транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса с целью реализации ЗШП стороннему потребителю и для собственных нужд.

	1.4. 
	Требования к учету сведений о потребности

	1.4.1. 
	Требование к потребности
	-

	1.5. 
	Краткое описание характера работ

	1.5.1. 
	Материалы и информация, предоставляемые Подрядчику со стороны Заказчика.
	Исходные данные предоставляет Заказчик на основании «Опросного листа» предоставленного Подрядчиком. В него входят в том числе:
Характеристики системы очистки уходящих газов и системы удаления золы, в том числе зданий и сооружений;
Характеристики промплощадки ТЭЦ, в том числе геологические, с целью определения мест размещения конструкций и сооружений для транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса сторонним потребителям и для собственных целей Заказчика.
Информация о разновидностях сжигаемого угля, режимах сжигания угля, пылеподготовке.

	1.6. 
	Основные требуемые параметры

	1.6.1. 
	Требования к выполнению работы
	Подрядчик обязан участвовать в согласовании ОТР, в требуемом объёме с АО «Сахалинэнерго».
При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Сахалинской ГРЭС-2.
Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий.

	1.6.2. 
	Требования по вариантной разработке
	-

	1.6.3. 
	Требования к технологическим решениям
	технологические решения должны обеспечивать максимальное использование существующего оборудования Сахалинской ГРЭС-2, обеспечивающего отбор, транспортировку к месту складирования, накопление и складирование, отгрузку золы потребителю.

	1.6.4. 
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	Работы выполнить согласно требованиям действующих нормативных документов, в том числе с учётом сейсмических и климатических условий региона строительства, при этом предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих санитарным требованиям, пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническим регламентам.
Оборудование должно быть размещено с учетом требований безопасности и удобства технического и оперативного обслуживания.

	1.6.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	Исполнитель должен иметь опыт в выполнении проектных работ в области теплоэнергетики.
Необходимо наличие квалифицированного научного и инженерного персонала, способного вести работы по заявленной теме.

	1.7. 
	Требования к этапам разработки

	1.7.1. 
	Состав работ
		Этап1: «Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинской ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»

   1.1.  Проведение обследования, включающего сбор исходных данных, в объеме, необходимом для выполнения проектных работ.
   1.2.  Разработка Основных технических решений системы отбора, транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса с целью реализации ЗШП стороннему потребителю и для собственных нужд.
ОТР должны предусматривать:
- Метод отбора и транспортировки - сухое золоудаление (пневматический).
- Систему мониторинга в собственной лаборатории Сахалинской ГРЭС-2, способной производить отбор и исследование проб золы.
- Обеспечение разделения потока сухой золы с каждой зоны электрофильтра с помощью пневмопродуктопроводов, способных, без смешивания транспортировать в соответствующий силос на Силосном складе.
- Силосный склад должен включать в себя силосы для золы с разных зон электрофильтра. Количество и объем дополнительных силосов для золы Исполнитель согласовывает с Заказчиком..
- Систему опорожнения силосов при длительном прекращении отгрузки золы или для проведения технического обслуживания или ремонта силосов.
- Организацию весового контроля с автоматической передачей данных в учётную систему (АСУ ТП) на силосном складе. Количество и расположение статических автомобильных весов с программным обеспечением под загрузочными устройствами силосного склада золы определяется Заказчиком.
- Подбор необходимого оборудования для реализации Проекта с учетом требований настоящего Технического задания.
[bookmark: _GoBack]     1.3. Определение предварительной стоимости капитальных затрат на модернизацию системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинской ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ).

	1.8. 
	Требования к результату работы и форме его предоставления

	1.8.1. 
	По этапу работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию в следующем виде:
Технический отчёт, содержащий:
- Основные технические решения (ОТР):
- Расчет предварительной  стоимости капитальных затрат на реконструкцию ССЗУ Сахалинской ГРЭС-2 до системы, ориентированной на утилизацию ЗУ в максимальном объёме, включающий Сводный сметный расчет  в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (в актуальной редакции) в программе «Гранд смета» ресурсно-индексным методом.


	1.8.2. 
	Требования к форме предоставления результата
		Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 - Отчет о научно-исследовательской работе.
	Все отчетные документы представляются Исполнителем Заказчику в 4 экземплярах: 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на флеш носителе (USB-носителе), содержащем все отчетные документы в электронной форме.
	Формат передаваемой в электронном виде документации:
- текстовая часть – docx (MS Word), pdf с подписями на титульных листах;
- графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf;
- таблицы данных – pdf, docx (MS Word), xlsx (MS Excel);
- 3D модели — (Revit, Tekla или аналоги).
Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц.
	Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом:
- таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel);
- презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint).
Отчетная документация должна содержать подробное описание методологии проработки вариантов, анализ рассматриваемых технических решений, графическую информацию (схемы, графики, эскизы), расчетные таблицы, формулы, составы материалов и т.д.
Презентация по результатам выполнения Работы.



