
















Технические требования на оказание услуг


«ОКПД 71.20.11.000 Лабораторные испытания по определению содержанию вредных компонентов и примесей в инертных материалах(в заполнителях для бетона), химический анализ используемых вяжущих материалов в бетоне для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
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1. [bookmark: _Toc159834205]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc159834206][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc148965729][bookmark: _Toc148966241][bookmark: _Toc148965724][bookmark: _Toc148965719][bookmark: _Toc148966116][bookmark: _Toc148966232][bookmark: _Toc148965720][bookmark: _Toc148966117][bookmark: _Toc148966233][bookmark: _Toc148965721][bookmark: _Toc148966118][bookmark: _Toc148966234][bookmark: _Toc148966121][bookmark: _Toc148966237][bookmark: _Toc148965727][bookmark: _Toc148966124][bookmark: _Toc148966240][bookmark: _Toc148965728][bookmark: _Toc148966125]Наименование закупаемой продукции
	Лабораторные испытания по определению содержанию вредных компонентов и примесей в инертных материалах(в заполнителях для бетона), химический анализ используемых вяжущих материалов в бетоне.
1.2. [bookmark: _Toc148965730][bookmark: _Toc159834207][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]	Целью закупки услуг является осуществление лабораторных исследований (испытаний) образцов инертных строительных материалов с целью определения их соответствия установленным нормативным требованиям для дальнейшего применения в производстве бетонных смесей, строительных растворов и обеспечения контроля качества поступающего сырья.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
	инертные заполнители (песок, щебень) и вяжущие материалы (портландцемент,зола-уноса)
	






2. [bookmark: _Toc159834210][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc148965735][bookmark: _Toc148966249][bookmark: _Toc148966133][bookmark: _Toc148965736][bookmark: _Toc148966248][bookmark: _Toc148966132]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc159834211]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc159834212]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc159834213][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	· 
	Определение содержания вредных компонентов и примесей в песке (ГОСТ 8736-2025)
	Шт.
	30

	· 
	Определение содержания вредных компонентов и примесей в щебне и гравии (ГОСТ 8267-93)
	Шт.
	30

	· 
	Химический анализ портландцемента 
(ГОСТ 31108-2020)
	Шт.
	10

	· 
	Химический анализ золы-уноса 
(ГОСТ 31108-2020)
	Шт.
	10



2.1.2. [bookmark: _Toc159834214][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc159834215][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона)
	С даты, следующей за датой подписания договора
	12 месяцев с даты следующей за датой подписания договора, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее.

	2. [bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
	Химический анализ вяжущих материалов
	С даты, следующей за датой подписания договора
	12 месяцев с даты следующей за датой подписания договора, или достижения предельной суммы договора, указанной в 4.1 Договора в зависимости от того какой срок наступит ранее.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc159834216][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc159834217]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
[bookmark: _GoBack]Лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) выполняются в соответствии с ГОСТ 8736-2025- для песка, в соответствии с ГОСТ 8267-93- для щебня. Содержание вредных компонентов и примесей выполняется в соответствии с данными в Таблицы 4.1.
Химический анализ выполняется в соответствии с ГОСТ 31108-2020 для цемента, для золы уноса в соответствии с ГОСТ 25818-2017. Химический анализ вяжущих материалов выполняется в соответствии с данными Таблицы 4.1.
Таблица 4.1 Перечень определяемых показателей для каждого материала
Наименование услуг/этапа услуг : Лабораторные испытания по определению содержанию вредных компонентов и примесей в инертных материалах(в заполнителях для бетона), химический анализ используемых вяжущих материалов в бетоне

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию в области испытаний инертных материалов по определению содержания вредных примесей и химического анализа вяжущих материалов

	1.1.2. 
	Проведение лабораторных испытаний пробы песка в соответствии с ГОСТ
	Исполнитель проводит лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) выполняются в соответствии с ГОСТ 8736-2025

	1.1.3. 
	Проведение лабораторных испытаний пробы щебня в соответствии с ГОСТ
	Исполнитель проводит лабораторные испытания по определению содержания вредных компонентов и примесей в инертных материалах (в заполнителях для бетона) выполняются в соответствии с ГОСТ 8267-93

	1.1.4. 
	Проведение лабораторных испытаний пробы цемента в соответствии с ГОСТ
	Исполнитель проводит химический анализ выполняется в соответствии с ГОСТ 31108-2020

	1.1.5.
	Проведение лабораторных испытаний пробы золы-уноса в соответствии с ГОСТ
	Исполнитель проводит химический анализ выполняется в соответствии с ГОСТ 25818-2017

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг

	1.2.1. 
	Получение исходных образцов для исследований
	Исполнитель самостоятельно получает образцы по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
Дата и время получения образцов согласовывается сторонами дополнительно после получения заявки от Заказчика на выполнение исследований. Срок получения образцов не должен превышать два рабочих дня с даты получения заявки от Заказчика

	1.2.2. 
	Требования к отбору образцов
	Отбор образцов  осуществляется Заказчиком собственными силами

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг

	1.3.1. 
	Срок выполнения лабораторного испытания
	Не более 14 дней со дня получения пробы испытуемого материала

	2. 
	Требования к результатам услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Показатели качества исследуемые при анализе пробы песка (Технические условия)
	Исполнитель проводит испытания на содержание вредных компонентов и примесей (ГОСТ 8736-2025):
- сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3
- пирит в пересчете на SO3;
- слюда
- галоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора
- уголь
- органические примеси (гумусовые кислоты).
Метод испытаний ГОСТ 8735-88

	2.1.2. 
	Показатели качества исследуемые при анализе пробы щебня(Технические условия)
	Исполнитель проводит испытания на содержание вредных компонентов и примесей (ГОСТ 8267-93):
- глинистые минералы (монтмориллонит, каолинит и др.);
- слюда и гидрослюда; - асбест;
- органические вещества (уголь, лигнит, горючие сланцы, гумусовые кислоты и др.);
- минералы, неустойчивые к процессам выветривания (хлорит, цеолит, апатит, нефелин, фосфорит); 
- породы и минералы, содержащие аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал и др.);
- серосодержащие породы и минералы (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, а также гипс, ангидрит и другие сульфаты);
- породы и минералы, содержащие оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит и др.)
Метод испытаний ГОСТ 8269.0-2025

	2.1.3
	Показатели качества исследуемые при анализе пробы цемента (Технические условия)
	Исполнитель проводит химический анализ цемента(ГОСТ 31108-2020):
· SiO2;
· Al2O3;
· в т.ч.Fe2O3;
· CaO;
· MgO;
· SO3;
· CaO свободное;
· Na2O;
· К2О;
· CI;
· ППП и нерастворимые осадок.
Метод испытаний ГОСТ 5382-2019

	2.1.4
	Показатели качества исследуемые при анализе пробы золы-уноса (Технические условия)
	химический анализ золы-уноса (ГОСТ25818-2017):
· SiO2;
· Al2O3;
· в т.ч.Fe2O3;
· CaO;
· MgO;
· SO3;
· CaO свободное;
· ППП.
Метод испытаний ГОСТ 5382-2019

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг

	2.2.1. 
	Форма предоставления результатов Исполнителю
	Исполнитель предоставляет протокол испытаний в формате pdf

	2.2.2. 
	Количество экземпляров
	Исполнитель предоставляет одну копию протокола испытаний в формате pdf

	2.2.3. 
	Адрес предоставления результатов Исполнителю
	Исполнитель предоставляет результаты с сопроводительным письмом по адресу vniig@vniig.ru







3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. В стоимость оказания услуг должны быть включены все затраты и расходные материалы, необходимые для оказания услуг согласно Техническим требованиям, любые другие сопутствующие расходы Исполнителя, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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