Информируем Вас о том, что ПАО «Ростелеком» проводит анализ рынка на Поставку приборов учета электроэнергии с интерфейсами GSM и NB-IoT для услуги «Умные счетчики» в ПАО «Ростелеком».  
Просим вас предоставить бюджетное технико-коммерческое предложение для запланированной закупки «Поставка приборов учета электроэнергии с интерфейсами GSM и NB-IoT для услуги «Умные счетчики» в ПАО «Ростелеком»».
Технико-коммерческое предложение требуется заполнить в соответствии с Универсальными техническими требованиями для проведения закупочных процедур приборов учета электрической энергии с интерфейсами связи GSM и NB-IoT для оказания услуги «Умные счетчики» в ПАО «Ростелеком» (Приложение № 1 к запросу), по установленной форме Форма_для_заполнения_RFI_ПУ ЭЭ (Приложение № 2 к запросу). Анкета претендента предоставляется в соответствии с установленной в запросе формой (Приложение № 3 к запросу).

В цену должны быть включены все расходы, связанные с осуществлением поставки (погрузо-разгрузочные работы с доставкой в Региональные филиалы ПАО «Ростелеком»), включая стоимость оборудования, тары, упаковки, маркировки, прилагающийся технической документации, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), транспортировку и транспортное страхование до мест назначения. 
Список складов указан в Приложении № 2 к запросу_ Форма_для_заполнения_RFI_ПУ ЭЭ.
Ориентировочный объем оборудования:
	Лот
	 
	Модель_Модификация
	Тип оборудования
	Общее Количество, шт. (прогноз на 2 года)

	1
	1
	Модель 1. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 1-фазный, статический, непосредственного включения,  1Х230В, 5(80)А, класс точности 1/2, 4 тарифа,  оптопорт, NB-IoT (GSM), 170х130х70,  DIN-рейка, ПП890
	1856

	
	2
	Модель 1. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 1-фазный, статический, непосредственного включения,  1Х230В, 5(80)А, класс точности 1/2, 4 тарифа,  оптопорт, GSM (GPRS), 170х130х70,  DIN-рейка, ПП890
	3473

	
	3
	Модель 2. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 1-фазный, статический, непосредственного включения,  1х230В, 5(80)А, класс точности 1/1, 4 тарифа,  оптопорт, RS-485, NB-IoT (GSM),  170х130х70, DIN-рейка, ПП890
	928

	
	4
	Модель 2. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 1-фазный, статический, непосредственного включения,  1х230В, 5(80)А, класс точности 1/1,  4 тарифа,  оптопорт,  RS-485,  GSM (GPRS),  170х130х70, DIN-рейка, ПП890
	1737

	
	5
	Модель 3. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 1-фазный, статический, непосредственного включения,  1х230В, 5(100)А, класс точности 1/2,  8 тарифов,  оптопорт, NB-IoT (GSM),  210х130х80,  3 винта, ПП890
	309

	
	6
	Модель 3. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 1-фазный, статический, непосредственного включения,  1х230В, 5(100)А, класс точности 1/2,  8 тарифов,  оптопорт, GSM (GPRS),  210х130х80,  3 винта, ПП890
	579

	
	7
	Модель 4. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  полукосвенного включения, 3х230/400, 5(10), 0,5S/0,5, 4 тарифа,  оптопорт, RS-485, NB-IoT (GSM), 300х180х100, DIN-рейка, ПП890
	46

	
	8
	Модель 4. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  полукосвенного включения, 3х230/400, 5(10), 0,5S/0,5, 4 тарифа,  оптопорт, RS-485, GSM (GPRS),  300х180х100, DIN-рейка, ПП890
	49

	
	9
	Модель 5. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  прямого включения, 3х230/400, 5(100), 1/1, 4 тарифа,  оптопорт, NB-IoT (GSM), 300х180х100, DIN-рейка, ПП890
	33

	
	10
	Модель 5. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  прямого включения, 3х230/400, 5(100), 1/1, 4 тарифа,  оптопорт, GSM(GPRS), 300х180х100, DIN-рейка, ПП890
	89

	
	11
	Модель 6. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  прямого включения, 3х230/400, 5(80), 1/1, 4 тарифа,  оптопорт, NB-IoT (GSM), 300х180х100, DIN-рейка, ПП890
	9

	
	12
	Модель 6. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  прямого включения, 3х230/400, 5(80), 1/1, 4 тарифа,  оптопорт, GSM(GPRS), 300х180х100, DIN-рейка, ПП890
	25

	
	13
	Модель 7. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  прямого включения, 3х230/400, 5(100), 1/1, 8 тарифов,  оптопорт, NB-IoT (GSM), 300х180х100, 3 винта, ПП890
	5

	
	14
	Модель 7. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  прямого включения, 3х230/400, 5(100), 1/1, 8 тарифов,  оптопорт, GSM(GPRS), 300х180х100, 3 винта, ПП890
	13

	
	15
	Модель 8. Модификация 1
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  полукосвенного включения, 3х230/400, 5(10), 0,5S/0,5, 8 тарифов,  оптопорт, RS-485, NB-IoT (GSM), 300х180х100, 3 винта, ПП890
	31

	
	16
	Модель 8. Модификация 2
	Прибор учета электрической энергии 3-фазный, статический,  полукосвенного включения, 3х230/400, 5(10), 0,5S/0,5, 8 тарифов,  оптопорт, RS-485, GSM (GPRS),  300х180х100, 3 винта, ПП890
	33


Предложение Участника должно содержать все обязательные позиции. 

Планируемые условия оплаты по Договору:

Покупатель оплачивает 100 % (сто процентов) от Общей цены Заказа в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной на последнюю поставленную Партию Товара по Заказу.
Обеспечение исполнения договора –  в случае наличия аванса по договору, требование об обеспечении исполнении договора устанавливается в обязательном порядке. Размер обеспечения исполнения договора будет составлять размер аванса (%).
Поставляемый товар должен быть новым, в упаковке производителя, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Корпус товара и все его составные части должны быть целостными.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду товара.

При эксплуатации товар не должен изменять своих качеств (эксплуатационных характеристик) на протяжении, как минимум, гарантийного периода. 

Поставляемый товар при эксплуатации, хранении и утилизации не должен выделять вредных, ядовитых, радиационных веществ; не должен создавать угрозу жизни человеку и окружающей среде при условии эксплуатации, хранении и утилизации.
Поставщик одновременно с передачей товара обязан передать Заказчику сертификат качества/соответствия (при наличии), документы о сертификации, декларировании Товара (сертификат, декларация), если товар подлежит обязательной сертификации (декларированию) согласно действующему законодательству РФ, технические паспорта, инструкции пользователя (руководства по эксплуатации) на русском языке, документы о гарантии производителя, гарантийные талоны и/или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент поставки, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида товара, в том числе и те документы, которые подтверждают безопасность товара.

Форматы предоставляемых материалов: MS Word, MS Excel, Pdf ТКП с подписью уполномоченного лица.

В случае вашей заинтересованности просим направить предложения 
до 21 августа 2026 года включительно по электронной почте y.sorokina@volga.rt.ru или разместить на электронной торговой площадке ЭТП АО «Российский аукционный дом», находящейся по адресу https://lot-online.ru. В теме письма указать: «RFI «Поставка приборов учета электроэнергии с интерфейсами GSM и NB-IoT для услуги «Умные счетчики» в ПАО «Ростелеком»», «продавец (название компании)».

Настоящее сообщение не является извещением о закупке. По итогам проведенного запроса информации ПАО «Ростелеком» не несет обязательств по заключению договора ни с одной из Компаний, направивших ответ.
1

