[bookmark: тз]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию остановочных павильонов города Нижнего Новгорода с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Остановочный павильон с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации – аппаратно-программный комплекс, в отношении которого производится техническое обслуживание и ремонтные работы (далее – Остановочный павильон, УО). Предусмотрено 3 типа остановочных павильонов в составе, отраженном в Приложениях к Техническому заданию.
Оборудование – оборудование, входящее в состав Остановочного павильона, указанное в Приложениях №2, №4 и №6 к Техническому заданию.
Комплектующие – сменные элементы Остановочного павильона (брус скамьи, съемные части листов нержавеющей стали, стекла, декоративные пластиковые элементы, поручни)
Техническое обслуживание (ТО) - мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием Остановочного павильона и поддержание его в исправном, рабочем состоянии, в том числе линий электропередач и линий связи Остановочного павильона (далее – Услуги).
Отчетный период - период, в котором в соответствии с выданной Заявкой оказывались Услуги, включая ТО. 
Расчетный период - календарный месяц, следующий за Отчетным периодом.
Материалы - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для ремонтных работ. Материалы предоставляются Исполнителем на условиях, определенных в Договоре. Стоимость материалов включена в стоимость Услуг. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
Ремонтные работы - комплекс работ, проводимых во внеплановом порядке для восстановления работоспособности Остановочного павильона и его Комплектующих/элементов/Оборудования, в том числе при наступлении страхового и/или гарантийного случая, а также в случае некачественного (с имеющимися недостатками) выполнения работ/оказания услуг Исполнителем по техническому обслуживанию и содержанию Остановочных павильонов города Нижнего Новгорода с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации (Ремонт).
СИП – самонесущий изолированный провод – тип провода, предназначенного для передачи и распределения электрической энергии в воздушных и кабельных (подземных) силовых сетях, обеспечивающих электропитание Остановочного павильона.
ЛЭП – Линия Электропередач – часть электрической сети, предназначенная для передачи электроэнергии от точки подключения УО к электропитанию до УО и включает в себя конструкции (кабельные канализации, опоры, иные элементы) размещения СИП и сам СИП.
КЛ – Кабельная Линия – инфраструктуры размещения линий электропередач и ВОЛС
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи - волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом, включает в себя волоконно-оптические кабели, коммутационное оборудование, соединительные элементы (муфты, кассеты)

1. Сроки оказания Услуг.
Сроки оказания услуг указаны в Заявке.
2. Условия оказания Услуг.
Состав и содержание Услуг определены в разделе 7 настоящего Технического задания.

3. Основания для оказания Услуг 
Основанием для оказания услуг является Концессионное Соглашение № 15 от 20.06.2018 между ПАО «Ростелеком» и Администрацией города Нижнего Новгорода «О реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации».

4. Места оказания Услуг 
Места оказания Услуг указаны в Приложении 5 к настоящему Техническому заданию.

5. Цели и задачи оказания Услуг 
5.1. Цель оказания Услуг 
Целью оказания Услуг является проведение комплекса мероприятий по поддержанию Остановочных павильонов и входящего в состав Оборудования в работоспособном состоянии и обеспечение их постоянной готовности к использованию по назначению в течение всего срока действия Договора.

5.2. Задачи 
Для достижения поставленной цели требуется предоставить услуги по техническому обслуживанию Остановочного павильона, согласно требованиям Раздела 6 настоящего Технического задания, выполняя при этом объём работ, указанный в Разделе 7 настоящего Технического задания. Услуги оказываются в условиях действующих Остановочных павильонов, без приостановки и нарушений условий функционирования. 
6. Требования к оказанию Услуг
6.1. Общие требования
Исполнитель обязан обеспечить выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы Остановочных павильонов.

6.2. Требования к объему и результатам оказываемых услуг и ремонтных работ
Исполнитель обязан осуществлять оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту в объеме, предусмотренном Разделом 7 настоящего Технического задания.  
Результаты оказываемых услуг должны обеспечивать поддержание в работоспособном состоянии всех обслуживаемых Остановочных павильонов и входящего в их состав Оборудования, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение всего срока действия Договора.

6.3. Требования по безопасности
Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности при оказании Услуг.
Работы, требующие подачи электропитания, должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91(Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности).
Все поставляемые материалы, Комплектующие, конструкции, необходимые для выполнения работ, Оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество, копии документов, подтверждающих качество материалов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ на Остановочных павильонах возлагается на Исполнителя. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

6.4. Требования к техническому обслуживанию  
Исполнитель обязан проводить все работы/услуги по обслуживанию в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель обязан устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке оказанных Услуг.
Для выполнения обязательств в рамках оказания Услуг используются транспортные средства, Оборудование, расходные материалы, технический инвентарь, инструмент и приборы Исполнителя. 

6.5. Требования к качеству Услуг 
Качество услуг должно соответствовать Договору, действующим нормативным актам и правилам, регламентирующим порядок и качество предоставляемых услуг.
Исполнитель несёт ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее оказание услуг.
Выполнение работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

6.6. Требования к оказанию услуг
Проведение технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации проводить организацией, имеющей действующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности. Исполнитель должен предоставить подтверждающие документы в течение 3-х календарных дней с момента подписания Заявки.
При проведении ТО и ремонтных работ Исполнитель принимает на себя ответственность за соблюдения требований Правил по охране труда, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил по охране труда при работах на высоте и Правил пожарной безопасности.
 В соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» производитель работ должен иметь не ниже III группы по электробезопасности (для работы в электроустановках до 1000 В), а также Удостоверение о проверке знаний и требований охраны труда. Исполнитель должен предоставить подтверждающие документы в течение 3-х календарных дней с момента подписания Заявки.
Исполнитель самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ, связанных с работой на опорах и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка).
Указанные в настоящем разделе требования являются существенными в целях исполнения Договора.
7. Состав, сроки и содержание работ, выполняемых в рамках оказания Услуги 
7.1. Состав и содержание Услуг 
Услуги включает в себя:
1) техническое обслуживание №1 (ТО-1);
2) монтаж/демонтаж, перенос павильонов;
3) ремонт неисправных компонентов и Оборудования;
4) Замена неисправных Комплектующих, Оборудования и элементов Остановочного павильона 
5) ремонт и обслуживание кондиционеров;
6) устранение повреждений/замену ресурсов СИП/КЛ/ЛЭП от границы балансовой и эксплуатационной ответственности разграничения сторон в точке присоединения к электрическим сетям до павильона, включая ВРУ и распределительную сеть в павильоне;
7) устранение повреждений/замену ресурсов ВОЛС от магистральной муфты до порта оконечного Оборудования в павильоне.
8) Проведение ТО и ремонта охранных систем и систем противопожарной защиты павильона.
9) проведение ТО и ремонта систем безопасности: охранная сигнализация, СКУД:
10) перемещение медиаэкранов и тач-панелей между остановочными павильонами по заявкам Заказчика
11) ремонт, замена и обслуживание видеокамер;


7.2. Техническое обслуживание №1 (ТО-1)
Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в шесть месяцев и предусматривает выполнение следующих основных работ:
· проведение внешнего осмотра Остановочных павильонов, Фундамента и Оборудования на наличие дефектов (трещин, повреждений, коррозии);
· осмотр Остановочного павильона на наличие коррозии и ржавчины, при обнаружении коррозии или ржавчины Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 24 часов в системе Redmine.
· проверка дверных петель, резиновых уплотнений и запирающих устройств, и датчиков контроля открытия дверей;
· удаление с наружных поверхностей Оборудования пыли, грязи;
· проверка надежности крепления разъемов кабелей;
· детальный осмотр и чистку технических средств Остановочного павильона;
· проверку работоспособности технических средств Остановочного павильона с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;
· осмотр и проверка правильности эксплуатации Оборудования;
· проверка креплений внутренних блоков и устранение механических дефектов, возникших за время эксплуатации;
· проверка исправности дренажной системы, промывка дренажа (по необходимости);
· чистка фильтров внутреннего блока, чистка корпуса, передней панели внутреннего блока, чистка входных и выходных жалюзи (диффузоров воздуховодов) внутреннего блока;
· проверка отсутствия инея на теплообменнике внутреннего блока;
· контроль работы кондиционера по tп на входе и tи на выходе внутреннего блока при работе его в разных режимах, запись в оперативном журнале (техпаспорте) результатов измерений;
· контроль настройки и работы термостатов, контроль работы нагревательных элементов.
· проверка температурного режима, контроль работы системы охлаждения
· внешний осмотр камер, объектива, контроль работы и качества изображения в дневное и ночное время, очистка наружной и внутренней поверхности камер, при наличии загрязнений. (периодичность осмотра не реже 1 раза в неделю);
· проверка надежности крепления, кронштейнов, клеммных соединений камер;
· корректировка сектора обзора видеокамеры по изображению;
· проверка ориентации видеокамеры, при необходимости юстировка;
· визуальный контроль изображения на наличие артефактов и аберрации;
· проверка сектора обзора по изображению;
· проверка герметичности;
· проверка работы светодиодной индикации;
· тестирование работы Оборудования в составе локальной сети;
· проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств Остановочных павильонов; 
· проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения;
· проверка устройств защитного отключения (УЗО);
· протяжка контактов электрических цепей;
· выполнение работ по герметизации наружных камер Остановочного павильона, замена уплотнителей и гермовводов;
· Проверка состояния силовых и управляющих цепей (соединения проводов на клеммных коробках), при необходимости – подтягивание соединений, зачистка контактов, замена клемм;
· Чистка теплообменника конденсатора и других узлов внешнего блока, проверка состояния теплоизоляции фреоновых трубопроводов и устранение повреждений;
· Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных блоков и устранение механических дефектов, возникших за время эксплуатации;
· Проверка исправности электрооборудования и автоматики внешнего блока, проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;
· Проверка средних температур воздуха tп на входе и tи на выходе кондиционера при работе его на холод/тепло, запись в оперативном журнале (техпаспорте) результатов измерений по температуре, включая t внешней среды;
· Проверка количества фреона в системе, заправка фреона - по необходимости;
· Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройств. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и Оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
· измерения сопротивления заземляющего устройства с периодичностью 1 раз в год.
· измерение ёмкости аккумуляторных батарей;
· ТО и Ремонт ЛЭП/КЛ: 
· 1. Проверка ЛЭП/КЛ от точки присоединения (ГБП) до ВРУ в соответствии с требованиями гл. 2.3 и 2.4 ПТЭЭП, 
· 2. При обнаружении повреждения изоляции, обрыве или краже ЛЭП/КЛ, произвести замену поврежденного участка ЛЭП/КЛ, с последующим замером сопротивления изоляции, и передачей актов измерения в сетевую организацию.
· 3. Для организации ремонтных работ вести оперативные переговоры с диспетчерскими службами сетевых организаций, по вопросам снятия и подачи напряжения в ЛЭП/КЛ.

Результаты ТО-1 должны записываться в журнал проведения ТО технических средств системы. Журнал должен храниться в каждом павильоне по месту проведения работ. Заказчик вправе проводить выборочный контроль исполнения обязательств. Результат проведения ТО, включающий перечень и описание выявленных замечаний и фото-отчет, а также видео-отчёт должен быть зафиксирован в RedMine. Устранение выявленных дефектов производится Исполнителем самостоятельно, по факту их выявления, без необходимости создания дополнительной заявки в Redmine в сроки, установленные Договором. 
Фото, видео-отчет должен включать в себя:
-    общий вид остановочного павильона, названия остановки, табло прибытия;
· фото показаний приборов учета выполняются Исполнителем ежемесячно и направляются в адрес Заказчика;
· фото очистки кондиционера;
· фото работы тачскринов (экранов Остановочного павильона);
· фото заполненного журнала проведения ТО;
· фото общего вида внутри остановочного павильона (состояние пола);
· фото коммутатора с состоянием линков.

При выявлении дефектов Оборудования и конструктивных элементов остановочного павильона Исполнитель обязан предоставлять Заказчику подробный фото-отчет данных дефектов. На фотоматериалах должны читаться дата съемки. Каждый фото снимок должен иметь наименование в формате «Номер УО _ адрес _ название остановки».  

7.3. Монтаж/демонтаж, перенос павильонов
Исполнитель обязуется по требованию Заказчика выполнять монтаж/демонтаж, перенос павильонов, предоставляемых Заказчиком. Дополнительная оплата за выполнение данных работ Договором не предусмотрена. Работы осуществляется Исполнителем в течение 48 часов.
7.4. Ремонт неисправных компонентов и Оборудования
Ремонт Остановочных павильонов, неисправных компонентов и Оборудования проводится внепланово, по заявкам Заказчика, полученным по телефону, электронной почте, в системе Redmine или иным способом, или при самостоятельном обнаружении Исполнителем неисправностей, не входит в перечень работ по ТО-1, ТО-2, а также включает в себя работы, которые необходимо производить при наступлении страхового и/или гарантийного случая, а также в случае некачественного (с имеющимися недостатками) выполнения работ/оказания услуг Исполнителем по техническому обслуживанию и содержанию остановочных павильонов города Нижнего Новгорода с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации.
Выполнение ремонта фиксируется Исполнителем в системе RedMine, Исполнитель отражает в заявке всю историю проведения комплекса мероприятий по ремонту Остановочного павильона.
Устранение неисправности осуществляется Исполнителем в течение 72 часов.
В случае выявления неисправности Оборудования, требующей сложного ремонта, в том числе с привлечением производителя Оборудования, Исполнитель заменяет неисправные компоненты на время проведения ремонта из своего подменного фонда на время проведения ремонта. 
Восстановление связи и электропитания в случае их повреждения – не более 24 часов с момента срабатывания аварийной сигнализации, получения заявки от Заказчика или при самостоятельном обнаружении Исполнителем, на время восстановления Исполнитель должен обеспечить питание павильона по временной схеме с БГА/ДГА в течение периода времени восстановления основной схемы включения и ведение оперативных переговоров с диспетчерскими службами Сетевых организаций. 
Зона ответственности по электропитанию до границы балансовой и эксплуатационной ответственности разграничения сторон в точке присоединения к электрическим сетям.
7.5. Замена неисправных Комплектующих, Оборудования и элементов Остановочного павильона
Замена неисправных компонентов производится внепланово в случаях, когда неисправность невозможно устранить путем ремонта.
Замена неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов Остановочных павильонов производится на исправные идентичные или, по согласованию с Заказчиком, на однотипные, функционально эквивалентные заменяемым. 
Исполнитель формирует фонд запасных частей (приборов) Оборудования исходя из потребности для функционирования каждого объекта и при необходимости устанавливает их взамен непригодных к дальнейшей эксплуатации в течение 72 часов после обнаружения неисправности заменяемого элемента на Остановочных павильонах Заказчика, замена и ремонт видеокамер производится в соответствии с п.7.12 Технического задания. Исполнитель обязан представить Заказчику замененные неисправные приборы и акты технического состояния на них с отражёнными в них техническими решениями на замену этих компонентов. Стоимость запасных частей включена в стоимость Услуги и не оплачивается дополнительно, за исключением следующих запасных частей:
1) Медиапанели (экраны) для каждого из типов Павильонов;
2) Тач-панели и сенсорная пленка.
Вышеуказанные запасные части предоставляются Заказчиком отдельно. 
Перечень запасных частей, Оборудования (ЗИП), достаточного для поддержания работоспособности 1 (одного) Остановочного павильона, отражен в Приложениях №1, №3, №7 к Техническому заданию.
Перечень материалов и Оборудования, входящих в состав одного Остановочного павильона, указаны в Приложениях №2, №4, №6 к Техническому заданию, данный перечень может быть изменён по согласованию с Заказчиком.

7.6. Ремонт и обслуживание кондиционеров.
- внешний осмотр.
- чистка радиатора и составных частей системы кондиционирования.
- проверка давления/замена хладагента.
- устранение повреждений на системе кондиционирования.
- устранение повреждений/замена электронного Оборудования, входящего в состав системы кондиционирования.
- фиксация процесса ремонта/обслуживания и предоставление фотоматериала в адрес Заказчика посредством системы Redmine.
Устранение повреждений элементов системы кондиционирования и электронного Оборудования, входящего в состав системы кондиционирования, производится в срок до 72 часов с даты выявления неисправности или получения заявки от Заказчика.

7.7. Устранение повреждений/замену ресурсов СИП/КЛ/ЛЭП от границы балансовой и эксплуатационной ответственности разграничения сторон в точке присоединения к электрическим сетям до павильона, включая ВРУ и распределительную сеть в павильоне.
- внешний осмотр и проведение измерений.
- устранение повреждений на КЛ, проведение земляных работ, а также работ на высоте, направленных на восстановление сети электропитания павильона.
- устранение повреждений на вводе в ТП, а также на вводе в павильон, включая внутреннюю сеть павильона.
- Получение, оплата технических условий (ТУ) на подключение к точкам присоединения сетевых организаций и иных лиц (в случае изменения точки подключения, схемы прокладки и/или замены опор), выполнение технических условий, получение справок о выполнении технических условий;
- Получение, оплата технических условий и требуемых согласований от балансодержателей столбовых опор и иного имущества, на котором размещается СИП/КЛ/ЛЭП (в случае изменения схемы прокладки и/или замены опор), выполнение технических условий, получение справок о выполнении технических условий; 
- Выполнение работ по прокладке СИП/КЛ/ЛЭП в соответствии с полученными ТУ.
Устранение повреждений СИП/КЛ/ЛЭП производится в срок до 24 часов с даты выявления неисправности или получения заявки от Заказчика.

7.8. Устранение повреждений/замену ресурсов ВОЛС от точки включения до оконечного Оборудования в павильоне.
- внешний осмотр и проведение измерений.
- установление места повреждения ВОЛС, в т.ч. с помощью оптического рефлектометра;
- диагностика ВОЛС от УО до точки включения;
- устранение повреждений на ВОЛС, проведение земляных работ, а также работ на высоте, направленных на восстановление канала связи павильона.
- устранение повреждений до точки вварки/включения в магистраль ВОЛС (муфта, оптокросс), а также устранение повреждений на канале связи ВОЛС внутри павильона, включая работы по разварке волокон в оптокроссе, замену патчкорда и sfp модуля.
- Получение, оплата технических условий и требуемых согласований от балансодержателей столбовых опор и иного имущества, на котором размещается ВОЛС (в случае изменения схемы прокладки и/или замены опор), выполнение технических условий, получение справок о выполнении технических условий; 
- Выполнение работ по прокладке ВОЛС в соответствии с полученными ТУ;
- Взаимодействие с Заказчиком по поводу схем прокладки ВОЛС, диагностики неисправности ВОЛС.
Устранение повреждений ВОЛС производится в срок до 24 часов с даты выявления неисправности или получения заявки от Заказчика.


7.9. Проведение ТО и ремонта охранных систем и систем противопожарной защиты павильона.
· Проверка блокировки дверей СКУД в режиме ограничения доступа;
· Внешний осмотр и замер напряжения аккумуляторный батарей источников ИБП, при необходимости их замена;
· Проверка срабатывания датчиков охранной сигнализации;
· обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации проводить не реже одного раза в квартал;
· Работы по техническому обслуживанию осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, а также в соответствии с эксплуатационной документацией, имеющей в своем составе инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию/
· При проведении работ по ТО и Ремонту систем Исполнитель должен: 
1. строго соблюдать периодичность и объем работ, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их технических средств; 
2. осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО и Ремонта систем, предусмотренной нормативными документами на ТО и Ремонта систем; 
3. применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части; 
4. при проведении Ремонта системы не допускать применения для замены неавторизованных изделий и материалов; 
5. при проведении Ремонта системы осуществлять замену вышедших из строя составных частей на аналогичные, при невозможности - на основании ведомости замены завода изготовителя;
- Техническое обслуживание автоматических установок порошкового пожаротушения (далее - АУППТ) проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и проектной документацией, с учетом технической документации на элементы, входящие в состав АУППТ в объеме и сроки, установленные специальными графиками, но не реже одного раза в квартал.
- Проведенные работы по ТО фиксировать в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию Систем. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Записи должны содержать описание выполненных работ.
ТО охранных систем и систем противопожарной защиты павильона проводится совместно с ТО-2 в сроки, установленные п.7.3 Технического задания.
Ремонт охранных систем и систем противопожарной защиты павильона производится в срок до 72 часов с момента выявления неисправности или получения заявки от Заказчика.

7.10. Перемещение медиаэкранов и тач-панелей между остановочными павильонами по заявкам Заказчика.
По заявкам Заказчика, направляемым Исполнителю по электронной почте, через систему Redmine или в рабочем порядке от представителей Заказчика, Исполнитель производит перемещение медиаэкранов и тач-панелей между остановочными павильонами. Перемещение включает в себя демонтаж медиаэкранов и тач-панелей, перевозку к иному остановочному павильону, монтаж перевезённых медиаэкранов и тач-панелей на иных остановочных павильонах, пуско-наладочные работы в отношении смонтированных медиаэкранов и тач-панелей.
Перемещение медиаэкранов и тач-панелей производится в срок до 72 часов с момента получения заявки Заказчика.
7.11. Ремонт, замена и обслуживание видеокамер.
Исполнитель производит ремонт и замену вышедшего из строя Оборудования видеонаблюдения – камер видеонаблюдения, установленных на УО (4 шт.) – в срок до 24 часов с даты выявления неисправности самостоятельно или по заявке от Заказчика. 
Исполнитель производит корректировку сцены обзора камеры видеонаблюдения в срок до 24 часов с даты выявления нарушения сцены, сдвига обзора. Для определения корректной сцены обзора Исполнитель взаимодействует с ГАУ НО «ЦИТ» самостоятельно. Контакты ответственных лиц ГАУ НО «ЦИТ» могут быть предоставлены Заказчиком по запросу Исполнителя.
При нарушении резкости и геометрических параметров видеоизображения, получаемого с камеры видеонаблюдения, срок устранения – 24 (двадцать четыре) часа с момента выявления или заявки Заказчика.

8. Требования по поддержанию гарантий. 
В случае невозможности ремонта Оборудования для восстановления работоспособности Остановочных павильонов Исполнитель обязан предоставить Оборудование из подменного фонда, который формируется из собственных средств Исполнителя для оперативного восстановления работоспособности Остановочных павильонов в соответствии с п.7.6 Технического задания.  
Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи работ. 
Гарантийный срок на Оборудование, установленное взамен неисправного, должен быть не менее срока, определенного производителем Оборудования.

           9. Отчетность.
9.1. Исполнитель обязан предоставлять отчет о проведенных работах не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом.


























Приложение №1
 к Техническому заданию.

Перечень Оборудования ЗИП для Остановочного павильона типа 1

	№
	Наименование Оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Инверторный кондиционер Rovex RS-07TTIN1 
	шт.
	1

	2
	Кондиционер настенный мощностью 3,0 кВт HRUC A030 NEA-H10, установка в дверь.
	комплект
	1

	3
	Замок электромеханический (комплект): Замок-защелка CКД ST-SL351NC; Цилиндрический механизм профильный 88 серии, 31/60; Ручка дверная APECS HP-72.1303-BL ;Цилиндрический механизм профильный 88 серии, 31/60; Ручка дверная типа кноба.
	шт.
	1

	4
	Светильник светодиодный настенно- потолочный SPO118 Line, 18W6500K, 600 мм. ( для Киоска)
	шт.
	1

	5
	Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 Б2П
	шт.
	1

	6
	Считыватель Matrix-IV Eht
	шт.
	2

	7
	Однофазный стабилизатор напряжения Штиль IS1106RT
	шт.
	2

	8
	ИБП  LANCHES L900Pro-HRT 1kVA
	шт.
	1

	9
	Блок розеток(гарантированное питание) 301720.472   
	шт.
	1

	10
	Информационное табло 3G ИКО 030 – 144.00.000 – 2.0. RGB «Трансдеталь»
	шт.
	1

	11
	Источник питания LRS-350-48
	шт.
	1

	12
	Видеокамера миниатюрная GS-BU620CSPB
	шт.
	2

	13
	Компьютер промышленной линейки, стоечный 19", в  т.ч.:
Серверный корпус Case 4U Exegate Pro 4021S/4U480-06
Процессор CPU Intel Core i5-9400F BOX 2.9, LGA1151
Материнская плата GIGABYTE H310M S2H 2.0 LGA1151
Оперативная память Crucial BLS8G4D240FSBK DIMM 8Gb DDR4 2400MHz DIMM 288-pin/PC-19200/CL16
Kingston SSD 240GB SUV500MS/240G {mSATA}
Жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 3.5" 7200rpm 64Mb
Видеокарта 2Gb PCI-E GDDR5 Gigabyte GeForce GT1030
Накопитель SSD 256 GB М.2
Блок питания 450 Вт
	комплект
	2

	14
	Источник питания DRA-40-12 Mean Well
	шт.
	1

	15
	IP-видеокамера системы безопасности DS-2CD3525FHWD-IS пр- ва компании HIKVISION
	шт.
	4

	16
	Коммутатор управляемый QSW-3750-28T-POE-AC уровня L2 с поддержкой PoE 802.3af/at 100-240B AC
	шт.
	1

	17
	Точка доступа WOP-2ac, 802.11 ac 5G WiFi , 2.4/ 5GHz; 2х2 MIMO; 1 порт 10/ 100/ 1000 Base-T, 48 В DC-PoE+Производитель Eltex Модель WOP-2ac Стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Скорость передачи До 867 Мбит/с Интерфейс Ethernet 1x 10/100/1000 Wi-Fi Protected Access (WPA) Да Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2), SNMP-управление , Telnet-управление, Цвета, использованные в оформлении белый Частотный диапазон 2,4 ГГц / 5 ГГц Высокопроизводительное решение на основе Broadcom chipset Поддержка MIMO Наличие консольного порта, PoE (Power over Ethernet). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009). Блок питания -Внешний. Потребление энергии 13 Вт. Комплект поставки точка доступа Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia). QoS. VLAN. Поддержка Multiple SSID. Рабочая температура от +5°C до +40°C. Корпус пластик. Подходит для установки вне помещения. Мощность передатчика (802.11b) 1-13 (2412 - 2472 МГц). Мощность передатчика (802.11g) 36-64 (5180 - 5320 МГц). Мощность передатчика (802.11n) 100-144 (5500 - 5720 МГц). Усиление антенны 21 дБм (4 антенны в комплекте) 
	шт.
	1

	18
	Всепогодные, профессиональные, вандалозащищенные, сенсорные медиапанели разрешением 4К, 65“ с защитным стеклом толщиной 10 мм и тачскрином 10 касаний, угол обзора 178/178 градусов. Система авт. подогрева сенсорного поля. Дисплей IK650W-F6GT-2500.
	шт.
	1

	19
	Блок розеток SCHUCO(8 евро) 16А 1U
	шт.
	1

	20
	Герметичная светодиодная лента SMD5050 60led/m 220V IP67 White 15W/m
	уп.
	1

	21
	LED лента 220В, 6х10,6 мм IP67 SMD 3014 120LED/1 m белый
	уп.
	1

	22
	Извещатель охранный  поверхностный Астра-621
	шт.
	1

	23
	Система газового автоматического пожаротушения  Буран МПП-2,5-2С
	шт.
	1

	24
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 (НР)
	шт.
	2

	25
	Микрофон Stelberry M40 (связь с диспетчером)
	шт.
	2

	26
	Громкоговоритель CM5EH "Apart"
	шт.
	1

	27
	Усилитель звуковой K151 УНЧ 14Вт на TDA2030 моно
	шт.
	1

	28
	Модуль грозозащиты NAG-1
	шт.
	1

	29
	Колонка настенная OS-30T
	шт.
	1

	30
	УЗО ТИГА.468339.007
	шт.
	1

	31
	АКБ 12В 33А/ч
	шт.
	2

	32
	Остекление крыши:
Поликарбонат листовой матовый 10 мм, размер 1790х740х10 мм шт. 2
Поликарбонат листовой матовый 10 мм, размер 1790х795х10 мм шт. 4
	комплект
	1

	33
	Остекление ИКК:
стекло задней стенки остановочного павильона по размерам завода изготовителя
	шт.
	6

	34
	Контроллер управляющий блочный «КУБ-БС» 
	шт.
	1

	35
	Блок питания контроллера 
	шт.
	1

	36
	Датчик температуры цифровой 
	шт.
	1

	37
	Датчик движения 
	шт.
	1

	38
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой
	шт.
	1

	39
	Датчик влажности 
	шт.
	3

	40
	Модуль обогрева Конвектор Коузи 250 Вт./ 450 Вт.
	шт.
	1

	40
	Счетчик электроэнергии однофазный «АИСТ А 100» с модулем ETHERNET
	шт.
	1

	42
	Фотореле
	шт.
	1

	43
	Экран BOE FSKT650-D25-PD 65"LCD 2500nit kit с поддержкой тач и защитным стеклом 8мм
	шт.
	2

	44
	Сенсорная пленка 65 SNT-MCW-TFS-65-ILI
	шт.
	2



Допускается замена Оборудования на эквивалентное по характеристикам при согласовании с Заказчиком.

Приложение №2
 к Техническому заданию.

Перечень Оборудования и материалов
в составе одного Остановочного павильона типа 1 

	Номенклатура
	Ед. изм.
	Количество на 1 остановку 

	Основное Оборудование
	 
	 

	Кондиционер настенного типа RK-07SEG (Dantex)
	компл.
	1

	Замок электромеханический Lock-E01 (CTV)
	шт.
	1

	Считыватель Matrix-IV-EHT Metal Антиклон
	шт.
	1

	Микрофон ST-65 (SpaceTechnology)
	шт.
	2

	Модуль порошкового пожаротушения Буран-2,5-2С (Эпотос)
	шт.
	1

	Обогреватель КОУЗИ В3 вертикальный 250 Вт, 350х990х34 мм, с кронштейном для настенного монтажа (КОУЗИ)
	шт.
	1

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-К (Электротехника и Автоматика)
	шт.
	1

	Светильник PBH-PC2-RS SENSOR [2850584A] (Jazzway)
	шт.
	1

	Контроллер управляющий блочный "КУБ-БС
	шт
	1

	Блок питания контроллера 220В/15В GS18E15-P1J
	шт
	1

	Источник бесперебойного питания EngPower 901RTLT, 1000ВА/900Вт, 2U, OnLine, RS232, USB, стоечный 19", внешний аккумуляторный модуль EngPower HRL 12В 33Ач (срок службы 10 лет) – 2 шт.
или
Источник бесперебойного питания EngPower 901RTLT, 1000ВА/900Вт, 2U, OnLine, RS232, USB, стоечный 19", внешний аккумуляторный модуль EngPower HRL 12В 33Ач (срок службы 10 лет) – 3 шт.
	шт
	1

	Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS1106RT (6кВА/5,4кВт)
	шт
	1

	Информационное табло для остановочного комплекса ТО-Р6-224х64
	шт
	1

	Камера USB 720p SVEN IC-975 HD
	шт
	2

	Компьютер QDS-S20K121M3428C124L30NLNNTNNP3 / Aquarius Std S20 K12 (MNT_500/i5_7500/2х8192D4_2400/SSD240/S1000_7200/GT1030/KM)
	шт
	2

	IP-камера Hikvision DS-2CD2725FWD высокой чувствительности с Motor-zoom и EXIR-подсветкой 
	шт
	4

	Управляемый POE коммутатор Qtech (QSW-3470-28T-POE-AC или QSW-3470-28Т-РОЕ-АС rev.2C)  уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС, мощность POE 370 Ватт
	шт
	1

	Модуль SFP WDM 1000 Base - Tx1310/Rx1550/LC/DD/20KM
	шт
	1

	Модуль SFP WDM 1000 Base - Tx1550/Rx1310/LC/DD/20KM
	шт
	1

	Точка доступа WOP-2ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz;  2х2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000Base-X (SFP, ОПЦИОНАЛЬНО), 4 разъема N-типа для подключения внешних антенн, 48 В DC-PoE+
	шт
	1

	Антенна Omni 2,4 5dBi
	шт
	2

	Экран BOE FSKT650-D25-PD 65"LCD 2500nit kit с поддержкой тач и защитным стеклом 8мм 
	шт
	2

	Точка информирования оповещения Го и ЧС в Составе
	шт
	1

	Блок контроля и управления ВАУ 200
	шт
	1

	Аккумуляторная батарея 24В в 19" стойку, для блока контроля и управления ВАУ-200
	шт
	1

	оповещатель CS-820T 
	шт
	2

	Датчики
	 
	 

	Датчик Дымовой (ИПД-3.10)
	шт.
	2

	Датчик открытия двери ИО102-20 Б2П
	шт.
	1

	Датчик открытия двери ИО102-20 Б2П
	шт.
	2

	Датчик удара Шорох-2 (ИО-313-5/1)
	шт.
	1

	Датчик температуры цифровой ДТ-LM-К (1м)
	шт.
	1

	Датчик влажности ДВ-К (1м)
	шт.
	1

	Умная остановка 1
	компл.
	1

	Дополнительные материалы
	компл.
	1

	Брус сосновый 3695х70х45 
	шт.
	8

	Профиль зажимной в сборе 40мм (крышки - нерж.сталь AISI304, SSS) [PR405]
	м
	7,410

	Стекло 4мм закаленное прозрачное с безоскол.пленкой 1373х300
	шт.
	2

	Стекло 4мм закаленное прозрачное с безоскол.пленкой 1803х413
	шт.
	1

	Стекло 4мм закаленное прозрачное с безоскол.пленкой 612х300
	шт.
	2

	Стекло триплекс 5.5.1 прозрачное 1400х922
	шт.
	4

	Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х730
	шт.
	2

	Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х858
	шт.
	1

	Стекло триплекс 5.5.2 (закаленное) матовое 1740х878
	шт.
	3

	Уплотнитель (TPE) УС-01-04 черный
	м
	35

	Уплотнитель (TPE) УС-01-10 черный
	м
	35

	Уплотнитель 340.09.101 (1405) (MESAN)
	м
	6

	Уплотнитель 340.09.530 (1020) (MESAN)
	м
	30

	Уплотнитель на самоклеящейся основе 1200.2.15 (MESAN)
	м
	45

	Уплотнитель на самоклеящейся основе 1200.5.15 (MESAN)
	м
	45

	Остановочный павильон
	шт.
	1

	Болт М10х35 шестигранная голова полная резьба оцинкованный
	шт.
	10

	Гайка М6 шестигранная оцинкованная
	шт.
	20

	Громкоговоритель потолочный [CM5EH] (APART)
	шт.
	2

	Держатель с защелкой для труб [51020] (DKC)
	шт.
	50

	Заглушка LAN 25x30 [00867] (DKC)
	шт.
	5

	Заглушка LAN 40x40 [00868] (DKC)
	шт.
	6

	Извещатель охранный Юпитер-5210 (Элеста)
	шт.
	1

	Кабель HDMI to HDMI (19M-19M) ver. 2.0, 15 м [HDMI-50PRO] (Defender)
	шт.
	2

	Кабель USB 2.0 удлинительный активный A (m) - A (f) 10м [VUS7049] (VCOM)
	шт.
	4

	Кабель ВВГнг(А)-LS Зх2,5
	м
	40

	Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LDPE [LC3-C5E04-139] (ITK (группа IEK))
	м
	91

	Кабель для охранно-пожарных систем КПСВВ 2х2х0,75
	м
	45

	Кабель КММ 4х0,35
	м
	20

	Кабель оболочка серая, жилы - бел., цифровая маркировка [КСКВЭВнг(А)-LS 2x0,35] (СПКБ Техно)
	м
	10

	Кабель оболочка серая, жилы - бел., цифровая маркировка [КСКВЭВнг(А)-LS 4x0,35] (СПКБ Техно)
	м
	12

	Кабель оболочка серая, жилы - бел., цифровая маркировка [КСКВЭВнг(А)-LS 6x0,35] (СПКБ Техно)
	м
	12

	Кабель оболочка серая, жилы - корич., син. [КСКВЭВнг(А)-LS 2x1] (СПКБ Техно)
	м
	30

	Кабель питания [PWC-IEC13-SHM "евровилка"-5,0-BK] (Hyperline)
	шт.
	1

	Кабель питания [PWC-IEC13-SHM-10.0-BK] (Hyperline)
	шт.
	5

	Кабель ШВВПнг-LS 2х0,5
	м
	150

	Ковер диэлектрический 500х500мм [9533739] (ЮгСпецЗащита)
	шт.
	1

	Колпачок защитный [TWT-BO-6.0-GN] (LANMASTER)
	шт.
	30

	Короб белый 23x30 TA-EN [00323] (DKC)
	м
	2

	Короб белый 40x40 TA-EN [00324] (DKC)
	м
	32

	Короб белый 80x40 TA-GN [01781] (DKC)
	м
	2

	Лента клейкая двусторонняя высокотемпературная VHB 12мм х 2м, 1,1 мм, серая [GPH110-12] (3M)
	шт.
	12

	Лента светодиодная RTW 2-5000PS 12V White6000 2x (3528, 600 LED, LUX) [022318] (Arlight)
	м
	35

	Металлорукав Р3-ЦПнг-LS-20 [73248] (КВТ)
	м
	5

	Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact)
	шт.
	30

	Патч-корд [PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-GY] (Hyperline)
	шт.
	1

	Провод ПВСнг(А)-LS 3х2,5
	м
	31

	Провод ПВСнг(А)-LS 3х4
	м
	8

	Провод ПуГВнг(А)-LS 6 З-Ж
	м
	30

	Профиль для светодиодной ленты [CAB262] (FERON)
	шт.
	6

	Профиль для светодиодной ленты [CAB280] (FERON)
	шт.
	10

	Разъем RJ45 (8P8C) под витую пару, категория 5, универсальный [PLUG-8P8C-U-C5] (Hyperline)
	шт.
	30

	Резистор С2-33H-0,5-3,9кОм
	шт.
	2

	Резистор С2-33н-0,125-330 Ом 5%
	шт.
	2

	Саморез по металлу 4,2х19 сверлоконечный
	шт.
	300

	Скоба металлическая двухлапковая PROxima d19-20мм [sm-2-19-20] (EKF)
	шт.
	10

	Труба гофрированная DN17мм [PA611721F2] (DKC)
	м
	60

	Трубка термоусадочная клеевая ТТК-(3:1)-24/8 черная [59699] (КВТ)
	м
	4

	Угол внешний изменяемый (70-120°) NEAV 40x40 [01706] (DKC)
	шт.
	6

	Угол внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 40x40 [01722] (DKC)
	шт.
	4

	Шайба М10 плоская оцинкованная
	шт.
	10

	Шайба М6 плоская оцинкованная
	шт.
	40

	Шайба пружинная диаметр 6мм (цинк)
	шт.
	20

	ШСС СТВМ.77.096.01.00.0750
	шт.
	1

	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC)
	м
	1

	Аудио-кабель Jack 3,5 мм (m) - Jack 3,5 мм (m), 5м [PL1054] (Pro Legend)
	шт.
	4

	Блок питания [GS06E-3P1J] (Mean Well)
	шт.
	2

	Блок питания [MDR-20-15] (Mean Well)
	шт.
	1

	Блок розеток [SHT19-8SH-S-2.5IEC] (Hyperline)
	шт.
	2

	Винт М6х16 [7094.100] (Rittal)
	шт.
	35

	Винт с круглой шайбой М5х18 [AF1VA518] (Schneider Electric)
	шт.
	8

	Гайка закладная M6 [2094.200] (Rittal)
	шт.
	35

	Держатель для маркировочных полос KLM-A [1004348] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact)
	шт.
	3

	Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact)
	шт.
	3

	Кабель оболочка серая, жилы - корич., син. [КСКВЭВнг(А)-LS 2x1] (СПКБ Техно)
	м
	2

	Кабель питания [PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK] (Hyperline)
	шт.
	1

	Кабель питания [PWC-IEC13-SHM "евровилка"-3,0-BK] (Hyperline)
	шт.
	5

	Клемма STS 2,5-TWIN [3031720] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Клемма STS 6-TWIN-PE [3038176] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Коробка распаячная КМ41219 [UKO10-100-100-029-K01] (IEK)
	шт.
	2

	Коробка распределительная [53810] (DKC)
	шт.
	2

	Крышка концевая D-STS 2,5 [3031762] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Крышка концевая D-STS 6-TWIN [3038202] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Маркировка кабелей UC-WMTBA /12 (24х5) [0820426] (Phoenix Contact)
	шт.
	120

	Маркировка проводов UC-WMC 1,9 /20 (15х4) [0828004] (Phoenix Contact)
	шт.
	260

	Маркировка проводов UC-WMC 3,1 /20 (15х4) [0818205] (Phoenix Contact)
	шт.
	60

	Маркировка проводов UC-WMC 4,4 /15 (15х5,5) [0818182] (Phoenix Contact)
	шт.
	30

	Наконечник AI 0,5-10 WH [3201275] (Phoenix Contact)
	шт.
	60

	Наконечник AI-TWIN 2x0,5-8 WH [3200933] (Phoenix Contact)
	шт.
	10

	Наконечник AI-TWIN 2х1-10 RD [3200988] (Phoenix Contact)
	шт.
	6

	Наконечник вилочный C-FCI 2,5/M5 [3240040] (Phoenix Contact)
	шт.
	14

	Наконечник кабельный AI 1-8 RD-B [3201385] (Phoenix Contact)
	шт.
	30

	Наконечник кольцевой 10/M6 [2D6] (DKC)
	шт.
	2

	Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M3,5 [3240022] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M5 [3240024] (Phoenix Contact)
	шт.
	20

	Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Одноканальный усилитель низких частот (УНЧ) 14 Вт на микросхеме TDA2030 [RS151M]
	шт.
	2

	Патч-корд [PC01-C5EUL-3M] (ITK (группа IEK))
	шт.
	3

	Полка 19" [П19-500] (СТР ЗАО)
	шт.
	2

	Провод ПуГВ 10 З-Ж
	м
	1

	Провод ПуГВ 2,5 З-Ж
	м
	4

	Провод ПуГВнг(А)-LS 6 З-Ж
	м
	2

	Резистор С2-33н-0,25-4,7 кОм
	шт.
	1

	Стойка двухрамная 19" [СТ-Д-24U-500] (СТР ЗАО)
	шт.
	1

	Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL  /10 (11x9) [0819291] (Phoenix Contact)
	шт.
	20

	Уголок опорный [УО-500] (СТР ЗАО)
	компл.
	2

	Шина заземления [R5SGB19] (DKC)
	шт.
	1

	Шнур оптический SM 9/125 (G.657A)1 LC/UPC-SC/UPC (ОМ3) LSZH Simplex-1м (ПКФ ВОК)
	шт.
	1

	ЩАУ СТВМ.77.096.01.00.0600
	шт.
	1

	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC)
	м
	1

	Блок питания [MDR-40-12] (Mean Well)
	шт.
	1

	Винт M3x8 4.8 VZ DIN 7985
	шт.
	3

	Винт с изоляционной головкой M5x10 [NSYSM10M5HP] (Schneider Electric)
	шт.
	20

	Винт с круглой шайбой M5x12 [AF1VA512] (Schneider Electric)
	шт.
	10

	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А С [ SQ0206-0074] (TDM)
	шт.
	1

	Гайка M6 8 VZ DIN 934
	шт.
	2

	Держатель для маркировочных полос KLM-A [1004348] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact)
	шт.
	4

	Держатель маркировочных табличек CARRIER-EMP (27х15) [0827451] (Phoenix Contact)
	шт.
	3

	Держатель плавких вставок ДПВ 10х38 1П [SQ0216-0001] (TDM)
	шт.
	3

	Знак заземления РМНД.754410.163
	шт.
	3

	Знак электрического напряжения 25x25 РМНД.754410.024
	шт.
	4

	Знак электрического напряжения 50x50 РМНД.754410.025
	шт.
	1

	Клемма STS 2,5-TWIN [3031720] (Phoenix Contact)
	шт.
	32

	Клемма STS 2,5-TWIN-PE [3031733] (Phoenix Contact)
	шт.
	4

	Клемма STS 4-TWIN [3031665] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Клемма STS 4-TWIN-PE [3031678] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Кнопка управления модульная OptiDin KM63-CF-11-УХЛ3 [138908] (КЭАЗ)
	шт.
	1

	Короб перфорированный, серый RL6 25x80 [01126RL] (DKC)
	м
	4

	Крышка концевая D-STS 2,5 [3031762] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Крышка концевая D-STS 4 [3031704] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Лампа светодиодная красная AD16DS [SQ0702-0051] (TDM)
	шт.
	3

	Маркировка клемм UC-TM 5 /96 [0818108] (Phoenix Contact)
	шт.
	96

	Маркировка клемм UC-TM 6 /80 [0818085] (Phoenix Contact)
	шт.
	80

	Маркировка проводов UC-WMC 3,1 /20 (15х4) [0818205] (Phoenix Contact)
	шт.
	140

	Маркировка проводов UC-WMC 4,4 /15 (15х5,5) [0818182] (Phoenix Contact)
	шт.
	45

	Наконечник AI 2,5-8 BU [3200522] (Phoenix Contact)
	шт.
	50

	Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M6 [3240025] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Перемычка FBS 20-5 [3030226] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Площадка самоклеющаяся Colring - для хомутов шириной 4,6 мм - бесцветная [032065] (Legrand)
	шт.
	2

	Предохранитель цилиндрический ПЦ-102 10A 10x38 [21364]
	шт.
	2

	Предохранитель цилиндрический ПЦ-102 4A 10x38 [21361]
	шт.
	1

	Провод НВ-0,75 4 600В К ГОСТ 17515-72
	м
	3

	Провод НВ-0,75 4 600В Ч ГОСТ 17515-72
	м
	3

	Провод ПуГВ 2,5 З-Ж
	м
	1

	Провод ПуГВнг(А)-LS 1,5 К
	м
	1

	Провод ПуГВнг(А)-LS 1,5 Ч
	м
	4

	Провод ПуГВнг(А)-LS 2,5 Б
	м
	7

	Провод ПуГВнг(А)-LS 2,5 С
	м
	3

	Рейки дверные вертикальные [R5S50] (DKC)
	компл.
	1

	Реле PK-3P 12 [EA06.001.010]
	шт.
	1

	Реле МРП-1 [4640016935222] (МЕАНДР)
	шт.
	3

	Табличка маркировочная UC-EMP /8 (27х15) SR [0825441] (Phoenix Contact)
	шт.
	8

	Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL  /10 (15x5) [0819301] (Phoenix Contact)
	шт.
	10

	Труба гофрированная 8,5 мм разрезная автомобильная
	м
	0,500

	Шайба 6 B ST VZ DIN 127
	шт.
	40

	Шайба М6 плоская оцинкованная
	шт.
	4

	Щит навесной [R5ST0532] (DKC)
	шт.
	1

	ЩО СТВМ.77.096.01.00.0800
	шт.
	1

	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC)
	м
	1

	Блок питания ARPV-12150-B1 [021386] (Arlight)
	шт.
	2

	Винт M5x10 4.8 VZ DIN 84
	шт.
	8

	Винт с круглой шайбой M5x12 [AF1VA512] (Schneider Electric)
	шт.
	6

	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А С [SQ0206-0070] (TDM)
	шт.
	2

	Гайка M6 8 VZ DIN 934
	шт.
	1

	Держатель для маркировочных полос KLM-A [1004348] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact)
	шт.
	4

	Знак заземления РМНД.754410.163
	шт.
	3

	Знак электрического напряжения 50x50 РМНД.754410.025
	шт.
	1

	Клемма STS 2,5-TWIN [3031720] (Phoenix Contact)
	шт.
	11

	Клемма STS 2,5-TWIN-BU [3036275] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Клемма STS 2,5-TWIN-PE [3031733] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Клемма для предохранителя ST 4-HESILED 24 (5x20) [3036547] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Крышка концевая D-STS 2,5 [3031762] (Phoenix Contact)
	шт.
	3

	Маркировка клемм UC-TM 5 /96 [0818108] (Phoenix Contact)
	шт.
	96

	Маркировка клемм UC-TMF 5 /96 [0818153] (Phoenix Contact)
	шт.
	96

	Маркировка проводов UC-WMC 1,9 /20 (15х4) [0828004] (Phoenix Contact)
	шт.
	20

	Маркировка проводов UC-WMC 3,1 /20 (15х4) [0818205] (Phoenix Contact)
	шт.
	20

	Наконечник AI 0,75-8 GY [3200519] (Phoenix Contact)
	шт.
	10

	Наконечник AI 1-8 RD [3200030] (Phoenix Contact)
	шт.
	15

	Наконечник AI 4-12 GY [3200959] (Phoenix Contact)
	шт.
	8

	Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M6 [3240025] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Предохранитель 5х20 1А ВПБ6-7 [ВПБ6-7В] (Россия)
	шт.
	2

	Провод ПуГВнг(А)-LS 6 З-Ж
	м
	2

	Стойка M5x25 [PCHSN5-25]
	шт.
	6

	Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL  /10 (11x9) [0819291] (Phoenix Contact)
	шт.
	10

	Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL  /10 (15x5) [0819301] (Phoenix Contact)
	шт.
	10

	Фотореле ФР-2М [4680019911298] (МЕАНДР)
	шт.
	1

	Шайба 5 A ST VZ DIN 9021
	шт.
	6

	Шайба 6 B ST VZ DIN 127
	шт.
	40

	Шайба М6 плоская оцинкованная
	шт.
	16

	Щит навесной [R5ST0331] (DKC)
	шт.
	1

	ЩУР СТВМ.77.096.01.00.0500
	шт.
	1

	DIN-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм [02140] (DKC)
	м
	1

	Ethernet-модуль для счетчика АИСТ (ICBcom)
	шт.
	1

	Вилка стационарная ССИ-523 32А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM [PSN51-032-3] (IEK)
	шт.
	1

	Винт с изоляционной головкой M5x10 [NSYSM10M5HP] (Schneider Electric)
	шт.
	10

	Винт с круглой шайбой M5x12 [AF1VA512] (Schneider Electric)
	шт.
	10

	Выключатель автоматический BMR415C32 1P+N 32А C [2CSR645041R1324] (ABB)
	шт.
	2

	Выключатель автоматический S201-C10 [2CDS251001R0104] (ABB)
	шт.
	3

	Выключатель автоматический S201-C25 [2CDS251001R0254 ] (ABB)
	шт.
	1

	Выключатель автоматический S202-C40 [2CDS252001R0404] (ABB)
	шт.
	1

	Гайка M6 8 VZ DIN 934
	шт.
	2

	Держатель концевой CLIPFIX 35 [3022218] (Phoenix Contact)
	шт.
	3

	Держатель концевой CLIPFIX 35-5 [3022276] (Phoenix Contact)
	шт.
	5

	Знак заземления РМНД.754410.163
	шт.
	3

	Знак электрического напряжения 25x25 РМНД.754410.024
	шт.
	4

	Знак электрического напряжения 50x50 РМНД.754410.025
	шт.
	1

	Клемма UT 16 PE [3044212] (Phoenix Contact) 
	шт.
	1

	Короб перфорированный, серый RL6 25x80 [01126RL] (DKC)
	м
	2

	Короб перфорированный, серый RL6 40x80 [01127RL] (DKC)
	м
	2

	Крышка концевая D-UT 16 [3047206] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Маркировка кабелей UC-WMTBA /12 (24х5) [0820426] (Phoenix Contact)
	шт.
	12

	Маркировка клемм UC-TM 12 /40 [0819194] (Phoenix Contact)
	шт.
	40

	Маркировка клемм UC-TM 8 /56 [0818072] (Phoenix Contact)
	шт.
	56

	Маркировка проводов UC-WMC 4,4 /15 (15х5,5) [0818182] (Phoenix Contact)
	шт.
	45

	Наконечник AI 6-12 YE [3200548] (Phoenix Contact)
	шт.
	6

	Наконечник кабельный AI 10-18 RD [3200616] (Phoenix Contact)
	шт.
	4

	Наконечник кабельный AI 4-10 GY [3200535] (Phoenix Contact)
	шт.
	40

	Наконечник кольцевой C-RCI 2,5/M6 [3240025] (Phoenix Contact)
	шт.
	2

	Наконечник кольцевой C-RCI 6/M6 [3240029] (Phoenix Contact)
	шт.
	1

	Ограничитель импульсных перенапряжений NU6-1Р [213547] (CHINT)
	шт.
	1

	Переключатель кулачковый [GX3252O18] (Lovato Electric)
	шт.
	1

	Провод ПуГВнг(А)-LS 10 Б
	м
	1

	Провод ПуГВнг(А)-LS 10 З-Ж
	м
	7

	Провод ПуГВнг(А)-LS 10 С
	м
	1

	Провод ПуГВнг(А)-LS 4 Б
	м
	5

	Провод ПуГВнг(А)-LS 4 З-Ж
	м
	1

	Провод ПуГВнг(А)-LS 4 С
	м
	5

	Розетка для установки на DIN 2К+З 16А [A9A15310] (Schneider Electric)
	шт.
	1

	Счетчик электроэнергии АИСТ А100 [А100-0-R] (ICBcom)
	шт.
	1

	Табличка маркировочная самоклеющаяся UC-EMPL  /10 (11x9) [0819291] (Phoenix Contact)
	шт.
	10

	Шайба 6 B ST VZ DIN 127
	шт.
	40

	Шайба М6 плоская оцинкованная
	шт.
	4

	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-С [YNN10-812-10D-K07] (IEK)
	шт.
	1

	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-Ж [YNN10-69-8D-K05] (IEK)
	шт.
	1

	Шинка гребенчатая однополюсная Easy9 [10387] (Schneider Electric)
	шт.
	1

	Щит навесной [R5ST0532] (DKC)
	шт.
	1

	Каркас Павильона из профильных труб 100х100, 100х50,50х50мм. Оцинкованный горячим методом. 
[bookmark: __DdeLink__13323_2782583491]Обшивка каркаса, крыши, киоска и стелы  из стали марки  AISI 304 толщиной  1,5 - 2,0 мм (Габариты (ШГВ) 5700х2210х2740(2365) мм
Высота стеллы 3600 мм.)
	шт.
	1

	Крыша комбинированная с наклоном к задней стенке. Прозрачная с установленными LED-светильниками ленточного типа (120 pcs/m) и желобами для прокладки кабеля.
	шт.
	1

	Киоск для установки Информационных экранов, внутренней установкой электронного Оборудования и системы термостатирования. Обшивка каркаса из стали марки  AISI 304 толщиной  2,0 мм (Габариты (ШГ) 1600х1600 мм)
	шт.
	1

	Остекление ИКК:
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 740*1790 шт. 2
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 795*1790 шт. 4
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 922*1120 шт. 4
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 1440*330 шт. 1
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 1930*330 шт. 1
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 350*530 шт. 2
Стекло триплекс, закалённое 10 мм. 350*1290 шт. 2
	Комп.

	1

	Скамейка ожидания для пассажиров из террасной доски, композитной сечением 50х30 мм, цвет темно- серый (Длина 3700 мм)
	шт.
	1

	Кондиционер настенный мощностью 3,0 кВт HRUC A030 NEA-H10, установка в дверь
	Комп.
	1

	Контроллер управляющий блочный «КУБ-БС» с датчиком температуры LM19.
	шт.
	1

	Замок электромеханический (комплект): Замок-защелка CКД ST-SL351NC; Цилиндрический механизм профильный 88 серии, 31/60; Ручка дверная APECS HP-72.1303-BL ;Цилиндрический механизм профильный 88 серии, 31/60; Ручка дверная типа кноба.
	Комп.
	1

	Светильник светодиодный настенно- потолочный SPO118 Line, 18W6500K, 600 мм. ( для Киоска)
	шт.
	1

	Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 Б2П 
	шт.
	2

	Считыватель Matrix-IV Eht
	шт.
	1

	Однофазный стабилизатор напряжения Штиль IS1106RT
	шт.
	1

	ИБП  LANCHES L900Pro-HRT 1kVA
	шт.
	1

	Блок розеток(гарантированное питание) 301720.472   
	шт.
	1

	Информационное табло 3G ИКО 030 – 144.00.000 – 2.0. RGB «Трансдеталь»
	шт.
	1

	Источник питания LRS-350-48
	шт.
	1

	Видеокамера миниатюрная GS-BU620CSPB
	шт.
	2

	Компьютер промышленной линейки, стоечный 19", в  т.ч.:
Серверный корпус Case 4U Exegate Pro 4021S/4U480-06
Процессор CPU Intel Core i5-9400F BOX 2.9, LGA1151
Материнская плата GIGABYTE H310M S2H 2.0 LGA1151
Оперативная память Crucial BLS8G4D240FSBK DIMM 8Gb DDR4 2400MHz DIMM 288-pin/PC-19200/CL16
Kingston SSD 240GB SUV500MS/240G {mSATA}
Жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 3.5" 7200rpm 64Mb
Видеокарта 2Gb PCI-E GDDR5 Gigabyte GeForce GT1030
Накопитель SSD 256 GB М.2
Блок питания 450 Вт
	Комп.
	2

	Источник питания DRA-40-12 Mean Well
	шт.
	1

	IP-видеокамера системы безопасности DS-2CD3525FHWD-IS пр- ва компании HIKVISION
	шт.
	4

	Коммутатор управляемый QSW-3750-28T-POE-AC уровня L2 с поддержкой PoE 802.3af/at 100-240B AC
	шт.
	1

	Точка доступа WOP-2ac, 802.11 ac 5G WiFi , 2.4/ 5GHz; 2х2 MIMO; 1 порт 10/ 100/ 1000 Base-T, 48 В DC-PoE+Производитель Eltex Модель WOP-2ac Стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Скорость передачи До 867 Мбит/с Интерфейс Ethernet 1x 10/100/1000 Wi-Fi Protected Access (WPA) Да Wi-Fi Protected Access 2 (WPA 2), SNMP-управление , Telnet-управление, Цвета, использованные в оформлении белый Частотный диапазон 2,4 ГГц / 5 ГГц Высокопроизводительное решение на основе Broadcom chipset Поддержка MIMO Наличие консольного порта, PoE (Power over Ethernet). Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009). Блок питания -Внешний. Потребление энергии 13 Вт. Комплект поставки точка доступа Поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia). QoS. VLAN. Поддержка Multiple SSID. Рабочая температура от +5°C до +40°C. Корпус пластик. Подходит для установки вне помещения. Мощность передатчика (802.11b) 1-13 (2412 - 2472 МГц). Мощность передатчика (802.11g) 36-64 (5180 - 5320 МГц). Мощность передатчика (802.11n) 100-144 (5500 - 5720 МГц). Усиление антенны 21 дБм
4 антенны в комплекте
	шт.
	1

	Всепогодные, профессиональные, вандалозащищенные, сенсорные медиапанели разрешением 4К, 65“ с защитным стеклом толщиной 10 мм и тачскрином 10 касаний, угол обзора 178/178 градусов. Система авт. подогрева сенсорного поля. Дисплей IK650W-F6GT-2500.
	шт.
	1

	Блок розеток SCHUCO(8 евро) 16А 1U
	шт.
	1

	Герметичная светодиодная лента SMD5050 60led/m 220V IP67 White 15W/m
	шт.
	3

	LED лента 220В, 6х10,6 мм IP67 SMD 3014 120LED/1 m белый
	шт.
	4

	Извещатель охранный  поверхностный Астра-621
	шт.
	1

	Система газового автоматического пожаротушения  Буран МПП-2,5-2С
	Комп.
	1

	Базовое основание В401R. 
	шт.
	2

	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2 (НР)
	шт.
	2

	Блок питания GST18E15-P1T 15В 1,2А 18Вт(Адаптер)
	шт.
	1

	Оповещатель охранный светозвуковой Маяк-12-К
	шт.
	1

	Извещатель охранный Шорох-2
	шт.
	1

	Кабели электрические типа ПВ-3
	Комп.
	1

	Кабель системы ОПС типа FRLS
	Комп.
	1

	Кабель и патч-корды UTP cat. 5E, оконцованные промышленным способом вилками RJ-45
	Комп.
	1

	Микрофон Stelberry M40 (связь с диспетчером)
	шт.
	2

	Громкоговоритель CM5EH "Apart"
	шт.
	2

	Усилитель звуковой K151 УНЧ 14Вт на TDA2030 моно
	шт.
	2

	Модуль грозозащиты NAG-1
	шт.
	1

	Колонка настенная OS-30T
	шт.
	2

	УЗО ТИГА.468339.007
	шт.
	1

	Стойка 19'' двухрамная, регулируемая, 22U с напольными и потолочными направляющими
	Комп.
	1

	Щит электропитания ЕРЯА.301442. 675-002 пр-ва АО Интеркросс в составе:
Корпус металлический с дверью=1
Кабельный ввод=1 компл.
Провода соединительные = 1 компл.
Выключатель SQ1803-0001 TDM = 1шт.
Выключатель автоматический 1Р 10А хар. С =3шт.
Выключатель автоматический 1Р 16А хар. С =3шт.
Выключатель автоматический 1Р 32А хар. С =1шт.
Выключатель автоматический 1Р 6А хар. С =2шт.
Выключатель автоматический 1Р+N 32А хар. С =1шт.
Выключатель автоматический дифференциальный УЗО 03-2P-032A-03=1шт.
Огр. перенапряжения ОП101 1РN 040 C-440=1 шт.
Счетчик электроэнергии АИСТ А100-2-2-S =1 шт.
Розетка подключения ДГУ(IP6716A 2P+E 230V)= 1 шт.
Шина Е на двух угловых изол. ШНИ-6х9-12-У2-ЖЗ IEK = 1 шт.
Шина «N”на двух угловых изол. ШНИ-6х9-12-У2-С IEK = 1 шт.
	Комп.
	1

	АКБ 12В 150А/ч
	шт.
	1

	Профиль KINLONG PR405 40х33  зажимной. алюм.
	Комп.
	1

	Остекление крыши:
Поликарбонат листовой матовый 10 мм, размер 1790х740х10 мм шт.	2
Поликарбонат листовой матовый 10 мм, размер 1790х795х10 мм шт.	4
	Комп.
	1

	Кросс оптический стоечный ЕРЯА.301442.347, 8-24 портов SC.
	шт.
	1



В ряде случаев допускается наличие эквивалентного по характеристикам Оборудования и материалов в составе одного Остановочного павильона в зависимости от производителя павильона. 


Приложение №3
 к Техническому заданию

Перечень Оборудования ЗИП остановочного павильона типа 2

	№
	Наименование Оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Инверторный кондиционер Rovex RS-07TTIN1 или аналог
	шт.
	1

	2
	Контроллер управляющий блочный «КУБ-БС»
	шт.
	2

	3
	Замок электромеханический Полис-19  
	шт.
	1

	4
	Matrix-IV-EHT Metal Антиклон, считыватель proximity карт 
	шт.
	2

	5
	Обогреватель вертикальный, мощность 450Вт. Отапливаемая площадь 10м2 КОУЗИ 450Вт В3 
	шт.
	1

	6
	Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS1106RT (6кВА/5,4кВт)
	шт.
	2

	7
	ИБП EngPower 901RTLT+батареи HRL 12В 33Ач*ч
	шт.
	2

	8
	Информационное табло 3G ИКО 030 – 144.00.000 – 2.0. RGB 
	шт.
	1

	9
	АКБ 12В 33А/ч
	шт.
	2

	10
	Миниатюрная цилиндрическая камера 2.0 МП 1080Р «USB Bullet Mini» GS-BU620CSPB
	шт.
	4

	11
	Компьютер "МИР P221-001-SBS" 2U | CPU Intel Core i5 9Gen | MB Intel 310 Series Chipsets | RAM 2x8GB | SSD 250GB M.2  | HDD 1Tb SATA | GPU GeForce GT 1030 2Gb | PWR 350W  | MS Win 10 IoT  или аналог
	шт.
	2

	12
	IP-камера Hikvision DS-2CD2725FWD высокой чувствительности с Motor-zoom и EXIR-подсветкой или аналог
	шт.
	4

	13
	Управляемый POE коммутатор Qtech (QSW-3470-28T-POE-AC или QSW-3470-28Т-РОЕ-АС rev.2C)  уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС, мощность POE 370 Ватт
	шт.
	1

	14
	Точка доступа WOP-2ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz;  2х2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000Base-X (SFP, ОПЦИОНАЛЬНО), 4 разъема N-типа для подключения внешних антенн, 48 В DC-PoE+
	шт.
	1

	15
	Экран 4К FSKT650-D30-PD 65"LCD 3000nit или аналог с защитным стеклом толщиной не менее 8 мм
	шт.
	2

	16
	Устройство оповещения СОЛО-Р60.2
	Шт.
	1

	17
	Остекление крыши:
Поликарбонат листовой матовый 10 мм, размер завода изготовителя, шт. 2
Поликарбонат листовой матовый 10 мм, размер завода изготовителя, шт. 4
	комплект
	1

	18
	Остекление ИКК:
стекло задней стенки остановочного павильона по размерам завода изготовителя
	шт.
	6

	19
	Сенсорная пленка 65 SNT-MCW-TFS-65-ILI
	шт.
	2

	20
	УЗО ТИГА.468339.007
	шт.
	1

	21
	Лента RTW 2-5000SE 24V 2X Cool (2835, 600 LED, PRO)
	уп.
	1

	22
	Фотореле
	шт.
	1

	23
	светильник SLIM LINE MB-S-LINE-NW 1500 30Вт 24В, IP66 нейтральный белый
	шт.
	4

	24
	светильник SLIM LINE MB-S-LINE-NW 500 10Вт 24В, IP66 нейтральный белый
	шт.
	2

	25
	Светильник светодиодный ДПО-8w 4000К 720Лм пластик Т5 IP40 с выключателем шнур
	шт.
	1



Допускается замена Оборудования на эквивалентное по характеристикам при согласовании с Заказчиком.







Приложение №4 
к Техническому заданию

Перечень Оборудования и материалов
в составе одного Остановочного павильона типа 2

	Номенклатура
	Количество на 1 остановку 
	Ед. изм.

	Основное Оборудование
	 
	 

	Куб БС
	
	

	Контроллер управляющий блочный КУБ-БС минимальная комплектация
	1
	Шт

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П(2) белый для пластиковых дверей
	2
	Шт

	Извещатель охранный поверхностный вибрационный Шорох-2 ИО313-5/1
	2
	Шт

	Датчики
	 
	

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141
	3
	Шт

	Датчик влажности ДВ-К 1м
	1
	Шт

	Выносной датчик температуры ДТ LM К 1м
	1
	Шт

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Юпитер-5210
	1
	Шт

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К
	1
	Шт

	Модуль порошкового пожаротушения с комбинированным запуском  МПП-2,5-2С БУРАН-2,5-2С
	1
	Шт

	Замок
	 
	

	ST-PC010EM карта proximity стандартная 
	10
	Шт

	Кабель-канал гибкий для перехода на дверь, диаметр 10мм, длина 400мм. Цвет черный KL-10 ПВХ
	1
	Шт

	Matrix-IV-EHT Metal Антиклон, считыватель proximity карт
	1
	Шт

	Отопление
	 
	

	Обогреватель вертикальный, мощность 450Вт. Отапливаемая площадь 10м2 КОУЗИ 450Вт В3
	1
	Шт

	Внутренний блок сплит-системы инверт Rovex
	1
	Шт

	Наружный блок сплит-системы инверт Rovex
	1
	Шт

	Аудио
	 
	

	Микрофон активный миниатюрный ШОРОХ-11
	2
	Шт

	Влагостойкая встраиваемая акустика APart CM5EH White/FR 10 WP/4 WHITE 
	2
	Шт

	Коммутация
	 
	

	Управляемый POE коммутатор Qtech QSW-3470-28T-POE-AC  уровня L2, 24 порта 10/100/1000BASE-TX, 4 порта 100/1000Base-X SFP, 16K MAC-адресов, 4К VLAN, 8 Queue, питание 100-240V АС, мощность POE 370 Ватт
	1
	Шт

	Точка доступа WOP-2ас 201.11 ас 5G Wi-Fi 2.4/5GHz 2[2 MIMO 1 порт 10/100/1000 Base-T.1 порт 100/1000Base-Х, 4разъема  N- типа для подключения внешних антенн 48В DC-PoE+
	1
	Шт

	Антенна Omni LYNwave 2.4GHz 5 дБи
	2
	Шт

	Антенна Omni LYNwave 5GHz 5,5 дБи
	2
	Шт

	Шнур оптический simplex LC-SC  9/125 SM одномод (d=3mm) LSZH длина 1м
	1
	Шт

	Модуль CL-SFP-WDM-20-31 DD (SFP WDM 1000 Base - Tx1310/Rx1550/LC/DD/20KM)
	1
	Шт

	Уличная купольная IP камера 2Мп/DS-2CD2725FWD-IZS 2.8-12mm/ 2Мп,ИК EXIR 30м, 1/2.8 CMOS,мот вариообъектив 2.8-12мм, угол 110-33,мех ИК-фильтр, 0.005лк@F1.2. H/265/H.264/MJPEG/H/265+/H.264+, 3потока,1920?1080@к/с WDR 120дБ. 3D DNR. BLC.ROI.Smart видеоналитика. microSD 128Гб, аудио 1/1,трев 1/1 1RJ45. DC12B/PoE 11Bт, -40 ...+60 С  IP67. IK10
	4
	Шт

	Электрика
	 
	

	Источник бесперебойного питания EngPower 901 RTLT 1000BA/900Вт 2U Online RS232 USB стоечный 19 внешний аккумуляторный модуль EngPower HRL 12B 33Ач срок службы 10 лет -2шт
	1
	Шт

	Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS1106RT (6кВА/5,4кВт)
	1
	Шт

	Электрика. Мелкие монтажные материалы
	 
	

	Блок розеток (PDU) ITK 6 розеток DIN49440
	2,00
	шт

	Разъем RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е
	20,00
	шт

	Кабель подключения PDU ITK 3x1,5 2м с разъемами С13-С14
	2,00
	шт

	Набор винтов - гаек для крепления на 19’профиль (шайба+гайка+винт) M6
	40,00
	шт

	Соединитель кабельный UY2 уп. 100шт
	0,30
	уп

	Колпачок изолирующий для разъема RJ-45 ПВХ серый
	20,00
	шт

	Хомут 4,8х300 нейлон (100шт)
	0,30
	уп

	Хомут многоразовый ХМ 7х200 (100 шт)
	0,50
	уп

	Кабель питания компьютера Shucko + C13 3x1.00 10A угловая вилка 5 м
	2,00
	шт

	Шнур соединительный ШВВП 2х0.75 ТРТС  100м
	15,50
	м

	Провод ШВВП 3*0,75 ГОСТ
	6,50
	м

	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.2 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 1 пара 0
	36,00
	м

	Провод ПВСнг(А)-LS 2х0.75 (б) ТРТС
	52,00
	м

	Провод ПВСнг(А) -LS 3х0,75 (б) ТРТС (Конкорд)
	 
	м

	Провод ПВСнг(А)-LS 3х1.5 (б) ТРТС
	29,00
	м

	Провод ПВСнг(А)-LS 3х2.5 (б) ТРТС
	23,00
	м

	Провод ПВС 3х4 барабан ТРТС (Конкорд)
	4,00
	м

	Провод силовой ПуГВ нг(А)  LS 10 желто-зеленый ТРТС
	1,00
	м

	Провод силовой ПуГВнг(A)-LS 1х4 зелено-желтый ТРТС
	3,00
	м

	Витая пара ШПД U/UTP кат 5E 4 пары LDPE 100м черный ITK
	120,00
	м

	ITK Каб. в. п. ШПД U/UTP кат. 5E 4 пары PVC серый
	11,00
	м

	ITK Каб. в. п. ШПД U/UTP кат. 5E 2 парыPVC серый
	28,00
	м

	Клемма СМК 222-412 строительно-монтажная (4шт)
	4,00
	шт

	Клемма СМК 222-415 строительно-монтажная
	6,00
	шт

	TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54
	2,00
	шт

	TYCO Коробка распределительная 70х70х40 IP55 белая
	6,00
	шт

	Сальник PG-16 диаметр кабеля 10-14 мм IP54
	2,00
	шт

	Сальник PG-9 диаметр кабеля 4-8 мм IP54
	12,00
	шт

	Сальник PG7 диаметр проводника 3-6.5мм IP54 
	10,00
	шт

	Кабель-канал 100х60 TA-GN IN-Liner
	2,00
	м

	Разделитель универсальный SEP-N 60/50 IN-Liner
	2,00
	м

	Кабель-канал 20x10мм белый ЭЛЕКОР (96м)
	4,00
	м

	Кабель-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" (24 м)
	12,00
	м

	Освещение
	 
	

	Светильник светодиодный ДПО-8w 4000К 720Лм пластик Т5 IP40 с выключателем шнур
	1
	Шт.

	светильник SLIM LINE MB-S-LINE-NW 1500 30Вт 24В, IP66 нейтральный белый
	4
	Шт.

	светильник SLIM LINE MB-S-LINE-NW 500 10Вт 24В, IP66 нейтральный белый
	2
	Шт.

	светильник SLIM LINE MB-S-LINE-NW 1660, 23Вт, 24В, IP66 нейтральный белый
	2
	Шт.

	светильник SLIM LINE MB-S-LINE-NW 1960, 28Вт, 24В, IP66 нейтральный белый
	2
	Шт.

	Профиль алюминиевый накладной тройной АЛ-3 (2000мм)
	3
	Шт.

	Лента RTW 2-5000SE 24V 2X Cool (2835, 600 LED, PRO)
	15
	М.

	Заглушка для алюминиевого профиля АЛ-3
	6
	Шт.

	Рассеиватель матовый поликарбонат для АЛ-3 (2000мм)
	9
	Шт.

	Источник питания SE-600-24 Meanwell
	2
	Шт.

	Строительно-монтажная клемма СМК 222-412 IEK
	 2
	Шт.

	Щит питания с ручным байпасом для ДГУ и ПУ
	 
	

	В составе:
	 
	

	Выключатель автоматический двухполюсный 32А С BA-32  6кА
	1
	шт

	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА-103 6кА
	5
	шт

	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА-103 6кА
	2
	шт

	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА-103 6кА
	3
	шт

	Выключатель автоматический однополюсный 32А ВА-103 6кА
	1
	шт

	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА УЗО-04
	1
	шт

	Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП
	1
	шт

	Реле времени астрономическое PCZ-525-1(EA02.002.011)
	1
	шт

	Ограничитель  перенапряжения импульсный УЗИП 1п+N 20кА 230В
	1
	шт

	Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 2P 50А (MPR10-2-050)
	1
	шт

	Пломбируемая клеммная заглушка для автоматических выключателей 
	2
	шт

	Ограничитель на DIN-рейку металлический с 1 винтом ФК-101 (32055DEK)
	7
	шт

	Контактор модульный 1НО+1НЗ 16А 230В МК-103(18051DEK)
	4
	шт

	Зажим наборный 35А 4мм.кв ЗН-101 серый (32400DEK)
	8
	шт

	Зажим наборный 32401DEK 35А 4кв.мм ЗН-101 ЗН-101 DEKraft (32401DEK)
	8
	шт

	Заглушка для зажимов ЗП-102-1-07 35-70А DEKraft (32430DEK)
	1
	шт

	Заглушка для зажимов наборных ЗН-101 35-50А синяя ЗП-102 (32431DEK)
	1
	шт

	Клемма ЗНИ-2.5мм.кв. серая без маркировки
	13
	шт

	Клемма ЗНИ-2.5мм.кв. синяя без маркировки
	4
	шт

	Датчик наличия сети (ДНС-1)
	1
	шт

	Этюд Выключатель одноклавишный наружный IP44 белый(BA10-041B)
	1
	шт.

	Розетка кабельная 32А 2Р+РЕ IP44 (26022DEK)
	1
	шт

	Изолятор нулевой шины на DIN-рейку 35мм желтый (32250DEK)
	1
	шт

	Шина нулевая 8х12 (14групп/центр) ШН-201 (32005DEK)
	1
	шт

	Центральная перемычка для ЗНИ-4мм.кв 10PIN TDM (SQ0803-0045)
	1
	шт

	Центральная перемычка для ЗНИ-4мм.кв 2PIN TDM (SQ0803-0043)
	2
	шт

	Центральная перемычка для ЗНИ-2,5 мм.кв 3PIN TDM (SQ0803-0041)
	1
	шт

	Наконечники НШВИ 1,5 мм.кв
	35
	шт

	Наконечники НШВИ 2,5 мм.кв
	2
	шт

	Наконечник НШВИ 4 мм.кв
	35
	шт

	Наконечник НГИ 2 4-12
	15
	шт

	Наконечник НГИ 2 2,5-13
	5
	шт

	Наконечник-гильза НГИ2 1.5-8 коричневый 
	8
	шт

	Провод ПУГВНг 4 мм.кв белый
	10
	м

	Провод ПУГВНг 4 мм.кв желто-зеленый
	2
	м

	Провод ПУГВНг 1.5 мм.кв белый
	12
	м

	Провод ПУГВНг 2.5 мм.кв белый
	4
	м

	Короб перфорированный 40х40 ИМПАКТ-М 
	1
	м

	Кабель-канал 25*40
	2
	м

	Счётчик учёта электроэнергии АИСТ А100-2-2-R /230В;5(60)А; Ithernet; класс - 0,5S/
	1
	шт

	Ящик электрический
	1
	шт

	Сборка щита
	1
	шт

	MDR-20-12, Блок питания, 12В,1.67А,20Вт
	1
	шт.

	Щит слаботочный
	 
	

	В составе:
	 
	

	Клемма ЗНИ-2.5мм.кв. серая без маркировки
	35
	шт

	Клемма ЗНИ-2.5мм.кв. синяя без маркировки
	20
	шт

	Наконечник кабельный НШвИ 0.8-8 белый Е7508 (100шт)
	1
	уп

	Короб перфорированный 25х25 серия М (2м) Импакт
	0,5
	м

	DIN-рейка 125 см оцинкованная
	1
	шт

	Перемычка центральная для КВИ-2,5мм 2 10PIN IEK
	5
	шт

	Ящик слаботочный
	1
	шт

	Другое
	 
	

	5.5.2. зак. УФ печать 910*1610
	2
	Шт.

	5.5.2. зак. УФ печать 925*1400
	4
	шт

	CF-25 (С1-4) 0,25 Вт, 2 кОм, 5%, Резистор углеродистый
	3
	шт

	CF-25 (С1-4) 0,25 Вт, 2,4 кОм, 5%, Резистор углеродистый
	1
	шт

	Анкерный болт М10  12*100 
	16
	шт

	Анкерный болт М8  10*100  
	4
	шт

	Гайка- барашек М4
	4
	шт

	Makroflex Санитарный силиконовый герметик SX101 белый 290мл
	2
	шт

	Ж/к монитор 65inch 4K 3000nits industrial grade open frame LCD
	2
	Шт.

	Кабель USB 2.0 USB A(m) -USB A(f) 3м  серый
	4
	шт

	Кабель аудио Ningbo JAAC002-3 Jack 3.5 (m)/Jack 3.5 (m) 3м. Черный
	1
	Шт.

	Кабель аудио-видео High Speed ver.1.4 HDMI (m), HDMI (m) 1.4  5м. GOLD  черный
	2
	шт

	Комплект полиграфии для остановки общественного транспорта
	1
	шт

	Краска резиновая для кровли, цоколя фасада серый  12кг
	1
	кг

	Лист МонолитногоПоликарбоната 6мм 167*1710 Молочный
	1
	Шт.

	Лист МонолитногоПоликарбоната 6мм 167*1992  Молочный
	1
	Шт.

	Лист МонолитногоПоликарбоната 6мм 402*1992 Бронза темная 20%
	1
	Шт.

	Лист МонолитногоПоликарбоната 6мм 836*1990 Молочный
	1
	шт

	Лист МонолитногоПоликарбоната 6мм 886*1990 Молочный
	1
	Шт.

	Лист МонолитногоПоликарбоната 6мм 900*1990 Молочный
	4
	Шт.

	Лист Монолитного Поликарбоната 6 мм (404*1710) прозрачный
	1
	шт

	Лист Монолитного Поликарбоната 6 мм (275*1625) прозрачный
	2
	шт

	Лист Монолитного Поликарбоната 6 мм (275*540) прозрачный
	2
	шт

	Пена монтажная
	0,2
	л

	Прокладки уплотняющие (ТРЕ), УС-01-10, черный
	10,5
	м

	Саморегулирующийся кабель xLayder-EHL16-2CT
	2,5
	м

	Сенсорная пленка 65 SNT-MCW-TFS-65-ILI
	2
	шт

	Теплоизоляционное полимерное покрытие Астратек-металл 20л
	2
	л

	Умная остановка
	1
	шт

	Урна для раздельного сбора мусора
	1
	шт

	ф7-4х10 (KLS8-0115-LED-10) Стойка,Втулка пластмассовая 10мм/Россия
	4
	шт

	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP GENIUSPY
	2
	шт

	ПК "МИР P221-001-SBS" 2U | CPU Intel Core i5 9Gen | MB Intel 310 Series Chipsets | RAM 2x8GB | SSD 250GB M.2  | HDD 1Tb SATA | GPU GeForce GT 1030 2Gb | PWR 350W  | MS Win 10 IoT в составе:
	2
	

	Материнская плата Gigabyte H310M S2H 2.0
Soc-1151v2 Intel H310 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI
	1
	Шт.

	CPU Intel Socket 1151 Core I5-9400F (2.90Ghz/9Mb) tray (without graphics)
	1
	Шт.

	Устройство охлаждения(кулер) Intel E97379 Soc-1150/1151/1155/ 4-pin 18-38dB Al 65W 180gr Bulk
	1
	Шт.

	Накопитель SSD Silicon Power PCI-E x2 256Gb SP256GBP32A80M28 M-Series M.2 
	1
	Шт.

	Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb HDWL110UZSVA L200 Slim (5400rpm) 128Mb 2.5"
	1
	Шт.

	Crucial by Micron DDR4 8GB 2666MHz UDIMM (PC4-21300) CL19 SRx8 1.2V (Retail) 
	2
	Шт.

	Видеокарта Asus PCI-E GT1030-2G-BRK nVidia GeForce GT 1030 2048Mb 64bit GDDR5 1228, 6008, HDMIx1, DPx1, HDCP Ret low profile
	1
	Шт.

	Серверное Оборудование Серверный корпус Exegate Pro 2U390-04<RM 19", высота 2U, глубина 390, без БП USB> 
	1
	Шт.

	Блок питания 350W Exegate AAA350 ATX. SC 8cm fan 24p+4p 2*SATA 1*IDE+ кабель 220V с защитой от выдергивания
	1
	Шт.

	MS Windows 10 IoT Enterprise
	1
	Шт.

	СТОЙКА
	 
	

	ЦМО СТК-24.2 Стойка телекоммуникационная универсальная 24U двухрамная
	1
	Шт.

	ЦМО СВ-45У Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 450 мм
	1
	Шт.

	Информационное табло 3G ИКО 030 – 144.00.000 – 2.0. RGB
	1
	Шт.

	Устройство оповещения СОЛО-Р60.2
	1
	Шт.

	Выносной датчик температуры ДТ_LM_К (3 м) (IP65)
	1
	шт.



В ряде случаев допускается наличие эквивалентного по характеристикам Оборудования и материалов в составе одного Остановочного павильона в зависимости от производителя павильона. 


Приложение №5
 к Техническому заданию.

Адреса размещения остановочных павильонов.


	№ п/п
	район г. Н. Новгорода
	Адрес размещения
	Тип остановочного павильона

	1
	Советский
	Адмирала Васюнина ул. - остановка «4-й Нагорный "микрорайон»
	2

	2
	Советский
	Адмирала Васюнина ул. - остановка «Корнилова ул.», троллейбус, четная, у д.8 
	1

	3
	Советский
	Адмирала Васюнина, д ост. "Адмирала Васюнина", нечетная
	2

	4
	Советский
	Адмирала Васюнина, д. 2Б, ост. "Адмирала Васюнина"
	2

	5
	Советский
	Адмирала Васюнина, ост. "4-ый Нагорный микрорайон"
	2

	6
	Советский
	Адмирала Васюнина, ост. "Поликлиника №30"
	2

	7
	Советский
	Адмирала Васюнина ул., ост. "Торговые ряды", в районе д.12к1.
	2

	8
	Приокский
	Академика Сахарова ул., остановка "мкр. Цветы", на стороне жилых домов
	2

	9
	Приокский
	Академика Сахарова ул., остановка "мкр. Цветы", напротив жилых домов
	2

	10
	Приокский
	Академика Сахарова ул., остановка "Сбербанк", на стороне д. 2
	2

	11
	Приокский
	Академика Сахарова ул., остановка "Сбербанк", напротив д. 2
	2

	12
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «2 микрорайон», автобус, на стороне ж/д путей
	2

	13
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «2 микрорайон», автобус, на стороне жилых домов
	2

	14
	Канавинский
	Июльских Дней ул., остановка "ул. Июльских Дней"
	2

	15
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «3 микрорайон», на стороне жилых домов
	2

	16
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «4 микрорайон», на стороне ж/д путей
	2

	17
	Канавинский
	Долгополова ул., остановка "Центральный рынок", в сторону пр.Ленина
	2

	18
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «Акимова ул.», на стороне жилых домов
	2

	19
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «Есенина ул.», автобус, на стороне ж/д путей
	2

	20
	Канавинский
	Акимова Сергея ул. - остановка «Есенина ул.», автобус, на стороне жилых домов
	2

	21
	Нижегородский
	Минина ул., остановка "Технический университет", нечетная
	2

	22
	Московский
	Акмолинская, д. 17, ост. "ул. Воронова"
	2

	23
	Московский
	Акмолинская, д. 46, ост. "Микрорайон Бурнаковский" (ул. Акмолинская, напротив д. 46, ост. "Микрорайон Бурнаковский")
	2

	24
	Нижегородский
	Б. Покровская ул., остановка "Серая лошадь", нечетная
	2

	25
	Нижегородский
	Б. Покровская ул., " Серая лошадь ", движение к Горького пл., четная
	2

	26
	Нижегородский
	Б. Покровская ул., остановка "пл. Горького", д. 56, четная
	2

	27
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Головнина ул." позиция № 2, четная
	1

	28
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Головнина ул., " позиция № 1, нечетная
	1

	29
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Горловская ул." позиция № 1, нечетная
	1

	30
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Горловская ул." позиция № 2, четная
	2

	31
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Дворец спорта" позиция № 1, нечетная
	2

	32
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Заярская ул." позиция № 1, нечетная
	1

	33
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Заярская ул." позиция № 2, четная
	1

	34
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Моховая ул." позиция № 1, нечетная
	1

	35
	Советский
	Московское ш., остановка «Тоннель Московского вокзала», в направлении Сормовского шоссе
	2

	36
	Канавинский
	Мурашкинская ул., остановка «Улица Должанская» в направлении ул. Должанская
	1

	37
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Нартова ул.", четная
	1

	38
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Саврасова ул." позиция № 1, нечетная
	2

	39
	Советский
	Бекетова ул., остановка "Саврасова ул." позиция № 2, четная
	1

	40
	Советский
	Бекетова ул., остановка «Музыкальное училище», четная
	2

	41
	Советский
	Белинского ул., остановка "Ашхабадская ул.", нечетная
	2

	42
	Советский
	Белинского ул., остановка "Ашхабадская ул.", четная
	2

	43
	Советский
	Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл.Лядова, нечетная (Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Сенной, трамвай, нечетная)
	2

	44
	Советский
	Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Лядова, четная
	2

	45
	Советский
	Белинского ул., остановка "Белинского", в сторону пл. Сенной, нечетная
	2

	46
	Советский
	Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Сенной, нечетная
	2

	47
	Советский
	Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Сенной, трамвай, нечетная
	2

	48
	Нижегородский
	Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Сенной, четная (Белинского ул., остановка "Полтавская ул.", в сторону пл. Лядова, четная)
	2

	49
	Канавинский
	Бетанкура ул., остановка "Бетанкура ул.", в сторону Мещерского озера, нечетная (Самаркандская ул., остановка "Стадион Нижний Новгород", в сторону Мещерского озера, нечетная)
	2

	50
	Канавинский
	Бетанкура ул., остановка "Бетанкура ул.", в сторону Самаркандской ул., четная (Самаркандская ул., остановка "Стадион Нижний Новгород", в сторону Канавинского моста, четная)
	2

	51
	Нижегородский
	Бринского ул. - остановка «3-й микрорайон», автобус, троллейбус, 
	1

	52
	Нижегородский
	Бринского ул. - остановка «3-й микрорайон», автобус, троллейбус, на стороне жилых домов
	1

	53
	Нижегородский
	Бринского ул. - остановка «Бринского ул.», автобус, троллейбус, 
	1

	54
	Нижегородский
	Бринского ул. - остановка «Бринского ул.», автобус, троллейбус, на стороне гаражей
	1

	55
	Нижегородский
	Бринского ул. - остановка «Верхнепечерская ул.», автобус,
	1

	56
	Нижегородский
	Бринского ул. - остановка «Верхнепечерская ул.», автобус, на стороне жилых домов
	1

	57
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Бусыгина проспект», автобус, нечетная
	1

	58
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Бусыгина проспект», автобус, четная
	1

	59
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Газовская ул.», автобус, нечетная
	1

	60
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Газовская ул.», автобус, четная
	1

	61
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Героя Васильева», автобус, нечетная
	1

	62
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Героя Васильева», автобус, четная
	1

	63
	Автозаводский
	Бусыгина пр-т - остановка «Стадион Северный», автобус, 
	1

	64
	Нижегородский
	В. Печерская ул. - остановка «Поликлиника», автобус, четная
	1

	65
	Советский
	пр. Союзный, ост. «ул. Бугристая» четная
	1

	66
	Московский
	Страж Революции ул., остановка «Улица Гвардейцев» в направлении ул. Просвещенская
	1

	67
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Оперный театр", нечетная
	2

	68
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Оперный театр", четная
	2

	69
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Институт развития образования", нечетная
	1

	70
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Институт развития образования", четная
	1

	71
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Кардиоцентр", нечетная
	1

	72
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Кардиоцентр", четная
	1

	73
	Советский
	Ванеева ул., остановка "Панина ул.", в сторону Советской пл., нечетная
	1

	74
	Советский
	Улица Просвещенская, остановочный пункт «Улица Просвещенская», в сторону проспекта Героев
	2

	75
	Советский
	Улица Просвещенская, остановочный пункт «Улица Просвещенская», в сторону Улицы Рябцева
	2

	76
	Советский
	Улица Мурашкинская, ост. «Улица Должанская» в направлении улицы Сергея Акимова
	2

	77
	Автозаводский
	Веденяпина ул. - остановка "пл. Киселева", четная
	2

	78
	Автозаводский
	Веденяпина ул. - остановка "ул.Автомеханическая", нечетная
	2

	79
	Автозаводский
	Веденяпина ул. - остановка "ул.Автомеханическая", четная
	2

	80
	Автозаводский
	Веденяпина ул. - остановка "ул.Лескова", нечетная
	2

	81
	Автозаводский
	Веденяпина ул. - остановка "ул.Лескова", четная
	2

	82
	Автозаводский
	Веденяпина ул., остановка "Веденяпина ул.", нечетная
	2

	83
	Приокский
	Красных зорь, 23 остановка Авиационная нечет в сторону Ярошенко
	1

	84
	Приокский
	Гагарина пр-т, - остановка «Ипподром», автобус, четная
	1

	85
	Приокский
	Гагарина пр-т, - остановка «Лебедева ул.», автобус, нечетная
	1

	86
	Приокский
	Гагарина пр-т, - остановка «Лебедева ул.», автобус, четная
	1

	87
	Приокский
	Гагарина пр-т, - остановка «Музей Сахарова», автобус, нечетная
	1

	88
	Приокский
	Советской армии ул., остановка ул. Советской Армии, четная
	1

	89
	Советский
	Гагарина пр-т, д. 12, ост. "Студенческая"
	2

	90
	Приокский
	Гагарина пр-т, д. 162А, ост. "МЫЗА"
	2

	91
	Приокский
	Гагарина пр-т, д. 210 ост. "Музей им. Академика Сахарова"
	2

	92
	Приокский
	Гагарина пр-т, д. 222, ост. "Щербинки 2"
	2

	93
	Приокский
	Гагарина пр-т, д. 82, ост. "Ул. Сурикова"
	2

	94
	Приокский
	Гагарина пр-т, ост. "к/т Электрон"
	2

	95
	Приокский
	Гагарина пр-т, ост. "Медицинская"
	2

	96
	Приокский
	Гагарина пр-т, ост. "м-н Щербинки 2"
	2

	97
	Московский
	Страж Революции ул., остановка «Улица Евгения Никонова» в направлении ул. Просвещенская
	1

	98
	Советский
	Гагарина пр-т, остановка "гостиница Ока" , четная
	1

	99
	Советский
	Гагарина пр-т, остановка "Университет", нечетная
	1

	100
	Советский
	Гагарина пр-т, остановка "гостиница Ока" , нечетная
	1

	101
	Приокский
	Гагарина пр-т, остановка "з-д НИТЕЛ", нечетная
	1

	102
	Приокский
	Гагарина пр-т, остановка "Мыза"
	1

	103
	Советский
	Гагарина пр-т, остановка "Тобольские казармы", четная
	1

	104
	Советский
	Гагарина пр-т, остановка "Тобольские казармы" , нечетная (правильная - четная)
	1

	105
	Московский
	Страж Революции ул., остановка «Улица Страж Революции» в направлении ул. Просвещенская
	1

	106
	Приокский
	Гагарина пр-т., остановка "Батумская ул.", нечетная
	1

	107
	Приокский
	Гагарина, д. 164а ост. "Пл. им. Маршала Жукова" (пр. Гагарина, ост. "Пл. им. Маршала Жукова" четная)
	2

	108
	Приокский
	Гагарина, д. 164а ост. "Пл. им. Маршала Жукова" (пр. Гагарина, ост. "Пл. им. Маршала Жукова", нечетная)
	2

	109
	Советский
	Генерала Ивлиева – остановка «Кузнечиха 2», нечетная
	2

	110
	Советский
	Генерала Ивлиева – остановка «Кузнечиха 2», четная
	2

	111
	Московский
	Героев пр-т, д. 54, остановка "Героев пр-т", четная
	1

	112
	Московский
	Героев пр-т, д. 1, остановка "Комсомольское шоссе", нечетная_
	1

	113
	Московский
	Героев пр-т, д. 1, остановка "Комсомольское шоссе", четная
	1

	114
	Московский
	Героев пр-т, остановка "Николая Гастелло", нечетная
	1

	115
	Московский
	Героев пр-т, д. 26, остановка "Николая Гастелло", четная
	1

	116
	Ленинский
	Голубева ул. - остановка «Голубева ул.», автобус, нечетная
	1

	117
	Ленинский
	Голубева ул. - остановка «Голубева ул.», автобус, четная
	1

	118
	Ленинский
	Голубева ул. - остановка «Школа-интернат», автобус, на стороне дома № 10, четная
	1

	119
	Ленинский
	Голубева ул. - остановка «Школа-интернат», автобус, на стороне дома № 8, корпус 1, четная
	1

	120
	Нижегородский
	Горького пл., д. 6, остановка метро Горьковская" в сторону пл. Свободы, нечетная
	1

	121
	Автозаводский
	Советской Армии ул., остановка «Микрорайон Соцгород 2» со стороны рынка
	1

	122
	Ленинский
	Даргомыжского, д. 19/6, ост. "Пивзавод Волга"
	1

	123
	Канавинский
	Движенцев , 7 в сторону Московского шоссе
	2

	124
	Нижегородский
	Добролюбова, в сторону ул. Ильинская
	2

	125
	Автозаводский
	Дьяконова – остановка «ул. Дьяконова» автобус, нечетная
	1

	126
	Автозаводский
	Дьяконова – остановка «ул. Дьяконова» автобус, четная
	1

	127
	Автозаводский
	Дьяконова ул. - остановка "Дворец бракосочетания", автобус, нечетная
	1

	128
	Автозаводский
	Дьяконова ул. - остановка "Дворец бракосочетания", автобус, четная
	1

	129
	Автозаводский
	Дьяконова ул., остановка "Никольский Собор", нечетная
	1

	130
	Ленинский
	Новикова-Прибоя ул., остановка «Улица Порядковая», в сторону пр-та Гагарина
	1

	131
	Автозаводский
	Дьяконова ул., остановка "Спортивная", четная
	1

	132
	Нижегородский
	Ильинская, д. 151А,
	2

	133
	Автозаводский
	Ильича пр-т - остановка «Баня», автобус, четная, на стороне д. 3 по ул. Поющева
	1

	134
	Ленинский
	Новикова-Прибоя ул., остановка «Карповская церковь», в сторону пр-та Ленина
	2

	135
	Автозаводский
	Ильича пр-т - остановка «Лоскутова ул.», автобус, нечетная
	1

	136
	Советский
	Белинского ул., остановка «Средной рынок», в сторону пл. Сенной
	1

	137
	Сормовский
	Культуры ул., остановка "Шимборского ул.", нечетная
	2

	138
	Ленинский
	Июльских дней ул. - остановка «Больница № 2», автобус, троллейбус, четная
	2

	139
	Ленинский
	Июльских дней ул. - остановка «Управление ГЖД», автобус, троллейбус, нечетная
	2

	140
	Ленинский
	Июльских дней ул., остановка "Больница №2", нечетная
	2

	141
	Канавинский
	Июльских дней ул., остановка "ДК железнодорожников", нечетная
	2

	142
	Канавинский
	Июльских дней ул., остановка "ДК железнодорожников", четная
	2

	143
	Ленинский
	Июльских дней ул., остановка "Июльских дней ул.", нечетная
	2

	144
	Нижегородский
	Минина ул., остановка "Институт травматологии и ортопедии", нечетная
	2

	145
	Канавинский
	Карла Маркса, ост. "Касторама" (ул. Карла Маркса, ост. "м/р Седьмое Небо" в сторону Канавинского моста)
	2

	146
	Приокский
	Кемеровская (Петровский проезд) магазин Гарант в сторону проспекта Гагарина
	1

	147
	Автозаводский
	Кирова пр-т - остановка «Челюскинцев ул.», автобус, четная
	1

	148
	Автозаводский
	Кирова пр-т, остановка "Краснодонцев ул.", нечетная
	1

	149
	Автозаводский
	Киселева, проспект Ленина в сторону станции метро Пролетарская
	1

	150
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка "Станция метро "Заречная", автобус, нечетная
	1

	151
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка "Ленинский районный суд", нечетная
	1

	152
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка "Ленинский районный суд", четная
	1

	153
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка «Профинтерна ул.», автобус, нечетная
	1

	154
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка «Профинтерна ул.», автобус, четная
	1

	155
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка «Комарова ул», нечетная
	1

	156
	Ленинский
	Комарова ул. - остановка «Комарова ул.», четная
	1

	157
	Сормовский
	Коминтерна ул. - остановка "Стадион "Старт", автобус, нечетная
	1

	158
	Сормовский
	Коминтерна ул. - остановка «Дарьино», автобус, нечетная
	1

	159
	Сормовский
	Коминтерна ул. - остановка «Дарьино», автобус, четная
	1

	160
	Сормовский
	Коминтерна ул. - остановка «Станция Варя», автобус, нечетная
	1

	161
	Московский
	Коминтерна ул. - остановка «Станция Варя», автобус, четная
	1

	162
	Автозаводский
	Патриотов ул., остановка «Больница № 13», в сторону ул. Минеева
	1

	163
	Автозаводский
	Южный б-р, остановка «Бульвар Южный», в сторону Южного шоссе
	1

	164
	Ленинский
	Свободы ул., остановка "площадь Славы" в направлении ул. Дубравной
	1

	165
	Ленинский
	Коминтерна ул., остановка "площадь Славы" в направлении центра Сормово
	1

	166
	Приокский
	Анкудиновское ш., остановка «Юридический институт МВД», в сторону ул. Корейская
	1

	167
	Сормовский
	Кораблестроителей пр-т - остановка «7 микрорайон», автобус, нечетная
	1

	168
	Сормовский
	Кораблестроителей пр-т - остановка «7 микрорайон», автобус, четная
	1

	169
	Сормовский
	Кораблестроителей пр-т - остановка «Гаугеля ул.», автобус, нечетная
	1

	170
	Сормовский
	Кораблестроителей пр-т - остановка «Гаугеля ул.», автобус, четная
	2

	171
	Автозаводский
	Краснодонцев ул. – остановка «Администрация Автозаводского района», автобус, нечетная
	1

	172
	Автозаводский
	Краснодонцев ул. – остановка «Администрация Автозаводского района», автобус, четная
	1

	173
	Автозаводский
	Краснодонцев ул. – остановка «пр-т Кирова», автобус, нечетная
	1

	174
	Автозаводский
	Краснодонцев ул. – остановка «пр-т Кирова», автобус, четная
	1

	175
	Автозаводский
	Краснодонцев ул. – остановка «Стадион ручных игр», автобус, нечетная
	1

	176
	Автозаводский
	Краснодонцев ул. – остановка «Стадион ручных игр», автобус, четная
	1

	177
	Советский
	Горбатовская ул., остановка «Музей-заповедник «Щелковский хутор»
	1

	178
	Сормовский
	Культуры ул. - остановка «Культуры ул.», автобус, четная
	2

	179
	Сормовский
	Культуры ул. - остановка «Рыбакова ул.», автобус, четная
	2

	180
	Советский
	Ошарская улица, остановка "ул.Салганская", четная
	2

	181
	Сормовский
	Культуры ул., остановка "Пожарная часть", четная
	2

	182
	Сормовский
	Культуры ул., остановка "Рыбакова ул.", нечетная
	2

	183
	Сормовский
	Улица 50 лет Победы, остановочный пункт «Улица Генерала Клюева» в направлении Сормовского шоссе, нечетная
	1

	184
	Канавинский
	Ленина В.И. пл., остановка "пл. Ленина" со стороны набережной, нечетная, поз.2
	2

	185
	Канавинский
	Ленина В.И. пл., остановка "пл. Ленина", нечетная, поз.1
	2

	186
	Канавинский
	Ленина В.И. пл., остановка "Стрелка" со стороны набережной, нечетная
	2

	187
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Адмирала Нахимова", нечетная
	1

	188
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Адмирала Нахимова", четная
	2

	189
	Нижегородский
	Ошарская улица, остановка "ул.Салганская", нечетная
	2

	190
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Детский мир", адм ленинского района к Московскому вокзалу, четная
	2

	191
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Детский мир", администрация ленинского района нечетная
	2

	192
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Дом одежды", нечетная (Ленина пр-т, остановка «Институт экономики и предпринимательства» нечетная)
	1

	193
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Дом одежды", четная (Ленина пр-т, остановка «Институт экономики и предпринимательства», четная)
	2

	194
	Ленинский
	Ленина пр-т, остановка "Станция метро "Заречная", у Муравья
	2

	195
	Ленинский
	Ленина, остановка "метро Пролетарская", в сторону центра, четная
	2

	196
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка "улица Минеева", автобус, нечетная
	2

	197
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Больница № 40», автобус, четная
	2

	198
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Больница № 40», нечетная
	1

	199
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Лескова ул.», автобус, нечетная
	1

	200
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Лескова ул.», четная
	1

	201
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Магазин продукты», автобус, нечетная
	1

	202
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Магазин продукты», автобус, четная
	2

	203
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Торговый центр», автобус, нечетная
	1

	204
	Автозаводский
	Лескова ул. - остановка «Торговый центр», автобус, четная
	2

	205
	Канавинский
	Литвинова ул., остановка "Литвинова ул.", нечетная
	2

	206
	Автозаводский
	Львовская ул. - остановка «Дружаева ул.», автобус, нечетная
	2

	207
	Автозаводский
	Львовская ул. - остановка «Дружаева ул.», автобус, четная
	2

	208
	Автозаводский
	Львовская ул. - остановка «Львовская ул.», автобус, нечетная
	2

	209
	Автозаводский
	Южный б-р, остановка «Микрорайон Юг», в сторону Южного шоссе
	2

	210
	Автозаводский
	Львовская ул. - остановка «Пермякова ул.», автобус, нечетная
	2

	211
	Московский
	Чаадаева ул., остановка «Улица Чаадаева», в сторону ул. Ярошенко
	2

	212
	Московский
	Мирошникова ул., остановка «Улица Мечникова», в сторону ул. Чаадаева
	2

	213
	Канавинский
	Мещерский б-р, остановка "Мещерский б-р", со стороны домов
	2

	214
	Канавинский
	Мещерский б-р, остановка "Школа №55", со стороны домов
	2

	215
	Нижегородский
	Минина и Пожарского пл., остановка "Минина и Пожарского пл.", около Дмитриевской башни, четная
	2

	216
	Нижегородский
	Минина и Пожарского пл., остановка "Минина и Пожарского пл.", у Пед института
	2

	217
	Нижегородский
	Минина ул., остановка "Академия водного транспорта", четная
	2

	218
	Нижегородский
	Минина ул., остановка "Академия водного транспорта", к Сенной пл., нечетная
	2

	219
	Нижегородский
	Минина ул., остановка "НГТУ", четная
	2

	220
	Нижегородский
	Минина, остановка "пл. Минина и Пожарского" (ул. Варварская), нечетная, у фонтана
	2

	221
	Сормовский
	Вождей Революции ул., ост. "Вождей Революции ул.", в сторону ул.Новосоветской 
	2

	222
	Канавинский
	Московское ш., остановка "Металлургическая", четная
	2

	223
	Московский
	Московское ш., д. 105а, ост. "Масложиркомбинат"
	2

	224
	Московский
	Московское ш., д. 137, ост. "Металлургическая"
	2

	225
	Канавинский
	Московское ш., д. 17, ост. "Московское шоссе"
	2

	226
	Московский
	Московское ш., д. 171, ост. "ул. Актюбинская"
	2

	227
	Московский
	Московское ш., д. 179Б, ост. "ул. Березовская"
	2

	228
	Московский
	Московское ш., д. 191, ост. "ул. Красных Зорь"
	2

	229
	Московский
	Московское ш., д. 219, ост. "Школа №98"
	1

	230
	Московский
	Московское ш., д. 225, ост. "ул. Вторчермета"
	2

	231
	Канавинский
	Московское ш., д. 34, ост. "Сормовский поворот"
	2

	232
	Московский
	Московское ш., д. 85, ост. "ул. Героя Степанова"
	2

	233
	Канавинский
	Московское ш., остановка "Березовская ул.", четная
	2

	234
	Канавинский
	Московское ш., остановка "им.Героя Степанова Н.И.", четная
	1

	235
	Канавинский
	Московское ш., остановка "Красных зорь ул.", четная
	2

	236
	Канавинский
	Московское ш., остановка "Московское ш.", четная
	2

	237
	Канавинский
	Московское ш., остановка "Поликлиника №28", четная
	2

	238
	Московский
	Московское ш., остановка "Сормовский поворот", по Московскому шоссе
	2

	239
	Нижегородский
	Н.Волжская наб, ост. "Речной Вокзал"
	2

	240
	Нижегородский
	остановка Нижегородский Аэропорт
	2

	241
	Нижегородский
	Н.Волжская наб. , остановка "Нижневолжская наб.", нечетная
	2

	242
	Нижегородский
	Казанское шоссе, остановка "Казанское шоссе", нечетная
	2

	243
	Московский
	Улица Бурнаковская, ост. «Улица Бурнаковская» в направлении ул. Акмолинской
	2

	244
	Московский
	ул. 50 лет Победы - остановка ул. 50 лет Победы, четная, движение в сторону центра Сормова
	2

	245
	Канавинский
	Октябрьской революции ул. - остановка "Детская железная дорога", на стороне дома № 35, нечетная
	2

	246
	Нижегородский
	Белинского ул., остановка "Театр оперы и балета", четная
	2

	247
	Канавинский
	Октябрьской революции ул. - остановка «Парк 1 мая», трамвай, четная
	2

	248
	Канавинский
	Октябрьской революции ул., д. 51, ост. "Управление ГЖД"
	2

	249
	Ленинский
	Октябрьской революции ул., остановка "ДК Ленина", 
	2

	250
	Канавинский
	Октябрьской революции ул., остановка "Парк им.1 Мая",
	2

	251
	Автозаводский
	Октября – остановка «Счастливая» 
	2

	252
	Автозаводский
	Октября пр-т - остановка «Ильича пр-т», автобус, четная
	2

	253
	Автозаводский
	Октября пр-т - остановка «Ильича пр-т», автобус, нечетная
	2

	254
	Автозаводский
	Южный б-р, остановка «Пристань "Южная"», в сторону Южного шоссе
	2

	255
	Сормовский
	Вождей Революции ул., ост. "Вождей Революции ул.", в сторону ул.Исполкома 
	2

	256
	Автозаводский
	Октября пр-т - остановка «Комсомольская ул.», автобус, нечетная
	2

	257
	Автозаводский
	Октября пр-т - остановка «Комсомольская ул.», автобус, четная
	2

	258
	Автозаводский
	Ореховская 18, в сторону Южного шоссе
	2

	259
	Советский
	Ошарская ул., остановка "Генкиной ул."
	2

	260
	Советский
	Ошарская ул., остановка "Республиканская"
	2

	261
	Ленинский
	Переходникова ул. – остановка «Пролетарская», автобус, нечетная (Переходникова ул. – остановка «Новикова прибоя», автобус, нечетная)
	2

	262
	Автозаводский
	Плотникова ул., остановка "Улица Политбойцов"
	2

	263
	Нижегородский
	Похвалинский съезд, остановка «Ул. Рождественская»
	2

	264
	Канавинский
	Пролетарская ул. / Маркса ул., остановка "Мещерское озеро" (ул. Карла Маркса, дом 15, остановка "Мещерское озеро")
	1

	265
	Канавинский
	Пролетарская ул., остановка "Пролетарская", д. 2, четная
	2

	266
	Канавинский
	Революции пл., - остановка «Московский вокзал», четная
	2

	267
	Канавинский
	Революции пл., - остановка «Московский вокзал», четная (Революции пл., - остановка «Московский вокзал», нечетная)
	2

	268
	Нижегородский
	Родионова ул, остановка "Медвежья долина", в сторону Сенной, четная
	1

	269
	Нижегородский
	Родионова ул, остановка "Родионова", в сторону Сенной, четная
	1

	270
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "б-ца Семашко", четная (мкр.Медвежья Долина, в ст.Сенной) (Родионова ул., остановка "б-ца Семашко", четная (в ст.Сенной))
	1

	271
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Б-ца Семашко", нечетная
	1

	272
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Родионова ул.", нечетная (мкр.Медвежья Долина, в сторону В.Печер)
	1

	273
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Тубдиспансер", нечетная
	1

	274
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Тубдиспансер", четная
	1

	275
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "ул.Деловая", четная
	1

	276
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Учебный комбинат Маяк", нечетная
	1

	277
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Учебный комбинат Маяк", четная
	1

	278
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Фруктовая", нечетная
	1

	279
	Нижегородский
	Родионова ул., остановка "Фруктовая", четная
	1

	280
	Советский
	Рокоссовского ул., остановка "Магазин" II, четная
	1

	281
	Советский
	Рокоссовского ул., остановка "Рокоссовского ул.", четная
	2

	282
	Сормовский
	Светлоярская ул. - остановка «Озеро Светлоярское», автобус, четная
	2

	283
	Сормовский
	Улица 50 лет Победы, остановочный пункт «Площадь Кольцова» в направлении Сормовского шоссе
	1

	284
	Канавинский
	Советская ул. - остановка «Советская ул.», автобус, нечетная
	2

	285
	Московский
	Сормовское, д. 1а, ост. "Новое Сормово"
	2

	286
	Московский
	Сормовское, д. 21, ост. "Станция метро Буревестник"
	2

	287
	Московский
	Сормовское, д. 5, ост. "Метро Бурнаковская"
	2

	288
	Московский
	Сормовское, д. 5, ост. "Метро Бурнаковская" (Сормовское ш., напротив д. 5, ост. "Метро Бурнаковская")
	2

	289
	Московский
	Сормовское, ост. "Новое Сормово"
	2

	290
	Московский
	Сормовское, ост. "Станция метро Буревестник"
	2

	291
	Сормовский
	Союзный пр-т - остановка "проспект Союзный", автобус, нечетная
	2

	292
	Сормовский
	Союзный пр-т - остановка "проспект Союзный", автобус, четная
	2

	293
	Автозаводский
	Проспект Молодежный Станция метро "Парк Культуры" в направлении проспекта Ленина
	2

	294
	Автозаводский
	Строкина ул. – остановка «Лицей 165», автобус, нечетная
	2

	295
	Советский
	Остановка "Улица Стрелковая", в сторону ул. Дубравная
	1

	296
	Сормовский
	Телеграфная ул., остановка "Проспект 70 лет Октября", в сторону Кораблестроителей пр., нечетная
	2

	297
	Сормовский
	Телеграфная ул., остановка "Проспект 70 лет Октября", в сторону Московского вокзала,четная
	2

	298
	Канавинский
	Карла Маркса ул., остановка "м/р Седьмое Небо" у д.1Б по ул.Бетанкура
	1

	299
	Нижегородский
	Усилова ул., остановка "Управление МЧС", д. 3/3
	1

	300
	Канавинский
	Ухтомского, пер. Камчатский 7 , в сторону Московского шоссе
	2

	301
	Сормовский
	Улица Маковского, остановочный пункт «Мончегорский рынок», в сторону улицы Коломенская
	1

	302
	Канавинский
	Чкалова ул., остановка "Центральный рынок", нечетная
	2

	303
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка "Школа №37", автобус, нечетная
	2

	304
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Прыгунова ул.», автобус, нечетная
	2

	305
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Прыгунова ул.», автобус, четная
	2

	306
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Старых производственников ул.», автобус, нечетная
	2

	307
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Старых производственников ул.», автобус, четная
	2

	308
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Южное ш.», автобус, нечетная
	2

	309
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Янки Купалы ул.», автобус, нечетная
	2

	310
	Автозаводский
	Южное ш. - остановка «Янки Купалы ул.», автобус, четная
	2

	311
	Автозаводский
	Южное ш., остановка "Школа №37", в сторону Веденяпина ул., четная
	2

	312
	Сормовский
	Ясная , Ясная 26, в сторону улицы Кима
	2

	313
	Советский
	Адмирала Васюнина – остановка "ул. Бориса Корнилова" четная (Адмирала Васюнина ул., ост. "Торговые ряды", на стороне торговых рядов)
	3

	314
	Нижегородский
	Варварская ул. "Варварская", четная
	3

	315
	Нижегородский
	Ванеева ул., ост. «ул. Ванеева», нечетная
	3

	316
	Нижегородский
	Ванеева ул., ост. «ул. Ванеева», четная
	3

	317
	Нижегородский
	Горького ул., остановка "Диагностический центр", в сторону пл. Свободы, нечетная
	3

	318
	Приокский
	Шатковская ул. - ост."Дубенки" в сторону Анкудиновского шоссе
	3

	319
	Автозаводский
	Краснодонцев ул., ост. «ул. Комсомольская», автобус, четная
	3

	320
	Автозаводский
	Проспект Молодежный Станция метро "Парк Культуры" в направлении поселка Доскино
	3

	321
	Сормовский
	Коммуны ул., ост. "Лобачевского ул.", трамвай, четн.
	3

	322
	Сормовский
	Коммуны ул., ост. "Лобачевского ул.", трамвай, нечетн.
	3

	323
	Ленинский
	Ленина пр-т, ост. «Больница №33», к автозаводу, нечетная
	3

	324
	Ленинский
	Ленина пр-т, ост. «Магазин Новость», четная
	3

	325
	Московский
	Чаадаева ул., ост."Стадион Полет", четн.
	3

	326
	Автозаводский
	Лескова ул., ост. «улица Минеева» , четная
	3

	327
	Московский
	Чаадаева ул., ост."Платформа Чаадаево", четн.
	3

	328
	Московский
	Чаадаева ул., ост."Стадион Полет", нечетн.
	3




Приложение №6 
к Техническому заданию 

Перечень Оборудования и материалов
в составе одного Остановочного павильона типа 3
	Поз.
	Наименование изделия
	Кол-во
	Прим.

	1
	Аккумулятор Delta HRL 12-33 (12V, 33Ah)
	3
	либо аналог - EngPower HRL 12-33

	2
	Антенна Omni LYNwave (5 GHz) 5 Дб
	2
	 

	3
	Антенна Omni LYNwave(2.4 GHz) 5 Дб
	2
	 

	4
	Блок питания ST 18 E15-P1T 15V, 1.2A, 18W
	1
	 

	5
	Блок розеток 3 ОП РА 16-245 (на 3 розетки)
	3
	 

	6
	Блок розеток Schuko, 19 1U 8 розеток евро тип F 16A, шнур 1,8 м
	1
	 

	7
	Брус лавочный ДПК полнотелый 50х31 L=3700мм
	11
	 

	8
	Видеокамера IP DS-2CD2725FWD-IZS, 4 мм
	4
	либо аналог - DS-2CD3726G2T-IZS

	9
	Видеокамера миниатюрная GS-BU620CSPB
	2
	 

	10
	Выключатель SQ1803-0001 TDM
	1
	 

	11
	Выключатель автоматический 1Р 10А хар. С Декрафт
	4
	 

	12
	Выключатель автоматический 1Р 16А хар. С Декрафт
	3
	 

	13
	Выключатель автоматический 1Р 32А хар. С Декрафт
	1
	 

	14
	Выключатель автоматический 1Р 6А хар. С Декрафт
	1
	 

	15
	Выключатель автоматический 1Р+N 32А хар. С Декрафт
	1
	 

	16
	Выключатель автоматический дифференциальный УЗО 03-2P-032A-03
	1
	 

	17
	Громкоговоритель CM5EH "Apart"
	2
	 

	18
	Датчик температуры выносной ДТ Lm К 
	2
	 

	19
	Датчик влажности выносной ДВ К 
	1
	

	20
	Доводчик дверной APECS DC-20,5/1200/120-А1-SL
	1
	 

	21
	Замок врезной противопожарный APECS 1900-ZN
	1
	 

	22
	Замок регулируемый 77-88
	16
	 

	23
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом
	14
	 

	24
	Защелка электромеханическая ST-SL351NC
	1
	 

	25
	ИБП EngPower EP901RTLT
	1
	 

	26
	Извещатель охранный ИО 102-16/2
	1
	 

	27
	Извещатель охранный ИО 102-20 Б2П
	1
	 

	28
	Извещатель охранный поверхностный совмещенный Астра-621
	1
	 

	29
	Извещатель охранный Шорох-2
	1
	 

	30
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,2 (НЗ)
	2
	 

	31
	Источник питания DRA-40-12 Mean Well
	1
	 

	32
	Кабель HDMI — HDMI, 7м для соединения ПК с дисплеем 1, дисплеем 2 55 4К
	2
	 

	33
	Карточка доступа RFID EM Marine ISO 125Khz Модель: IL-06E
	10
	 

	34
	Кнопка открывания двери РВ-26
	1
	 

	35
	Коммутатор управляемый QSW-3750-28T-POE-AC уровня L2 с поддержкой PoE 802.3af/at 100-240B AC
	1
	 

	36
	Кондиционер HRUC A 030/N/E/A/H10
	1
	 

	37
	Контактор модульный МК-103 16А
	3
	 

	38
	Контроллер управляющий блочный КУБ-БС
	1
	 

	39
	Лента светодиодная 220 В, 6x10.6 мм, IP67, SMD 3014, 120 LED/m, цвет свечения белый
	30
	 

	40
	Компьютер промышленной линейки, стоечный 19" в составе:
Блок питания ExeGate AAA450 450Bт; 
процессор CPU Intel Core i5-9400F BOX 2.9Ghz, LGA1151; 
модуль памяти HYUNDAI/HYNIX DDR4 DIMM 8Gb PC4-21300 -2шт; 
накопитель SSD диск PATRJOT P300 256Гб М28 PCI-Express; 
жесткий диск Toshiba P300 1Тб HDWD110UZSVA SATA; 
видеокарта 2Gb PCI-E GDDR5 Gigabyte GeForce GT1030
	2
	 

	41
	Медиапанель сенсорная 65` IK650W-F6GT-2500
	2
	 

	42
	Механизм цилиндровый SC-60-Z-NI (Apecs)
	1
	 

	43
	Микрофон Stelberry M40
	2
	 

	44
	Модуль грозозащиты NAG-1P
	1
	 

	45
	Модуль пожаротушения Буран-2,5-2С
	1
	 

	46
	Модуль проходной RJ-45 - RJ-45
	1
	 

	47
	Ограничитель перенапряжения ОП101 1РN 040 C-440
	1
	 

	48
	Однофазный стабилизатор напряжения Штиль IS1106RT
	1
	 

	49
	Оповещатель охранный светозвуковой Маяк-12К
	1
	 

	50
	Оптический трансивер HUAWEI SFP-GE-LX-SM1310,02315200
	2
	 

	51
	Переключатель трехпозиционный TPS-2-40 2P 40А
	1
	 

	52
	Преобразователь напряжения LRS-350-48 MW
	1
	 

	53
	Реле времени PCZ-525-1
	1
	 

	54
	Роутер WOP-2ac 802.11ас диап-в 2,4 и 5.1ГГц Eltex
	1
	 

	55
	Светильник настенно-потолочный SPO118 Line, 18W, 6500K, 600мм
	1
	 

	56
	Серверный корпус 4U Рrocase B441 без БП
	2
	 

	57
	Счетчик электроэнергии АИСТ А100-4-S с Ethernet-модулем
	1
	 

	58
	Считыватель Matrix-IV ENT Metal-Антиклон
	1
	 

	59
	Табло LED ИКО 030-144.00-000-2.0 RGB
	1
	 

	60
	Усилитель звуковой К151 УНЧ 14Вт на TDA2030 моно
	2
	 



В ряде случаев допускается наличие эквивалентного по характеристикам Оборудования и материалов в составе одного Остановочного павильона в зависимости от производителя павильона. 
Приложение №7 
к Техническому заданию 

Перечень Оборудования ЗИП остановочного павильона типа 3

	Поз.
	Наименование изделия
	Кол-во
	Прим.

	1
	Аккумулятор Delta HRL 12-33 (12V, 33Ah)
	3
	либо аналог - EngPower HRL 12-33

	2
	Антенна Omni LYNwave (5 GHz) 5 Дб
	2
	 

	3
	Антенна Omni LYNwave(2.4 GHz) 5 Дб
	2
	 

	4
	Блок питания ST 18 E15-P1T 15V, 1.2A, 18W
	1
	 

	5
	Блок розеток 3 ОП РА 16-245 (на 3 розетки)
	3
	 

	6
	Блок розеток Schuko, 19 1U 8 розеток евро тип F 16A, шнур 1,8 м
	1
	 

	7
	Брус лавочный ДПК полнотелый 50х31 L=3700мм
	11
	 

	8
	Видеокамера IP DS-2CD2725FWD-IZS, 4 мм
	4
	либо аналог - DS-2CD3726G2T-IZS

	9
	Видеокамера миниатюрная GS-BU620CSPB
	2
	 

	10
	Выключатель SQ1803-0001 TDM
	1
	 

	11
	Выключатель автоматический 1Р 10А хар. С Декрафт
	4
	 

	12
	Выключатель автоматический 1Р 16А хар. С Декрафт
	3
	 

	13
	Выключатель автоматический 1Р 32А хар. С Декрафт
	1
	 

	14
	Выключатель автоматический 1Р 6А хар. С Декрафт
	1
	 

	15
	Выключатель автоматический 1Р+N 32А хар. С Декрафт
	1
	 

	16
	Выключатель автоматический дифференциальный УЗО 03-2P-032A-03
	1
	 

	17
	Громкоговоритель CM5EH "Apart"
	2
	 

	18
	Датчик температуры выносной ДТ Lm К 
	2
	 

	19
	Датчик влажности выносной ДВ К 
	1
	

	20
	Доводчик дверной APECS DC-20,5/1200/120-А1-SL
	1
	 

	21
	Замок врезной противопожарный APECS 1900-ZN
	1
	 

	22
	Замок регулируемый 77-88
	16
	 

	23
	Замок-защелка 22-25/44 с трехгранным ключом
	14
	 

	24
	Защелка электромеханическая ST-SL351NC
	1
	 

	25
	ИБП EngPower EP901RTLT
	1
	 

	26
	Извещатель охранный ИО 102-16/2
	1
	 

	27
	Извещатель охранный ИО 102-20 Б2П
	1
	 

	28
	Извещатель охранный поверхностный совмещенный Астра-621
	1
	 

	29
	Извещатель охранный Шорох-2
	1
	 

	30
	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3,2 (НЗ)
	2
	 

	31
	Источник питания DRA-40-12 Mean Well
	1
	 

	32
	Кабель HDMI — HDMI, 7м для соединения ПК с дисплеем 1, дисплеем 2 55 4К
	2
	 

	33
	Карточка доступа RFID EM Marine ISO 125Khz Модель: IL-06E
	10
	 

	34
	Кнопка открывания двери РВ-26
	1
	 

	35
	Коммутатор управляемый QSW-3750-28T-POE-AC уровня L2 с поддержкой PoE 802.3af/at 100-240B AC
	1
	 

	36
	Кондиционер HRUC A 030/N/E/A/H10
	1
	 

	37
	Контактор модульный МК-103 16А
	3
	 

	38
	Контроллер управляющий блочный КУБ-БС
	1
	 

	39
	Лента светодиодная 220 В, 6x10.6 мм, IP67, SMD 3014, 120 LED/m, цвет свечения белый
	30
	 

	40
	Компьютер промышленной линейки, стоечный 19" в составе:
Блок питания ExeGate AAA450 450Bт; 
процессор CPU Intel Core i5-9400F BOX 2.9Ghz, LGA1151; 
модуль памяти HYUNDAI/HYNIX DDR4 DIMM 8Gb PC4-21300 -2шт; 
накопитель SSD диск PATRJOT P300 256Гб М28 PCI-Express; 
жесткий диск Toshiba P300 1Тб HDWD110UZSVA SATA; 
видеокарта 2Gb PCI-E GDDR5 Gigabyte GeForce GT1030
	2
	 

	41
	Медиапанель сенсорная 65` IK650W-F6GT-2500
	2
	 

	42
	Механизм цилиндровый SC-60-Z-NI (Apecs)
	1
	 

	43
	Микрофон Stelberry M40
	2
	 

	44
	Модуль грозозащиты NAG-1P
	1
	 

	45
	Модуль пожаротушения Буран-2,5-2С
	1
	 

	46
	Модуль проходной RJ-45 - RJ-45
	1
	 

	47
	Ограничитель перенапряжения ОП101 1РN 040 C-440
	1
	 

	48
	Однофазный стабилизатор напряжения Штиль IS1106RT
	1
	 

	49
	Оповещатель охранный светозвуковой Маяк-12К
	1
	 

	50
	Оптический трансивер HUAWEI SFP-GE-LX-SM1310,02315200
	2
	 

	51
	Паспорт на Информационно-коммуникационную конструкцию
	1
	 

	52
	Переключатель трехпозиционный TPS-2-40 2P 40А
	1
	 

	53
	Преобразователь напряжения LRS-350-48 MW
	1
	 

	54
	Реле времени PCZ-525-1
	1
	 

	55
	Роутер WOP-2ac 802.11ас диап-в 2,4 и 5.1ГГц Eltex
	1
	 

	56
	Светильник настенно-потолочный SPO118 Line, 18W, 6500K, 600мм
	1
	 

	57
	Серверный корпус 4U Рrocase B441 без БП
	2
	 

	58
	Счетчик электроэнергии АИСТ А100-4-S с Ethernet-модулем
	1
	 

	59
	Считыватель Matrix-IV ENT Metal-Антиклон
	1
	 

	60
	Табло LED ИКО 030-144.00-000-2.0 RGB
	1
	 

	61
	Усилитель звуковой К151 УНЧ 14Вт на TDA2030 моно
	2
	 



Допускается замена Оборудования на эквивалентное по характеристикам при согласовании с Заказчиком.




Приложение № 8 
к Техническому заданию

Регламент взаимодействия.

Порядок взаимодействия по выяснению и устранению причин отсутствия сервисов.

1. При поступлении обращения со стороны Заказчика об отсутствии сервисов остановочного павильона Исполнителю необходимо:
1.1. Принять заявку в течение одного часа и сделать отметку в системе RedMine о времени принятия заявки. Заявка считается выданной в работу по факту регистрации в системе RedMine.
1.2. Исполнитель организовывает выезд на адрес установки остановочного павильона (в течение 24-х часов необходимо устранить все причины отсутствия сервисов и восстановить работоспособность павильона) для устранения неисправности, и тестирования всех сервисов остановочного павильона;
1.3. По факту локализации повреждений сделать отметку в системе RedMine о результатах работы и проведенных мероприятиях, в том числе о проблемах, которые препятствуют устранению повреждений.
1.4. По факту устранения неисправности Исполнителю необходимо сделать отметку в системе RedMine о результатах работы и проведенных мероприятиях.

2. При поступлении информации со стороны Исполнителя о проведенной работе по восстановлению сервисов остановочного павильона представителю Заказчика необходимо:
2.1. Принять информацию об устранении неисправности и результаты тестирования сервисов сделать отметку в системе RedMine;
2.2. В случае отсутствия замечаний закрыть заявку сделать отметку в системе RedMine. Если заявка на восстановление не направлялась, то представитель Заказчика фиксирует информацию в системе RedMine.

Порядок взаимодействия по выяснению и устранению причин неисправности Оборудования.

3. В случае возникновения неисправности в Оборудовании остановочного павильона представителю Заказчика необходимо:
3.1. Зарегистрировать заявку в системе RedMine с описанием необходимости устранения неисправности Оборудования.
3.2. Заявка считается выданной по факту регистрации в системе RedMine.

4. При поступлении обращения со стороны Заказчика о неисправности в Оборудовании остановочного павильона Исполнителю необходимо:
4.1. Сделать отметку в системе RedMine о принятии заявки в течении одного часа.
4.2. Организовать выезд на адрес установки остановочного павильона для устранения неисправности; в течение 24-х часов необходимо устранить все причины отсутствия сервисов и восстановить работоспособность павильона.
4.3. По факту локализации повреждений сделать отметку в системе RedMine о результатах работы и проведенных мероприятиях, в том числе о проблемах, которые препятствуют устранению повреждений по заявке.

5. При поступлении информации со стороны Исполнителя о проведенной работе по устранению неисправности представителю Заказчика необходимо:
5.1. Принять информацию об устранении неисправности и результаты тестирования сервисов сделать отметку в системе RedMine;
5.2. В случае отсутствия замечаний закрыть заявку.

Порядок взаимодействия по выяснению и устранению причин неисправности каналов связи.

6. В случае диагностики неисправности канала связи при проведении работ по техническому обслуживанию или устранению неисправностей остановочного павильона представителю Исполнителя необходимо:
6.1. Зарегистрировать заявку в системе RedMine об отсутствии сервисов и результатах диагностики канала связи, а также указать результат тестирования канала связи.

7. При поступлении обращения со стороны Исполнителя о неисправности канала связи Заказчику необходимо:
7.1. Сделать отметку в системе RedMine о принятии заявки в течении одного часа.
7.2. По факту локализации неисправности сделать отметку в системе RedMine о результатах работы и проведенных мероприятиях, в том числе о проблемах, которые препятствуют устранению повреждений по заявке.
7.3. По факту устранения неисправности Исполнителю необходимо сделать отметку в системе RedMine, сообщить о результатах работы и проведенных мероприятиях. Примечание: устранение повреждений на ВОЛС также входит в обязанности Исполнителя, включая локализацию места неисправности по всей длине трассы до АТС (по длине волокна), в зоне ответственности Заказчика остаётся коммутация на АТС, восстановление работоспособности/техническое обслуживание магистральной ВОЛС, павильона включая вварку в неё ВОЛС до остановочного Павильона.  

8. При поступлении информации со стороны Заказчика о восстановлении канала связи Исполнителю необходимо: 
8.1. Организовать выезд на адрес установки остановочного павильона для проведения тестирования канала связи и всех сервисов. В течении 24-х часов необходимо устранить все причины отсутствия сервисов и восстановить работоспособность павильона. Заявка считается выданной по факту регистрации в системе RedMine; 
8.2. По факту локализации повреждений сделать отметку в системе RedMine о результатах тестирования канала связи и работе сервисов.

9. При поступлении информации со стороны Исполнителя о восстановлении канала связи Заказчику необходимо: 
9.1. Произвести проверку восстановления канала связи (проверкой доступности видеокамер), сделать отметку в системе RedMine о восстановлении каналов связи и сервисов.
9.2. [bookmark: _GoBack]В случае отсутствия замечаний закрыть заявку.
