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[bookmark: _Toc206577083]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc206577084]Обозначения и сокращения
	IPXX
	International Protection Marking (код степени защиты оболочки);

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника;

	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГКПЗ
	годовая комплексная программа закупок 

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности

	КЗ
	короткое замыкание

	МТР
	материально-технические ресурсы

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	ПАО
	публичное акционерное общество;

	ПС
	подстанция

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	РЗ
	релейная защита

	ПБВ
	переключение без возбуждения

	РФ
	Российская Федерация

	ТУ
	технические условия

	ТТ
	технические требования / трансформатор тока;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	ФЗ
	федеральный закон

	СТО
	Станция технического обслуживания





1.2. [bookmark: _Toc206577085]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc206577086]Поставка трансформаторов силовых для восполнение аварийного запаса Центральных электрических сетей.
1.3. [bookmark: _Toc206577087]Цель использования закупаемой продукции  
Поставка трансформаторов силовых для восполнение аварийного запаса Центральных электрических сетей.
[bookmark: _Toc206577088]Требования к продукции
1.4. [bookmark: _Toc206577089]Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc206577090]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc206577091]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции*
	Единица измерения
	Кол-во
	В том числе авар. запас
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	
	
	

	1. 
	Трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 кВ  У/Д-11 УХЛ1
	шт
	1
	1
	
	


*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. 
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.


[bookmark: _Toc206577092]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc206577093]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка трансформаторов силовых  таблица 1.1 технических требований
	С даты подписания договора
	В течении 90 дней с даты подписания договора.
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1.5. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc206577094][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc206577095][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3.1 Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.       
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Трансформаторы силовые
	В соответствии с приложениями №1-3 к настоящим техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Представить заполненные приложения к настоящим Техническим требованиям №№1-4
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	 

	2.1
	Место поставки 
	Направление №1: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева 26.
	Согласие с требованием
	
	 

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	 

	3.1
	Срок гарантии
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки.
	Указание
характеристик
	
	 

	3.2
	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений трансформатора силового
	не менее 10 лет с даты поставки
	
	
	

	4.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	

	4.1.
	Продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 3 квартала 2026 г. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
	не ранее 3 квартала 2026 г.
	Указание
характеристик
	
	

	5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	5.1
	Требования к отгрузке и упаковке товара
	Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002).
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Требования к маркировке товара
	Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.
Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы:
· транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.;
· декларация соответствия – 1 экз.;
· упаковочный лист – 1 экз.;
· документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз.
В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке.
В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано:
· наименование Поставщика;
· гарантийные обязательства Поставщика;
· наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара;
· гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования);
номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Соответствие изготовляемого оборудования
	1. ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007;
2. Обязательное соответствие оборудования техническим требованиям, указанным в п. 5.3.15 ПТЭЭС
3. Оборудование и комплектующие его изделия изготовление из материалов экологически безопасных.
4. Должны соответствовать ГОСТ Р 56738-2015 «ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ
Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции.»
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	Наличие сервисного центра в РФ
	Обязательно
	Согласие с требованием
	
	

	5.5
	Приемка
	Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта.
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация:
· паспорт на каждую единицу оборудования;
· протокол заводских испытаний;
· руководство по эксплуатации, содержащее раздел по ремонту;
· декларация соответствия;
· инструкция по сборке;
· инструкция по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;
· ведомость эксплуатационных документов;
· ведомость ЗИП; 
габаритный или монтажный чертеж.
	Согласие с требованием
	
	



[bookmark: _Toc206577096]3. Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ и Приложениями №1-3 к ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ и Приложениях 1-3 к ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:
а) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята). 
Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.
3.3. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на силовые трансформаторы;
3.4. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на силовые трансформаторы;
3.5. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются силовые трансформаторы.
3.6. В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г №1875 Участник должен предоставить документ, подтверждающий страну происхождения товара и указать в коммерческом предложении (структура НМЦ) наименование реестра и номер реестровой записи.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc206577097]4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

[bookmark: _Toc206577098][bookmark: _Toc161924635]5. Приложения
1. Опросный лист на Трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 кВ У/Д-11 УХЛ1; 




[bookmark: _Toc206577099]Приложение №1 к Техническим требованиям
[bookmark: _Toc206577102]Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 кВ У/Д-11 УХЛ1
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Мощность, кВА
	1000

	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Напряжение обмоток при холостом ходе, кВ:

	ВН      
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	
	
	35
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	
	
	НН
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	
	
	10
	Согласие с требованием
	Указание характеристик
	
	

	1.3
	Схема и группа соединения
	У/Д-11
	Согласие с требованием
	
	

	
1.4
	Частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Число фаз
	3
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Нуль
	Выведенный
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Регулировка под нагрузкой  (РПН)
	± 4х2,5 % (9 ступеней)
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Указатель уровня масла
	Да, поплавковый
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Наличие термометра
	да
	Согласие с требованием
	
	

	1.10
	Наличие клапана сброса давления
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Наличие аппаратных штыревых зажимов АШМ на стороне НН
	да
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Наличие катков для трансформатора ТМ
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	2.3
	Комплектность поставки 
	в соответствии с ГОСТ 11920-85
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ 1
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Температура окружающей среды
	(-60 - +40)0С
	Согласие с требованием
	
	

	3.3
	Категория размещения
	Наружной установки
	Согласие с требованием
	
	

	3.4
	Сейсмостойкость
	6 баллов по шкале MSK-64
	Согласие с требованием
	
	






