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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	Акционерное Общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС г. Москвы и УФПС Московской области

	2
	УФПС г. Москвы
	Управление федеральной почтовой связи г. Москвы Акционерное общество « Почта России»

	3
	УФПС Московской области
	Управление федеральной почтовой связи Московской области

	4
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое обязуется поставить товар Покупателю в соответствии с заключенным договором возмездной поставки

	5
	Филиал
	УФПС г. Москвы, УФПС Московской области – подразделения Покупателя, использующее в своей деятельности Товар, являющейся предметом настоящего Технического задания, которое обеспечивает приемку Товара (является Грузополучателем), а также производит оплату за поставленный Товар

	6
	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт

	7
	Товар
	Шпагат

	8
	кгс
	Килограмм-сила

	9
	ктекс
	килотекс

	10
	шт.
	штука


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Полное наименование: Поставка шпагата льнопенькового для нужд УФПС г. Москвы и УФПС Московской области.
	Цель закупки: Обеспечение обособленных структурных подразделений УФПС г. Москвы и УФПС Московской области шпагатом льнопеньковым для бесперебойной и качественной работы.


3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.	




3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
УФПС г. Москвы
	УФПС Московской области
	Общее кол-во
	Реестровый номер из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или (на выбор участника закупки)
	Информация о возможности поставки эквивалентов

	
	
	
	Общее кол-во
	Минимальная партия, кол-во
	Общее кол-во
	Минимальная партия, кол-во
	
	
	

	









1
	


Шпагат льнопеньковый для пломб 1,2мм (полированный)
	

кг
	


2 760
	


500
	


920
	


     300
	


3 680
	

10709397
	Или эквивалент, включенный в один из реестров, указанных в п. 2 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и соответствующий параметрам, указанным в Техническом задании.







3.3. Основные характеристики товара
	№ п/п
	Наименование товара (описание)
	Технические характеристики

	
	
	Наименование/описание параметров эквивалентности
	Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров
	Параметры характеристик, которые не могут изменяться

	1
	Шпагат льнопеньковый полированный - для пломб свинцовых
 Шпагат должен соответствовать Техническим требованиям
к шпагатам, утвержденных 15.05.2017 г. ФГУП «Почта России»
Приложение №1 к техническому заданию)
	Диаметр нити, мм
	
	1,2

	
	
	Количество нитей, шт.
	
	2

	
	
	Номинальная линейная плотность, ктекс
	
	1,00 (1,0)

	
	
	Допускаемое отклонение по линейной плотности, %
	± 5
	

	
	
	Разрывная нагрузка шпагата не менее даН(кгс) 
	13,7(14)
	

	
	
	Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более
	14,0
	

	
	
	Вес бобины, грамм
	1 000 (± 15 %)
	



3.4. Комплектность товара
Не установлено
3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
3.5.1. ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия» утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.03.88 №731;
3.5. 2. ГОСТ 27628-88 «Изделия крученные и плетенные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 17.03.1988 №605.
3.5.3. Технические требования к шпагатам, утвержденные 15.05.2017 г. ФГУП «Почта России 3.6. Срок и объем предоставления гарантий качества.
3.6.1. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
3.6.2. Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и (или) упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке ТМЦ по форме ТОРГ-2.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка шпагатов должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 27628-88 «Изделия крученные и плетенные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Упаковку готового шпагата осуществить в соответствии с ГОСТ 27628-88. Упаковка должна обеспечивать сохранение свойств и характеристик при транспортировании и хранении в течение срока службы.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после получения Поставщиком заявки.

6.2. Условия поставки: Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 по 15:45. Разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени доставки Товара по Заявке не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты доставки Товара.
6.3. Адреса доставки:
- УФПС г. Москвы - УФПС г. Москвы: г. Москва, Новомосковский АО, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение 1, строение 36 (корпус 4);

- УФПС Московской области – 127411, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д.23 

6.4. Срок действия договора: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки:
Приемка Товара осуществляется Покупателем, в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2. Технического задания. Приемка осуществляется приемочной комиссией Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приема товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, размеру, упаковке, маркировке, а также проверяет наличие документов на Товар.

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными необходимыми сопроводительными документами:
- сертификат/паспорт качества на поставляемый Товар, подтверждающими качество Товара;
- товарной накладной ф. ТОРГ-12/УПД;
- товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т;
- счет-фактурой[footnoteRef:1]; [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

- счетом.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Поставщик самостоятельно выбирает способ доставки.
Температура транспортирования должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.
Доставка Товара, включая его погрузку, разгрузку, производится силами Поставщика с использованием механизмов и инструментов Поставщика. 

9. ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в закрытых сухих помещениях в не распакованном виде. Температура хранения должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя. 
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Заказчика, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, а также в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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Составил:
Руководитель группы
материально-технического обеспечения                                                                              Воронкина Е.В.

                                                                                                 














Приложение № 1 к техническому заданию 
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1. Основные параметры и характеристики шпагатов представлены в таблице № 1.
Таблица №1
	№ п.п
	Наименование
	Ориентир овочный диаметр шпагата, мм
	Кол-во нитей в шпагате
	Номинальная линейная плотность шпагата, ктекс (метрический номер)
	Допускаемое отклонение по линейной плотности, %
	Разрывная нагрузка шпагата не менее даН(кгс)
	Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более

	1.
	Шпагат льнопеньковый полированный
	1,6
	2
	1,67(0,6)
	±5
	21,6(22)
	15,0

	2.
	Шпагат льнопеньковый полированный
	1,9
	2
	2,50(0,4)
	±6
	32,3(33)
	15,0

	3.
	Шпагат льнопеньковый неполированный
	2,5
	2
	4,0(0,25)
	±6
	32,3(33)
	15,0

	4.
	Шпагат льнопеньковый для пломб, полированный
	 1,2
	2
	1,00(1,0)
	±5
	13,7(14)
	14,0

	5.
	Шпагат полипропиленовый
	1,6
	-
	1,00(1,0)
	±10
	21,6(22)
	-

	6.
	Шпагат полипропиленовый
	2,3
	-
	2,2(0,45)
	±10
	47,0(48)
	-


2. Требования к сырью и материалам
 2.1. Шпагат должен быть без петель, сукрутин и несвязанных концов. Количество узлов и местных утолщений размером свыше двух диаметров на 100 м длины шпагата должно соответствовать ГОСТ 17308-88 для шпагата бытового назначения.
3. Упаковка, маркировка
3.1. Шпагат намотать в цилиндрические бобины массой 3000 г (± 15 %) по ГОСТ 17308-88. По заказу ФГУП «Почта России» масса бобины может быть иной. Конец шпагата должен закрепляться в виде петли на каждой бобине.
3.2. Маркировку и упаковку готового шпагата осуществить в соответствии с ГОСТ 27628-88.
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