















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского 
филиала
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	27.40.42.000
	шт
	2

	1.2. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	27.40.42.112
	шт
	2

	1.3. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	27.40.15.112
	шт
	4

	1.4. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В
	27.40.15.150
	шт
	11

	1.5. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В
	27.40.15.150
	шт
	2

	1.6. 
	Светильник НБП круглый белый под лампу с цоколем Е27 IP54
	27.40.25.121
	шт
	3

	1.7. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	27.40.15.114
	шт
	2

	1.8. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram
	27.40.15.114
	шт
	2

	1.9. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	27.40.15.112
	шт
	30

	1.10. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт
	27.40.15.150
	шт
	60

	1.11. 
	Стартёр LS111M 4-65Вт IEK
	27.40.42.290
	шт
	12

	1.12. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS.
	27.40.42.112
	шт
	4

	1.13. 
	Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В
	27.11.50.110
	шт
	5

	1.14. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	27.11.50.110
	шт
	14

	1.15. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	27.11.50.110
	шт
	10

	1.16. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	27.40.42.000
	шт
	47

	1.17. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	27.40.42.112
	шт
	150

	1.18. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram
	27.40.15.114
	шт
	264

	1.19. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	27.40.15.114
	шт
	300

	1.20. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram
	27.40.15.114
	шт
	24

	1.21. 
	Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	27.40.15.112
	шт
	25

	1.22. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	27.40.15.112
	шт
	86

	1.23. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE	
	27.40.15.112
	шт
	81

	1.24. 
	Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К
	27.40.15.150
	шт
	24

	1.25. 
	Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка)
	27.40.15.150
	шт
	87

	1.26. 
	Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В
	27.40.15.150
	шт
	24

	1.27. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В
	27.40.15.150
	шт
	32

	1.28. 
	Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225
	27.40.15.150
	шт
	12

	1.29. 
	Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К
	27.40.15.150
	шт
	12

	1.30. 
	Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40
	27.40.15.150
	шт
	10

	1.31. 
	Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27
	27.40.15.150
	шт
	48

	1.32. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К
	27.40.15.150
	шт
	205

	1.33. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К
	27.40.15.150
	шт
	775

	1.34. 
	Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К
	27.40.15.150
	шт
	12

	1.35. 
	Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К
	27.40.15.150
	шт
	24

	1.36. 
	Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К
	27.40.15.150
	шт
	104

	1.37. 
	Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К
	27.40.15.150
	шт
	24

	1.38. 
	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК
	27.40.25.121
	шт
	25

	1.39. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	27.40.42.112
	шт
	24

	1.40. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	27.40.42.112
	шт
	8

	1.41. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый LLV258D-EBFL-2-58 IEK
	27.40.42.112
	шт
	4

	1.42. 
	Патрон керамический встраиваемый Е40
	27.33.12.000
	шт
	20

	1.43. 
	Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком
	27.40.42.200
	шт
	2

	1.44. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	27.40.33.130
	шт
	1

	1.45. 
	Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара
	27.40.33.130
	шт
	19



2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1

	1.1. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	шт
	2
	С даты подписания договора
	Не позднее 26.02.2027*

	1.2. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	шт
	2
	
	

	1.3. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	4
	
	

	1.4. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В
	шт
	11
	
	

	1.5. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В
	шт
	2
	
	

	1.6. 
	Светильник НБП круглый белый под лампу с цоколем Е27 IP54
	шт
	3
	
	

	1.7. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	шт
	2
	
	

	1.8. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram
	шт
	2
	
	

	1.9. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт
	шт
	20
	
	

	1.10. 
	Стартёр LS111M 4-65Вт IEK
	шт
	12
	
	

	1.11. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS.
	шт
	4
	
	

	1.12. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	шт
	4
	
	

	1.13. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	шт
	2
	
	

	1.14. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	шт
	10
	
	

	1.15. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	шт
	40
	
	

	1.16. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram
	шт
	50
	
	

	1.17. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	шт
	100
	
	

	1.18. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram
	шт
	24
	
	

	1.19. 
	Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	10
	
	

	1.20. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	20
	
	

	1.21. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE	
	шт
	20
	
	

	1.22. 
	Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К
	шт
	12
	
	

	1.23. 
	Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка)
	шт
	20
	
	

	1.24. 
	Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27
	шт
	12
	
	

	1.25. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К
	шт
	50
	
	

	1.26. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К
	шт
	200
	
	

	1.27. 
	Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К
	шт
	4
	
	

	1.28. 
	Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К
	шт
	6
	
	

	1.29. 
	Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К
	шт
	26
	
	

	1.30. 
	Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К
	шт
	6
	
	

	1.31. 
	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК
	шт
	6
	
	

	1.32. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	6
	
	

	1.33. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	2
	
	

	1.34. 
	Патрон керамический встраиваемый Е40
	шт
	5
	
	

	1.35. 
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	шт
	1
	
	

	1.36. 
	Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара
	шт
	5
	
	



	Заявка №2

	2.1. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	10
	С 10.03.27
	Не позднее 30.03.2027*

	2.2. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт
	шт
	20
	
	

	2.3. 
	Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В
	шт
	2
	
	

	2.4. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	шт
	4
	
	

	2.5. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	шт
	3
	
	

	2.6. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	шт
	10
	
	

	2.7. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	шт
	40
	
	

	2.8. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram
	шт
	100
	
	

	2.9. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	шт
	100
	
	

	2.10. 
	Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	5
	
	

	2.11. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	20
	
	

	2.12. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	20
	
	

	2.13. 
	Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К
	шт
	12
	
	

	2.14. 
	Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка)
	шт
	20
	
	

	2.15. 
	Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В
	шт
	12
	
	

	2.16. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В
	шт
	16
	
	

	2.17. 
	Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225
	шт
	6
	
	

	2.18. 
	Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К
	шт
	6
	
	

	2.19. 
	Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40
	шт
	5
	
	

	2.20. 
	Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27
	шт
	12
	
	

	2.21. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К
	шт
	50
	
	

	2.22. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К
	шт
	200
	
	

	2.23. 
	Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К
	шт
	4
	
	

	2.24. 
	Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К
	шт
	6
	
	

	2.25. 
	Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К
	шт
	26
	
	

	2.26. 
	Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К
	шт
	6
	
	

	2.27. 
	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК
	шт
	6
	
	

	2.28. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	6
	
	

	2.29. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	2
	
	

	2.30. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый LLV258D-EBFL-2-58 IEK
	шт
	4
	
	

	2.31. 
	Патрон керамический встраиваемый Е40
	шт
	5
	
	

	2.32. 
	Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком
	шт
	1
	
	

	2.33. 
	Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара
	шт
	5
	
	



	Заявка №3

	3.1. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	10
	С 10.06.27
	Не позднее 15.06.2027*

	3.2. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт
	шт
	20
	
	

	3.3. 
	Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В
	шт
	2
	
	

	3.4. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	шт
	4
	
	

	3.5. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	шт
	3
	
	

	3.6. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	шт
	17
	
	

	3.7. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	шт
	10
	
	

	3.8. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram
	шт
	100
	
	

	3.9. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	шт
	100
	
	

	3.10. 
	Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	5
	
	

	3.11. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	26
	
	

	3.12. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	20
	
	

	3.13. 
	Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка)
	шт
	20
	
	

	3.14. 
	Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27
	шт
	12
	
	

	3.15. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К
	шт
	50
	
	

	3.16. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К
	шт
	200
	
	

	3.17. 
	Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К
	шт
	4
	
	

	3.18. 
	Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К
	шт
	6
	
	

	3.19. 
	Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К
	шт
	26
	
	

	3.20. 
	Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К
	шт
	6
	
	

	3.21. 
	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК
	шт
	6
	
	

	3.22. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	6
	
	

	3.23. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	2
	
	

	3.24. 
	Патрон керамический встраиваемый Е40
	шт
	5
	
	

	3.25. 
	Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком
	шт
	0
	
	

	3.26. 
	Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара
	шт
	5
	
	

	Заявка №4

	4.1. 
	Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В
	шт
	1
	С 10.09.2027
	Не позднее 15.09.2027*

	4.2. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	шт
	2
	
	

	4.3. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	шт
	2
	
	

	4.4. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	шт
	10
	
	

	4.5. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	шт
	30
	
	

	4.6. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram
	шт
	14
	
	

	4.7. 
	Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	5
	
	

	4.8. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	20
	
	

	4.9. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	шт
	21
	
	

	4.10. 
	Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К
	шт
	12
	
	

	4.11. 
	Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка)
	шт
	27
	
	

	4.12. 
	Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В
	шт
	2
	
	

	4.13. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В
	шт
	16
	
	

	4.14. 
	Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225
	шт
	16
	
	

	4.15. 
	Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К
	шт
	6
	
	

	4.16. 
	Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40
	шт
	5
	
	

	4.17. 
	Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27
	шт
	12
	
	

	4.18. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К
	шт
	52
	
	

	4.19. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К
	шт
	175
	
	

	4.20. 
	Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К
	шт
	4
	
	

	4.21. 
	Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К
	шт
	6
	
	

	4.22. 
	Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К
	шт
	26
	
	

	4.23. 
	Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К
	шт
	6
	
	

	4.24. 
	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК
	шт
	7
	
	

	4.25. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	6
	
	

	4.26. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	шт
	2
	
	

	4.27. 
	Патрон керамический встраиваемый Е40
	шт
	5
	
	

	4.28. 
	Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком
	шт
	1
	
	

	4.29. 
	Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара
	шт
	4
	
	




*Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.
 Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2025
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Таблица 3. Требования к продукции
[bookmark: _GoBack]ОКП ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	Тип изделия
	Импульсно-зажигающее устройство
	ГОСТ IEC 60926-2012
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.2. 
	
	Порог мощности зажигаемой лампы ДНаТ, Вт
	100-1000 
	
	
	

	1.3. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.4. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.5. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ/ДРИ
	
	
	

	1.6. 
	
	Длительность импульса, мкс 
	Не более 1
	
	
	

	1.7. 
	
	Количество импульсов за период Uпит, шт
	Не менее 2
	
	
	

	1.8. 
	
	Напряжение срабатывания, В
	170-195
	
	
	

	1.9. 
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	-45….+70
	
	
	

	1.10. 
	
	Климатическое исполнение: УХЛ2
	УХЛ2
	
	
	

	1.11. 
	
	Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм
	32х27х45
	
	
	

	1.12. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	Тип драйвера 
	встраиваемый
	CTБ IEC 61347-1:2007 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011;
IEC 61347-2-13-2011 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011
	
	

	1.13. 
	
	IP
	20
	
	
	

	1.14. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.15. 
	
	Мощность макс. выходная
	50Вт
	
	
	

	1.16. 
	
	Коэффициент мощности
	0,98
	
	
	

	1.17. 
	
	Уровень пульсации светового потока
	Не более 1%
	
	
	

	1.18. 
	
	Напряжение ХХ
	Не более 150В
	
	
	

	1.19. 
	
	КПД
	0,85
	
	
	

	1.20. 
	
	Входное напряжение, В
	176- 264 АС
	
	
	

	1.21. 
	
	Выходное напряжение, В
	50  - 140
	
	
	

	1.22. 
	
	Диапазон рабочих температур
	от -400С до +500С
	
	
	

	1.23. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -40 до +40
	
	
	

	1.24. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	Серия
	NAV
	ГОСТ Р 53073-2008
	
	

	1.25. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ
	
	
	

	1.26. 
	
	Тип цоколя
	E40
	
	
	

	1.27. 
	
	Мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.28. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.29. 
	
	Цветовая температура
	2000
	
	
	

	1.30. 
	
	Световой поток, Лм
	33200
	
	
	

	1.31. 
	
	Индекс цветопередачи
	0-25
	
	
	

	1.32. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.33. 
	
	Диаметр, мм
	47
	
	
	

	1.34. 
	
	Длина, мм
	257
	
	
	

	1.35. 
	
	Цвет свечения
	Теплый
	
	
	

	1.36. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.37. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.38. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.39. 
	
	Мощность, Вт
	20
	
	
	

	1.40. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.41. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.42. 
	
	Световой поток, Лм
	1600
	
	
	

	1.43. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.44. 
	
	Форма колбы
	Грушевидная
	
	
	

	1.45. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.46. 
	
	Диаметр, мм
	60
	
	
	

	1.47. 
	
	Длина, мм
	120
	
	
	

	1.48. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.49. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.50. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.51. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.52. 
	
	Мощность, Вт
	12
	
	
	

	1.53. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.54. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.55. 
	
	Световой поток, Лм
	920
	
	
	

	1.56. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.57. 
	
	Форма колбы
	Шарообразная
	
	
	

	1.58. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.59. 
	
	Диаметр, мм
	45
	
	
	

	1.60. 
	
	Длина, мм
	86
	
	
	

	1.61. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.62. 
	Светильник НБП круглый белый под лампу с цоколем Е27 IP54
	Тип
	Светильник накладной
	-
	
	

	1.63. 
	
	Мощность светильника, Вт
	60
	
	
	

	1.64. 
	
	Тип патрона 
	Е27
	
	
	

	1.65. 
	
	Напряжение номинальное, В
	220
	
	
	

	1.66. 
	
	Материал корпуса
	алюминий
	
	
	

	1.67. 
	
	Материал плафона 
	стекло
	
	
	

	1.68. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ1
	
	
	

	1.69. 
	
	Степень защиты
	IP54
	
	
	

	1.70. 
	
	Вид крепления 
	накладной
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.71. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	Тип лампы
	ЛЛ
	ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019
	
	

	1.72. 
	
	Тип цоколя
	G13
	
	
	

	1.73. 
	
	Мощность, Вт
	36
	
	
	

	1.74. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.75. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.76. 
	
	Световой поток, Лм
	3350
	
	
	

	1.77. 
	
	Индекс цветопередачи
	80
	
	
	

	1.78. 
	
	Длина, мм
	1200
	
	
	

	1.79. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.80. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.81. 
	
	Диаметр, мм
	26
	
	
	

	1.82. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram
	Тип лампы
	ЛЛ
	ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019
	
	

	1.83. 
	
	Тип цоколя
	G13
	
	
	

	1.84. 
	
	Мощность, Вт
	58
	
	
	

	1.85. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.86. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.87. 
	
	Световой поток, Лм
	6200
	
	
	

	1.88. 
	
	Индекс цветопередачи
	80
	
	
	

	1.89. 
	
	Длина, мм
	1500
	
	
	

	1.90. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.91. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.92. 
	
	Диаметр, мм
	26
	
	
	

	1.93. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	Серия
	NAV
	ГОСТ Р 53073-2008
	
	

	1.94. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ
	
	
	

	1.95. 
	
	Тип цоколя
	E40
	
	
	

	1.96. 
	
	Мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.97. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.98. 
	
	Цветовая температура
	2000
	
	
	

	1.99. 
	
	Световой поток, Лм
	33200
	
	
	

	1.100. 
	
	Индекс цветопередачи
	0-25
	
	
	

	1.101. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.102. 
	
	Диаметр, мм
	47
	
	
	

	1.103. 
	
	Длина, мм
	257
	
	
	

	1.104. 
	
	Цвет свечения
	Теплый
	
	
	

	1.105. 
	
	Серия
	NAV
	
	
	

	1.106. 
	Лампа свето-диодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В Gauss Elementary
	Тип лампы
	ДНАТ
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.107. 
	
	Тип цоколя
	E40
	
	
	

	1.108. 
	
	Мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.109. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.110. 
	
	Цветовая температура
	2000
	
	
	

	1.111. 
	
	Световой поток, Лм
	33200
	
	
	

	1.112. 
	
	Индекс цветопередачи
	0-25
	
	
	

	1.113. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.114. 
	
	Диаметр, мм
	47
	
	
	

	1.115. 
	
	Длина, мм
	257
	
	
	

	1.116. 
	
	Цвет свечения
	Теплый
	
	
	

	1.117. 
	
	Длина, мм
	120
	
	
	

	1.118. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.119. 
	Стартёр LS111M 4-65Вт IEK
	Серия
	Стартер
	ГОСТ 8799-90
	
	

	1.120. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.121. 
	
	Высота, мм
	36,6
	
	
	

	1.122. 
	
	Длина, мм
	21,5
	
	
	

	1.123. 
	
	Ширина, мм
	21,5
	
	
	

	1.124. 
	
	Входное напряжение, В
	220-240
	
	
	

	1.125. 
	
	Мощность ламп, Вт
	65
	
	
	

	1.126. 
	
	Тип ламы
	ЛЛ
	
	
	

	1.127. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS.
	Тип изделия
	Пускорегулирующий аппарат
	ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013
	
	

	1.128. 
	
	Серия
	HF-S
	
	
	

	1.129. 
	
	Тип лампы
	ЛЛ
	
	
	

	1.130. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.131. 
	
	Мощность ламп, Вт
	18-36
	
	
	

	1.132. 
	
	Мощность, Вт
	72
	
	
	

	1.133. 
	
	Тип ПРА
	ЭПРА
	
	
	

	1.134. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.135. 
	
	Высота, мм
	28
	
	
	

	1.136. 
	
	Длина, мм
	280
	
	
	

	1.137. 
	
	Ширина, мм
	30
	
	
	

	1.138. 
	
	Количество ламп
	2
	
	
	

	1.139. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.140. 
	
	Производство 
	ЕС
	
	
	

	1.141. 
	Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В

	Тип дросселя 
	 Встраиваемый ПРА ЭМП
	ГОСТ IEC 61347-1-2019
	
	

	1.142. 
	
	Номинальная мощность, Вт
	150
	
	
	

	1.143. 
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	1.144. 
	
	Тип источника света
	ДНаТ
	
	
	

	1.145. 
	
	Количество основных источников света
	1
	
	
	

	1.146. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.147. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.148. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	Тип дросселя 
	 Встраиваемый ПРА ЭМП
	ГОСТ IEC 61347-1-2019
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.149. 
	
	Номинальная мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.150. 
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	1.151. 
	
	Тип источника света
	ДНаТ
	
	
	

	1.152. 
	
	Количество основных источников света
	1
	
	
	

	1.153. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.154. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.155. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	Тип дросселя 
	 Встраиваемый ПРА ЭМП
	ГОСТ IEC 61347-1-2019
	
	

	1.156. 
	
	Номинальная мощность, Вт
	400
	
	
	

	1.157. 
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	1.158. 
	
	Тип источника света
	ДНаТ
	
	
	

	1.159. 
	
	Количество основных источников света
	1
	
	
	

	1.160. 
	
	Рабочая температура окружающей среды, °C
	УХЛ2
	
	
	

	1.161. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.162. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.163. 
	Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В
	Тип дросселя 
	 Встраиваемый ПРА ЭМП
	ГОСТ IEC 61347-1-2019
	
	

	1.164. 
	
	Номинальная мощность, Вт
	150
	
	
	

	1.165. 
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	1.166. 
	
	Тип источника света
	ДНаТ
	
	
	

	1.167. 
	
	Количество основных источников света
	1
	
	
	

	1.168. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.169. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.170. 
	Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В
	Тип дросселя 
	 Встраиваемый ПРА ЭМП
	ГОСТ IEC 61347-1-2019
	
	

	1.171. 
	
	Номинальная мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.172. 
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	1.173. 
	
	Тип источника света
	ДНаТ
	
	
	

	1.174. 
	
	Количество основных источников света
	1
	
	
	

	1.175. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.176. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.177. 
	Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В
	Тип дросселя 
	 Встраиваемый ПРА ЭМП
	ГОСТ IEC 61347-1-2019
	
	

	1.178. 
	
	Номинальная мощность, Вт
	400
	
	
	

	1.179. 
	
	Напряжение сети, В
	220
	
	
	

	1.180. 
	
	Тип источника света
	ДНаТ
	
	
	

	1.181. 
	
	Количество основных источников света
	1
	
	
	

	1.182. 
	
	Рабочая температура окружающей среды, °C
	УХЛ2
	
	
	

	1.183. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.184. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.185. 
	Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар»
	Тип изделия
	Импульсно-зажигающее устройство
	ГОСТ IEC 60926-2012
	
	

	1.186. 
	
	Порог мощности зажигаемой лампы ДНаТ, Вт
	100-1000 
	
	
	

	1.187. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.188. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.189. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ/ДРИ
	
	
	

	1.190. 
	
	Длительность импульса, мкс 
	Не более 1
	
	
	

	1.191. 
	
	Количество импульсов за период Uпит, шт
	Не менее 2
	
	
	

	1.192. 
	
	Напряжение срабатывания, В
	170-195
	
	
	

	1.193. 
	
	Диапазон рабочих температур, °С
	-45….+70
	
	
	

	1.194. 
	
	Климатическое исполнение: УХЛ2
	УХЛ2
	
	
	

	1.195. 
	
	Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм
	32х27х45
	
	
	

	1.196. 
	Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд
	Тип драйвера 
	встраиваемый
	CTБ IEC 61347-1:2007 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011;
IEC 61347-2-13-2011 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011
	
	

	1.197. 
	
	IP
	20
	
	
	

	1.198. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.199. 
	
	Мощность макс. выходная
	50Вт
	
	
	

	1.200. 
	
	Коэффициент мощности
	0,98
	
	
	

	1.201. 
	
	Уровень пульсации светового потока
	Не более 1%
	
	
	

	1.202. 
	
	Напряжение ХХ
	Не более 150В
	
	
	

	1.203. 
	
	КПД
	0,85
	
	
	

	1.204. 
	
	Входное напряжение, В
	176- 264 АС
	
	
	

	1.205. 
	
	Выходное напряжение, В
	50  - 140
	
	
	

	1.206. 
	
	Диапазон рабочих температур
	от -400С до +500С
	
	
	

	1.207. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -40 до +40
	
	
	

	1.208. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram
	Тип лампы
	ЛЛ
	ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019
	
	

	1.209. 
	
	Тип цоколя
	G13
	
	
	

	1.210. 
	
	Мощность, Вт
	18
	
	
	

	1.211. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.212. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.213. 
	
	Световой поток, Лм
	1350
	
	
	

	1.214. 
	
	Индекс цветопередачи
	80
	
	
	

	1.215. 
	
	Длина, мм
	604
	
	
	

	1.216. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.217. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.218. 
	
	Диаметр, мм
	26
	
	
	

	1.219. 
	
	
	
	
	
	

	1.220. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram
	Тип лампы
	ЛЛ
	ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019
	
	

	1.221. 
	
	Тип цоколя
	G13
	
	
	

	1.222. 
	
	Мощность, Вт
	36
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.223. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.224. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.225. 
	
	Световой поток, Лм
	3350
	
	
	

	1.226. 
	
	Индекс цветопередачи
	80
	
	
	

	1.227. 
	
	Длина, мм
	1200
	
	
	

	1.228. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.229. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.230. 
	
	Диаметр, мм
	26
	
	
	

	1.231. 
	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram
	Тип лампы
	ЛЛ
	ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019
	
	

	1.232. 
	
	Тип цоколя
	G13
	
	
	

	1.233. 
	
	Мощность, Вт
	58
	
	
	

	1.234. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.235. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.236. 
	
	Световой поток, Лм
	6200
	
	
	

	1.237. 
	
	Индекс цветопередачи
	80
	
	
	

	1.238. 
	
	Длина, мм
	1500
	
	
	

	1.239. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.240. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.241. 
	
	Диаметр, мм
	26
	
	
	

	1.242. 
	Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE
	Серия
	NAV
	ГОСТ Р 53073-2008
	
	

	1.243. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ
	
	
	

	1.244. 
	
	Тип цоколя
	E40
	
	
	

	1.245. 
	
	Мощность, Вт
	150
	
	
	

	1.246. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.247. 
	
	Цветовая температура
	2000
	
	
	

	1.248. 
	
	Световой поток, Лм
	15000
	
	
	

	1.249. 
	
	Индекс цветопередачи
	0-25
	
	
	

	1.250. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.251. 
	
	Диаметр, мм
	47
	
	
	

	1.252. 
	
	Длина, мм
	210
	
	
	

	1.253. 
	
	Цвет свечения
	Теплый
	
	
	

	1.254. 
	Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE
	Серия
	NAV
	ГОСТ Р 53073-2008
	
	

	1.255. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ
	
	
	

	1.256. 
	
	Тип цоколя
	E40
	
	
	

	1.257. 
	
	Мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.258. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.259. 
	
	Цветовая температура
	2000
	
	
	

	1.260. 
	
	Световой поток, Лм
	33200
	
	
	

	1.261. 
	
	Индекс цветопередачи
	0-25
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.262. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.263. 
	
	Диаметр, мм
	47
	
	
	

	1.264. 
	
	Длина, мм
	257
	
	
	

	1.265. 
	
	Цвет свечения
	Теплый
	
	
	

	1.266. 
	Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE	
	Серия
	NAV
	ГОСТ Р 53073-2008
	
	

	1.267. 
	
	Тип лампы
	ДНАТ
	
	
	

	1.268. 
	
	Тип цоколя
	E40
	
	
	

	1.269. 
	
	Мощность, Вт
	250
	
	
	

	1.270. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.271. 
	
	Цветовая температура
	2000
	
	
	

	1.272. 
	
	Световой поток, Лм
	33200
	
	
	

	1.273. 
	
	Индекс цветопередачи
	0-25
	
	
	

	1.274. 
	
	Форма колбы
	Трубчатая
	
	
	

	1.275. 
	
	Диаметр, мм
	47
	
	
	

	1.276. 
	
	Длина, мм
	257
	
	
	

	1.277. 
	
	Цвет свечения
	Теплый
	
	
	

	1.278. 
	Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.279. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.280. 
	
	Тип цоколя
	G4
	
	
	

	1.281. 
	
	Мощность, Вт
	4
	
	
	

	1.282. 
	
	Напряжение, В
	12
	
	
	

	1.283. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.284. 
	
	Световой поток, Лм
	400
	
	
	

	1.285. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.286. 
	
	Форма колбы
	Капсульная
	
	
	

	1.287. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.288. 
	
	Диаметр, мм
	16
	
	
	

	1.289. 
	
	Длина, мм
	37
	
	
	

	1.290. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.291. 
	Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.292. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.293. 
	
	Тип цоколя
	Е14
	
	
	

	1.294. 
	
	Мощность, Вт
	12
	
	
	

	1.295. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.296. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.297. 
	
	Световой поток, Лм
	920
	
	
	

	1.298. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.299. 
	
	Форма колбы
	Свеча
	
	
	

	1.300. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.301. 
	
	Диаметр, мм
	37
	
	
	

	1.302. 
	
	Длина, мм
	117
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.303. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.304. 
	Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.305. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.306. 
	
	Тип цоколя
	Е14
	
	
	

	1.307. 
	
	Мощность, Вт
	12
	
	
	

	1.308. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.309. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.310. 
	
	Световой поток, Лм
	920
	
	
	

	1.311. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.312. 
	
	Форма колбы
	Шарообразная
	
	
	

	1.313. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.314. 
	
	Диаметр, мм
	45
	
	
	

	1.315. 
	
	Длина, мм
	88
	
	
	

	1.316. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.317. 
	Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.318. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.319. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.320. 
	
	Мощность, Вт
	12
	
	
	

	1.321. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.322. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.323. 
	
	Световой поток, Лм
	920
	
	
	

	1.324. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.325. 
	
	Форма колбы
	Шарообразная
	
	
	

	1.326. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.327. 
	
	Диаметр, мм
	45
	
	
	

	1.328. 
	
	Длина, мм
	86
	
	
	

	1.329. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.330. 
	Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011
	
	

	1.331. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.332. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.333. 
	
	Мощность, Вт
	50
	
	
	

	1.334. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.335. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.336. 
	
	Световой поток, Лм
	4400
	
	
	

	1.337. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.338. 
	
	Форма колбы
	Цилиндрическая
	
	
	

	1.339. 
	
	Диаметр, мм
	137
	
	
	

	1.340. 
	
	Длина, мм
	204
	
	
	

	1.341. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.342. 
	Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.343. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.344. 
	
	Тип цоколя
	GU5.3
	
	
	

	1.345. 
	
	Мощность, Вт
	9
	
	
	

	1.346. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.347. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.348. 
	
	Световой поток, Лм
	660
	
	
	

	1.349. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.350. 
	
	Форма колбы
	Спот
	
	
	

	1.351. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.352. 
	
	Диаметр, мм
	49
	
	
	

	1.353. 
	
	Длина, мм
	50
	
	
	

	1.354. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.355. 
	Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40
	Производитель
	IEK
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.356. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.357. 
	
	Тип цоколя
	Е40
	
	
	

	1.358. 
	
	Мощность, Вт
	160
	
	
	

	1.359. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.360. 
	
	Цветовая температура
	6500
	
	
	

	1.361. 
	
	Световой поток, Лм
	18000
	
	
	

	1.362. 
	
	Форма колбы
	Оригинальная
	
	
	

	1.363. 
	Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27
	Производитель
	IEK
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.364. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.365. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.366. 
	
	Мощность, Вт
	30
	
	
	

	1.367. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.368. 
	
	Цветовая температура
	6500
	
	
	

	1.369. 
	
	Световой поток, Лм
	2700
	
	
	

	1.370. 
	
	Форма колбы
	Прямосторонняя
	
	
	

	1.371. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.372. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.373. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.374. 
	
	Мощность, Вт
	12
	
	
	

	1.375. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.376. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.377. 
	
	Световой поток, Лм
	1150
	
	
	

	1.378. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.379. 
	
	Форма колбы
	Грушевидная
	
	
	

	1.380. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.381. 
	
	Диаметр, мм
	60
	
	
	

	1.382. 
	
	Длина, мм
	110
	
	
	

	1.383. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.384. 
	Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К Gauss Elementary
	Серия
	Elementary
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.385. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.386. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.387. 
	
	Мощность, Вт
	20
	
	
	

	1.388. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.389. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.390. 
	
	Световой поток, Лм
	1600
	
	
	

	1.391. 
	
	Индекс цветопередачи
	80-89
	
	
	

	1.392. 
	
	Форма колбы
	Грушевидная
	
	
	

	1.393. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.394. 
	
	Диаметр, мм
	60
	
	
	

	1.395. 
	
	Длина, мм
	120
	
	
	

	1.396. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.397. 
	Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К
	Тип изделия
	Лампа светодиодная 
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.398. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.399. 
	
	Тип цоколя
	Е14
	
	
	

	1.400. 
	
	Мощность, Вт
	5
	
	
	

	1.401. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.402. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.403. 
	
	Световой поток, Лм
	400
	
	
	

	1.404. 
	
	Форма колбы
	Рефлекторная
	
	
	

	1.405. 
	
	Диаметр, мм
	39
	
	
	

	1.406. 
	
	Длина, мм
	69
	
	
	

	1.407. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.408. 
	Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К Gauss Elementary
	Тип изделия
	Лампа светодиодная LED
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.409. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.410. 
	
	Тип цоколя
	Е14
	
	
	

	1.411. 
	
	Мощность, Вт
	6
	
	
	

	1.412. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.413. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.414. 
	
	Световой поток, Лм
	530
	
	
	

	1.415. 
	
	Форма колбы
	Грибовидная
	
	
	

	1.416. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.417. 
	
	Диаметр, мм
	50
	
	
	

	1.418. 
	
	Длина, мм
	86
	
	
	

	1.419. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.420. 
	Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К Gauss Elementary
	Тип изделия
	Лампа светодиодная LED
	ГОСТ Р МЭК 62560-2011
	
	

	1.421. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.422. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.423. 
	
	Мощность, Вт
	8
	
	
	

	1.424. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.425. 
	
	Цветовая температура
	4100
	
	
	

	1.426. 
	
	Световой поток, Лм
	650
	
	
	

	1.427. 
	
	Форма колбы
	Грибовидная
	
	
	

	1.428. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -20 до +50
	
	
	

	1.429. 
	
	Диаметр, мм
	63
	
	
	

	1.430. 
	
	Длина, мм
	100
	
	
	

	1.431. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.432. 
	Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К
	Тип изделия
	Лампа светодиодная LED
	ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011
	
	

	1.433. 
	
	Тип лампы
	LED
	
	
	

	1.434. 
	
	Тип цоколя
	Е27
	
	
	

	1.435. 
	
	Мощность, Вт
	12
	
	
	

	1.436. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.437. 
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	1.438. 
	
	Световой поток, Лм
	1000
	
	
	

	1.439. 
	
	Форма колбы
	Рефлекторная
	
	
	

	1.440. 
	
	Диаметр, мм
	80
	
	
	

	1.441. 
	
	Длина, мм
	115
	
	
	

	1.442. 
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	1.443. 
	
	Диапазон рабочих температур
	От -40 до +40
	
	
	

	1.444. 
	Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК
	Тип изделия
	Светильник
	ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011
	
	

	1.445. 
	
	Тип лампы
	ЛН
	
	
	

	1.446. 
	
	Тип цоколя
	E27
	
	
	

	1.447. 
	
	Количество ламп
	1
	
	
	

	1.448. 
	
	Мощность ламп, Вт
	100
	
	
	

	1.449. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.450. 
	
	Способ монтажа
	Настенный
	
	
	

	1.451. 
	
	Степень защиты
	IP54
	
	
	

	1.452. 
	
	Пускорегулирующая аппаратура
	Отсутствует
	
	
	

	1.453. 
	
	Высота, мм
	122
	
	
	

	1.454. 
	
	Длина, мм
	282
	
	
	

	1.455. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ2
	
	
	

	1.456. 
	
	Коэффициент мощности
	1
	
	
	

	1.457. 
	
	Наличие блока аварийного питания
	Нет
	
	
	

	1.458. 
	
	КПД
	1
	
	
	

	1.459. 
	
	Масса, кг
	1.6
	
	
	

	1.460. 
	
	Световой поток, Лм
	1000
	
	
	

	1.461. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	Тип изделия
	Пускорегулирующий аппарат
	ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013
	
	

	1.462. 
	
	Серия
	HF-S
	
	
	

	1.463. 
	
	Тип лампы
	ЛЛ
	
	
	

	1.464. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.465. 
	
	Мощность ламп, Вт
	18-36
	
	
	

	1.466. 
	
	Мощность, Вт
	72
	
	
	

	1.467. 
	
	Тип ПРА
	ЭПРА
	
	
	

	1.468. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.469. 
	
	Количество подключаемых ламп
	2
	
	
	

	1.470. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.471. 
	
	Производство 
	ЕС
	
	
	

	1.472. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  ЭПРА HF-S 3/4х18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS
	Тип изделия
	Пускорегулирующий аппарат
	ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013
	
	

	1.473. 
	
	Серия
	HF-S
	
	
	

	1.474. 
	
	Тип лампы
	ЛЛ
	
	
	

	1.475. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.476. 
	
	Мощность ламп, Вт
	18
	
	
	

	1.477. 
	
	Мощность, Вт
	4х18
	
	
	

	1.478. 
	
	Тип ПРА
	ЭПРА
	
	
	

	1.479. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.480. 
	
	Количество подключаемых ламп
	3-4
	
	
	

	1.481. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.482. 
	
	Производство 
	ЕС
	
	
	

	1.483. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый LLV258D-EBFL-2-58 IEK
	Тип изделия
	Пускорегулирующий аппарат
	ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013
	
	

	1.484. 
	
	Мощность ламп, Вт
	58
	
	
	

	1.485. 
	
	Мощность, Вт
	58
	
	
	

	1.486. 
	
	Тип ПРА
	ЭПРА
	
	
	

	1.487. 
	
	Степень защиты
	IP20
	
	
	

	1.488. 
	
	Цвет
	Белый
	
	
	

	1.489. 
	
	Материал корпуса
	Металл
	
	
	

	1.490. 
	
	Диапазон рабочих температур
	от -15 до +50
	
	
	

	1.491. 
	
	Количество ламп
	2
	
	
	

	1.492. 
	
	Способ монтажа
	Встраиваемый
	
	
	

	1.493. 
	
	Входное напряжение, В
	180-256
	
	
	

	1.494. 
	Патрон керамический встраиваемый Е40
	Тип изделия
	Патрон
	
	
	

	1.495. 
	
	Тип цоколя
	E27
	
	
	

	1.496. 
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	1.497. 
	
	Материал изделия
	Керамика
	
	
	

	1.498. 
	Фотореле ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком ФР-М01-1-15 ACDC24B/AC230B УХЛ4 с ФД-3-1 Меандр
	Тип 
	Реле освещения с фотодатчиком
	ТУ 3425-003-31928807-2014
	
	

	
	
	Напряжение номинальное, В
	220
	
	
	

	
	
	Ток максимальный, АА
	16
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	DIN-рейка
	
	
	

	
	
	Количесво переключающих контактов 
	1
	
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02
	Тип изделия
	Прожектор
	ГОСТ Р 55705–2013
	
	

	
	
	Серия
	СДО-06
	
	
	

	
	
	Мощность, Вт
	10
	
	
	

	
	
	Напряжение, В
	220
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP65
	
	
	

	
	
	
	98/89/26
	
	
	

	
	
	Цветовая температура
	4000
	
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	800
	
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	От -45 до +50
	
	
	

	
	
	Способ монтажа
	Накладной
	
	
	

	
	
	Материал корпуса светильника
	Алюминий
	
	
	

	
	
	Цвет свечения
	Белый
	
	
	

	
	
	Тип источника света
	LED
	
	
	

	
	
	Климатическое исполнение
	У1
	
	
	

	
	Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ
«Технологии энергосбережения» г. Са-мара
	Общая мощность светильника, Вт
	50
	ГОСТ Р 54814-2018

ТУ27.40.39-01281952-2020
	
	

	
	
	Световой поток, Лм
	7 300
	
	
	

	
	
	Цветовая температура, 0К
	4 000
	
	
	

	
	
	Пульсация светового потока, %
	< 5
	
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP 67
	
	
	

	
	
	Тип монтажа 
	Скоба
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
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификат качества;
· паспорт на каждую единицу изделия;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	





3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



