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Технические требования

ОКПД2 26.30.50.110
«Поставка сетевых контроллеров»





















1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc184220612]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 26.30.50.110 Поставка сетевых контроллеров для нужд Волжского филиала (далее — Продукция).
1.2. [bookmark: _Toc184220613][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции: 
[bookmark: _Toc184220614]	Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора подряда № 1050-71-2024/9-ТпиР-БЕЗ-2024 от 22.08.2024г. «Разработка рабочей документации по созданию комплекса инженерно-технических средств защиты КРУЭ-
500 кВ, монтаж и наладка систем безопасности КРУЭ-500 кВ Волжской ГЭС», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc184220615][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc184220616]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc184220617]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc184220618][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	БЦП "Р-08" исп,5 lP65
	шт.
	2

	2
	Модуль NM7010А*
	шт.
	2

	3
	ПУ_02
	шт.
	2

	4
	БИС 0,1
	шт.
	2

	5
	СКШС- 04 lP65
	шт.
	7

	6
	СКИУ-02 lP65
	шт.
	10

	*допускается предложение оборудования с обновленными техническими характеристиками, совместимого с текущими моделями.


2.1.2. [bookmark: _Toc184220619][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446577]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc184220620][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Сетевые контроллеры

	С даты подписания договора
	Не позднее 31.10.2026г.


	*сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.3



[bookmark: _Toc184220622] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: позиция № 1 Таблицы 1.1: 

БЦП "Р-08" исп,5 lP65

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1. БЦП "Р-08" исп,5 Lp65

	1.1
	информационная емкость
	1000, R2-232,2xRS-485

	1.11
	корпус
	lP65

	2. Модуль NM7010 А

	2.1
	Ethernet адаптер для БЦП "Р-08"
	исп, 5

	3. ПУ_02

	3.1
	Пульт управления оператора,
	полнофункциональная консоль БЦП,

	3.2.
	подключение
	по RS-485,

	3.3
	исполнение
	накладное

	4. Бис-0,1

	4,1
	Блок индикации состояний
	64 двухцветных индикатора

	5. СКШС- 04 lP65

	5.1
	Сетевой контроллер

	шлейфов сигнализации,
охранных шлейфов

	5.2
	корпус
	lP65

	6. СКИУ-02 lP65

	6.1
	Сетевой контроллер исполнительных устройств
	с контролем цепей управления 4 реле Fогm А, 30В, 2А,

	6,2
	корпус
	lP65

	7.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1
	



Гарантия, не менее
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	8.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Паспорт; сертификат качества;
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке);
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	    9.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	9.1
	Место поставки
	404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС».

	9.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	9.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	  10.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	10.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011.
Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.





