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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc160194733][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125473241][bookmark: _Toc160194734]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 28.12.12.110  Поставка гидромотора для нужд Северо-Кавказского филиала (далее продукция)
1.2. [bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc160194735]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК»- Филиалом ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»:
· №1170-179-2023 от 24.10.2023 г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал».

2. [bookmark: _Toc160194736][bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc160194737]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc160194738][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Гидромотор PGM620A0440BT1H3NT3T3B1B1G4
	шт.
	2



2.1.2 [bookmark: _Toc160194739]Требования к срокам поставки продукции                                       
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc160194740][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции  
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД 2: 28.12.12.110  Поставка гидромотора для нужд Северо-Кавказского филиала
	с даты подписания договора
	Не позднее 120 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc160194741]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Гидромотор

	1.1.1.
	Маркировка
	PGM620A0440BT1H3NT3T3B1B1G4

	1.1.2
	Производитель
	Parker Hannifin

	1.1.3.
	Исполнение
	Насос (одна секция) и Гидромотор (без обратных клапанов)

	1.1.4.
	Рабочий объем, см3
	44,0

	1.1.5.
	Вращение
	Реверсивное

	1.1.6.
	Вал
	Ø21,59, 11,2L, шпонка 4,0, M14x1,5, конус 1:8

	1.1.7.
	Фланец
	146,1 - Ø101,6 SAE «B» фланец с 2 болтами

	1.1.8.
	Уплотнение вала
	NBR

	1.1.9.
	Боковой порт всасывания
	25,4 мм - M10 метрический разъемный фланец

	1.1.10.
	Боковой порт нагнетания
	25,4 мм - M10 метрический разъемный фланец

	1.1.11
	Задний порт всасывания
	Без портов

	1.1.12.
	Задний порт нагнетания
	Без портов

	1.1.13.
	Дренаж гидромотора
	1/4 резьба BSP

	1.1.14.
	Расположение дренажного порта
	Сзади

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1. 
	Гарантия
	не менее 12 (двенадцати)  месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1. 
	Паспорт
	1 экземпляр

	3.2. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	1 экземпляр

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Место поставки
	на склад Покупателя по адресу:
Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в
г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Респ., с. Заюково, ул. Кирова, д.546а, в рабочие дни:
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени),
по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика



	 4.3.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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