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1. [bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc168472240][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc168472241][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 23.14.12.190 Поставка текстолита для нужд Кубанского филиала (далее продукция)
1.2. [bookmark: _Toc168472242][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по договорам Подряда заключенными между АО «Гидроремонт-ВКК» и
Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»: 
№ 1210-343-2023 от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений». Капитальный ремонт ГА-1 ГЭС-1 (РЗ 260936) 19.10.-17.12.2026 г.
2. [bookmark: _Toc125473249][bookmark: _Toc168472243][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc168472244][bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc125473250]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc168472245][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1 
	Текстолит 1с А-2,0 ГОСТ 2910-74 листовой 1500х1500 мм
	кг
	26

	2 
	Текстолит Ав.с. - 16,0 ГОСТ 2910-74 лист 1000х1000
	кг
	23

	3 
	Текстолит Ав.с. - 20,0 ГОСТ 2910-74 лист 1000х1000
	кг
	28

	4 
	Текстолит ПТК 20  ГОСТ 5-78 лист 1000х1150 мм
	кг
	140


2.1.2 [bookmark: _Toc168472246]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc168472247][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции/лота
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2: 23.14.12.190 Поставка текстолита для нужд Кубанского филиала
	с даты подписания договора
	в течении 30 календарных дней


* В соответствии с календарными графиками к договорам подряда
[bookmark: _Toc125473255]2.2 Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc168472248][bookmark: _Toc125473256]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	


	1.1
	Текстолит 1с А-2,0
	
	

	1.1.1
	Толщина, мм
	2,0
	
	

	1.1.2
	Сорт
	1
	
	

	1.1.3
	Марка
	А
	
	

	1.1.4
	Размер листа, мм
	1500х1500
	
	

	1.1.5
	ГОСТ
	2910-74
	
	

	1.2
	Текстолит Ав.с. - 16,0
	
	

	1.2.
	Толщина, мм
	16,0
	
	

	1.2.1
	Сорт
	Высший
	
	

	1.2.2
	Марка
	А
	
	

	1.2.3
	Размер листа, мм
	1000х1000
	
	

	1.2.4
	ГОСТ
	2910-74
	
	

	1.3
	Текстолит Ав.с. - 20,0
	
	

	1.3.1
	Толщина, мм
	20,0
	
	

	1.3.2
	Сорт
	Высший
	
	

	1.3.3
	Марка
	А
	
	

	1.3.4
	Размер листа, мм
	1000х1000
	
	

	1.3.5
	ГОСТ
	2910-74
	
	

	1.4
	Текстолит ПТК 20
	
	

	1.4.1
	Толщина, мм
	20,0
	
	

	1.4.2
	Марка
	ПТК
	
	

	1.4.3
	Размер листа, мм
	1000х1150
	
	

	1.4.4
	ГОСТ
	5-78
	
	

	1.5
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1. 
	Гарантийный срок
	равный 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	


	3.1. 
	Паспорт качества
	
	

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения
	
	

	3.3. 
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1. 
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА).
	
	

	4.2. 
	Условия поставки
	за счет средств Поставщика
	
	

	4.3. 
	На упаковках (коробках) должно быть указано наименование и количество продукции
	
	

	4.4. 
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 25500-82 «Пластики слоистые электротехнические листовые». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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