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Технические требования на выполнение работ
«ОКПД2 43.11.10.000 Демонтаж подъемных сооружений,
не пригодных к эксплуатации».
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ФНП ПС
	Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 26.11.2020 № 461

	ПС
	Подъемные сооружения

	РТН / Ростехнадзор
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

	ПДЭК
	постоянно действующая экзаменационная комиссия

	ПОТЭЭ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Мин. труда и соц.защиты приказом от 15 декабря 2020 г. № 903н

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЭПБ
	Экспертиза промышленной безопасности

	ППРв
	План производства работ на высоте

	ППР
	Проект производства работ

	г/п
	грузоподъемность

	ВЩО
	Верхнее щитовое отделение

	НЩО
	Нижнее щитовое отделение

	МЗ
	Машинный зал

	ОПО
	Опасный производственный объект

	ТУ
	Техническое устройство

	МОЛ
	Материально ответственное лицо.

	ПРП
	Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ




1.2. [bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.11.10.000. Демонтаж подъемных сооружений, не пригодных к эксплуатации, филиала ПАО "РусГидро" - "Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова"
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ.
Устранение отклонений от требований промышленной безопасности при эксплуатации ТУ.
1.4. [bookmark: _Toc46743508]Существующее положение.
В соответствии с результатами проведенной проверки состояния промышленной безопасности ТУ и на основании приказа филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» № ВЛГЭС/79-739 от 29.12.2023г. Подъемные сооружения, не используемые в производственном процессе, подлежат демонтажу. Перечень ПС для демонтажа указан в таблице 1.
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мостовой кран г/п 10т №1
	НЩО, секция монтажной площадки отм. +17,4м
	Мостовой кран г/п 10т №1
	инв. № 00755

	2
	Мостовой кран г/п 10т №2
	НЩО, 11 секция отм. +17,4м
	Мостовой кран г/п 10т №2
	инв. № 00756

	3
	Мостовой кран Г-5-16,5 управляемый с пола, заводской номер 2229
	СПК-3
	Кран мостовой склад службы обеспечения
	инв. № ВЖ00000С15604

	4
	Катучее устройство №1 учетный номер ЛН-385
	Крыша РУ-13,8кВ
	Устройство для мытья окон
	инв. № С15611

	5
	Катучее устройство №2 учетный номер ЛН-385
	Крыша РУ-13,8кВ
	Устройство для мытья окон
	инв. № С15612


1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

[bookmark: _Hlk48209761]1.5.1. Для выполнения работ Заказчик предоставляет на безвозмездной основе: электроэнергию, сжатый воздух, воду, стационарно установленные подъемные сооружения, платформу для перевозки трансформаторов по НЩО. Подключение к электроснабжению выполняется по заявке Подрядчика в соответствии с положением о порядке подключения временных потребителей электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (Приложение №5).

2. [bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
Перечень и условия выполнения работ указаны в приложении № 2 к настоящим техническим требованиям. После определения технологии демонтажа организацией выполняющей работы (в зависимости от наличия персонала, оборудования и механизмов) будут скорректированы.

2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Мостовой кран г/п 10т №1
	с даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 18 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора

	2
	Мостовой кран г/п 10т №2
	с даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 18 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора

	3
	Мостовой кран Г-5-16,5 управляемый с пола, заводской номер 2229
	с даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 18 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора

	4
	Катучее устройство №1 учетный номер ЛН-385
	с даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 18 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора

	5
	Катучее устройство №2 учетный номер ЛН-385
	с даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 18 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора



0

3

2.2. [bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Подрядчиком соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться, но не ограничиваться, следующими НТД:
[bookmark: startSelection]а) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н) (в действующей редакции);
б) ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (в действующей редакции);
в) Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н (в действующей редакции);
г) Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н) (в действующей редакции);
д) Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 128.10.2020г. № 753н);
е) Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020г. № 884н);
ж) ФНП в области ПБ «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020г. №519) (в действующей редакции);
з) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (в действующей редакции);
и) Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г постановление Правительства РФ №1479 (в действующей редакции);
к) Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н), (в действующей редакции);
л) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2;
м) «Правила устройства электроустановок».
[bookmark: startSelection3]н) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденный приказом Минэнерго России от 04.10.2022г №1070;
о) РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства», Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;
п) Регламент процесса Планирование образования накопления и реализации лома. (Приложение №3 к ТТ);
р) Политика Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №4 к ТТ);
с) Федеральный закон №7 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции);
т) Федеральный закон №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции);
у) Федеральный закон №96 от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции);
ф) Федеральный закон №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
х) Федеральный закон №74 от 03.06.2006г. «Водный кодекс Российской федерации» (в действующей редакции);
ц) Федеральный закон № 166-ФЗ от 20.12.2004г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в действующей редакции);
ч) СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (в действующей редакции).
ш) ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»;
щ) Инструкция И-ПТС-212 по организации работ на гидротурбинном и гидромеханическом оборудовании гидротехнических сооружений (выдается после заключения договора);
э) СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
ю) Инструкция ИППБ-79-06-004а о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ (Выдается по письменному запросу, после заключения договора).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Основные требования к выполнению работ
	Должен быть выполнен демонтаж подъемных сооружений, не соответствующих требованиям эксплуатационной и нормативной документации.
После демонтажа ПС выполняется разделение на категории с последующей погрузкой, перевозкой и выгрузкой на место, указанное Заказчиком в соответствии с требованиями «Регламента процесса «Планирования образования, накопления и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в филиалах ПАО «РусГидро» (приложение № 3 к ТТ), а также погрузка металлолома в автотранспорт Заказчика, согласно сроков выполнения работ по объектам.
Демонтаж должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н, зарегистрировано в Министерстве юстиций Российской Федерации 30.12.2020 №61957) (в действующей редакции), экологической политики Группы РусГидро.
Образовавшийся лом черных и цветных металлов, отходы кабельной продукции передаются по актам Заказчику, засоренность лома черных и цветных металлов (кабельная продукция, эл. двигатели, металлоконструкции) определяет подрядчик в присутствии представителей заказчика с оформлением необходимой документации. Работы по определению засора лома учесть в сметных расчетах.
Все работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, без привлечения персонала Заказчика.
Работы должны выполняться с учетом требований по охране труда.
Все работы должны выполняться Подрядчиком по актам-допускам, нарядам-допускам и распоряжениям.
Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Подрядчика с оформлением технических актов (которые являются основанием для подписания актов выполненных работ) согласно: СО 34.04.181-2003 и внутренних распорядительных документов филиала.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3
	Особые условия выполнения работы
	1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.
2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
· разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
· стесненных условий для складирования материалов;
· действующего технологического оборудования.
3. Производство работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
4. Производство работ на высоте.
5. Работа с применением лебедок.
6. Производство работ в действующих электроустановках.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4
	Перечень выполняемых работ
	Перечень работ указан в Приложении № 2 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	

	1.2.1. 
	Организация производства работ
	Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п/п 1.1.1 данной таблицы.
Работы выполняются только после разработки технологических карт или ППР на работы (с применением ПС и т.д.). Организация работ по согласованию указанной документации входит в обязанности Подрядчика. План производства работ на высоте Подрядчик разрабатывает и оформляет самостоятельно, без привлечения Заказчика.
Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с разработанной документацией, Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика.
Обеспечение складскими и бытовыми помещениями при необходимости возлагается на Подрядную организацию на условиях Заказчика.
При проведении работ организация Подрядчика и все привлекаемые субподрядчики должны:
соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной и экологической безопасности производственных объектов в электроэнергетике, установленные законодательно-правовыми актами и иными нормативными документами;
использовать технологии и материалы, отвечающие установленным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;
производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест.
Работы, требующие вывода из работы действующего оборудования, выполняются Подрядчиком по заявкам, оформленным в соответствии с действующим у Заказчика регламентом. Сроки отключения оборудования должны соответствовать существующему у Заказчика Графику ремонтов, либо разрабатываемому Подрядчиком и утверждаемому Заказчиком Графику отключения оборудования.
Подрядчик ведет общий журнал работ, в которых ведется учет выполнения демонтажных работ.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика (Подрядчика, в случаях, указанных в НТД).
Подключение временных потребителей электроэнергии выполнять согласно положению о порядке подключения временных потребителей электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, уполномоченный надлежащим образом выданной доверенностью представитель Генерального подрядчика обязан на протяжении всего срока выполнения работ находиться на территории Заказчика и контролировать выполнение работ по договору, обеспечивая организационно-техническое сопровождение работ, решение возникающих организационно-технических вопросов (без права передоверия обязанности субподрядной организации).
  Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
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	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	

	1.3.1. 
	Требования к используемому оборудованию и материалам
	Все оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно и должны быть в работоспособном состоянии.
 Поставка оборудования и материалов должна обеспечивать безостановочное исполнение работ, исключающее простой персонала по причине его отсутствия.
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	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	

	1.4.1. 
	Требования к контролю
	Заказчик имеет право провести контроль выполняемых работ без ограничения объемов и сроков.
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	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работы должны выполняться квалифицированным обученным персоналом, имеющим право самостоятельной работы в действующих электроустановках, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правил устройства электроустановок, ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; «Политики Группы РусГидро в области охраны труда» (Приложение №4).
После определения победителя и до заключения договора представить документальное подтверждение соответствия квалификации персонала предоставлением следующих документов (заверенных руководителем организации копий):
1. письмо на допуск (форма определена в Приложении 2 Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №6 к настоящим ТТ) в письме должны быть указаны следующие работники:
1.1. руководитель работ – II группа по электробезопасности до и выше 1000В (не менее 1 человека);
1.2. производитель работ – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В (не менее 2 человек);
1.3. члены бригады – не ниже II группы по электробезопасности до и выше 1000В (не менее 4 человек).
2. представить копию удостоверения учебного центра и копию протокола проверки знаний по профессии стропальщик, подтверждающие наличие специалиста (не менее 1-го человека) с профессией стропальщик (в том числе смежная профессия) с правом управления подъемными сооружениями, управляемыми с пола - не менее 1 человек.
3. справку/выписку из ТД;
4. Представить копии протоколов (выписок из протоколов) аттестации на руководителей работ, задействованных при проведении работ по нарядам-допускам в постоянно действующей аттестационной комиссии организации или в Ростехнадзоре в областях аттестации: А.1  Основы промышленной безопасности; Б.9.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения; В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики;
5. Предоставить копии протоколов проверки знаний персонала, оказывающего услуги по договору, в постоянно действующей экзаменационной комиссии организации или в комиссии Ростехнадзора оформленных согласно Приложению N 2 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796 по: Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;  Правилам устройства электроустановок; Правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок; Правилам пожарной безопасности;
6. Представить копии удостоверений персонала оказывающего услуги по договору, оформленных согласно Приложению № 5 к Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796.
7. Представить копии удостоверений по форме приложения № 1 и № 3 «Правил по охране труда при работе на высоте» на персонал, подтверждающие допуск к работам на высоте, не менее чем на 3-х человек (ответственный руководитель работ не менее 1-го человека (3 группа по безопасности на высоте), ответственный исполнитель работ не менее 1-го человека (2 группа по безопасности на высоте) и исполнитель работ на высоте не менее 1-го человека (1 группа по безопасности на высоте)).
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]8. документы прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенные руководителем Подрядной организации/уполномоченным лицом в СОТ.
9. заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности;
10. заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности.
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	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	 Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
 Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
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	1.6.2. 
	Требования к соблюдению природоохранного законодательства.
	1. При проведении работ Подрядчик должен:
а) Иметь действующую Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договор с организацией, имеющей данную лицензию;
б) Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами; Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Подрядчика.
в) Предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.
г) Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ, в установленные им для каждой категории отходов собственные отдельные промаркированные контейнеры, в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации.
д) Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении работ из материалов Подрядчика являются собственностью Подрядчика.
е) Право собственности на отходы, образующиеся из давальческих материалов, отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, а также отходы, образующиеся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика, принадлежат Заказчику.
2. При проведении работ Подрядчик обязан:
а) Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком;
б) Производить сортировку отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло и др.). в промаркированные контейнеры и емкости.
в) Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры.
г) Не допускать складирование и временное накопление отходов на не предназначенной для этих целей территории.
д) Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.
е) Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Подрядчик.
ж) Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные, в лизинге или арендованные) — не менее 1 единицы, для транспортировки отходов 4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения.
з) Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов в соответствии с требованиями законодательства РФ.
и) Вести учет образовавшихся отходов Подрядчика, Заказчика, данные учета предоставлять ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, техническому куратору с приложением подтверждающих документов с отметкой специализированной организации и указанием номера договора, по которому данные отходы вывозились (Акты на вывоз отходов Подрядчика, либо Справки о приеме отходов на утилизацию отходов специализированной организацией);
к) Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение собственных отходов, образующихся из материалов Подрядчика в процессе выполнения работ (в соответствии с требованиями действующего законодательства).
л) Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.
м) В случае образования отработанного масла, осуществлять его передачу в центральное маслохозяйство Заказчика на основании актов, согласованных с техническим куратором по договору, с последующим предоставлением актов Заказчику (тех. куратору по договору).
н) Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки (картонные коробки, деревянные барабаны) в случае образования;
о) Вывоз отходов (на полигон для размещения), собственником которых является Заказчик, осуществляется Подрядчиком своевременно, по документам Заказчика, за счет собственных сил и средств.
п) Вывоз отходов, собственником которых является Подрядчик осуществляется Подрядчиком своевременно, по своим документам, за счет собственных сил и средств;
р) Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшихся отходов кабельной продукции и лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 1 км.).
с) Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика.
т) Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы (договоры, акты и т.д.), подтверждающие факт передачи отходов на размещение и/или утилизацию, обезвреживание отходов.
у) Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
ф) Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.
х) Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»
ц) Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21.
ч) Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро»;
ш) Накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Подрядчиком в соответствие с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленными законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет.
щ) Подрядчик несёт ответственность за нарушения, допущенные им при обращении с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ/оказания услуг по Договорам, в том числе возмещает Заказчику расходы по уплате соответствующих административных штрафов.
э) По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства).
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	1.6.3
	Наличие лицензий
	До заключения договора должны быть представлены следующие документы: копия заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) (размещения) или договор с организацией, имеющей данную лицензию.
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	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	

	2.1.1. 
	Результат работ
	Демонтаж ПС перечисленных в п.1.4. табл.1
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	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	

	2.2.1. 
	Требования к предоставлению исполнительной документации
	Исполнительная документация оформляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов кап. строительства», утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 (в действующей редакции);
В обязательном порядке должны быть представлены акты выполненных работ, акты скрытых работ, журналы работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.2. 
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по окончании работ
	 Представить Заказчику исполнительную документацию по демонтажу ПС на бумажном носителе в 2 экземплярах.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	

	3.1.1. 
	При выполнении работ обеспечить
	Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность погрузочно-разгрузочных работ, содержание технологического оборудования и технологической оснастки в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;
2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
3) контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда;
4) идентификацию опасностей и оценку профессионального риска;
5) условия труда на рабочих местах, соответствующие требованиям охраны труда.
6) Организовать оказание услуги с учетом требований «Политики Группы РусГидро в области охраны труда» (Приложение №4).
7) соблюдение всеми работниками требований правил по охране труда.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Иные требования
	1. Организовать работу персонала в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №6).
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3. 
	Требования иных нормативно-технических документов
	При выполнении работ соблюдать:
1. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н).
2. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3. Соблюдение Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации,
4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,
5. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00).
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	

	4.1.1. 
	Гарантии подрядчика.
	За все повреждения оборудования, строительных объектов Заказчика, которые допустил подрядчик в процессе выполнения работ несет ответственность подрядчик, в том числе и перед контролирующими органами.
Все повреждения устраняет подрядчик своими силами и за свой счет.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора план распределения объемов работ и документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
При выполнении работ субподрядными организациями к ним предъявляются все требования, что и для генподрядной организации.
	Согласие с требованием
	
	

	5.1.2. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и правила поведения на ней
	 Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (выдается подрядчику по письменному запросу после заключения договора).
 Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (выдается подрядчику по письменному запросу после заключения договора).
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	[bookmark: _Toc178250948][bookmark: _Toc178254592]Информационная безопасность
	Подрядчик обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
Запрещается:
· передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования;
· осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
· [bookmark: _Toc178254593][bookmark: _Toc178250949]передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	6.1.1. 
	[bookmark: _Toc178254601][bookmark: _Toc178250957]Особые условия
	1. При составлении календарного графика демонтажа оборудования необходимо учесть график ремонта и реконструкции основного оборудования.
2. Составить сметные расчеты с разделением по объектам, указанным в таблице 1 «Перечень объектов Заказчика» пункта 1.4 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. Требования к составлению сметной документации:
  В рамках реализации договора Исполнителю составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ в соответствие с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям с учетом условий предоставления Заказчиком на безвозмездной основе ресурсов в соответствии с п. 1.5 технических требований.



4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения

Приложение № 1 – Требования к оформлению и составлению сметной документации;
Приложение № 2 – Ведомость планируемых работ по демонтажу вспомогательных ПС;
Приложение № 3 – Регламент процесса Планирование образования накопления и реализации лома с изменениями от 2026г.;
Приложение № 4 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
Приложение № 5 – Положение о порядке подключения временных потребителей электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»;
Приложение № 6 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.








