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1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	ТО
	Техническое обслуживание

	СО
	Сезонное обслуживание

	ПС
	Подъемное сооружение


1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД2:33.12.15.000 Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений для нужд Жигулевского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро».
1.3 Цель оказания услуг
Проведение периодического технического обслуживания (проверка с контрольными грузами, настройка, наладка) приборов безопасности подъемных сооружений Жигулевского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро», в полном объеме в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации на приборы и оборудование, с целью поддержания приборов безопасности ПС в исправном, работоспособном состоянии.
1.4 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
В ходе выполнения услуг Заказчик оставляет за собой право выполнять мониторинг качества их предоставления, в том числе с использованием средств технического контроля, вносить предложения, направленные на улучшения качества услуг и снижения взаимных расходов.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 

	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений 
	Самарская область город Жигулевск территория филиала «ПАО «РусГидро» - «Жигулевская  ГЭС»
	Кран автомобильный

КС-65717 Рег.№ 10567-Т
	Приволжский филиал АО «ТК РусГидро» Жигулевский  транспортный участок

	2. 
	
	
	крана автомобильного
КС-45721 рег№ 10344-Т
	

	3. 
	
	
	крана автомобильного
МКАТ-20.01 Рег.№ 10345-Т
	

	4. 
	
	
	Подъемник  АПТ-18.02 Рег.№ 579-Т
	

	5. 
	
	
	Подъемник стреловой самоходный ПСС-131.22Э Рег.№ 578-Т
	

	6. 
	
	
	Кран – манипулятора FASSI 80A22 Рег.№ 10346-Т
	


2. Требования к продукции.

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	п/п
	Наименование услуг/этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений
	В соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)


2.1.2 Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений
	01.04.2027 г.
	31.03.2028 г.


2.2. 
Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1  Таблицы 2): 33.12.15.000 - Услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных сооружений для нужд Жигулевского транспортного участка Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	
	-//-

	1.1.1.
	Основание для оказания услуг
	Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию приборов безопасности подъемных механизмов Заказчика на основании Приложение № 1 к Техническим требованиям Перечень услуг.
	
	-

	1.1.2.
	Место оказания услуг
	Самарская область, город Жигулевск, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
	
	-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	
	-//-

	1.2.1.
	Техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений должно выполняться в соответствии с ГОСТом 33713-2015 Межгосударственный стандарт «Краны грузоподъемные. Регистраторы параметров работы. Общие требования», а так же в соответствии с Приказом от 26 ноября 2020 года N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983) (в действующей редакции) (далее - Приказ 461)
	
	-

	1.3.
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-

	1.3.1
	Проведение технического обслуживания приборов безопасности подъемных сооружений должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с Разделом II приказа 461(в действующей редакции) , а так же в соответствии с Приказом от 16 декабря 2020 года № 911н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере промышленной безопасности».(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62249) (в действующей редакции)
	
	-

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	-//-

	1.4.1
	Исполнитель при оказании услуг должен использовать собственные материалы. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. 
	
	-//-

	2.
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1.
	После выполнения работ подъемный механизм должен отвечать требованиям Приказа  461
	
	-

	2.3.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	-//-

	2.3.1.
	Акт сдачи-приемки оказанных услуг
	Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах
	
	-

	2.3.2.
	Счет на оплату
	Исполнитель передает счет на оплату после оказания услуги.
	
	-

	2.3.3.
	Счет-фактура (если контрагент является плательщиком НДС) / УПД
	Исполнитель передает счет фактуру или универсальный передаточный документ (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	
	-

	2.3.4.
	Прочие документы
	Протоколы проведения работ по обслуживанию и настройке приборов безопасности подъемных сооружений с заключением их исправности и работоспособности.
	
	-

	
	
	Расшифровку данных с регистратора параметров работы ПС с оформлением протокола при каждом сезонном обслуживании прибора безопасности.
	
	-

	3.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	3.1


	Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора). Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. Участник должен являться непосредственным исполнителем услуг.
	
	-


3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг.
3.2 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.3 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. 

В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе оказания услуг. 
4.2. 

Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Приложение №1 —  Перечень и объем оказываемых услуг
 Приложение № 1 к Техническим требованиям

Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Марка, модель подъемного сооружения
	Заводской номер подъемного сооружения
	Регистрационный номер подъемного сооружения
	Марка, модель прибора безопасности
	Сроки проведения и виды технического 

обслуживания

	
	
	
	
	
	Июнь 

2027
	Сентябрь 2027
	Декабрь 2027
	Март 

2028

	1
	Кран автомобильный КС-65717
	014/014
	10567-Т
	ОГМ

240-16.31-015
	ТО-1
	СО
	ТО-1
	СО

	2
	Кран автомобильный КС-45721
	2366/0092
	10344-Т
	ОГМ

240.16-11
	ТО-1
	СО
	ТО-1
	СО

	3
	Кран автомобильный 

МКАТ-20.01
	228
	10345-Т
	ОНК-140-08
	ТО-2
	ТО-2
	ТО-2
	ТО-2

	4
	Подъемник автомобильный телескопический гидравлический АПТ-18.02
	353
	579-Т
	ОПГ-1-4
	СО
	-
	СО
	-

	5
	Подъемник стреловой самоходный ПСС-131.22Э
	016
	578-Т
	ОПГ-ДН-3 «ВЕГА»
	ТО-1
	СО
	ТО-2
	СО

	6
	Кран - манипулятор FASSI 80A22.П
	071
	10346-Т
	Гидрораспределитель/ гидрозамок
	Проверка
	СО
	Проверка
	СО


