Приложение № 1 к запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пассивное оборудование внутренних антенно-фидерных систем (Indoor АФС).

Цель: Поставка оборудования для организации внутренних антенно-фидерных систем (Indoor АФС) мобильной связи.
Cрок поставки – не более 90 к.д. с даты подписания заказа.
Дополнительные условия: наличие оборудование в едином реестре российской промышленной продукции (при наличии).
Срок рамочного договора: 2 года.
Состав Оборудования:
 
Лот 1 Делители/сумматоры
	Наименование Товара
	Краткое описание и основные тех. Характеристики*
	Единица измерений
	Ориентировочное количество**

	1.Сплиттеры/Splitters
	 
	
	

	1.1 Сплиттеры/Splitters
	Сплиттер/Splitter 2-way 
	шт.
	 2 000

	1.2  Сплиттеры/Splitters
	Сплиттер/Splitter 3-way
	шт.
	 4 202

	1.3  Сплиттеры/Splitters
	Сплиттер/Splitter 4-way
	шт.
	 5 007

	2.Каплеры/Couplers
	 
	
	

	2.1 Каплеры/Couplers
	Таппер/Tapper -6dB
	шт.
	 984

	2.2 Каплеры/Couplers
	Таппер/Tapper -8dB
	шт.
	 984

	2.3 Каплеры/Couplers
	Таппер/Tapper -10dB
	шт.
	 447

	2.4 Каплеры/Couplers
	Таппер/Tapper -13dB
	шт.
	 89

	2.5 Каплеры/Couplers
	Таппер/Tapper -15dB
	шт.
	 179

	2.6 Каплеры/Couplers
	Таппер/Tapper -20dB
	шт.
	 89

	3.Нагрузка/Terminations
	 
	
	

	3.1 Нагрузка/Terminations
	Нагрузка/Terminations 5W
	шт.
	 900

	3.2 Нагрузка/Terminations
	Нагрузка/Terminations 25W
	шт.
	 300

	3.3 Нагрузка/Terminations
	Нагрузка/Terminations 50W
	шт.
	 100

	3.4 Нагрузка/Terminations
	Нагрузка/Terminations 100W
	шт.
	 20

	3.5 Нагрузка/Terminations
	Нагрузка/Terminations 200W
	шт.
	 12

	4. Гибридные Каплеры/Hybrid Сoupler
	 
	
	

	4.1 Гибридные Каплеры/Hybrid Сoupler
	3dB hybrid coupler 2x2
	шт.
	 20

	4.2 Гибридные Каплеры/Hybrid Сoupler
	3dB hybrid coupler 2x1
	шт.
	 15

	4.3 Гибридные Каплеры/Hybrid Сoupler
	6dB hybrid coupler 4x4 (Matrix)
	шт.
	 358

	5.Комбайнеры/Combiners
	 
	
	

	5.1 Комбайнеры 4 bands
	Quadplexer 800-900/1800/2100/2600
	шт.
	20

	5.2 Комбайнеры 3 bands
	Triplexer 1800/2100/2600
	шт.
	20

	5.2 Комбайнеры 5 bands
	Quintplexer 800-900/1800/2100/2300/2600
	шт.
	20


*Технические параметры описаны в приложении №1 к Техническому заданию.

Лот 2 Антенны
	Наименование Товара
	Краткое описание и основные тех. характеристики*
	Единица измерений
	Ориентировочное количество**

	1.Потолочная омни антенна/Omnidirectional Ceiling Antenna
	 
	
	

	1.1 Потолочная SISO omni антенна/Omnidirectional SISO Ceiling Antenna
	SISO Omnidirectional Ceiling Antenna
	шт.
	18685

	1.2 Потолочная MIMO омни антенна/Omnidirectional MIMO Ceiling Antenna
	MIMO Omnidirectional Ceiling Antenna
	шт.
	5000

	2. панельная  антенна/Directional  Antenna
	 
	
	

	2.1 Панельная SISO  антенна/Directional SISO  Antenna
	SISO Wall Mount Antenna
	шт.
	269

	2.2 Панельная MIMO  антенна/Directional MIMO  Antenna
	MIMO (HighBand) Wall Mount Antenna
	шт.
	100

	3. Двунаправленная  антенна/Bi-Directional  Antenna
	 
	
	

	2.1 Двунаправленная SISO  антенна/Bi-Directional SISO  Antenna
	SISO Bi-Directional Ceiling Antenna
	шт.
	15


*Технические параметры описаны в приложении №1 к Техническому заданию.

[bookmark: _GoBack]
Лот 3 Кабель/коннекторы
	Наименование Товара*
	Единица измерений
	Ориентировочное количество**

	1. Радиочастоный коаксиальный кабель
	
	

	1.1 Кабель 1/2", оболочка огнестойкая безгалогеновая
	м
	 220 000   

	1.2 Кабель 1/2" гибкий, оболочка огнестойкая безгалогеновая
	м
	 100 000   

	1.3 Кабель 7/8", оболочка огнестойкая безгалогеновая
	м
	 120 000   

	1.4 Кабель 1 1/4", оболочка огнестойкая безгалогеновая
	м
	 50 000   

	2. Радиочастотные коннекторы
	
	

	2.1 Коннектор 1/2 N-Type male
	шт.
	 48   

	2.2 Коннектор 1/2 N-Type female
	шт.
	 52   

	2.3 Коннектор 1/2 гибкий N-Type male
	шт.
	 48   

	2.4 Коннектор 1/2 гибкий N-Type female
	шт.
	 51   

	2.5 Коннектор 1/2 N-Type male угловой (90 deg)
	шт.
	 48   

	2.6 Коннектор 1/2 N-Type female угловой (90 deg)
	шт.
	 51   

	2.7 Коннектор 1/2 гибкий N-Type male угловой (90 deg)
	шт.
	 48   

	2.8 Коннектор 1/2 гибкий N-Type female угловой (90 deg)
	шт.
	 51   

	2.9 Коннектор 1/2 7/16 DIN male 
	шт.
	 49   

	2.10 Коннектор 1/2 7/16 DIN female
	шт.
	 51   

	2.11 Коннектор 1/2 гибкий 7/16 DIN male
	шт.
	 48   

	2.12 Коннектор 1/2 гибкий 7/16 DIN female
	шт.
	 51   

	2.13 Коннектор 1/2 4.3-10 male
	шт.
	 7 000   

	2.14 Коннектор 1/2 4.3-10 female
	шт.
	 10 700   

	2.15 Коннектор 1/2 гибкий 4.3-10 male
	шт.
	 3 400   

	2.16 Коннектор 1/2 гибкий 4.3-10 female
	
	 3 900   

	2.17 Коннектор 1/2 4.3-10 male угловой (90 deg)
	шт.
	 52   

	2.18 Коннектор 1/2 4.3-10 female угловой (90 deg)
	шт.
	 116   

	2.19 Коннектор 1/2 гибкий 4.3-10 male угловой (90 deg)
	шт.
	 49   

	2.20 Коннектор 1/2 гибкий 4.3-10 female угловой (90 deg)
	шт.
	 51   

	2.21 Коннектор 7/8 N-Type male
	шт.
	 49   

	2.22 Коннектор 7/8 N-Type female
	шт.
	 50   

	2.23 Коннектор 7/8 7/16 DIN male
	шт.
	 50   

	2.24 Коннектор 7/8 7/16 DIN female
	шт.
	 50   

	2.25 Коннектор 7/8 4.3-10 male
	шт.
	 2 500   

	2.26 Коннектор 7/8 4.3-10 female
	шт.
	 4 500   

	2.27 Коннектор 1 1/4 7/16 DIN male
	шт.
	 50   

	2.28 Коннектор 1 1/4 7/16 DIN female
	шт.
	 50   

	2.29 Коннектор 1 1/4  4.3-10 male
	шт.
	 700   

	2.30 Коннектор 1 1/4 4.3-10 female
	шт.
	 1 000   



*Технические параметры описаны в приложении №1 к Техническому заданию.

** Информация об ориентировочном количестве имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Покупателем объема Оборудования. Ориентировочное количество необходимо для понимания объема закупки и правильного формирования технико-коммерческого предложения Претендентом и не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Оборудования в полном объёме, указанном в настоящем Техническом задании.

Стоимость оборудования должна в себя включать стоимость полного комплекта оборудования и материалов, необходимых для полноценного функционирования оборудования в соответствии с характеристиками и комплектностью, заявленными в Технических Требованиях (Приложение №1 к Техническому заданию). Также должна включать в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена оборудования устанавливается в рублях. Если цена поставщика зависит от курса, то в ТКП необходимо указать курс с привязкой к иностранной валюте.

1. Основные положения
Участники закупки должны заполнить Форму листа соответствия техническим требованиям_ТКП (Приложение №2 к запросу). 
Форма листа соответствия техническим требованиям должна быть заполнена участниками в соответствии с функциональностью заявляемого оборудования. Для каждого пункта технических требований должна быть в явном виде указана ссылка на пункт Технической документации производителя оборудования, подтверждающая соответствие требованию. Предложение должно содержать в себе всю Техническую документацию, указанную в ссылках.
Характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать всем обязательным техническим требованиям в Форме листа соответствия техническим требованиям.
Поставщик обязуется в рамках выполнения гарантийных обязательств, осуществлять техническую поддержку (консультаций по вопросам эксплуатации/выявленным неисправностям в работе поставляемого Оборудования) на русском языке самостоятельно, либо с использованием службы технической поддержки производителя -  по телефону и электронной почте -  в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов (время московское). 
Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее двух лет. В период гарантийного срока Поставщик гарантирует предоставление подменного оборудования. В случае снятия оборудования с производства, модернизации линейки производства или при условии не ремонтопригодности оборудования с совместимыми параметрами не хуже заявленного в листе соответствия техническим требованиям. Гарантийная поддержка должна охватывать все предлагаемое оборудование.
У поставщика должны быть действующие сертификаты или декларации на оборудование, в соответствии с действующим законодательством РФ (нотификация, декларация ФАС, ЕАС). 
2. Состав комплекта оборудования.
Каждый комплект оборудования должен иметь в составе: оборудование, комплектующие и расходные материалы.
3. Технические требования к поставляемому оборудованию
Все предлагаемое Оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию. 
Предложенное оборудование, не удовлетворяющее техническим требованиям, рассматриваться не будет. 
4. Контактное лицо по вопросам спецификации и техническим требованиям:
ФИО: Смирнов Денис Андреевич
тел. + 7 (915) 360 0174
e-mail: Denis.Smirnov@RT.RU

5. Места поставки определены в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию. «Перечень возможных адресов поставки».
